gplink-1.1.0
Copyright (c) 1998-2005 gputils project
Listing File Generated: 8-12-2019  11:11:54
 
 
Address  Value    Disassembly              Source
-------  -----    -----------              ------
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; File Created by ChiponCC : ChipON  inc.
                                           ; Version 3.0.4#6752 (Jul 10 2019 19:07:19) (MSVC)
                                           ; This file was generated Mon Aug 12 11:11:48 2019
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; chipon port for the 16-bit core
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ;	.file	"../GPIO.c"
                                           	.radix dec
                                           	.include "KF8A100FQS.inc"
                                           ;************************************************************
                                           ;       Header file for the KungFu8
                                           ;       KF8A100FQS
                                           ;       Microcontroller
                                           ;
                                           ;       Copyright 2012-2020 ChipON, All rights reserved
                                           ;************************************************************
                                           T0			.EQU                 0x01
                                           PCL			.EQU                 0x02
                                           PSW			.EQU                 0x03
                                           P0			.EQU                 0x05
                                           P2			.EQU                 0x06
                                           P1			.EQU                 0x07
                                           P3			.EQU                 0x08
                                           PCH			.EQU                 0x0A
                                           INTCTL			.EQU                 0x0B
                                           EIF1			.EQU                 0x0C
                                           EIF2			.EQU                 0x0D
                                           T1L			.EQU                 0x0E
                                           T1H			.EQU                 0x0F
                                           T1CTL			.EQU                 0x10
                                           T2L			.EQU                 0x11
                                           T2CTL0			.EQU                 0x12
                                           CCP3CTL			.EQU                 0x13
                                           CCP3H			.EQU                 0x14
                                           CCP3L			.EQU                 0x15
                                           BANK			.EQU                 0x17
                                           ADSCANCTL		.EQU                 0x18
                                           AMPCTL			.EQU                 0x1B
                                           ANS1			.EQU                 0x1D
                                           ADCDATA0H		.EQU                 0x1E
                                           ADCCTL0			.EQU                 0x1F
                                           AMPDT			.EQU                 0x20
                                           OPTR			.EQU                 0x21
                                           IP0			.EQU                 0x22
                                           IP1			.EQU                 0x23
                                           IP2			.EQU                 0x24
                                           TR0			.EQU                 0x25
                                           TR2			.EQU                 0x26
                                           TR1			.EQU                 0x27
                                           OSCSTA			.EQU                 0x28
                                           IP3			.EQU                 0x29
                                           VREFCTL			.EQU                 0x2B
                                           EIE1			.EQU                 0x2C
                                           EIE2			.EQU                 0x2D
                                           PCTL			.EQU                 0x2E
                                           OSCCTL			.EQU                 0x2F
                                           OSCCAL0			.EQU                 0x30
                                           ANS0			.EQU                 0x31
                                           ANS2			.EQU                 0x32
                                           ANS3			.EQU                 0x33
                                           OSC0CAL2		.EQU                 0x34
                                           PUR0			.EQU                 0x35
                                           IOCL0			.EQU                 0x36
                                           OSCCAL1			.EQU                 0x37
                                           NVMDATAH		.EQU                 0x38
                                           NVMDATAL		.EQU                 0x39
                                           NVMADDRH		.EQU                 0x3A
                                           NVMADDRL		.EQU                 0x3B
                                           NVMCTL0			.EQU                 0x3C
                                           NVMCTL1			.EQU                 0x3D
                                           ADCDATA0L		.EQU                 0x3E
                                           ADCCTL1			.EQU                 0x3F
                                           T2CCR0H			.EQU                 0x40
                                           T2H			.EQU                 0x41
                                           PP5H			.EQU                 0x42
                                           PWM5H0			.EQU                 0x43
                                           PWM5H1			.EQU                 0x44
                                           P0LR			.EQU                 0x45
                                           P2LR			.EQU                 0x46
                                           P1LR			.EQU                 0x47
                                           P3LR			.EQU                 0x48
                                           TR3			.EQU                 0x49
                                           EIE3			.EQU                 0x4A
                                           EIF3			.EQU                 0x4B
                                           OSCCAL2			.EQU                 0x4C
                                           OSCCAL3			.EQU                 0x4D
                                           T3CTL			.EQU                 0x4E
                                           T3L			.EQU                 0x4F
                                           ADCDATA1H		.EQU                 0x50
                                           ADCDATA1L		.EQU                 0x51
                                           PP5L			.EQU                 0x52
                                           T2CCR0L			.EQU                 0x54
                                           PWM5L0			.EQU                 0x55
                                           PWM5L1			.EQU                 0x56
                                           PWM5CTL0		.EQU                 0x57
                                           ADCINTCTL		.EQU                 0x58
                                           ADCDATA2H		.EQU                 0x59
                                           ADCDATA2L		.EQU                 0x5A
                                           PWM5CTL1		.EQU                 0x5B
                                           P5ASCTL0		.EQU                 0x5C
                                           PSTRCTL0		.EQU                 0x5D
                                           ADCDATA3H		.EQU                 0x5E
                                           T3H			.EQU                 0x5F
                                           PUR1			.EQU                 0x60
                                           PUR2			.EQU                 0x61
                                           TMRBUZ			.EQU                 0x62
                                           ADCCTL2			.EQU                 0x63
                                           INTEDGCTL		.EQU                 0x67
                                           ADCDATA3L		.EQU                 0x6A
                                           IOCL4			.EQU                 0x6B
                                           PUR3			.EQU                 0x6C
                                           CCP4L			.EQU                 0x105
                                           CCP4H			.EQU                 0x106
                                           DIVRH			.EQU                 0x108
                                           CCP4CTL			.EQU                 0x109
                                           PWM5L2			.EQU                 0x10C
                                           PWM5L3			.EQU                 0x10D
                                           PWM5OC			.EQU                 0x10E
                                           T2CTL1			.EQU                 0x10F
                                           DIVBH			.EQU                 0x115
                                           T2CCR1L			.EQU                 0x116
                                           T2CCR1H			.EQU                 0x118
                                           PWM5FC			.EQU                 0x119
                                           P5ASCTL1		.EQU                 0x11A
                                           PSTRCTL1		.EQU                 0x11B
                                           PWM5CTL2		.EQU                 0x11C
                                           PWM5PC			.EQU                 0x11D
                                           PWM5H2			.EQU                 0x11E
                                           PWM5H3			.EQU                 0x11F
                                           RSCTL1			.EQU                 0x120
                                           TXSDR1			.EQU                 0x121
                                           RXSDR1			.EQU                 0x122
                                           BRCTL1			.EQU                 0x123
                                           TSCTL1			.EQU                 0x124
                                           EUBRGL1			.EQU                 0x125
                                           EUBRGH1			.EQU                 0x126
                                           USLPEN1			.EQU                 0x127
                                           SSCICTL0		.EQU                 0x128
                                           SSCICTL1		.EQU                 0x12A
                                           SSCISTA			.EQU                 0x12B
                                           SSCIBUFR		.EQU                 0x12C
                                           UARTMTH1		.EQU                 0x12D
                                           SSCIADD			.EQU                 0x12E
                                           SSCIMSK			.EQU                 0x12E
                                           WDTPS			.EQU                 0x12F
                                           MULAH			.EQU                 0x130
                                           MULAL			.EQU                 0x131
                                           MULBH			.EQU                 0x132
                                           MULBL			.EQU                 0x133
                                           MULCTL			.EQU                 0x134
                                           MULRES3			.EQU                 0x135
                                           MULRES2			.EQU                 0x136
                                           MULRES1			.EQU                 0x137
                                           MULRES0			.EQU                 0x138
                                           DIVCTL			.EQU                 0x139
                                           DIVAH			.EQU                 0x13A
                                           DIVAL			.EQU                 0x13B
                                           DIVBL			.EQU                 0x13C
                                           DIVQH			.EQU                 0x13D
                                           DIVQL			.EQU                 0x13E
                                           DIVRL			.EQU                 0x13F
                                           LEDCTL			.EQU                 0x140
                                           LEDPRE			.EQU                 0x141
                                           LEDDATA0		.EQU                 0x142
                                           LEDDATA1		.EQU                 0x143
                                           LEDDATA2		.EQU                 0x144
                                           LEDDATA3		.EQU                 0x145
                                           LEDDATA4		.EQU                 0x146
                                           LEDDATA5		.EQU                 0x147
                                           LEDDATA6		.EQU                 0x148
                                           LEDDATA7		.EQU                 0x149
                                           LEDDATA8		.EQU                 0x14A
                                           LEDDATA9		.EQU                 0x14B
                                           LEDDATAA		.EQU                 0x14C
                                           LEDDATAB		.EQU                 0x14D
                                           LEDDATAC		.EQU                 0x14E
                                           LEDDATAD		.EQU                 0x14F
                                           UPINSET1		.EQU                 0x150
                                           LPRCCTL			.EQU                 0x151
                                           LPRCCAL			.EQU                 0x152
                                           XTALCAL			.EQU                 0x153
                                           PCAL			.EQU                 0x154
                                           LEDDATAE		.EQU                 0x155
                                           LEDDATAF		.EQU                 0x156
                                           LEDCTL2			.EQU                 0x157
                                           LEDOMS			.EQU                 0x158
                                           VREFCAL0		.EQU                 0x159
                                           VREFCAL1		.EQU                 0x15A
                                           LEDLUM			.EQU                 0x15C
                                           T3REL			.EQU                 0x15D
                                           T3REH			.EQU                 0x15E
                                           T4L			.EQU                 0x160
                                           T4H			.EQU                 0x161
                                           T4REL			.EQU                 0x162
                                           T4REH			.EQU                 0x163
                                           T4CTL			.EQU                 0x164
                                           RC32KCAL		.EQU                 0x165
                                           ANS4			.EQU                 0x206
                                           ANS5			.EQU                 0x207
                                           P4			.EQU                 0x20C
                                           P4LR			.EQU                 0x20D
                                           TR4			.EQU                 0x20E
                                           PUR4			.EQU                 0x20F
                                           P5			.EQU                 0x210
                                           P5LR			.EQU                 0x211
                                           TR5			.EQU                 0x212
                                           PUR5			.EQU                 0x213
                                           PWMCTL0			.EQU                 0x21D
                                           PWMCTL1			.EQU                 0x21E
                                           PP1			.EQU                 0x21F
                                           PP2			.EQU                 0x220
                                           PWM10L			.EQU                 0x221
                                           PWM20H			.EQU                 0x222
                                           PWM11L			.EQU                 0x223
                                           PWM21H			.EQU                 0x224
                                           PWM12L			.EQU                 0x225
                                           PWM22H			.EQU                 0x226
                                           PWM13L			.EQU                 0x227
                                           PWM23H			.EQU                 0x228
                                           PWM3CTL			.EQU                 0x229
                                           PP3H			.EQU                 0x22A
                                           PP3L			.EQU                 0x22B
                                           PWM30H			.EQU                 0x22C
                                           PWM31H			.EQU                 0x22D
                                           PWM32H			.EQU                 0x22E
                                           PWM33H			.EQU                 0x22F
                                           PWM30L			.EQU                 0x230
                                           PWM31L			.EQU                 0x231
                                           PWM32L			.EQU                 0x232
                                           PWM33L			.EQU                 0x233
                                           TEMPSNR			.EQU                 0x236
                                           UPINSET2		.EQU                 0x23F
                                           U7816CTL2		.EQU                 0x240
                                           U7816RXCTL2		.EQU                 0x241
                                           U7816TXCTL2		.EQU                 0x242
                                           CLKDIV2			.EQU                 0x243
                                           EGTCTL2			.EQU                 0x244
                                           TZBRGH2			.EQU                 0x245
                                           TZBRGL2			.EQU                 0x246
                                           UARTMTH2		.EQU                 0x247
                                           USLPEN2			.EQU                 0x248
                                           BRCTL2			.EQU                 0x249
                                           RSCTL2			.EQU                 0x24A
                                           RXSDR2			.EQU                 0x24B
                                           EUBRGH2			.EQU                 0x24C
                                           EUBRGL2			.EQU                 0x24D
                                           TXSDR2			.EQU                 0x24E
                                           TSCTL2			.EQU                 0x24F
                                           BKPCTL			.EQU                 0x250
                                           EIE4			.EQU                 0x251
                                           EIF4			.EQU                 0x252
                                           IP4			.EQU                 0x253
                                           CTCHCOMB0		.EQU                 0x254
                                           CTCHCOMB1		.EQU                 0x255
                                           CTCHCOMB2		.EQU                 0x256
                                           APFCTL0			.EQU                 0x260
                                           APFCTL1			.EQU                 0x261
                                           APFCTL2			.EQU                 0x262
                                           APFCTL3			.EQU                 0x263
                                           APFCTL4			.EQU                 0x264
                                           APFCTL5			.EQU                 0x265
                                           APFCTL6			.EQU                 0x266
                                           APFCTL7			.EQU                 0x267
                                           APFCTL8			.EQU                 0x268
                                           APFCTL9			.EQU                 0x269
                                           APFCTLA			.EQU                 0x26A
                                           APFCTLB			.EQU                 0x26B
                                           
                                           
                                           ;  03H  PSW   Bits-------------------------------------
                                           TO			.EQU                4
                                           PD			.EQU                3
                                           Z			.EQU                2
                                           DC			.EQU                1
                                           CY			.EQU                0
                                           _TO			.EQU                4
                                           _PD			.EQU                3
                                           _Z			.EQU                2
                                           _DC			.EQU                1
                                           _CY			.EQU                0
                                           
                                           ;  05H  P0   Bits-------------------------------------
                                           P07			.EQU                7
                                           P06			.EQU                6
                                           P05			.EQU                5
                                           P04			.EQU                4
                                           P03			.EQU                3
                                           P02			.EQU                2
                                           P01			.EQU                1
                                           P00			.EQU                0
                                           _P07			.EQU                7
                                           _P06			.EQU                6
                                           _P05			.EQU                5
                                           _P04			.EQU                4
                                           _P03			.EQU                3
                                           _P02			.EQU                2
                                           _P01			.EQU                1
                                           _P00			.EQU                0
                                           
                                           ;  06H  P2   Bits-------------------------------------
                                           P27			.EQU                7
                                           P26			.EQU                6
                                           P25			.EQU                5
                                           P24			.EQU                4
                                           P23			.EQU                3
                                           P22			.EQU                2
                                           P21			.EQU                1
                                           P20			.EQU                0
                                           _P27			.EQU                7
                                           _P26			.EQU                6
                                           _P25			.EQU                5
                                           _P24			.EQU                4
                                           _P23			.EQU                3
                                           _P22			.EQU                2
                                           _P21			.EQU                1
                                           _P20			.EQU                0
                                           
                                           ;  07H  P1   Bits-------------------------------------
                                           P17			.EQU                7
                                           P16			.EQU                6
                                           P15			.EQU                5
                                           P14			.EQU                4
                                           P13			.EQU                3
                                           P12			.EQU                2
                                           P11			.EQU                1
                                           P10			.EQU                0
                                           _P17			.EQU                7
                                           _P16			.EQU                6
                                           _P15			.EQU                5
                                           _P14			.EQU                4
                                           _P13			.EQU                3
                                           _P12			.EQU                2
                                           _P11			.EQU                1
                                           _P10			.EQU                0
                                           
                                           ;  08H  P3   Bits-------------------------------------
                                           P37			.EQU                7
                                           P36			.EQU                6
                                           P35			.EQU                5
                                           P34			.EQU                4
                                           P33			.EQU                3
                                           P32			.EQU                2
                                           P31			.EQU                1
                                           P30			.EQU                0
                                           _P37			.EQU                7
                                           _P36			.EQU                6
                                           _P35			.EQU                5
                                           _P34			.EQU                4
                                           _P33			.EQU                3
                                           _P32			.EQU                2
                                           _P31			.EQU                1
                                           _P30			.EQU                0
                                           
                                           ;  0AH  PCH   Bits-------------------------------------
                                           
                                           ;  0BH  INTCTL   Bits-------------------------------------
                                           AIE			.EQU                7
                                           PUIE			.EQU                6
                                           T0IE			.EQU                5
                                           INT0IE			.EQU                4
                                           P0IE			.EQU                3
                                           T0IF			.EQU                2
                                           INT0IF			.EQU                1
                                           P0IF			.EQU                0
                                           _AIE			.EQU                7
                                           _PUIE			.EQU                6
                                           _T0IE			.EQU                5
                                           _INT0IE			.EQU                4
                                           _P0IE			.EQU                3
                                           _T0IF			.EQU                2
                                           _INT0IF			.EQU                1
                                           _P0IF			.EQU                0
                                           
                                           ;  0BH  INTCTL   Bits-------------------------------------
                                           AIEH			.EQU                7
                                           AIEL			.EQU                6
                                           _AIEH			.EQU                7
                                           _AIEL			.EQU                6
                                           
                                           ;  0CH  EIF1   Bits-------------------------------------
                                           EEIF			.EQU                7
                                           ADIF			.EQU                6
                                           INT2IF			.EQU                5
                                           INT1IF			.EQU                4
                                           PWM2IF			.EQU                2
                                           T2IF			.EQU                1
                                           PWM1IF			.EQU                0
                                           _EEIF			.EQU                7
                                           _ADIF			.EQU                6
                                           _INT2IF			.EQU                5
                                           _INT1IF			.EQU                4
                                           _PWM2IF			.EQU                2
                                           _T2IF			.EQU                1
                                           _PWM1IF			.EQU                0
                                           
                                           ;  0CH  EIF1   Bits-------------------------------------
                                           T1IF			.EQU                0
                                           _T1IF			.EQU                0
                                           
                                           ;  0DH  EIF2   Bits-------------------------------------
                                           T3IF			.EQU                7
                                           RC1IF			.EQU                5
                                           TX1IF			.EQU                4
                                           CCP5IF			.EQU                2
                                           BCLIF			.EQU                1
                                           SSCIIF			.EQU                0
                                           _T3IF			.EQU                7
                                           _RC1IF			.EQU                5
                                           _TX1IF			.EQU                4
                                           _CCP5IF			.EQU                2
                                           _BCLIF			.EQU                1
                                           _SSCIIF			.EQU                0
                                           
                                           ;  10H  T1CTL   Bits-------------------------------------
                                           T1RLD			.EQU                7
                                           T1GC			.EQU                6
                                           T1CKS1			.EQU                5
                                           T1CKS0			.EQU                4
                                           T1OSCEN			.EQU                3
                                           T1SY			.EQU                2
                                           T1CS			.EQU                1
                                           T1ON			.EQU                0
                                           _T1RLD			.EQU                7
                                           _T1GC			.EQU                6
                                           _T1CKS1			.EQU                5
                                           _T1CKS0			.EQU                4
                                           _T1OSCEN		.EQU                3
                                           _T1SY			.EQU                2
                                           _T1CS			.EQU                1
                                           _T1ON			.EQU                0
                                           
                                           ;  12H  T2CTL0   Bits-------------------------------------
                                           T2CKBS3			.EQU                6
                                           T2CKBS2			.EQU                5
                                           T2CKBS1			.EQU                4
                                           T2CKBS0			.EQU                3
                                           T2ON			.EQU                2
                                           T2CKPS1			.EQU                1
                                           T2CKPS0			.EQU                0
                                           _T2CKBS3		.EQU                6
                                           _T2CKBS2		.EQU                5
                                           _T2CKBS1		.EQU                4
                                           _T2CKBS0		.EQU                3
                                           _T2ON			.EQU                2
                                           _T2CKPS1		.EQU                1
                                           _T2CKPS0		.EQU                0
                                           
                                           ;  13H  CCP3CTL   Bits-------------------------------------
                                           CCP3OE			.EQU                4
                                           CCP3MOD3		.EQU                3
                                           CCP3MOD2		.EQU                2
                                           CCP3MOD1		.EQU                1
                                           CCP3MOD0		.EQU                0
                                           _CCP3OE			.EQU                4
                                           _CCP3MOD3		.EQU                3
                                           _CCP3MOD2		.EQU                2
                                           _CCP3MOD1		.EQU                1
                                           _CCP3MOD0		.EQU                0
                                           
                                           ;  17H  BANK   Bits-------------------------------------
                                           PR3			.EQU                3
                                           PR2			.EQU                2
                                           PR1			.EQU                1
                                           PR0			.EQU                0
                                           _PR3			.EQU                3
                                           _PR2			.EQU                2
                                           _PR1			.EQU                1
                                           _PR0			.EQU                0
                                           
                                           ;  18H  ADSCANCTL   Bits-------------------------------------
                                           ADSCANEN		.EQU                7
                                           SMOD1			.EQU                6
                                           SMOD0			.EQU                5
                                           STIM4			.EQU                4
                                           STIM3			.EQU                3
                                           STIM2			.EQU                2
                                           STIM1			.EQU                1
                                           STIM0			.EQU                0
                                           _ADSCANEN		.EQU                7
                                           _SMOD1			.EQU                6
                                           _SMOD0			.EQU                5
                                           _STIM4			.EQU                4
                                           _STIM3			.EQU                3
                                           _STIM2			.EQU                2
                                           _STIM1			.EQU                1
                                           _STIM0			.EQU                0
                                           
                                           ;  1BH  AMPCTL   Bits-------------------------------------
                                           AMPCALD			.EQU                7
                                           INPS1			.EQU                5
                                           INPS0			.EQU                4
                                           AMPCALEN		.EQU                1
                                           AMPON			.EQU                0
                                           _AMPCALD		.EQU                7
                                           _INPS1			.EQU                5
                                           _INPS0			.EQU                4
                                           _AMPCALEN		.EQU                1
                                           _AMPON			.EQU                0
                                           
                                           ;  1DH  ANS1   Bits-------------------------------------
                                           ANS17			.EQU                7
                                           ANS16			.EQU                6
                                           ANS15			.EQU                5
                                           ANS14			.EQU                4
                                           ANS13			.EQU                3
                                           ANS12			.EQU                2
                                           ANS11			.EQU                1
                                           ANS10			.EQU                0
                                           _ANS17			.EQU                7
                                           _ANS16			.EQU                6
                                           _ANS15			.EQU                5
                                           _ANS14			.EQU                4
                                           _ANS13			.EQU                3
                                           _ANS12			.EQU                2
                                           _ANS11			.EQU                1
                                           _ANS10			.EQU                0
                                           
                                           ;  1FH  ADCCTL0   Bits-------------------------------------
                                           ADLR			.EQU                7
                                           T2CCR0ON		.EQU                6
                                           START			.EQU                1
                                           ADEN			.EQU                0
                                           _ADLR			.EQU                7
                                           _T2CCR0ON		.EQU                6
                                           _START			.EQU                1
                                           _ADEN			.EQU                0
                                           
                                           ;  20H  AMPDT   Bits-------------------------------------
                                           AMPDT7			.EQU                7
                                           AMPDT6			.EQU                6
                                           AMPDT5			.EQU                5
                                           AMPDT4			.EQU                4
                                           AMPDT3			.EQU                3
                                           AMPDT2			.EQU                2
                                           AMPDT1			.EQU                1
                                           AMPDT0			.EQU                0
                                           _AMPDT7			.EQU                7
                                           _AMPDT6			.EQU                6
                                           _AMPDT5			.EQU                5
                                           _AMPDT4			.EQU                4
                                           _AMPDT3			.EQU                3
                                           _AMPDT2			.EQU                2
                                           _AMPDT1			.EQU                1
                                           _AMPDT0			.EQU                0
                                           
                                           ;  21H  OPTR   Bits-------------------------------------
                                           PUPH			.EQU                7
                                           INT0SE			.EQU                6
                                           T0CS			.EQU                5
                                           T0SE			.EQU                4
                                           PSA			.EQU                3
                                           PS2			.EQU                2
                                           PS1			.EQU                1
                                           PS0			.EQU                0
                                           _PUPH			.EQU                7
                                           _INT0SE			.EQU                6
                                           _T0CS			.EQU                5
                                           _T0SE			.EQU                4
                                           _PSA			.EQU                3
                                           _PS2			.EQU                2
                                           _PS1			.EQU                1
                                           _PS0			.EQU                0
                                           
                                           ;  22H  IP0   Bits-------------------------------------
                                           PT0			.EQU                2
                                           PINT0			.EQU                1
                                           PP0			.EQU                0
                                           _PT0			.EQU                2
                                           _PINT0			.EQU                1
                                           _PP0			.EQU                0
                                           
                                           ;  23H  IP1   Bits-------------------------------------
                                           PEE			.EQU                7
                                           PADC			.EQU                6
                                           PINT2			.EQU                5
                                           PINT1			.EQU                4
                                           PPWM2			.EQU                2
                                           PT2			.EQU                1
                                           PPWM1			.EQU                0
                                           _PEE			.EQU                7
                                           _PADC			.EQU                6
                                           _PINT2			.EQU                5
                                           _PINT1			.EQU                4
                                           _PPWM2			.EQU                2
                                           _PT2			.EQU                1
                                           _PPWM1			.EQU                0
                                           
                                           ;  23H  IP1   Bits-------------------------------------
                                           PT1			.EQU                0
                                           _PT1			.EQU                0
                                           
                                           ;  24H  IP2   Bits-------------------------------------
                                           PT3			.EQU                7
                                           PRC1			.EQU                5
                                           PTX1			.EQU                4
                                           PCCP5			.EQU                2
                                           PBCL			.EQU                1
                                           PSSCI			.EQU                0
                                           _PT3			.EQU                7
                                           _PRC1			.EQU                5
                                           _PTX1			.EQU                4
                                           _PCCP5			.EQU                2
                                           _PBCL			.EQU                1
                                           _PSSCI			.EQU                0
                                           
                                           ;  25H  TR0   Bits-------------------------------------
                                           TR07			.EQU                7
                                           TR06			.EQU                6
                                           TR05			.EQU                5
                                           TR04			.EQU                4
                                           TR03			.EQU                3
                                           TR02			.EQU                2
                                           TR01			.EQU                1
                                           TR00			.EQU                0
                                           _TR07			.EQU                7
                                           _TR06			.EQU                6
                                           _TR05			.EQU                5
                                           _TR04			.EQU                4
                                           _TR03			.EQU                3
                                           _TR02			.EQU                2
                                           _TR01			.EQU                1
                                           _TR00			.EQU                0
                                           
                                           ;  26H  TR2   Bits-------------------------------------
                                           TR27			.EQU                7
                                           TR26			.EQU                6
                                           TR25			.EQU                5
                                           TR24			.EQU                4
                                           TR23			.EQU                3
                                           TR22			.EQU                2
                                           TR21			.EQU                1
                                           TR20			.EQU                0
                                           _TR27			.EQU                7
                                           _TR26			.EQU                6
                                           _TR25			.EQU                5
                                           _TR24			.EQU                4
                                           _TR23			.EQU                3
                                           _TR22			.EQU                2
                                           _TR21			.EQU                1
                                           _TR20			.EQU                0
                                           
                                           ;  27H  TR1   Bits-------------------------------------
                                           TR17			.EQU                7
                                           TR16			.EQU                6
                                           TR15			.EQU                5
                                           TR14			.EQU                4
                                           TR13			.EQU                3
                                           TR12			.EQU                2
                                           TR11			.EQU                1
                                           TR10			.EQU                0
                                           _TR17			.EQU                7
                                           _TR16			.EQU                6
                                           _TR15			.EQU                5
                                           _TR14			.EQU                4
                                           _TR13			.EQU                3
                                           _TR12			.EQU                2
                                           _TR11			.EQU                1
                                           _TR10			.EQU                0
                                           
                                           ;  28H  OSCSTA   Bits-------------------------------------
                                           OSTS			.EQU                6
                                           HTS			.EQU                5
                                           LTS			.EQU                4
                                           SCF1			.EQU                1
                                           SCF0			.EQU                0
                                           _OSTS			.EQU                6
                                           _HTS			.EQU                5
                                           _LTS			.EQU                4
                                           _SCF1			.EQU                1
                                           _SCF0			.EQU                0
                                           
                                           ;  29H  IP3   Bits-------------------------------------
                                           PT4			.EQU                7
                                           POSCFAIL		.EQU                5
                                           PCCP4			.EQU                4
                                           PCCP3			.EQU                3
                                           PP4			.EQU                1
                                           _PT4			.EQU                7
                                           _POSCFAIL		.EQU                5
                                           _PCCP4			.EQU                4
                                           _PCCP3			.EQU                3
                                           _PP4			.EQU                1
                                           
                                           ;  2BH  VREFCTL   Bits-------------------------------------
                                           VREFSEL1		.EQU                7
                                           VREFSEL0		.EQU                6
                                           VREFCALEN		.EQU                5
                                           VREFCLKEN		.EQU                4
                                           VREFEN			.EQU                1
                                           _VREFSEL1		.EQU                7
                                           _VREFSEL0		.EQU                6
                                           _VREFCALEN		.EQU                5
                                           _VREFCLKEN		.EQU                4
                                           _VREFEN			.EQU                1
                                           
                                           ;  2CH  EIE1   Bits-------------------------------------
                                           EEIE			.EQU                7
                                           ADIE			.EQU                6
                                           INT2IE			.EQU                5
                                           INT1IE			.EQU                4
                                           PWM2IE			.EQU                2
                                           T2IE			.EQU                1
                                           PWM1IE			.EQU                0
                                           _EEIE			.EQU                7
                                           _ADIE			.EQU                6
                                           _INT2IE			.EQU                5
                                           _INT1IE			.EQU                4
                                           _PWM2IE			.EQU                2
                                           _T2IE			.EQU                1
                                           _PWM1IE			.EQU                0
                                           
                                           ;  2CH  EIE1   Bits-------------------------------------
                                           T1IE			.EQU                0
                                           _T1IE			.EQU                0
                                           
                                           ;  2DH  EIE2   Bits-------------------------------------
                                           T3IE			.EQU                7
                                           RC1IE			.EQU                5
                                           TX1IE			.EQU                4
                                           CCP5IE			.EQU                2
                                           BCLIE			.EQU                1
                                           SSCIIE			.EQU                0
                                           _T3IE			.EQU                7
                                           _RC1IE			.EQU                5
                                           _TX1IE			.EQU                4
                                           _CCP5IE			.EQU                2
                                           _BCLIE			.EQU                1
                                           _SSCIIE			.EQU                0
                                           
                                           ;  2EH  PCTL   Bits-------------------------------------
                                           SLVREN			.EQU                4
                                           IPEN			.EQU                3
                                           SWDTEN			.EQU                2
                                           POR			.EQU                1
                                           LVR			.EQU                0
                                           _SLVREN			.EQU                4
                                           _IPEN			.EQU                3
                                           _SWDTEN			.EQU                2
                                           _POR			.EQU                1
                                           _LVR			.EQU                0
                                           
                                           ;  2FH  OSCCTL   Bits-------------------------------------
                                           CLKOE			.EQU                7
                                           IRCS2			.EQU                6
                                           IRCS1			.EQU                5
                                           IRCS0			.EQU                4
                                           SCS1			.EQU                3
                                           SCS0			.EQU                2
                                           IESO			.EQU                1
                                           FSCM			.EQU                0
                                           _CLKOE			.EQU                7
                                           _IRCS2			.EQU                6
                                           _IRCS1			.EQU                5
                                           _IRCS0			.EQU                4
                                           _SCS1			.EQU                3
                                           _SCS0			.EQU                2
                                           _IESO			.EQU                1
                                           _FSCM			.EQU                0
                                           
                                           ;  31H  ANS0   Bits-------------------------------------
                                           ANS07			.EQU                7
                                           ANS06			.EQU                6
                                           ANS05			.EQU                5
                                           ANS04			.EQU                4
                                           ANS03			.EQU                3
                                           ANS02			.EQU                2
                                           ANS01			.EQU                1
                                           ANS00			.EQU                0
                                           _ANS07			.EQU                7
                                           _ANS06			.EQU                6
                                           _ANS05			.EQU                5
                                           _ANS04			.EQU                4
                                           _ANS03			.EQU                3
                                           _ANS02			.EQU                2
                                           _ANS01			.EQU                1
                                           _ANS00			.EQU                0
                                           
                                           ;  32H  ANS2   Bits-------------------------------------
                                           ANS27			.EQU                7
                                           ANS26			.EQU                6
                                           ANS25			.EQU                5
                                           ANS24			.EQU                4
                                           ANS23			.EQU                3
                                           ANS22			.EQU                2
                                           ANS21			.EQU                1
                                           ANS20			.EQU                0
                                           _ANS27			.EQU                7
                                           _ANS26			.EQU                6
                                           _ANS25			.EQU                5
                                           _ANS24			.EQU                4
                                           _ANS23			.EQU                3
                                           _ANS22			.EQU                2
                                           _ANS21			.EQU                1
                                           _ANS20			.EQU                0
                                           
                                           ;  33H  ANS3   Bits-------------------------------------
                                           ANS37			.EQU                7
                                           ANS36			.EQU                6
                                           ANS35			.EQU                5
                                           ANS34			.EQU                4
                                           ANS33			.EQU                3
                                           ANS32			.EQU                2
                                           ANS31			.EQU                1
                                           ANS30			.EQU                0
                                           _ANS37			.EQU                7
                                           _ANS36			.EQU                6
                                           _ANS35			.EQU                5
                                           _ANS34			.EQU                4
                                           _ANS33			.EQU                3
                                           _ANS32			.EQU                2
                                           _ANS31			.EQU                1
                                           _ANS30			.EQU                0
                                           
                                           ;  34H  OSC0CAL2   Bits-------------------------------------
                                           TCAL2			.EQU                2
                                           TCAL1			.EQU                1
                                           TCAL0			.EQU                0
                                           _TCAL2			.EQU                2
                                           _TCAL1			.EQU                1
                                           _TCAL0			.EQU                0
                                           
                                           ;  35H  PUR0   Bits-------------------------------------
                                           PUR07			.EQU                7
                                           PUR06			.EQU                6
                                           PUR05			.EQU                5
                                           PUR04			.EQU                4
                                           PUR03			.EQU                3
                                           PUR02			.EQU                2
                                           PUR01			.EQU                1
                                           PUR00			.EQU                0
                                           _PUR07			.EQU                7
                                           _PUR06			.EQU                6
                                           _PUR05			.EQU                5
                                           _PUR04			.EQU                4
                                           _PUR03			.EQU                3
                                           _PUR02			.EQU                2
                                           _PUR01			.EQU                1
                                           _PUR00			.EQU                0
                                           
                                           ;  36H  IOCL0   Bits-------------------------------------
                                           IOCL07			.EQU                7
                                           IOCL06			.EQU                6
                                           IOCL05			.EQU                5
                                           IOCL04			.EQU                4
                                           IOCL03			.EQU                3
                                           IOCL02			.EQU                2
                                           IOCL01			.EQU                1
                                           IOCL00			.EQU                0
                                           _IOCL07			.EQU                7
                                           _IOCL06			.EQU                6
                                           _IOCL05			.EQU                5
                                           _IOCL04			.EQU                4
                                           _IOCL03			.EQU                3
                                           _IOCL02			.EQU                2
                                           _IOCL01			.EQU                1
                                           _IOCL00			.EQU                0
                                           
                                           ;  3FH  ADCCTL1   Bits-------------------------------------
                                           ADCALEN			.EQU                7
                                           ADCS2			.EQU                6
                                           ADCS1			.EQU                5
                                           ADCS0			.EQU                4
                                           VCFG1			.EQU                3
                                           VCFG0			.EQU                2
                                           _ADCALEN		.EQU                7
                                           _ADCS2			.EQU                6
                                           _ADCS1			.EQU                5
                                           _ADCS0			.EQU                4
                                           _VCFG1			.EQU                3
                                           _VCFG0			.EQU                2
                                           
                                           ;  45H  P0LR   Bits-------------------------------------
                                           P0LR7			.EQU                7
                                           P0LR6			.EQU                6
                                           P0LR5			.EQU                5
                                           P0LR4			.EQU                4
                                           P0LR3			.EQU                3
                                           P0LR2			.EQU                2
                                           P0LR1			.EQU                1
                                           P0LR0			.EQU                0
                                           _P0LR7			.EQU                7
                                           _P0LR6			.EQU                6
                                           _P0LR5			.EQU                5
                                           _P0LR4			.EQU                4
                                           _P0LR3			.EQU                3
                                           _P0LR2			.EQU                2
                                           _P0LR1			.EQU                1
                                           _P0LR0			.EQU                0
                                           
                                           ;  46H  P2LR   Bits-------------------------------------
                                           P2LR7			.EQU                7
                                           P2LR6			.EQU                6
                                           P2LR5			.EQU                5
                                           P2LR4			.EQU                4
                                           P2LR3			.EQU                3
                                           P2LR2			.EQU                2
                                           P2LR1			.EQU                1
                                           P2LR0			.EQU                0
                                           _P2LR7			.EQU                7
                                           _P2LR6			.EQU                6
                                           _P2LR5			.EQU                5
                                           _P2LR4			.EQU                4
                                           _P2LR3			.EQU                3
                                           _P2LR2			.EQU                2
                                           _P2LR1			.EQU                1
                                           _P2LR0			.EQU                0
                                           
                                           ;  47H  P1LR   Bits-------------------------------------
                                           P1LR7			.EQU                7
                                           P1LR6			.EQU                6
                                           P1LR5			.EQU                5
                                           P1LR4			.EQU                4
                                           P1LR3			.EQU                3
                                           P1LR2			.EQU                2
                                           P1LR1			.EQU                1
                                           P1LR0			.EQU                0
                                           _P1LR7			.EQU                7
                                           _P1LR6			.EQU                6
                                           _P1LR5			.EQU                5
                                           _P1LR4			.EQU                4
                                           _P1LR3			.EQU                3
                                           _P1LR2			.EQU                2
                                           _P1LR1			.EQU                1
                                           _P1LR0			.EQU                0
                                           
                                           ;  48H  P3LR   Bits-------------------------------------
                                           P3LR7			.EQU                7
                                           P3LR6			.EQU                6
                                           P3LR5			.EQU                5
                                           P3LR4			.EQU                4
                                           P3LR3			.EQU                3
                                           P3LR2			.EQU                2
                                           P3LR1			.EQU                1
                                           P3LR0			.EQU                0
                                           _P3LR7			.EQU                7
                                           _P3LR6			.EQU                6
                                           _P3LR5			.EQU                5
                                           _P3LR4			.EQU                4
                                           _P3LR3			.EQU                3
                                           _P3LR2			.EQU                2
                                           _P3LR1			.EQU                1
                                           _P3LR0			.EQU                0
                                           
                                           ;  49H  TR3   Bits-------------------------------------
                                           TR37			.EQU                7
                                           TR36			.EQU                6
                                           TR35			.EQU                5
                                           TR34			.EQU                4
                                           TR33			.EQU                3
                                           TR32			.EQU                2
                                           TR31			.EQU                1
                                           TR30			.EQU                0
                                           _TR37			.EQU                7
                                           _TR36			.EQU                6
                                           _TR35			.EQU                5
                                           _TR34			.EQU                4
                                           _TR33			.EQU                3
                                           _TR32			.EQU                2
                                           _TR31			.EQU                1
                                           _TR30			.EQU                0
                                           
                                           ;  4AH  EIE3   Bits-------------------------------------
                                           T4IE			.EQU                7
                                           OSCFAILIE		.EQU                5
                                           CCP4IE			.EQU                4
                                           CCP3IE			.EQU                3
                                           P4IE			.EQU                1
                                           _T4IE			.EQU                7
                                           _OSCFAILIE		.EQU                5
                                           _CCP4IE			.EQU                4
                                           _CCP3IE			.EQU                3
                                           _P4IE			.EQU                1
                                           
                                           ;  4BH  EIF3   Bits-------------------------------------
                                           T4IF			.EQU                7
                                           OSCFAILIF		.EQU                5
                                           CCP4IF			.EQU                4
                                           CCP3IF			.EQU                3
                                           P4IF			.EQU                1
                                           _T4IF			.EQU                7
                                           _OSCFAILIF		.EQU                5
                                           _CCP4IF			.EQU                4
                                           _CCP3IF			.EQU                3
                                           _P4IF			.EQU                1
                                           
                                           ;  4EH  T3CTL   Bits-------------------------------------
                                           T3REN			.EQU                7
                                           T3BUZOE			.EQU                6
                                           T3CKS1			.EQU                5
                                           T3CKS0			.EQU                4
                                           T3CS1			.EQU                2
                                           T3CS0			.EQU                1
                                           T3ON			.EQU                0
                                           _T3REN			.EQU                7
                                           _T3BUZOE		.EQU                6
                                           _T3CKS1			.EQU                5
                                           _T3CKS0			.EQU                4
                                           _T3CS1			.EQU                2
                                           _T3CS0			.EQU                1
                                           _T3ON			.EQU                0
                                           
                                           ;  57H  PWM5CTL0   Bits-------------------------------------
                                           P5CH1MOD1		.EQU                7
                                           P5CH1MOD0		.EQU                6
                                           P5CH3MOD		.EQU                5
                                           P5CH2MOD		.EQU                4
                                           P5MOD3			.EQU                3
                                           P5MOD2			.EQU                2
                                           P5MOD1			.EQU                1
                                           P5MOD0			.EQU                0
                                           _P5CH1MOD1		.EQU                7
                                           _P5CH1MOD0		.EQU                6
                                           _P5CH3MOD		.EQU                5
                                           _P5CH2MOD		.EQU                4
                                           _P5MOD3			.EQU                3
                                           _P5MOD2			.EQU                2
                                           _P5MOD1			.EQU                1
                                           _P5MOD0			.EQU                0
                                           
                                           ;  58H  ADCINTCTL   Bits-------------------------------------
                                           T2CCR1ON		.EQU                7
                                           INTCTL1			.EQU                1
                                           INTCTL0			.EQU                0
                                           _T2CCR1ON		.EQU                7
                                           _INTCTL1		.EQU                1
                                           _INTCTL0		.EQU                0
                                           
                                           ;  5BH  PWM5CTL1   Bits-------------------------------------
                                           P5RSEN			.EQU                7
                                           P5DC6			.EQU                6
                                           P5DC5			.EQU                5
                                           P5DC4			.EQU                4
                                           P5DC3			.EQU                3
                                           P5DC2			.EQU                2
                                           P5DC1			.EQU                1
                                           P5DC0			.EQU                0
                                           _P5RSEN			.EQU                7
                                           _P5DC6			.EQU                6
                                           _P5DC5			.EQU                5
                                           _P5DC4			.EQU                4
                                           _P5DC3			.EQU                3
                                           _P5DC2			.EQU                2
                                           _P5DC1			.EQU                1
                                           _P5DC0			.EQU                0
                                           
                                           ;  5CH  P5ASCTL0   Bits-------------------------------------
                                           P5ASE			.EQU                7
                                           P5ASS2			.EQU                6
                                           P5ASS1			.EQU                5
                                           P5ASS0			.EQU                4
                                           P5SSAC1			.EQU                3
                                           P5SSAC0			.EQU                2
                                           P5SSBD1			.EQU                1
                                           P5SSBD0			.EQU                0
                                           _P5ASE			.EQU                7
                                           _P5ASS2			.EQU                6
                                           _P5ASS1			.EQU                5
                                           _P5ASS0			.EQU                4
                                           _P5SSAC1		.EQU                3
                                           _P5SSAC0		.EQU                2
                                           _P5SSBD1		.EQU                1
                                           _P5SSBD0		.EQU                0
                                           
                                           ;  5DH  PSTRCTL0   Bits-------------------------------------
                                           STRSYNC			.EQU                4
                                           STREND			.EQU                3
                                           STRENC			.EQU                2
                                           STRENB			.EQU                1
                                           STRENA			.EQU                0
                                           _STRSYNC		.EQU                4
                                           _STREND			.EQU                3
                                           _STRENC			.EQU                2
                                           _STRENB			.EQU                1
                                           _STRENA			.EQU                0
                                           
                                           ;  60H  PUR1   Bits-------------------------------------
                                           PUR17			.EQU                7
                                           PUR16			.EQU                6
                                           PUR15			.EQU                5
                                           PUR14			.EQU                4
                                           PUR13			.EQU                3
                                           PUR12			.EQU                2
                                           PUR11			.EQU                1
                                           PUR10			.EQU                0
                                           _PUR17			.EQU                7
                                           _PUR16			.EQU                6
                                           _PUR15			.EQU                5
                                           _PUR14			.EQU                4
                                           _PUR13			.EQU                3
                                           _PUR12			.EQU                2
                                           _PUR11			.EQU                1
                                           _PUR10			.EQU                0
                                           
                                           ;  61H  PUR2   Bits-------------------------------------
                                           PUR27			.EQU                7
                                           PUR26			.EQU                6
                                           PUR25			.EQU                5
                                           PUR24			.EQU                4
                                           PUR23			.EQU                3
                                           PUR22			.EQU                2
                                           PUR21			.EQU                1
                                           PUR20			.EQU                0
                                           _PUR27			.EQU                7
                                           _PUR26			.EQU                6
                                           _PUR25			.EQU                5
                                           _PUR24			.EQU                4
                                           _PUR23			.EQU                3
                                           _PUR22			.EQU                2
                                           _PUR21			.EQU                1
                                           _PUR20			.EQU                0
                                           
                                           ;  62H  TMRBUZ   Bits-------------------------------------
                                           T1H_BUZEN		.EQU                1
                                           T1L_BUZEN		.EQU                0
                                           _T1H_BUZEN		.EQU                1
                                           _T1L_BUZEN		.EQU                0
                                           
                                           ;  63H  ADCCTL2   Bits-------------------------------------
                                           ADCHS6			.EQU                6
                                           ADCHS5			.EQU                5
                                           ADCHS4			.EQU                4
                                           ADCHS3			.EQU                3
                                           ADCHS2			.EQU                2
                                           ADCHS1			.EQU                1
                                           ADCHS0			.EQU                0
                                           _ADCHS6			.EQU                6
                                           _ADCHS5			.EQU                5
                                           _ADCHS4			.EQU                4
                                           _ADCHS3			.EQU                3
                                           _ADCHS2			.EQU                2
                                           _ADCHS1			.EQU                1
                                           _ADCHS0			.EQU                0
                                           
                                           ;  67H  INTEDGCTL   Bits-------------------------------------
                                           INT2SE			.EQU                7
                                           INT1SE			.EQU                6
                                           T1CLKSE			.EQU                0
                                           _INT2SE			.EQU                7
                                           _INT1SE			.EQU                6
                                           _T1CLKSE		.EQU                0
                                           
                                           ;  6BH  IOCL4   Bits-------------------------------------
                                           IOCL47			.EQU                7
                                           IOCL46			.EQU                6
                                           IOCL45			.EQU                5
                                           IOCL44			.EQU                4
                                           IOCL43			.EQU                3
                                           IOCL42			.EQU                2
                                           IOCL41			.EQU                1
                                           IOCL40			.EQU                0
                                           _IOCL47			.EQU                7
                                           _IOCL46			.EQU                6
                                           _IOCL45			.EQU                5
                                           _IOCL44			.EQU                4
                                           _IOCL43			.EQU                3
                                           _IOCL42			.EQU                2
                                           _IOCL41			.EQU                1
                                           _IOCL40			.EQU                0
                                           
                                           ;  6CH  PUR3   Bits-------------------------------------
                                           PUR37			.EQU                7
                                           PUR36			.EQU                6
                                           PUR35			.EQU                5
                                           PUR34			.EQU                4
                                           PUR33			.EQU                3
                                           PUR32			.EQU                2
                                           PUR31			.EQU                1
                                           PUR30			.EQU                0
                                           _PUR37			.EQU                7
                                           _PUR36			.EQU                6
                                           _PUR35			.EQU                5
                                           _PUR34			.EQU                4
                                           _PUR33			.EQU                3
                                           _PUR32			.EQU                2
                                           _PUR31			.EQU                1
                                           _PUR30			.EQU                0
                                           
                                           ;  109H  CCP4CTL   Bits-------------------------------------
                                           CCP4OE			.EQU                4
                                           CCP4MOD3		.EQU                3
                                           CCP4MOD2		.EQU                2
                                           CCP4MOD1		.EQU                1
                                           CCP4MOD0		.EQU                0
                                           _CCP4OE			.EQU                4
                                           _CCP4MOD3		.EQU                3
                                           _CCP4MOD2		.EQU                2
                                           _CCP4MOD1		.EQU                1
                                           _CCP4MOD0		.EQU                0
                                           
                                           ;  10EH  PWM5OC   Bits-------------------------------------
                                           OCA3			.EQU                5
                                           OCB3			.EQU                4
                                           OCA2			.EQU                3
                                           OCB2			.EQU                2
                                           OCA			.EQU                1
                                           OCB			.EQU                0
                                           _OCA3			.EQU                5
                                           _OCB3			.EQU                4
                                           _OCA2			.EQU                3
                                           _OCB2			.EQU                2
                                           _OCA			.EQU                1
                                           _OCB			.EQU                0
                                           
                                           ;  10FH  T2CTL1   Bits-------------------------------------
                                           T2MOD1			.EQU                7
                                           T2MOD0			.EQU                6
                                           T2OFS1			.EQU                5
                                           T2OFS0			.EQU                4
                                           T2TRIGEN		.EQU                3
                                           T2DIR			.EQU                0
                                           _T2MOD1			.EQU                7
                                           _T2MOD0			.EQU                6
                                           _T2OFS1			.EQU                5
                                           _T2OFS0			.EQU                4
                                           _T2TRIGEN		.EQU                3
                                           _T2DIR			.EQU                0
                                           
                                           ;  119H  PWM5FC   Bits-------------------------------------
                                           FCA3			.EQU                5
                                           FCB3			.EQU                4
                                           FCA2			.EQU                3
                                           FCB2			.EQU                2
                                           FCA			.EQU                1
                                           FCB			.EQU                0
                                           _FCA3			.EQU                5
                                           _FCB3			.EQU                4
                                           _FCA2			.EQU                3
                                           _FCB2			.EQU                2
                                           _FCA			.EQU                1
                                           _FCB			.EQU                0
                                           
                                           ;  11AH  P5ASCTL1   Bits-------------------------------------
                                           P5SSA31			.EQU                7
                                           P5SSA30			.EQU                6
                                           P5SSB31			.EQU                5
                                           P5SSB30			.EQU                4
                                           P5SSA21			.EQU                3
                                           P5SSA20			.EQU                2
                                           P5SSB21			.EQU                1
                                           P5SSB20			.EQU                0
                                           _P5SSA31		.EQU                7
                                           _P5SSA30		.EQU                6
                                           _P5SSB31		.EQU                5
                                           _P5SSB30		.EQU                4
                                           _P5SSA21		.EQU                3
                                           _P5SSA20		.EQU                2
                                           _P5SSB21		.EQU                1
                                           _P5SSB20		.EQU                0
                                           
                                           ;  11BH  PSTRCTL1   Bits-------------------------------------
                                           STRENA3			.EQU                3
                                           STRENB3			.EQU                2
                                           STRENA2			.EQU                1
                                           STRENB2			.EQU                0
                                           _STRENA3		.EQU                3
                                           _STRENB3		.EQU                2
                                           _STRENA2		.EQU                1
                                           _STRENB2		.EQU                0
                                           
                                           ;  11CH  PWM5CTL2   Bits-------------------------------------
                                           PFUSES			.EQU                5
                                           UDEVT1			.EQU                2
                                           UDEVT0			.EQU                1
                                           UDEN			.EQU                0
                                           _PFUSES			.EQU                5
                                           _UDEVT1			.EQU                2
                                           _UDEVT0			.EQU                1
                                           _UDEN			.EQU                0
                                           
                                           ;  11DH  PWM5PC   Bits-------------------------------------
                                           PCA3			.EQU                5
                                           PCB3			.EQU                4
                                           PCA2			.EQU                3
                                           PCB2			.EQU                2
                                           PCA			.EQU                1
                                           PCB			.EQU                0
                                           _PCA3			.EQU                5
                                           _PCB3			.EQU                4
                                           _PCA2			.EQU                3
                                           _PCB2			.EQU                2
                                           _PCA			.EQU                1
                                           _PCB			.EQU                0
                                           
                                           ;  120H  RSCTL1   Bits-------------------------------------
                                           SPEN1			.EQU                7
                                           R1X9			.EQU                6
                                           SRXEN1			.EQU                5
                                           CRXEN1			.EQU                4
                                           ADREN1			.EQU                3
                                           FRER1			.EQU                2
                                           OVFER1			.EQU                1
                                           RX9D1			.EQU                0
                                           _SPEN1			.EQU                7
                                           _R1X9			.EQU                6
                                           _SRXEN1			.EQU                5
                                           _CRXEN1			.EQU                4
                                           _ADREN1			.EQU                3
                                           _FRER1			.EQU                2
                                           _OVFER1			.EQU                1
                                           _RX9D1			.EQU                0
                                           
                                           ;  123H  BRCTL1   Bits-------------------------------------
                                           ABRDOVF1		.EQU                7
                                           RCIDLF1			.EQU                6
                                           SCKPS1			.EQU                5
                                           B1RG16			.EQU                4
                                           BR1CKS1			.EQU                3
                                           BR1CKS0			.EQU                2
                                           WUEN1			.EQU                1
                                           ABRDEN1			.EQU                0
                                           _ABRDOVF1		.EQU                7
                                           _RCIDLF1		.EQU                6
                                           _SCKPS1			.EQU                5
                                           _B1RG16			.EQU                4
                                           _BR1CKS1		.EQU                3
                                           _BR1CKS0		.EQU                2
                                           _WUEN1			.EQU                1
                                           _ABRDEN1		.EQU                0
                                           
                                           ;  124H  TSCTL1   Bits-------------------------------------
                                           CSRS1			.EQU                7
                                           T1X9			.EQU                6
                                           TXEN1			.EQU                5
                                           SYNC1			.EQU                4
                                           SENDB1			.EQU                3
                                           HBRG1			.EQU                2
                                           TXSRS1			.EQU                1
                                           TX9D1			.EQU                0
                                           _CSRS1			.EQU                7
                                           _T1X9			.EQU                6
                                           _TXEN1			.EQU                5
                                           _SYNC1			.EQU                4
                                           _SENDB1			.EQU                3
                                           _HBRG1			.EQU                2
                                           _TXSRS1			.EQU                1
                                           _TX9D1			.EQU                0
                                           
                                           ;  127H  USLPEN1   Bits-------------------------------------
                                           SLPEN1			.EQU                7
                                           _SLPEN1			.EQU                7
                                           
                                           ;  128H  SSCICTL0   Bits-------------------------------------
                                           SSCIWCFL		.EQU                7
                                           SSCIOV			.EQU                6
                                           SSCIEN			.EQU                5
                                           SSCICKP			.EQU                4
                                           SSCIMOD3		.EQU                3
                                           SSCIMOD2		.EQU                2
                                           SSCIMOD1		.EQU                1
                                           SSCIMOD0		.EQU                0
                                           _SSCIWCFL		.EQU                7
                                           _SSCIOV			.EQU                6
                                           _SSCIEN			.EQU                5
                                           _SSCICKP		.EQU                4
                                           _SSCIMOD3		.EQU                3
                                           _SSCIMOD2		.EQU                2
                                           _SSCIMOD1		.EQU                1
                                           _SSCIMOD0		.EQU                0
                                           
                                           ;  12AH  SSCICTL1   Bits-------------------------------------
                                           SSCICALLEN		.EQU                7
                                           SSCIACKSTA		.EQU                6
                                           SSCIACKDAT		.EQU                5
                                           SSCIACKEN		.EQU                4
                                           SSCIRCEN		.EQU                3
                                           STOPEN			.EQU                2
                                           RESTARTEN		.EQU                1
                                           STARTEN			.EQU                0
                                           _SSCICALLEN		.EQU                7
                                           _SSCIACKSTA		.EQU                6
                                           _SSCIACKDAT		.EQU                5
                                           _SSCIACKEN		.EQU                4
                                           _SSCIRCEN		.EQU                3
                                           _STOPEN			.EQU                2
                                           _RESTARTEN		.EQU                1
                                           _STARTEN		.EQU                0
                                           
                                           ;  12BH  SSCISTA   Bits-------------------------------------
                                           SAMPLE			.EQU                7
                                           CKEGE			.EQU                6
                                           SSCIDA			.EQU                5
                                           SSCISTOP		.EQU                4
                                           SSCISTART		.EQU                3
                                           SSCIRW			.EQU                2
                                           SSCIUA			.EQU                1
                                           SSCIBUF			.EQU                0
                                           _SAMPLE			.EQU                7
                                           _CKEGE			.EQU                6
                                           _SSCIDA			.EQU                5
                                           _SSCISTOP		.EQU                4
                                           _SSCISTART		.EQU                3
                                           _SSCIRW			.EQU                2
                                           _SSCIUA			.EQU                1
                                           _SSCIBUF		.EQU                0
                                           
                                           ;  12EH  SSCIMSK   Bits-------------------------------------
                                           SSCIMSK7		.EQU                7
                                           SSCIMSK6		.EQU                6
                                           SSCIMSK5		.EQU                5
                                           SSCIMSK4		.EQU                4
                                           SSCIMSK3		.EQU                3
                                           SSCIMSK2		.EQU                2
                                           SSCIMSK1		.EQU                1
                                           SSCIMSK0		.EQU                0
                                           _SSCIMSK7		.EQU                7
                                           _SSCIMSK6		.EQU                6
                                           _SSCIMSK5		.EQU                5
                                           _SSCIMSK4		.EQU                4
                                           _SSCIMSK3		.EQU                3
                                           _SSCIMSK2		.EQU                2
                                           _SSCIMSK1		.EQU                1
                                           _SSCIMSK0		.EQU                0
                                           
                                           ;  12FH  WDTPS   Bits-------------------------------------
                                           WDTPS3			.EQU                3
                                           WDTPS2			.EQU                2
                                           WDTPS1			.EQU                1
                                           WDTPS0			.EQU                0
                                           _WDTPS3			.EQU                3
                                           _WDTPS2			.EQU                2
                                           _WDTPS1			.EQU                1
                                           _WDTPS0			.EQU                0
                                           
                                           ;  134H  MULCTL   Bits-------------------------------------
                                           MULEN			.EQU                1
                                           MULIF			.EQU                0
                                           _MULEN			.EQU                1
                                           _MULIF			.EQU                0
                                           
                                           ;  139H  DIVCTL   Bits-------------------------------------
                                           DIVOEN			.EQU                1
                                           DIVEN			.EQU                0
                                           _DIVOEN			.EQU                1
                                           _DIVEN			.EQU                0
                                           
                                           ;  140H  LEDCTL   Bits-------------------------------------
                                           LEDEN			.EQU                7
                                           COMEN2			.EQU                4
                                           COMEN1			.EQU                3
                                           COMEN0			.EQU                2
                                           PNS1			.EQU                1
                                           PNS0			.EQU                0
                                           _LEDEN			.EQU                7
                                           _COMEN2			.EQU                4
                                           _COMEN1			.EQU                3
                                           _COMEN0			.EQU                2
                                           _PNS1			.EQU                1
                                           _PNS0			.EQU                0
                                           
                                           ;  141H  LEDPRE   Bits-------------------------------------
                                           LEDCKS13		.EQU                7
                                           LEDCKS12		.EQU                6
                                           LEDCKS11		.EQU                5
                                           LEDCKS10		.EQU                4
                                           LEDCKS03		.EQU                3
                                           LEDCKS02		.EQU                2
                                           LEDCKS01		.EQU                1
                                           LEDCKS00		.EQU                0
                                           _LEDCKS13		.EQU                7
                                           _LEDCKS12		.EQU                6
                                           _LEDCKS11		.EQU                5
                                           _LEDCKS10		.EQU                4
                                           _LEDCKS03		.EQU                3
                                           _LEDCKS02		.EQU                2
                                           _LEDCKS01		.EQU                1
                                           _LEDCKS00		.EQU                0
                                           
                                           ;  142H  LEDDATA0   Bits-------------------------------------
                                           DAT07			.EQU                7
                                           DAT06			.EQU                6
                                           DAT05			.EQU                5
                                           DAT04			.EQU                4
                                           DAT03			.EQU                3
                                           DAT02			.EQU                2
                                           DAT01			.EQU                1
                                           DAT00			.EQU                0
                                           _DAT07			.EQU                7
                                           _DAT06			.EQU                6
                                           _DAT05			.EQU                5
                                           _DAT04			.EQU                4
                                           _DAT03			.EQU                3
                                           _DAT02			.EQU                2
                                           _DAT01			.EQU                1
                                           _DAT00			.EQU                0
                                           
                                           ;  143H  LEDDATA1   Bits-------------------------------------
                                           DAT17			.EQU                7
                                           DAT16			.EQU                6
                                           DAT15			.EQU                5
                                           DAT14			.EQU                4
                                           DAT13			.EQU                3
                                           DAT12			.EQU                2
                                           DAT11			.EQU                1
                                           DAT10			.EQU                0
                                           _DAT17			.EQU                7
                                           _DAT16			.EQU                6
                                           _DAT15			.EQU                5
                                           _DAT14			.EQU                4
                                           _DAT13			.EQU                3
                                           _DAT12			.EQU                2
                                           _DAT11			.EQU                1
                                           _DAT10			.EQU                0
                                           
                                           ;  144H  LEDDATA2   Bits-------------------------------------
                                           DAT27			.EQU                7
                                           DAT26			.EQU                6
                                           DAT25			.EQU                5
                                           DAT24			.EQU                4
                                           DAT23			.EQU                3
                                           DAT22			.EQU                2
                                           DAT21			.EQU                1
                                           DAT20			.EQU                0
                                           _DAT27			.EQU                7
                                           _DAT26			.EQU                6
                                           _DAT25			.EQU                5
                                           _DAT24			.EQU                4
                                           _DAT23			.EQU                3
                                           _DAT22			.EQU                2
                                           _DAT21			.EQU                1
                                           _DAT20			.EQU                0
                                           
                                           ;  145H  LEDDATA3   Bits-------------------------------------
                                           DAT37			.EQU                7
                                           DAT36			.EQU                6
                                           DAT35			.EQU                5
                                           DAT34			.EQU                4
                                           DAT33			.EQU                3
                                           DAT32			.EQU                2
                                           DAT31			.EQU                1
                                           DAT30			.EQU                0
                                           _DAT37			.EQU                7
                                           _DAT36			.EQU                6
                                           _DAT35			.EQU                5
                                           _DAT34			.EQU                4
                                           _DAT33			.EQU                3
                                           _DAT32			.EQU                2
                                           _DAT31			.EQU                1
                                           _DAT30			.EQU                0
                                           
                                           ;  146H  LEDDATA4   Bits-------------------------------------
                                           DAT47			.EQU                7
                                           DAT46			.EQU                6
                                           DAT45			.EQU                5
                                           DAT44			.EQU                4
                                           DAT43			.EQU                3
                                           DAT42			.EQU                2
                                           DAT41			.EQU                1
                                           DAT40			.EQU                0
                                           _DAT47			.EQU                7
                                           _DAT46			.EQU                6
                                           _DAT45			.EQU                5
                                           _DAT44			.EQU                4
                                           _DAT43			.EQU                3
                                           _DAT42			.EQU                2
                                           _DAT41			.EQU                1
                                           _DAT40			.EQU                0
                                           
                                           ;  147H  LEDDATA5   Bits-------------------------------------
                                           DAT57			.EQU                7
                                           DAT56			.EQU                6
                                           DAT55			.EQU                5
                                           DAT54			.EQU                4
                                           DAT53			.EQU                3
                                           DAT52			.EQU                2
                                           DAT51			.EQU                1
                                           DAT50			.EQU                0
                                           _DAT57			.EQU                7
                                           _DAT56			.EQU                6
                                           _DAT55			.EQU                5
                                           _DAT54			.EQU                4
                                           _DAT53			.EQU                3
                                           _DAT52			.EQU                2
                                           _DAT51			.EQU                1
                                           _DAT50			.EQU                0
                                           
                                           ;  148H  LEDDATA6   Bits-------------------------------------
                                           DAT67			.EQU                7
                                           DAT66			.EQU                6
                                           DAT65			.EQU                5
                                           DAT64			.EQU                4
                                           DAT63			.EQU                3
                                           DAT62			.EQU                2
                                           DAT61			.EQU                1
                                           DAT60			.EQU                0
                                           _DAT67			.EQU                7
                                           _DAT66			.EQU                6
                                           _DAT65			.EQU                5
                                           _DAT64			.EQU                4
                                           _DAT63			.EQU                3
                                           _DAT62			.EQU                2
                                           _DAT61			.EQU                1
                                           _DAT60			.EQU                0
                                           
                                           ;  149H  LEDDATA7   Bits-------------------------------------
                                           DAT77			.EQU                7
                                           DAT76			.EQU                6
                                           DAT75			.EQU                5
                                           DAT74			.EQU                4
                                           DAT73			.EQU                3
                                           DAT72			.EQU                2
                                           DAT71			.EQU                1
                                           DAT70			.EQU                0
                                           _DAT77			.EQU                7
                                           _DAT76			.EQU                6
                                           _DAT75			.EQU                5
                                           _DAT74			.EQU                4
                                           _DAT73			.EQU                3
                                           _DAT72			.EQU                2
                                           _DAT71			.EQU                1
                                           _DAT70			.EQU                0
                                           
                                           ;  14AH  LEDDATA8   Bits-------------------------------------
                                           DAT87			.EQU                7
                                           DAT86			.EQU                6
                                           DAT85			.EQU                5
                                           DAT84			.EQU                4
                                           DAT83			.EQU                3
                                           DAT82			.EQU                2
                                           DAT81			.EQU                1
                                           DAT80			.EQU                0
                                           _DAT87			.EQU                7
                                           _DAT86			.EQU                6
                                           _DAT85			.EQU                5
                                           _DAT84			.EQU                4
                                           _DAT83			.EQU                3
                                           _DAT82			.EQU                2
                                           _DAT81			.EQU                1
                                           _DAT80			.EQU                0
                                           
                                           ;  14BH  LEDDATA9   Bits-------------------------------------
                                           DAT97			.EQU                7
                                           DAT96			.EQU                6
                                           DAT95			.EQU                5
                                           DAT94			.EQU                4
                                           DAT93			.EQU                3
                                           DAT92			.EQU                2
                                           DAT91			.EQU                1
                                           DAT90			.EQU                0
                                           _DAT97			.EQU                7
                                           _DAT96			.EQU                6
                                           _DAT95			.EQU                5
                                           _DAT94			.EQU                4
                                           _DAT93			.EQU                3
                                           _DAT92			.EQU                2
                                           _DAT91			.EQU                1
                                           _DAT90			.EQU                0
                                           
                                           ;  14CH  LEDDATAA   Bits-------------------------------------
                                           DATA7			.EQU                7
                                           DATA6			.EQU                6
                                           DATA5			.EQU                5
                                           DATA4			.EQU                4
                                           DATA3			.EQU                3
                                           DATA2			.EQU                2
                                           DATA1			.EQU                1
                                           DATA0			.EQU                0
                                           _DATA7			.EQU                7
                                           _DATA6			.EQU                6
                                           _DATA5			.EQU                5
                                           _DATA4			.EQU                4
                                           _DATA3			.EQU                3
                                           _DATA2			.EQU                2
                                           _DATA1			.EQU                1
                                           _DATA0			.EQU                0
                                           
                                           ;  14DH  LEDDATAB   Bits-------------------------------------
                                           DATB7			.EQU                7
                                           DATB6			.EQU                6
                                           DATB5			.EQU                5
                                           DATB4			.EQU                4
                                           DATB3			.EQU                3
                                           DATB2			.EQU                2
                                           DATB1			.EQU                1
                                           DATB0			.EQU                0
                                           _DATB7			.EQU                7
                                           _DATB6			.EQU                6
                                           _DATB5			.EQU                5
                                           _DATB4			.EQU                4
                                           _DATB3			.EQU                3
                                           _DATB2			.EQU                2
                                           _DATB1			.EQU                1
                                           _DATB0			.EQU                0
                                           
                                           ;  14EH  LEDDATAC   Bits-------------------------------------
                                           DATC7			.EQU                7
                                           DATC6			.EQU                6
                                           DATC5			.EQU                5
                                           DATC4			.EQU                4
                                           DATC3			.EQU                3
                                           DATC2			.EQU                2
                                           DATC1			.EQU                1
                                           DATC0			.EQU                0
                                           _DATC7			.EQU                7
                                           _DATC6			.EQU                6
                                           _DATC5			.EQU                5
                                           _DATC4			.EQU                4
                                           _DATC3			.EQU                3
                                           _DATC2			.EQU                2
                                           _DATC1			.EQU                1
                                           _DATC0			.EQU                0
                                           
                                           ;  14FH  LEDDATAD   Bits-------------------------------------
                                           DATD7			.EQU                7
                                           DATD6			.EQU                6
                                           DATD5			.EQU                5
                                           DATD4			.EQU                4
                                           DATD3			.EQU                3
                                           DATD2			.EQU                2
                                           DATD1			.EQU                1
                                           DATD0			.EQU                0
                                           _DATD7			.EQU                7
                                           _DATD6			.EQU                6
                                           _DATD5			.EQU                5
                                           _DATD4			.EQU                4
                                           _DATD3			.EQU                3
                                           _DATD2			.EQU                2
                                           _DATD1			.EQU                1
                                           _DATD0			.EQU                0
                                           
                                           ;  150H  UPINSET1   Bits-------------------------------------
                                           USLM1			.EQU                7
                                           UPSEL1			.EQU                6
                                           _USLM1			.EQU                7
                                           _UPSEL1			.EQU                6
                                           
                                           ;  151H  LPRCCTL   Bits-------------------------------------
                                           LPRC2			.EQU                2
                                           LPRC1			.EQU                1
                                           LPRC0			.EQU                0
                                           _LPRC2			.EQU                2
                                           _LPRC1			.EQU                1
                                           _LPRC0			.EQU                0
                                           
                                           ;  154H  PCAL   Bits-------------------------------------
                                           PCAL5			.EQU                5
                                           PCAL4			.EQU                4
                                           PCAL3			.EQU                3
                                           PCAL2			.EQU                2
                                           PCAL1			.EQU                1
                                           PCAL0			.EQU                0
                                           _PCAL5			.EQU                5
                                           _PCAL4			.EQU                4
                                           _PCAL3			.EQU                3
                                           _PCAL2			.EQU                2
                                           _PCAL1			.EQU                1
                                           _PCAL0			.EQU                0
                                           
                                           ;  155H  LEDDATAE   Bits-------------------------------------
                                           DATE7			.EQU                7
                                           DATE6			.EQU                6
                                           DATE5			.EQU                5
                                           DATE4			.EQU                4
                                           DATE3			.EQU                3
                                           DATE2			.EQU                2
                                           DATE1			.EQU                1
                                           DATE0			.EQU                0
                                           _DATE7			.EQU                7
                                           _DATE6			.EQU                6
                                           _DATE5			.EQU                5
                                           _DATE4			.EQU                4
                                           _DATE3			.EQU                3
                                           _DATE2			.EQU                2
                                           _DATE1			.EQU                1
                                           _DATE0			.EQU                0
                                           
                                           ;  156H  LEDDATAF   Bits-------------------------------------
                                           DATF7			.EQU                7
                                           DATF6			.EQU                6
                                           DATF5			.EQU                5
                                           DATF4			.EQU                4
                                           DATF3			.EQU                3
                                           DATF2			.EQU                2
                                           DATF1			.EQU                1
                                           DATF0			.EQU                0
                                           _DATF7			.EQU                7
                                           _DATF6			.EQU                6
                                           _DATF5			.EQU                5
                                           _DATF4			.EQU                4
                                           _DATF3			.EQU                3
                                           _DATF2			.EQU                2
                                           _DATF1			.EQU                1
                                           _DATF0			.EQU                0
                                           
                                           ;  157H  LEDCTL2   Bits-------------------------------------
                                           LEDSEGEN16		.EQU                2
                                           LEDSEGEN12		.EQU                1
                                           LEDSEGEN8		.EQU                0
                                           _LEDSEGEN16		.EQU                2
                                           _LEDSEGEN12		.EQU                1
                                           _LEDSEGEN8		.EQU                0
                                           
                                           ;  158H  LEDOMS   Bits-------------------------------------
                                           LEDOM7			.EQU                7
                                           LEDOM6			.EQU                6
                                           LEDOM5			.EQU                5
                                           LEDOM4			.EQU                4
                                           LEDOM3			.EQU                3
                                           LEDOM2			.EQU                2
                                           LEDOM1			.EQU                1
                                           LEDOM0			.EQU                0
                                           _LEDOM7			.EQU                7
                                           _LEDOM6			.EQU                6
                                           _LEDOM5			.EQU                5
                                           _LEDOM4			.EQU                4
                                           _LEDOM3			.EQU                3
                                           _LEDOM2			.EQU                2
                                           _LEDOM1			.EQU                1
                                           _LEDOM0			.EQU                0
                                           
                                           ;  15CH  LEDLUM   Bits-------------------------------------
                                           LEDBR			.EQU                7
                                           LEDIOS			.EQU                6
                                           ODEN			.EQU                5
                                           ODSET			.EQU                4
                                           FRAMEF			.EQU                3
                                           LUM2			.EQU                2
                                           LUM1			.EQU                1
                                           LUM0			.EQU                0
                                           _LEDBR			.EQU                7
                                           _LEDIOS			.EQU                6
                                           _ODEN			.EQU                5
                                           _ODSET			.EQU                4
                                           _FRAMEF			.EQU                3
                                           _LUM2			.EQU                2
                                           _LUM1			.EQU                1
                                           _LUM0			.EQU                0
                                           
                                           ;  164H  T4CTL   Bits-------------------------------------
                                           T4REN			.EQU                7
                                           T4BUZOE			.EQU                6
                                           T4CKS1			.EQU                5
                                           T4CKS0			.EQU                4
                                           T4CS1			.EQU                2
                                           T4CS0			.EQU                1
                                           T4ON			.EQU                0
                                           _T4REN			.EQU                7
                                           _T4BUZOE		.EQU                6
                                           _T4CKS1			.EQU                5
                                           _T4CKS0			.EQU                4
                                           _T4CS1			.EQU                2
                                           _T4CS0			.EQU                1
                                           _T4ON			.EQU                0
                                           
                                           ;  206H  ANS4   Bits-------------------------------------
                                           ANS47			.EQU                7
                                           ANS46			.EQU                6
                                           ANS45			.EQU                5
                                           ANS44			.EQU                4
                                           ANS43			.EQU                3
                                           ANS42			.EQU                2
                                           ANS41			.EQU                1
                                           ANS40			.EQU                0
                                           _ANS47			.EQU                7
                                           _ANS46			.EQU                6
                                           _ANS45			.EQU                5
                                           _ANS44			.EQU                4
                                           _ANS43			.EQU                3
                                           _ANS42			.EQU                2
                                           _ANS41			.EQU                1
                                           _ANS40			.EQU                0
                                           
                                           ;  207H  ANS5   Bits-------------------------------------
                                           ANS57			.EQU                7
                                           ANS56			.EQU                6
                                           ANS55			.EQU                5
                                           ANS54			.EQU                4
                                           ANS53			.EQU                3
                                           ANS52			.EQU                2
                                           ANS51			.EQU                1
                                           ANS50			.EQU                0
                                           _ANS57			.EQU                7
                                           _ANS56			.EQU                6
                                           _ANS55			.EQU                5
                                           _ANS54			.EQU                4
                                           _ANS53			.EQU                3
                                           _ANS52			.EQU                2
                                           _ANS51			.EQU                1
                                           _ANS50			.EQU                0
                                           
                                           ;  20CH  P4   Bits-------------------------------------
                                           P47			.EQU                7
                                           P46			.EQU                6
                                           P45			.EQU                5
                                           P44			.EQU                4
                                           P43			.EQU                3
                                           P42			.EQU                2
                                           P41			.EQU                1
                                           P40			.EQU                0
                                           _P47			.EQU                7
                                           _P46			.EQU                6
                                           _P45			.EQU                5
                                           _P44			.EQU                4
                                           _P43			.EQU                3
                                           _P42			.EQU                2
                                           _P41			.EQU                1
                                           _P40			.EQU                0
                                           
                                           ;  20DH  P4LR   Bits-------------------------------------
                                           P4LR7			.EQU                7
                                           P4LR6			.EQU                6
                                           P4LR5			.EQU                5
                                           P4LR4			.EQU                4
                                           P4LR3			.EQU                3
                                           P4LR2			.EQU                2
                                           P4LR1			.EQU                1
                                           P4LR0			.EQU                0
                                           _P4LR7			.EQU                7
                                           _P4LR6			.EQU                6
                                           _P4LR5			.EQU                5
                                           _P4LR4			.EQU                4
                                           _P4LR3			.EQU                3
                                           _P4LR2			.EQU                2
                                           _P4LR1			.EQU                1
                                           _P4LR0			.EQU                0
                                           
                                           ;  20EH  TR4   Bits-------------------------------------
                                           TR47			.EQU                7
                                           TR46			.EQU                6
                                           TR45			.EQU                5
                                           TR44			.EQU                4
                                           TR43			.EQU                3
                                           TR42			.EQU                2
                                           TR41			.EQU                1
                                           TR40			.EQU                0
                                           _TR47			.EQU                7
                                           _TR46			.EQU                6
                                           _TR45			.EQU                5
                                           _TR44			.EQU                4
                                           _TR43			.EQU                3
                                           _TR42			.EQU                2
                                           _TR41			.EQU                1
                                           _TR40			.EQU                0
                                           
                                           ;  20FH  PUR4   Bits-------------------------------------
                                           PUR47			.EQU                7
                                           PUR46			.EQU                6
                                           PUR45			.EQU                5
                                           PUR44			.EQU                4
                                           PUR43			.EQU                3
                                           PUR42			.EQU                2
                                           PUR41			.EQU                1
                                           PUR40			.EQU                0
                                           _PUR47			.EQU                7
                                           _PUR46			.EQU                6
                                           _PUR45			.EQU                5
                                           _PUR44			.EQU                4
                                           _PUR43			.EQU                3
                                           _PUR42			.EQU                2
                                           _PUR41			.EQU                1
                                           _PUR40			.EQU                0
                                           
                                           ;  210H  P5   Bits-------------------------------------
                                           P57			.EQU                7
                                           P56			.EQU                6
                                           P55			.EQU                5
                                           P54			.EQU                4
                                           P53			.EQU                3
                                           P52			.EQU                2
                                           P51			.EQU                1
                                           P50			.EQU                0
                                           _P57			.EQU                7
                                           _P56			.EQU                6
                                           _P55			.EQU                5
                                           _P54			.EQU                4
                                           _P53			.EQU                3
                                           _P52			.EQU                2
                                           _P51			.EQU                1
                                           _P50			.EQU                0
                                           
                                           ;  211H  P5LR   Bits-------------------------------------
                                           P5LR7			.EQU                7
                                           P5LR6			.EQU                6
                                           P5LR5			.EQU                5
                                           P5LR4			.EQU                4
                                           P5LR3			.EQU                3
                                           P5LR2			.EQU                2
                                           P5LR1			.EQU                1
                                           P5LR0			.EQU                0
                                           _P5LR7			.EQU                7
                                           _P5LR6			.EQU                6
                                           _P5LR5			.EQU                5
                                           _P5LR4			.EQU                4
                                           _P5LR3			.EQU                3
                                           _P5LR2			.EQU                2
                                           _P5LR1			.EQU                1
                                           _P5LR0			.EQU                0
                                           
                                           ;  212H  TR5   Bits-------------------------------------
                                           TR57			.EQU                7
                                           TR56			.EQU                6
                                           TR55			.EQU                5
                                           TR54			.EQU                4
                                           TR53			.EQU                3
                                           TR52			.EQU                2
                                           TR51			.EQU                1
                                           TR50			.EQU                0
                                           _TR57			.EQU                7
                                           _TR56			.EQU                6
                                           _TR55			.EQU                5
                                           _TR54			.EQU                4
                                           _TR53			.EQU                3
                                           _TR52			.EQU                2
                                           _TR51			.EQU                1
                                           _TR50			.EQU                0
                                           
                                           ;  213H  PUR5   Bits-------------------------------------
                                           PUR57			.EQU                7
                                           PUR56			.EQU                6
                                           PUR55			.EQU                5
                                           PUR54			.EQU                4
                                           PUR53			.EQU                3
                                           PUR52			.EQU                2
                                           PUR51			.EQU                1
                                           PUR50			.EQU                0
                                           _PUR57			.EQU                7
                                           _PUR56			.EQU                6
                                           _PUR55			.EQU                5
                                           _PUR54			.EQU                4
                                           _PUR53			.EQU                3
                                           _PUR52			.EQU                2
                                           _PUR51			.EQU                1
                                           _PUR50			.EQU                0
                                           
                                           ;  21DH  PWMCTL0   Bits-------------------------------------
                                           PWM13ON			.EQU                3
                                           PWM12ON			.EQU                2
                                           PWM11ON			.EQU                1
                                           PWM10ON			.EQU                0
                                           _PWM13ON		.EQU                3
                                           _PWM12ON		.EQU                2
                                           _PWM11ON		.EQU                1
                                           _PWM10ON		.EQU                0
                                           
                                           ;  21EH  PWMCTL1   Bits-------------------------------------
                                           PWM23ON			.EQU                3
                                           PWM22ON			.EQU                2
                                           PWM21ON			.EQU                1
                                           PWM20ON			.EQU                0
                                           _PWM23ON		.EQU                3
                                           _PWM22ON		.EQU                2
                                           _PWM21ON		.EQU                1
                                           _PWM20ON		.EQU                0
                                           
                                           ;  229H  PWM3CTL   Bits-------------------------------------
                                           PWM33ON			.EQU                3
                                           PWM32ON			.EQU                2
                                           PWM31ON			.EQU                1
                                           PWM30ON			.EQU                0
                                           _PWM33ON		.EQU                3
                                           _PWM32ON		.EQU                2
                                           _PWM31ON		.EQU                1
                                           _PWM30ON		.EQU                0
                                           
                                           ;  236H  TEMPSNR   Bits-------------------------------------
                                           TSEN			.EQU                0
                                           _TSEN			.EQU                0
                                           
                                           ;  23FH  UPINSET2   Bits-------------------------------------
                                           USLM2			.EQU                7
                                           UPSEL2			.EQU                6
                                           _USLM2			.EQU                7
                                           _UPSEL2			.EQU                6
                                           
                                           ;  240H  U7816CTL2   Bits-------------------------------------
                                           PSEL2			.EQU                7
                                           TREPEN2			.EQU                5
                                           TREP21			.EQU                4
                                           TREP20			.EQU                3
                                           RREPEN2			.EQU                2
                                           RREP21			.EQU                1
                                           RREP20			.EQU                0
                                           _PSEL2			.EQU                7
                                           _TREPEN2		.EQU                5
                                           _TREP21			.EQU                4
                                           _TREP20			.EQU                3
                                           _RREPEN2		.EQU                2
                                           _RREP21			.EQU                1
                                           _RREP20			.EQU                0
                                           
                                           ;  241H  U7816RXCTL2   Bits-------------------------------------
                                           ERSW21			.EQU                7
                                           ERSW20			.EQU                6
                                           RPAR2			.EQU                5
                                           RINV2			.EQU                4
                                           RCONV2			.EQU                3
                                           PAREF2			.EQU                0
                                           _ERSW21			.EQU                7
                                           _ERSW20			.EQU                6
                                           _RPAR2			.EQU                5
                                           _RINV2			.EQU                4
                                           _RCONV2			.EQU                3
                                           _PAREF2			.EQU                0
                                           
                                           ;  242H  U7816TXCTL2   Bits-------------------------------------
                                           U7816EN2		.EQU                7
                                           CLKOUT2			.EQU                6
                                           TX9DSEL2		.EQU                5
                                           STOP2			.EQU                4
                                           TPAR2			.EQU                3
                                           TINV2			.EQU                2
                                           TCONV2			.EQU                1
                                           BGTEN2			.EQU                0
                                           _U7816EN2		.EQU                7
                                           _CLKOUT2		.EQU                6
                                           _TX9DSEL2		.EQU                5
                                           _STOP2			.EQU                4
                                           _TPAR2			.EQU                3
                                           _TINV2			.EQU                2
                                           _TCONV2			.EQU                1
                                           _BGTEN2			.EQU                0
                                           
                                           ;  243H  CLKDIV2   Bits-------------------------------------
                                           CLKDIV27		.EQU                7
                                           CLKDIV26		.EQU                6
                                           CLKDIV25		.EQU                5
                                           CLKDIV24		.EQU                4
                                           CLKDIV23		.EQU                3
                                           CLKDIV22		.EQU                2
                                           CLKDIV21		.EQU                1
                                           CLKDIV20		.EQU                0
                                           _CLKDIV27		.EQU                7
                                           _CLKDIV26		.EQU                6
                                           _CLKDIV25		.EQU                5
                                           _CLKDIV24		.EQU                4
                                           _CLKDIV23		.EQU                3
                                           _CLKDIV22		.EQU                2
                                           _CLKDIV21		.EQU                1
                                           _CLKDIV20		.EQU                0
                                           
                                           ;  244H  EGTCTL2   Bits-------------------------------------
                                           EGT27			.EQU                7
                                           EGT26			.EQU                6
                                           EGT25			.EQU                5
                                           EGT24			.EQU                4
                                           EGT23			.EQU                3
                                           EGT22			.EQU                2
                                           EGT21			.EQU                1
                                           EGT20			.EQU                0
                                           _EGT27			.EQU                7
                                           _EGT26			.EQU                6
                                           _EGT25			.EQU                5
                                           _EGT24			.EQU                4
                                           _EGT23			.EQU                3
                                           _EGT22			.EQU                2
                                           _EGT21			.EQU                1
                                           _EGT20			.EQU                0
                                           
                                           ;  245H  TZBRGH2   Bits-------------------------------------
                                           
                                           ;  246H  TZBRGL2   Bits-------------------------------------
                                           
                                           ;  248H  USLPEN2   Bits-------------------------------------
                                           SLPEN2			.EQU                7
                                           _SLPEN2			.EQU                7
                                           
                                           ;  249H  BRCTL2   Bits-------------------------------------
                                           ABRDOVF2		.EQU                7
                                           RCIDLF2			.EQU                6
                                           SCKPS2			.EQU                5
                                           B2RG16			.EQU                4
                                           BR2CKS1			.EQU                3
                                           BR2CKS0			.EQU                2
                                           WUEN2			.EQU                1
                                           ABRDEN2			.EQU                0
                                           _ABRDOVF2		.EQU                7
                                           _RCIDLF2		.EQU                6
                                           _SCKPS2			.EQU                5
                                           _B2RG16			.EQU                4
                                           _BR2CKS1		.EQU                3
                                           _BR2CKS0		.EQU                2
                                           _WUEN2			.EQU                1
                                           _ABRDEN2		.EQU                0
                                           
                                           ;  24AH  RSCTL2   Bits-------------------------------------
                                           SPEN2			.EQU                7
                                           R2X9			.EQU                6
                                           SRXEN2			.EQU                5
                                           CRXEN2			.EQU                4
                                           ADREN2			.EQU                3
                                           FRER2			.EQU                2
                                           OVFER2			.EQU                1
                                           RX9D2			.EQU                0
                                           _SPEN2			.EQU                7
                                           _R2X9			.EQU                6
                                           _SRXEN2			.EQU                5
                                           _CRXEN2			.EQU                4
                                           _ADREN2			.EQU                3
                                           _FRER2			.EQU                2
                                           _OVFER2			.EQU                1
                                           _RX9D2			.EQU                0
                                           
                                           ;  24FH  TSCTL2   Bits-------------------------------------
                                           CSRS2			.EQU                7
                                           T2X9			.EQU                6
                                           TXEN2			.EQU                5
                                           SYNC2			.EQU                4
                                           SENDB2			.EQU                3
                                           HBRG2			.EQU                2
                                           TXSRS2			.EQU                1
                                           TX9D2			.EQU                0
                                           _CSRS2			.EQU                7
                                           _T2X9			.EQU                6
                                           _TXEN2			.EQU                5
                                           _SYNC2			.EQU                4
                                           _SENDB2			.EQU                3
                                           _HBRG2			.EQU                2
                                           _TXSRS2			.EQU                1
                                           _TX9D2			.EQU                0
                                           
                                           ;  250H  BKPCTL   Bits-------------------------------------
                                           BKP7			.EQU                7
                                           BKP6			.EQU                6
                                           BKP5			.EQU                5
                                           BKP4			.EQU                4
                                           BKP3			.EQU                3
                                           BKP2			.EQU                2
                                           BKP1			.EQU                1
                                           BKP0			.EQU                0
                                           _BKP7			.EQU                7
                                           _BKP6			.EQU                6
                                           _BKP5			.EQU                5
                                           _BKP4			.EQU                4
                                           _BKP3			.EQU                3
                                           _BKP2			.EQU                2
                                           _BKP1			.EQU                1
                                           _BKP0			.EQU                0
                                           
                                           ;  251H  EIE4   Bits-------------------------------------
                                           RE2IE			.EQU                3
                                           TE2IE			.EQU                2
                                           RC2IE			.EQU                1
                                           TX2IE			.EQU                0
                                           _RE2IE			.EQU                3
                                           _TE2IE			.EQU                2
                                           _RC2IE			.EQU                1
                                           _TX2IE			.EQU                0
                                           
                                           ;  252H  EIF4   Bits-------------------------------------
                                           RE2IF			.EQU                3
                                           TE2IF			.EQU                2
                                           RC2IF			.EQU                1
                                           TX2IF			.EQU                0
                                           _RE2IF			.EQU                3
                                           _TE2IF			.EQU                2
                                           _RC2IF			.EQU                1
                                           _TX2IF			.EQU                0
                                           
                                           ;  253H  IP4   Bits-------------------------------------
                                           PRE2			.EQU                3
                                           PTE2			.EQU                2
                                           PRC2			.EQU                1
                                           PTX2			.EQU                0
                                           _PRE2			.EQU                3
                                           _PTE2			.EQU                2
                                           _PRC2			.EQU                1
                                           _PTX2			.EQU                0
                                           
                                           ;  254H  CTCHCOMB0   Bits-------------------------------------
                                           COMB7			.EQU                7
                                           COMB6			.EQU                6
                                           COMB5			.EQU                5
                                           COMB4			.EQU                4
                                           COMB3			.EQU                3
                                           COMB2			.EQU                2
                                           COMB1			.EQU                1
                                           COMB0			.EQU                0
                                           _COMB7			.EQU                7
                                           _COMB6			.EQU                6
                                           _COMB5			.EQU                5
                                           _COMB4			.EQU                4
                                           _COMB3			.EQU                3
                                           _COMB2			.EQU                2
                                           _COMB1			.EQU                1
                                           _COMB0			.EQU                0
                                           
                                           ;  255H  CTCHCOMB1   Bits-------------------------------------
                                           COMB15			.EQU                7
                                           COMB14			.EQU                6
                                           COMB13			.EQU                5
                                           COMB12			.EQU                4
                                           COMB11			.EQU                3
                                           COMB10			.EQU                2
                                           COMB9			.EQU                1
                                           COMB8			.EQU                0
                                           _COMB15			.EQU                7
                                           _COMB14			.EQU                6
                                           _COMB13			.EQU                5
                                           _COMB12			.EQU                4
                                           _COMB11			.EQU                3
                                           _COMB10			.EQU                2
                                           _COMB9			.EQU                1
                                           _COMB8			.EQU                0
                                           
                                           ;  256H  CTCHCOMB2   Bits-------------------------------------
                                           COMB23			.EQU                7
                                           COMB22			.EQU                6
                                           COMB21			.EQU                5
                                           COMB20			.EQU                4
                                           COMB19			.EQU                3
                                           COMB18			.EQU                2
                                           COMB17			.EQU                1
                                           COMB16			.EQU                0
                                           _COMB23			.EQU                7
                                           _COMB22			.EQU                6
                                           _COMB21			.EQU                5
                                           _COMB20			.EQU                4
                                           _COMB19			.EQU                3
                                           _COMB18			.EQU                2
                                           _COMB17			.EQU                1
                                           _COMB16			.EQU                0
                                           
                                           ;  260H  APFCTL0   Bits-------------------------------------
                                           FVROE1			.EQU                7
                                           FVROE0			.EQU                6
                                           VREFINSEL1		.EQU                5
                                           VREFINSEL0		.EQU                4
                                           P18OE1			.EQU                3
                                           P18OE0			.EQU                2
                                           CLKOUTSEL1		.EQU                1
                                           CLKOUTSEL0		.EQU                0
                                           _FVROE1			.EQU                7
                                           _FVROE0			.EQU                6
                                           _VREFINSEL1		.EQU                5
                                           _VREFINSEL0		.EQU                4
                                           _P18OE1			.EQU                3
                                           _P18OE0			.EQU                2
                                           _CLKOUTSEL1		.EQU                1
                                           _CLKOUTSEL0		.EQU                0
                                           
                                           ;  261H  APFCTL1   Bits-------------------------------------
                                           CCP3SEL2		.EQU                7
                                           CCP3SEL1		.EQU                6
                                           CCP3SEL0		.EQU                5
                                           CCP4SEL2		.EQU                4
                                           CCP4SEL1		.EQU                3
                                           CCP4SEL0		.EQU                2
                                           _CCP3SEL2		.EQU                7
                                           _CCP3SEL1		.EQU                6
                                           _CCP3SEL0		.EQU                5
                                           _CCP4SEL2		.EQU                4
                                           _CCP4SEL1		.EQU                3
                                           _CCP4SEL0		.EQU                2
                                           
                                           ;  262H  APFCTL2   Bits-------------------------------------
                                           P5DSEL1			.EQU                7
                                           P5DSEL0			.EQU                6
                                           P5CSEL1			.EQU                5
                                           P5CSEL0			.EQU                4
                                           P5BSEL1			.EQU                3
                                           P5BSEL0			.EQU                2
                                           P5ASEL1			.EQU                1
                                           P5ASEL0			.EQU                0
                                           _P5DSEL1		.EQU                7
                                           _P5DSEL0		.EQU                6
                                           _P5CSEL1		.EQU                5
                                           _P5CSEL0		.EQU                4
                                           _P5BSEL1		.EQU                3
                                           _P5BSEL0		.EQU                2
                                           _P5ASEL1		.EQU                1
                                           _P5ASEL0		.EQU                0
                                           
                                           ;  263H  APFCTL3   Bits-------------------------------------
                                           PWM33SEL		.EQU                7
                                           PWM32SEL		.EQU                6
                                           PWM31SEL		.EQU                5
                                           PWM22SEL		.EQU                3
                                           PWM21SEL		.EQU                2
                                           PWM20SEL1		.EQU                1
                                           PWM20SEL0		.EQU                0
                                           _PWM33SEL		.EQU                7
                                           _PWM32SEL		.EQU                6
                                           _PWM31SEL		.EQU                5
                                           _PWM22SEL		.EQU                3
                                           _PWM21SEL		.EQU                2
                                           _PWM20SEL1		.EQU                1
                                           _PWM20SEL0		.EQU                0
                                           
                                           ;  264H  APFCTL4   Bits-------------------------------------
                                           U1TCSEL2		.EQU                6
                                           U1TCSEL1		.EQU                5
                                           U1TCSEL0		.EQU                4
                                           U1RDSEL1		.EQU                1
                                           U1RDSEL0		.EQU                0
                                           _U1TCSEL2		.EQU                6
                                           _U1TCSEL1		.EQU                5
                                           _U1TCSEL0		.EQU                4
                                           _U1RDSEL1		.EQU                1
                                           _U1RDSEL0		.EQU                0
                                           
                                           ;  265H  APFCTL5   Bits-------------------------------------
                                           U2TCSEL1		.EQU                3
                                           U2TCSEL0		.EQU                2
                                           U2RDSEL1		.EQU                1
                                           U2RDSEL0		.EQU                0
                                           _U2TCSEL1		.EQU                3
                                           _U2TCSEL0		.EQU                2
                                           _U2RDSEL1		.EQU                1
                                           _U2RDSEL0		.EQU                0
                                           
                                           ;  266H  APFCTL6   Bits-------------------------------------
                                           SDOSEL2			.EQU                6
                                           SDOSEL1			.EQU                5
                                           SDOSEL0			.EQU                4
                                           SCKSEL2			.EQU                2
                                           SCKSEL1			.EQU                1
                                           SCKSEL0			.EQU                0
                                           _SDOSEL2		.EQU                6
                                           _SDOSEL1		.EQU                5
                                           _SDOSEL0		.EQU                4
                                           _SCKSEL2		.EQU                2
                                           _SCKSEL1		.EQU                1
                                           _SCKSEL0		.EQU                0
                                           
                                           ;  267H  APFCTL7   Bits-------------------------------------
                                           SSSEL			.EQU                4
                                           SDISEL3			.EQU                3
                                           SDISEL2			.EQU                2
                                           SDISEL1			.EQU                1
                                           SDISEL0			.EQU                0
                                           _SSSEL			.EQU                4
                                           _SDISEL3		.EQU                3
                                           _SDISEL2		.EQU                2
                                           _SDISEL1		.EQU                1
                                           _SDISEL0		.EQU                0
                                           
                                           ;  268H  APFCTL8   Bits-------------------------------------
                                           BUZ3SEL			.EQU                7
                                           T1CKSEL2		.EQU                6
                                           T1CKSEL1		.EQU                5
                                           T1CKSEL0		.EQU                4
                                           T1GSEL1			.EQU                3
                                           T1GSEL0			.EQU                2
                                           T0CKSEL1		.EQU                1
                                           T0CKSEL0		.EQU                0
                                           _BUZ3SEL		.EQU                7
                                           _T1CKSEL2		.EQU                6
                                           _T1CKSEL1		.EQU                5
                                           _T1CKSEL0		.EQU                4
                                           _T1GSEL1		.EQU                3
                                           _T1GSEL0		.EQU                2
                                           _T0CKSEL1		.EQU                1
                                           _T0CKSEL0		.EQU                0
                                           
                                           ;  269H  APFCTL9   Bits-------------------------------------
                                           INT1SEL2		.EQU                6
                                           INT1SEL1		.EQU                5
                                           INT1SEL0		.EQU                4
                                           INT2SEL1		.EQU                3
                                           INT2SEL0		.EQU                2
                                           INT0SEL1		.EQU                1
                                           INT0SEL0		.EQU                0
                                           _INT1SEL2		.EQU                6
                                           _INT1SEL1		.EQU                5
                                           _INT1SEL0		.EQU                4
                                           _INT2SEL1		.EQU                3
                                           _INT2SEL0		.EQU                2
                                           _INT0SEL1		.EQU                1
                                           _INT0SEL0		.EQU                0
                                           
                                           ;  26AH  APFCTLA   Bits-------------------------------------
                                           COM7SEL			.EQU                7
                                           COM6SEL			.EQU                6
                                           COM5SEL			.EQU                5
                                           COM4SEL			.EQU                4
                                           COM3SEL			.EQU                3
                                           COM2SEL			.EQU                2
                                           COM1SEL			.EQU                1
                                           COM0SEL			.EQU                0
                                           _COM7SEL		.EQU                7
                                           _COM6SEL		.EQU                6
                                           _COM5SEL		.EQU                5
                                           _COM4SEL		.EQU                4
                                           _COM3SEL		.EQU                3
                                           _COM2SEL		.EQU                2
                                           _COM1SEL		.EQU                1
                                           _COM0SEL		.EQU                0
                                           
                                           ;  26BH  APFCTLB   Bits-------------------------------------
                                           CCP5SEL2		.EQU                2
                                           CCP5SEL1		.EQU                1
                                           CCP5SEL0		.EQU                0
                                           _CCP5SEL2		.EQU                2
                                           _CCP5SEL1		.EQU                1
                                           _CCP5SEL0		.EQU                0
                                           ;************************************************************
                                           ;       Header file for the KungFu8 END
                                           ;       KF8A100FQS
                                           ;       Microcontroller
                                           ;
                                           ;       Copyright 2012-2020 ChipON, All rights reserved
                                           ;************************************************************
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; external declarations
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           	.extern	_Init_osc
                                           	.extern	_STKR0
                                           	.extern	_STK00
                                           	.extern	_STK01
                                           	.extern	_STK02
                                           	.extern	_STK03
                                           	.extern	_STK04
                                           	.extern	_STK05
                                           	.extern	_STK06
                                           	.extern	_STK07
                                           	.extern	_STK08
                                           	.extern	_STK09
                                           	.extern	_STK10
                                           	.extern	_STK11
                                           	.extern	_PSW_bits
                                           	.extern	_P0_bits
                                           	.extern	_P2_bits
                                           	.extern	_P1_bits
                                           	.extern	_P3_bits
                                           	.extern	_PCH_bits
                                           	.extern	_INTCTL_bits
                                           	.extern	_EIF1_bits
                                           	.extern	_EIF2_bits
                                           	.extern	_T1CTL_bits
                                           	.extern	_T2CTL0_bits
                                           	.extern	_CCP3CTL_bits
                                           	.extern	_BANK_bits
                                           	.extern	_ADSCANCTL_bits
                                           	.extern	_AMPCTL_bits
                                           	.extern	_ANS1_bits
                                           	.extern	_ADCCTL0_bits
                                           	.extern	_AMPDT_bits
                                           	.extern	_OPTR_bits
                                           	.extern	_IP0_bits
                                           	.extern	_IP1_bits
                                           	.extern	_IP2_bits
                                           	.extern	_TR0_bits
                                           	.extern	_TR2_bits
                                           	.extern	_TR1_bits
                                           	.extern	_OSCSTA_bits
                                           	.extern	_IP3_bits
                                           	.extern	_VREFCTL_bits
                                           	.extern	_EIE1_bits
                                           	.extern	_EIE2_bits
                                           	.extern	_PCTL_bits
                                           	.extern	_OSCCTL_bits
                                           	.extern	_ANS0_bits
                                           	.extern	_ANS2_bits
                                           	.extern	_ANS3_bits
                                           	.extern	_OSC0CAL2_bits
                                           	.extern	_PUR0_bits
                                           	.extern	_IOCL0_bits
                                           	.extern	_ADCCTL1_bits
                                           	.extern	_P0LR_bits
                                           	.extern	_P2LR_bits
                                           	.extern	_P1LR_bits
                                           	.extern	_P3LR_bits
                                           	.extern	_TR3_bits
                                           	.extern	_EIE3_bits
                                           	.extern	_EIF3_bits
                                           	.extern	_T3CTL_bits
                                           	.extern	_PWM5CTL0_bits
                                           	.extern	_ADCINTCTL_bits
                                           	.extern	_PWM5CTL1_bits
                                           	.extern	_P5ASCTL0_bits
                                           	.extern	_PSTRCTL0_bits
                                           	.extern	_PUR1_bits
                                           	.extern	_PUR2_bits
                                           	.extern	_TMRBUZ_bits
                                           	.extern	_ADCCTL2_bits
                                           	.extern	_INTEDGCTL_bits
                                           	.extern	_IOCL4_bits
                                           	.extern	_PUR3_bits
                                           	.extern	_CCP4CTL_bits
                                           	.extern	_PWM5OC_bits
                                           	.extern	_T2CTL1_bits
                                           	.extern	_PWM5FC_bits
                                           	.extern	_P5ASCTL1_bits
                                           	.extern	_PSTRCTL1_bits
                                           	.extern	_PWM5CTL2_bits
                                           	.extern	_PWM5PC_bits
                                           	.extern	_RSCTL1_bits
                                           	.extern	_BRCTL1_bits
                                           	.extern	_TSCTL1_bits
                                           	.extern	_USLPEN1_bits
                                           	.extern	_SSCICTL0_bits
                                           	.extern	_SSCICTL1_bits
                                           	.extern	_SSCISTA_bits
                                           	.extern	_SSCIMSK_bits
                                           	.extern	_WDTPS_bits
                                           	.extern	_MULCTL_bits
                                           	.extern	_DIVCTL_bits
                                           	.extern	_LEDCTL_bits
                                           	.extern	_LEDPRE_bits
                                           	.extern	_LEDDATA0_bits
                                           	.extern	_LEDDATA1_bits
                                           	.extern	_LEDDATA2_bits
                                           	.extern	_LEDDATA3_bits
                                           	.extern	_LEDDATA4_bits
                                           	.extern	_LEDDATA5_bits
                                           	.extern	_LEDDATA6_bits
                                           	.extern	_LEDDATA7_bits
                                           	.extern	_LEDDATA8_bits
                                           	.extern	_LEDDATA9_bits
                                           	.extern	_LEDDATAA_bits
                                           	.extern	_LEDDATAB_bits
                                           	.extern	_LEDDATAC_bits
                                           	.extern	_LEDDATAD_bits
                                           	.extern	_UPINSET1_bits
                                           	.extern	_LPRCCTL_bits
                                           	.extern	_PCAL_bits
                                           	.extern	_LEDDATAE_bits
                                           	.extern	_LEDDATAF_bits
                                           	.extern	_LEDCTL2_bits
                                           	.extern	_LEDOMS_bits
                                           	.extern	_LEDLUM_bits
                                           	.extern	_T4CTL_bits
                                           	.extern	_ANS4_bits
                                           	.extern	_ANS5_bits
                                           	.extern	_P4_bits
                                           	.extern	_P4LR_bits
                                           	.extern	_TR4_bits
                                           	.extern	_PUR4_bits
                                           	.extern	_P5_bits
                                           	.extern	_P5LR_bits
                                           	.extern	_TR5_bits
                                           	.extern	_PUR5_bits
                                           	.extern	_PWMCTL0_bits
                                           	.extern	_PWMCTL1_bits
                                           	.extern	_PWM3CTL_bits
                                           	.extern	_TEMPSNR_bits
                                           	.extern	_UPINSET2_bits
                                           	.extern	_U7816CTL2_bits
                                           	.extern	_U7816RXCTL2_bits
                                           	.extern	_U7816TXCTL2_bits
                                           	.extern	_CLKDIV2_bits
                                           	.extern	_EGTCTL2_bits
                                           	.extern	_TZBRGH2_bits
                                           	.extern	_TZBRGL2_bits
                                           	.extern	_USLPEN2_bits
                                           	.extern	_BRCTL2_bits
                                           	.extern	_RSCTL2_bits
                                           	.extern	_TSCTL2_bits
                                           	.extern	_BKPCTL_bits
                                           	.extern	_EIE4_bits
                                           	.extern	_EIF4_bits
                                           	.extern	_IP4_bits
                                           	.extern	_CTCHCOMB0_bits
                                           	.extern	_CTCHCOMB1_bits
                                           	.extern	_CTCHCOMB2_bits
                                           	.extern	_APFCTL0_bits
                                           	.extern	_APFCTL1_bits
                                           	.extern	_APFCTL2_bits
                                           	.extern	_APFCTL3_bits
                                           	.extern	_APFCTL4_bits
                                           	.extern	_APFCTL5_bits
                                           	.extern	_APFCTL6_bits
                                           	.extern	_APFCTL7_bits
                                           	.extern	_APFCTL8_bits
                                           	.extern	_APFCTL9_bits
                                           	.extern	_APFCTLA_bits
                                           	.extern	_APFCTLB_bits
                                           	.extern	_T0
                                           	.extern	_PCL
                                           	.extern	_PSW
                                           	.extern	_P0
                                           	.extern	_P2
                                           	.extern	_P1
                                           	.extern	_P3
                                           	.extern	_PCH
                                           	.extern	_INTCTL
                                           	.extern	_EIF1
                                           	.extern	_EIF2
                                           	.extern	_T1L
                                           	.extern	_T1H
                                           	.extern	_T1CTL
                                           	.extern	_T2L
                                           	.extern	_T2CTL0
                                           	.extern	_CCP3CTL
                                           	.extern	_CCP3H
                                           	.extern	_CCP3L
                                           	.extern	_BANK
                                           	.extern	_ADSCANCTL
                                           	.extern	_AMPCTL
                                           	.extern	_ANS1
                                           	.extern	_ADCDATA0H
                                           	.extern	_ADCCTL0
                                           	.extern	_AMPDT
                                           	.extern	_OPTR
                                           	.extern	_IP0
                                           	.extern	_IP1
                                           	.extern	_IP2
                                           	.extern	_TR0
                                           	.extern	_TR2
                                           	.extern	_TR1
                                           	.extern	_OSCSTA
                                           	.extern	_IP3
                                           	.extern	_VREFCTL
                                           	.extern	_EIE1
                                           	.extern	_EIE2
                                           	.extern	_PCTL
                                           	.extern	_OSCCTL
                                           	.extern	_OSCCAL0
                                           	.extern	_ANS0
                                           	.extern	_ANS2
                                           	.extern	_ANS3
                                           	.extern	_OSC0CAL2
                                           	.extern	_PUR0
                                           	.extern	_IOCL0
                                           	.extern	_OSCCAL1
                                           	.extern	_NVMDATAH
                                           	.extern	_NVMDATAL
                                           	.extern	_NVMADDRH
                                           	.extern	_NVMADDRL
                                           	.extern	_NVMCTL0
                                           	.extern	_NVMCTL1
                                           	.extern	_ADCDATA0L
                                           	.extern	_ADCCTL1
                                           	.extern	_T2CCR0H
                                           	.extern	_T2H
                                           	.extern	_PP5H
                                           	.extern	_PWM5H0
                                           	.extern	_PWM5H1
                                           	.extern	_P0LR
                                           	.extern	_P2LR
                                           	.extern	_P1LR
                                           	.extern	_P3LR
                                           	.extern	_TR3
                                           	.extern	_EIE3
                                           	.extern	_EIF3
                                           	.extern	_OSCCAL2
                                           	.extern	_OSCCAL3
                                           	.extern	_T3CTL
                                           	.extern	_T3L
                                           	.extern	_ADCDATA1H
                                           	.extern	_ADCDATA1L
                                           	.extern	_PP5L
                                           	.extern	_T2CCR0L
                                           	.extern	_PWM5L0
                                           	.extern	_PWM5L1
                                           	.extern	_PWM5CTL0
                                           	.extern	_ADCINTCTL
                                           	.extern	_ADCDATA2H
                                           	.extern	_ADCDATA2L
                                           	.extern	_PWM5CTL1
                                           	.extern	_P5ASCTL0
                                           	.extern	_PSTRCTL0
                                           	.extern	_ADCDATA3H
                                           	.extern	_T3H
                                           	.extern	_PUR1
                                           	.extern	_PUR2
                                           	.extern	_TMRBUZ
                                           	.extern	_ADCCTL2
                                           	.extern	_INTEDGCTL
                                           	.extern	_ADCDATA3L
                                           	.extern	_IOCL4
                                           	.extern	_PUR3
                                           	.extern	_CCP4L
                                           	.extern	_CCP4H
                                           	.extern	_DIVRH
                                           	.extern	_CCP4CTL
                                           	.extern	_PWM5L2
                                           	.extern	_PWM5L3
                                           	.extern	_PWM5OC
                                           	.extern	_T2CTL1
                                           	.extern	_DIVBH
                                           	.extern	_T2CCR1L
                                           	.extern	_T2CCR1H
                                           	.extern	_PWM5FC
                                           	.extern	_P5ASCTL1
                                           	.extern	_PSTRCTL1
                                           	.extern	_PWM5CTL2
                                           	.extern	_PWM5PC
                                           	.extern	_PWM5H2
                                           	.extern	_PWM5H3
                                           	.extern	_RSCTL1
                                           	.extern	_TXSDR1
                                           	.extern	_RXSDR1
                                           	.extern	_BRCTL1
                                           	.extern	_TSCTL1
                                           	.extern	_EUBRGL1
                                           	.extern	_EUBRGH1
                                           	.extern	_USLPEN1
                                           	.extern	_SSCICTL0
                                           	.extern	_SSCICTL1
                                           	.extern	_SSCISTA
                                           	.extern	_SSCIBUFR
                                           	.extern	_UARTMTH1
                                           	.extern	_SSCIADD
                                           	.extern	_SSCIMSK
                                           	.extern	_WDTPS
                                           	.extern	_MULAH
                                           	.extern	_MULAL
                                           	.extern	_MULBH
                                           	.extern	_MULBL
                                           	.extern	_MULCTL
                                           	.extern	_MULRES3
                                           	.extern	_MULRES2
                                           	.extern	_MULRES1
                                           	.extern	_MULRES0
                                           	.extern	_DIVCTL
                                           	.extern	_DIVAH
                                           	.extern	_DIVAL
                                           	.extern	_DIVBL
                                           	.extern	_DIVQH
                                           	.extern	_DIVQL
                                           	.extern	_DIVRL
                                           	.extern	_LEDCTL
                                           	.extern	_LEDPRE
                                           	.extern	_LEDDATA0
                                           	.extern	_LEDDATA1
                                           	.extern	_LEDDATA2
                                           	.extern	_LEDDATA3
                                           	.extern	_LEDDATA4
                                           	.extern	_LEDDATA5
                                           	.extern	_LEDDATA6
                                           	.extern	_LEDDATA7
                                           	.extern	_LEDDATA8
                                           	.extern	_LEDDATA9
                                           	.extern	_LEDDATAA
                                           	.extern	_LEDDATAB
                                           	.extern	_LEDDATAC
                                           	.extern	_LEDDATAD
                                           	.extern	_UPINSET1
                                           	.extern	_LPRCCTL
                                           	.extern	_LPRCCAL
                                           	.extern	_XTALCAL
                                           	.extern	_PCAL
                                           	.extern	_LEDDATAE
                                           	.extern	_LEDDATAF
                                           	.extern	_LEDCTL2
                                           	.extern	_LEDOMS
                                           	.extern	_VREFCAL0
                                           	.extern	_VREFCAL1
                                           	.extern	_LEDLUM
                                           	.extern	_T3REL
                                           	.extern	_T3REH
                                           	.extern	_T4L
                                           	.extern	_T4H
                                           	.extern	_T4REL
                                           	.extern	_T4REH
                                           	.extern	_T4CTL
                                           	.extern	_RC32KCAL
                                           	.extern	_ANS4
                                           	.extern	_ANS5
                                           	.extern	_P4
                                           	.extern	_P4LR
                                           	.extern	_TR4
                                           	.extern	_PUR4
                                           	.extern	_P5
                                           	.extern	_P5LR
                                           	.extern	_TR5
                                           	.extern	_PUR5
                                           	.extern	_PWMCTL0
                                           	.extern	_PWMCTL1
                                           	.extern	_PP1
                                           	.extern	_PP2
                                           	.extern	_PWM10L
                                           	.extern	_PWM20H
                                           	.extern	_PWM11L
                                           	.extern	_PWM21H
                                           	.extern	_PWM12L
                                           	.extern	_PWM22H
                                           	.extern	_PWM13L
                                           	.extern	_PWM23H
                                           	.extern	_PWM3CTL
                                           	.extern	_PP3H
                                           	.extern	_PP3L
                                           	.extern	_PWM30H
                                           	.extern	_PWM31H
                                           	.extern	_PWM32H
                                           	.extern	_PWM33H
                                           	.extern	_PWM30L
                                           	.extern	_PWM31L
                                           	.extern	_PWM32L
                                           	.extern	_PWM33L
                                           	.extern	_TEMPSNR
                                           	.extern	_UPINSET2
                                           	.extern	_U7816CTL2
                                           	.extern	_U7816RXCTL2
                                           	.extern	_U7816TXCTL2
                                           	.extern	_CLKDIV2
                                           	.extern	_EGTCTL2
                                           	.extern	_TZBRGH2
                                           	.extern	_TZBRGL2
                                           	.extern	_UARTMTH2
                                           	.extern	_USLPEN2
                                           	.extern	_BRCTL2
                                           	.extern	_RSCTL2
                                           	.extern	_RXSDR2
                                           	.extern	_EUBRGH2
                                           	.extern	_EUBRGL2
                                           	.extern	_TXSDR2
                                           	.extern	_TSCTL2
                                           	.extern	_BKPCTL
                                           	.extern	_EIE4
                                           	.extern	_EIF4
                                           	.extern	_IP4
                                           	.extern	_CTCHCOMB0
                                           	.extern	_CTCHCOMB1
                                           	.extern	_CTCHCOMB2
                                           	.extern	_APFCTL0
                                           	.extern	_APFCTL1
                                           	.extern	_APFCTL2
                                           	.extern	_APFCTL3
                                           	.extern	_APFCTL4
                                           	.extern	_APFCTL5
                                           	.extern	_APFCTL6
                                           	.extern	_APFCTL7
                                           	.extern	_APFCTL8
                                           	.extern	_APFCTL9
                                           	.extern	_APFCTLA
                                           	.extern	_APFCTLB
                                           
                                           	.extern I0R1
                                           	.extern I0R7
                                           	.extern I0PSW
                                           	.extern I0PCH
                                           	.extern I1R1
                                           	.extern I1R7
                                           	.extern I1PSW
                                           	.extern I1PCH
                                           	.extern STK11
                                           	.extern STK10
                                           	.extern STK09
                                           	.extern STK08
                                           	.extern STK07
                                           	.extern STK06
                                           	.extern STK05
                                           	.extern STK04
                                           	.extern STK03
                                           	.extern STK02
                                           	.extern STK01
                                           	.extern STK00
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; global declarations
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           	.global	_Init_GPIO
                                           	.define _STK11	STK11
                                           	.define _STK10	STK10
                                           	.define _STK09	STK09
                                           	.define _STK08	STK08
                                           	.define _STK07	STK07
                                           	.define _STK06	STK06
                                           	.define _STK05	STK05
                                           	.define _STK04	STK04
                                           	.define _STK03	STK03
                                           	.define _STK02	STK02
                                           	.define _STK01	STK01
                                           	.define _STK00	STK00
                                           
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; global definitions
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; absolute symbol definitions
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; compiler-defined variables
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; initialized data
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; overlayable items in internal ram 
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ;	.udata_ovr
                                           
                                           
                                           func._Init_GPIO	.code
                                           ;***
                                           ;  PostBlock Stats: dbName = C
                                           ;***
                                           ;entry:  _Init_GPIO	;Function start
                                           ; 2 exit points
                                           ;has an exit
                                           ;; Starting PostCode block
                                           ;	::->op : LABEL
                                           ;	::->op : FUNCTION
                                           _Init_GPIO	;Function start
                                           ; 2 exit points
                                           ;	::->op : =
                                           ;	.line	13; "../GPIO.c"	TR0 =0x3B;
003034   983b     MOV	R0, #0x3b            	MOV	R0,# 0x3b
003035   e100     MOVB	#0x00               	BANKSEL	_TR0
003036   5125     MOV	0x25, R0             	MOV	_TR0, R0
                                           ;	::->op : =
                                           ;	.line	14; "../GPIO.c"	P0LR =0;
                                           	BANKSEL	_P0LR
003037   0345     CLR	0x45                 	CLR	_P0LR
                                           ;	::->op : =
                                           ;	.line	16; "../GPIO.c"	TR1 =0;
                                           	BANKSEL	_TR1
003038   0327     CLR	0x27                 	CLR	_TR1
                                           ;	::->op : =
                                           ;	.line	17; "../GPIO.c"	P1LR =0;
                                           	BANKSEL	_P1LR
003039   0347     CLR	0x47                 	CLR	_P1LR
                                           ;	::->op : =
                                           ;	.line	19; "../GPIO.c"	TR2 =0;
                                           	BANKSEL	_TR2
00303a   0326     CLR	0x26                 	CLR	_TR2
                                           ;	::->op : =
                                           ;	.line	20; "../GPIO.c"	P2LR =0;
                                           	BANKSEL	_P2LR
00303b   0346     CLR	0x46                 	CLR	_P2LR
                                           ;	::->op : =
                                           ;	.line	22; "../GPIO.c"	TR3 =0;
                                           	BANKSEL	_TR3
00303c   0349     CLR	0x49                 	CLR	_TR3
                                           ;	::->op : =
                                           ;	.line	23; "../GPIO.c"	P3LR =0;
                                           	BANKSEL	_P3LR
00303d   0348     CLR	0x48                 	CLR	_P3LR
                                           ;	::->op : =
                                           ;	.line	25; "../GPIO.c"	TR4 =0;
00303e   e102     MOVB	#0x02               	BANKSEL	_TR4
00303f   030e     CLR	0xe                  	CLR	_TR4
                                           ;	::->op : =
                                           ;	.line	26; "../GPIO.c"	P4LR =0;
                                           	BANKSEL	_P4LR
003040   030d     CLR	0xd                  	CLR	_P4LR
                                           ;	::->op : =
                                           ;	.line	28; "../GPIO.c"	TR5 =0;
                                           	BANKSEL	_TR5
003041   0312     CLR	0x12                 	CLR	_TR5
                                           ;	::->op : =
                                           ;	.line	29; "../GPIO.c"	P5LR =0;
                                           	BANKSEL	_P5LR
003042   0311     CLR	0x11                 	CLR	_P5LR
                                           ;	::->op : LABEL
                                           ;	::->op : ENDFUNCTION
003043   0008     CRET                     	CRET	
                                           ; exit point of _Init_GPIO
                                           
                                           
                                           ;	code size estimation:
                                           ;	   14+   12 =    26 instructions (   76 byte)
                                           
                                           
                                           	.end
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; File Created by ChiponCC : ChipON  inc.
                                           ; Version 3.0.4#6752 (Jul 10 2019 19:07:19) (MSVC)
                                           ; This file was generated Mon Aug 12 11:11:50 2019
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; chipon port for the 16-bit core
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ;	.file	"../OSC.c"
                                           	.radix dec
                                           	.include "KF8A100FQS.inc"
                                           ;************************************************************
                                           ;       Header file for the KungFu8
                                           ;       KF8A100FQS
                                           ;       Microcontroller
                                           ;
                                           ;       Copyright 2012-2020 ChipON, All rights reserved
                                           ;************************************************************
                                           T0			.EQU                 0x01
                                           PCL			.EQU                 0x02
                                           PSW			.EQU                 0x03
                                           P0			.EQU                 0x05
                                           P2			.EQU                 0x06
                                           P1			.EQU                 0x07
                                           P3			.EQU                 0x08
                                           PCH			.EQU                 0x0A
                                           INTCTL			.EQU                 0x0B
                                           EIF1			.EQU                 0x0C
                                           EIF2			.EQU                 0x0D
                                           T1L			.EQU                 0x0E
                                           T1H			.EQU                 0x0F
                                           T1CTL			.EQU                 0x10
                                           T2L			.EQU                 0x11
                                           T2CTL0			.EQU                 0x12
                                           CCP3CTL			.EQU                 0x13
                                           CCP3H			.EQU                 0x14
                                           CCP3L			.EQU                 0x15
                                           BANK			.EQU                 0x17
                                           ADSCANCTL		.EQU                 0x18
                                           AMPCTL			.EQU                 0x1B
                                           ANS1			.EQU                 0x1D
                                           ADCDATA0H		.EQU                 0x1E
                                           ADCCTL0			.EQU                 0x1F
                                           AMPDT			.EQU                 0x20
                                           OPTR			.EQU                 0x21
                                           IP0			.EQU                 0x22
                                           IP1			.EQU                 0x23
                                           IP2			.EQU                 0x24
                                           TR0			.EQU                 0x25
                                           TR2			.EQU                 0x26
                                           TR1			.EQU                 0x27
                                           OSCSTA			.EQU                 0x28
                                           IP3			.EQU                 0x29
                                           VREFCTL			.EQU                 0x2B
                                           EIE1			.EQU                 0x2C
                                           EIE2			.EQU                 0x2D
                                           PCTL			.EQU                 0x2E
                                           OSCCTL			.EQU                 0x2F
                                           OSCCAL0			.EQU                 0x30
                                           ANS0			.EQU                 0x31
                                           ANS2			.EQU                 0x32
                                           ANS3			.EQU                 0x33
                                           OSC0CAL2		.EQU                 0x34
                                           PUR0			.EQU                 0x35
                                           IOCL0			.EQU                 0x36
                                           OSCCAL1			.EQU                 0x37
                                           NVMDATAH		.EQU                 0x38
                                           NVMDATAL		.EQU                 0x39
                                           NVMADDRH		.EQU                 0x3A
                                           NVMADDRL		.EQU                 0x3B
                                           NVMCTL0			.EQU                 0x3C
                                           NVMCTL1			.EQU                 0x3D
                                           ADCDATA0L		.EQU                 0x3E
                                           ADCCTL1			.EQU                 0x3F
                                           T2CCR0H			.EQU                 0x40
                                           T2H			.EQU                 0x41
                                           PP5H			.EQU                 0x42
                                           PWM5H0			.EQU                 0x43
                                           PWM5H1			.EQU                 0x44
                                           P0LR			.EQU                 0x45
                                           P2LR			.EQU                 0x46
                                           P1LR			.EQU                 0x47
                                           P3LR			.EQU                 0x48
                                           TR3			.EQU                 0x49
                                           EIE3			.EQU                 0x4A
                                           EIF3			.EQU                 0x4B
                                           OSCCAL2			.EQU                 0x4C
                                           OSCCAL3			.EQU                 0x4D
                                           T3CTL			.EQU                 0x4E
                                           T3L			.EQU                 0x4F
                                           ADCDATA1H		.EQU                 0x50
                                           ADCDATA1L		.EQU                 0x51
                                           PP5L			.EQU                 0x52
                                           T2CCR0L			.EQU                 0x54
                                           PWM5L0			.EQU                 0x55
                                           PWM5L1			.EQU                 0x56
                                           PWM5CTL0		.EQU                 0x57
                                           ADCINTCTL		.EQU                 0x58
                                           ADCDATA2H		.EQU                 0x59
                                           ADCDATA2L		.EQU                 0x5A
                                           PWM5CTL1		.EQU                 0x5B
                                           P5ASCTL0		.EQU                 0x5C
                                           PSTRCTL0		.EQU                 0x5D
                                           ADCDATA3H		.EQU                 0x5E
                                           T3H			.EQU                 0x5F
                                           PUR1			.EQU                 0x60
                                           PUR2			.EQU                 0x61
                                           TMRBUZ			.EQU                 0x62
                                           ADCCTL2			.EQU                 0x63
                                           INTEDGCTL		.EQU                 0x67
                                           ADCDATA3L		.EQU                 0x6A
                                           IOCL4			.EQU                 0x6B
                                           PUR3			.EQU                 0x6C
                                           CCP4L			.EQU                 0x105
                                           CCP4H			.EQU                 0x106
                                           DIVRH			.EQU                 0x108
                                           CCP4CTL			.EQU                 0x109
                                           PWM5L2			.EQU                 0x10C
                                           PWM5L3			.EQU                 0x10D
                                           PWM5OC			.EQU                 0x10E
                                           T2CTL1			.EQU                 0x10F
                                           DIVBH			.EQU                 0x115
                                           T2CCR1L			.EQU                 0x116
                                           T2CCR1H			.EQU                 0x118
                                           PWM5FC			.EQU                 0x119
                                           P5ASCTL1		.EQU                 0x11A
                                           PSTRCTL1		.EQU                 0x11B
                                           PWM5CTL2		.EQU                 0x11C
                                           PWM5PC			.EQU                 0x11D
                                           PWM5H2			.EQU                 0x11E
                                           PWM5H3			.EQU                 0x11F
                                           RSCTL1			.EQU                 0x120
                                           TXSDR1			.EQU                 0x121
                                           RXSDR1			.EQU                 0x122
                                           BRCTL1			.EQU                 0x123
                                           TSCTL1			.EQU                 0x124
                                           EUBRGL1			.EQU                 0x125
                                           EUBRGH1			.EQU                 0x126
                                           USLPEN1			.EQU                 0x127
                                           SSCICTL0		.EQU                 0x128
                                           SSCICTL1		.EQU                 0x12A
                                           SSCISTA			.EQU                 0x12B
                                           SSCIBUFR		.EQU                 0x12C
                                           UARTMTH1		.EQU                 0x12D
                                           SSCIADD			.EQU                 0x12E
                                           SSCIMSK			.EQU                 0x12E
                                           WDTPS			.EQU                 0x12F
                                           MULAH			.EQU                 0x130
                                           MULAL			.EQU                 0x131
                                           MULBH			.EQU                 0x132
                                           MULBL			.EQU                 0x133
                                           MULCTL			.EQU                 0x134
                                           MULRES3			.EQU                 0x135
                                           MULRES2			.EQU                 0x136
                                           MULRES1			.EQU                 0x137
                                           MULRES0			.EQU                 0x138
                                           DIVCTL			.EQU                 0x139
                                           DIVAH			.EQU                 0x13A
                                           DIVAL			.EQU                 0x13B
                                           DIVBL			.EQU                 0x13C
                                           DIVQH			.EQU                 0x13D
                                           DIVQL			.EQU                 0x13E
                                           DIVRL			.EQU                 0x13F
                                           LEDCTL			.EQU                 0x140
                                           LEDPRE			.EQU                 0x141
                                           LEDDATA0		.EQU                 0x142
                                           LEDDATA1		.EQU                 0x143
                                           LEDDATA2		.EQU                 0x144
                                           LEDDATA3		.EQU                 0x145
                                           LEDDATA4		.EQU                 0x146
                                           LEDDATA5		.EQU                 0x147
                                           LEDDATA6		.EQU                 0x148
                                           LEDDATA7		.EQU                 0x149
                                           LEDDATA8		.EQU                 0x14A
                                           LEDDATA9		.EQU                 0x14B
                                           LEDDATAA		.EQU                 0x14C
                                           LEDDATAB		.EQU                 0x14D
                                           LEDDATAC		.EQU                 0x14E
                                           LEDDATAD		.EQU                 0x14F
                                           UPINSET1		.EQU                 0x150
                                           LPRCCTL			.EQU                 0x151
                                           LPRCCAL			.EQU                 0x152
                                           XTALCAL			.EQU                 0x153
                                           PCAL			.EQU                 0x154
                                           LEDDATAE		.EQU                 0x155
                                           LEDDATAF		.EQU                 0x156
                                           LEDCTL2			.EQU                 0x157
                                           LEDOMS			.EQU                 0x158
                                           VREFCAL0		.EQU                 0x159
                                           VREFCAL1		.EQU                 0x15A
                                           LEDLUM			.EQU                 0x15C
                                           T3REL			.EQU                 0x15D
                                           T3REH			.EQU                 0x15E
                                           T4L			.EQU                 0x160
                                           T4H			.EQU                 0x161
                                           T4REL			.EQU                 0x162
                                           T4REH			.EQU                 0x163
                                           T4CTL			.EQU                 0x164
                                           RC32KCAL		.EQU                 0x165
                                           ANS4			.EQU                 0x206
                                           ANS5			.EQU                 0x207
                                           P4			.EQU                 0x20C
                                           P4LR			.EQU                 0x20D
                                           TR4			.EQU                 0x20E
                                           PUR4			.EQU                 0x20F
                                           P5			.EQU                 0x210
                                           P5LR			.EQU                 0x211
                                           TR5			.EQU                 0x212
                                           PUR5			.EQU                 0x213
                                           PWMCTL0			.EQU                 0x21D
                                           PWMCTL1			.EQU                 0x21E
                                           PP1			.EQU                 0x21F
                                           PP2			.EQU                 0x220
                                           PWM10L			.EQU                 0x221
                                           PWM20H			.EQU                 0x222
                                           PWM11L			.EQU                 0x223
                                           PWM21H			.EQU                 0x224
                                           PWM12L			.EQU                 0x225
                                           PWM22H			.EQU                 0x226
                                           PWM13L			.EQU                 0x227
                                           PWM23H			.EQU                 0x228
                                           PWM3CTL			.EQU                 0x229
                                           PP3H			.EQU                 0x22A
                                           PP3L			.EQU                 0x22B
                                           PWM30H			.EQU                 0x22C
                                           PWM31H			.EQU                 0x22D
                                           PWM32H			.EQU                 0x22E
                                           PWM33H			.EQU                 0x22F
                                           PWM30L			.EQU                 0x230
                                           PWM31L			.EQU                 0x231
                                           PWM32L			.EQU                 0x232
                                           PWM33L			.EQU                 0x233
                                           TEMPSNR			.EQU                 0x236
                                           UPINSET2		.EQU                 0x23F
                                           U7816CTL2		.EQU                 0x240
                                           U7816RXCTL2		.EQU                 0x241
                                           U7816TXCTL2		.EQU                 0x242
                                           CLKDIV2			.EQU                 0x243
                                           EGTCTL2			.EQU                 0x244
                                           TZBRGH2			.EQU                 0x245
                                           TZBRGL2			.EQU                 0x246
                                           UARTMTH2		.EQU                 0x247
                                           USLPEN2			.EQU                 0x248
                                           BRCTL2			.EQU                 0x249
                                           RSCTL2			.EQU                 0x24A
                                           RXSDR2			.EQU                 0x24B
                                           EUBRGH2			.EQU                 0x24C
                                           EUBRGL2			.EQU                 0x24D
                                           TXSDR2			.EQU                 0x24E
                                           TSCTL2			.EQU                 0x24F
                                           BKPCTL			.EQU                 0x250
                                           EIE4			.EQU                 0x251
                                           EIF4			.EQU                 0x252
                                           IP4			.EQU                 0x253
                                           CTCHCOMB0		.EQU                 0x254
                                           CTCHCOMB1		.EQU                 0x255
                                           CTCHCOMB2		.EQU                 0x256
                                           APFCTL0			.EQU                 0x260
                                           APFCTL1			.EQU                 0x261
                                           APFCTL2			.EQU                 0x262
                                           APFCTL3			.EQU                 0x263
                                           APFCTL4			.EQU                 0x264
                                           APFCTL5			.EQU                 0x265
                                           APFCTL6			.EQU                 0x266
                                           APFCTL7			.EQU                 0x267
                                           APFCTL8			.EQU                 0x268
                                           APFCTL9			.EQU                 0x269
                                           APFCTLA			.EQU                 0x26A
                                           APFCTLB			.EQU                 0x26B
                                           
                                           
                                           ;  03H  PSW   Bits-------------------------------------
                                           TO			.EQU                4
                                           PD			.EQU                3
                                           Z			.EQU                2
                                           DC			.EQU                1
                                           CY			.EQU                0
                                           _TO			.EQU                4
                                           _PD			.EQU                3
                                           _Z			.EQU                2
                                           _DC			.EQU                1
                                           _CY			.EQU                0
                                           
                                           ;  05H  P0   Bits-------------------------------------
                                           P07			.EQU                7
                                           P06			.EQU                6
                                           P05			.EQU                5
                                           P04			.EQU                4
                                           P03			.EQU                3
                                           P02			.EQU                2
                                           P01			.EQU                1
                                           P00			.EQU                0
                                           _P07			.EQU                7
                                           _P06			.EQU                6
                                           _P05			.EQU                5
                                           _P04			.EQU                4
                                           _P03			.EQU                3
                                           _P02			.EQU                2
                                           _P01			.EQU                1
                                           _P00			.EQU                0
                                           
                                           ;  06H  P2   Bits-------------------------------------
                                           P27			.EQU                7
                                           P26			.EQU                6
                                           P25			.EQU                5
                                           P24			.EQU                4
                                           P23			.EQU                3
                                           P22			.EQU                2
                                           P21			.EQU                1
                                           P20			.EQU                0
                                           _P27			.EQU                7
                                           _P26			.EQU                6
                                           _P25			.EQU                5
                                           _P24			.EQU                4
                                           _P23			.EQU                3
                                           _P22			.EQU                2
                                           _P21			.EQU                1
                                           _P20			.EQU                0
                                           
                                           ;  07H  P1   Bits-------------------------------------
                                           P17			.EQU                7
                                           P16			.EQU                6
                                           P15			.EQU                5
                                           P14			.EQU                4
                                           P13			.EQU                3
                                           P12			.EQU                2
                                           P11			.EQU                1
                                           P10			.EQU                0
                                           _P17			.EQU                7
                                           _P16			.EQU                6
                                           _P15			.EQU                5
                                           _P14			.EQU                4
                                           _P13			.EQU                3
                                           _P12			.EQU                2
                                           _P11			.EQU                1
                                           _P10			.EQU                0
                                           
                                           ;  08H  P3   Bits-------------------------------------
                                           P37			.EQU                7
                                           P36			.EQU                6
                                           P35			.EQU                5
                                           P34			.EQU                4
                                           P33			.EQU                3
                                           P32			.EQU                2
                                           P31			.EQU                1
                                           P30			.EQU                0
                                           _P37			.EQU                7
                                           _P36			.EQU                6
                                           _P35			.EQU                5
                                           _P34			.EQU                4
                                           _P33			.EQU                3
                                           _P32			.EQU                2
                                           _P31			.EQU                1
                                           _P30			.EQU                0
                                           
                                           ;  0AH  PCH   Bits-------------------------------------
                                           
                                           ;  0BH  INTCTL   Bits-------------------------------------
                                           AIE			.EQU                7
                                           PUIE			.EQU                6
                                           T0IE			.EQU                5
                                           INT0IE			.EQU                4
                                           P0IE			.EQU                3
                                           T0IF			.EQU                2
                                           INT0IF			.EQU                1
                                           P0IF			.EQU                0
                                           _AIE			.EQU                7
                                           _PUIE			.EQU                6
                                           _T0IE			.EQU                5
                                           _INT0IE			.EQU                4
                                           _P0IE			.EQU                3
                                           _T0IF			.EQU                2
                                           _INT0IF			.EQU                1
                                           _P0IF			.EQU                0
                                           
                                           ;  0BH  INTCTL   Bits-------------------------------------
                                           AIEH			.EQU                7
                                           AIEL			.EQU                6
                                           _AIEH			.EQU                7
                                           _AIEL			.EQU                6
                                           
                                           ;  0CH  EIF1   Bits-------------------------------------
                                           EEIF			.EQU                7
                                           ADIF			.EQU                6
                                           INT2IF			.EQU                5
                                           INT1IF			.EQU                4
                                           PWM2IF			.EQU                2
                                           T2IF			.EQU                1
                                           PWM1IF			.EQU                0
                                           _EEIF			.EQU                7
                                           _ADIF			.EQU                6
                                           _INT2IF			.EQU                5
                                           _INT1IF			.EQU                4
                                           _PWM2IF			.EQU                2
                                           _T2IF			.EQU                1
                                           _PWM1IF			.EQU                0
                                           
                                           ;  0CH  EIF1   Bits-------------------------------------
                                           T1IF			.EQU                0
                                           _T1IF			.EQU                0
                                           
                                           ;  0DH  EIF2   Bits-------------------------------------
                                           T3IF			.EQU                7
                                           RC1IF			.EQU                5
                                           TX1IF			.EQU                4
                                           CCP5IF			.EQU                2
                                           BCLIF			.EQU                1
                                           SSCIIF			.EQU                0
                                           _T3IF			.EQU                7
                                           _RC1IF			.EQU                5
                                           _TX1IF			.EQU                4
                                           _CCP5IF			.EQU                2
                                           _BCLIF			.EQU                1
                                           _SSCIIF			.EQU                0
                                           
                                           ;  10H  T1CTL   Bits-------------------------------------
                                           T1RLD			.EQU                7
                                           T1GC			.EQU                6
                                           T1CKS1			.EQU                5
                                           T1CKS0			.EQU                4
                                           T1OSCEN			.EQU                3
                                           T1SY			.EQU                2
                                           T1CS			.EQU                1
                                           T1ON			.EQU                0
                                           _T1RLD			.EQU                7
                                           _T1GC			.EQU                6
                                           _T1CKS1			.EQU                5
                                           _T1CKS0			.EQU                4
                                           _T1OSCEN		.EQU                3
                                           _T1SY			.EQU                2
                                           _T1CS			.EQU                1
                                           _T1ON			.EQU                0
                                           
                                           ;  12H  T2CTL0   Bits-------------------------------------
                                           T2CKBS3			.EQU                6
                                           T2CKBS2			.EQU                5
                                           T2CKBS1			.EQU                4
                                           T2CKBS0			.EQU                3
                                           T2ON			.EQU                2
                                           T2CKPS1			.EQU                1
                                           T2CKPS0			.EQU                0
                                           _T2CKBS3		.EQU                6
                                           _T2CKBS2		.EQU                5
                                           _T2CKBS1		.EQU                4
                                           _T2CKBS0		.EQU                3
                                           _T2ON			.EQU                2
                                           _T2CKPS1		.EQU                1
                                           _T2CKPS0		.EQU                0
                                           
                                           ;  13H  CCP3CTL   Bits-------------------------------------
                                           CCP3OE			.EQU                4
                                           CCP3MOD3		.EQU                3
                                           CCP3MOD2		.EQU                2
                                           CCP3MOD1		.EQU                1
                                           CCP3MOD0		.EQU                0
                                           _CCP3OE			.EQU                4
                                           _CCP3MOD3		.EQU                3
                                           _CCP3MOD2		.EQU                2
                                           _CCP3MOD1		.EQU                1
                                           _CCP3MOD0		.EQU                0
                                           
                                           ;  17H  BANK   Bits-------------------------------------
                                           PR3			.EQU                3
                                           PR2			.EQU                2
                                           PR1			.EQU                1
                                           PR0			.EQU                0
                                           _PR3			.EQU                3
                                           _PR2			.EQU                2
                                           _PR1			.EQU                1
                                           _PR0			.EQU                0
                                           
                                           ;  18H  ADSCANCTL   Bits-------------------------------------
                                           ADSCANEN		.EQU                7
                                           SMOD1			.EQU                6
                                           SMOD0			.EQU                5
                                           STIM4			.EQU                4
                                           STIM3			.EQU                3
                                           STIM2			.EQU                2
                                           STIM1			.EQU                1
                                           STIM0			.EQU                0
                                           _ADSCANEN		.EQU                7
                                           _SMOD1			.EQU                6
                                           _SMOD0			.EQU                5
                                           _STIM4			.EQU                4
                                           _STIM3			.EQU                3
                                           _STIM2			.EQU                2
                                           _STIM1			.EQU                1
                                           _STIM0			.EQU                0
                                           
                                           ;  1BH  AMPCTL   Bits-------------------------------------
                                           AMPCALD			.EQU                7
                                           INPS1			.EQU                5
                                           INPS0			.EQU                4
                                           AMPCALEN		.EQU                1
                                           AMPON			.EQU                0
                                           _AMPCALD		.EQU                7
                                           _INPS1			.EQU                5
                                           _INPS0			.EQU                4
                                           _AMPCALEN		.EQU                1
                                           _AMPON			.EQU                0
                                           
                                           ;  1DH  ANS1   Bits-------------------------------------
                                           ANS17			.EQU                7
                                           ANS16			.EQU                6
                                           ANS15			.EQU                5
                                           ANS14			.EQU                4
                                           ANS13			.EQU                3
                                           ANS12			.EQU                2
                                           ANS11			.EQU                1
                                           ANS10			.EQU                0
                                           _ANS17			.EQU                7
                                           _ANS16			.EQU                6
                                           _ANS15			.EQU                5
                                           _ANS14			.EQU                4
                                           _ANS13			.EQU                3
                                           _ANS12			.EQU                2
                                           _ANS11			.EQU                1
                                           _ANS10			.EQU                0
                                           
                                           ;  1FH  ADCCTL0   Bits-------------------------------------
                                           ADLR			.EQU                7
                                           T2CCR0ON		.EQU                6
                                           START			.EQU                1
                                           ADEN			.EQU                0
                                           _ADLR			.EQU                7
                                           _T2CCR0ON		.EQU                6
                                           _START			.EQU                1
                                           _ADEN			.EQU                0
                                           
                                           ;  20H  AMPDT   Bits-------------------------------------
                                           AMPDT7			.EQU                7
                                           AMPDT6			.EQU                6
                                           AMPDT5			.EQU                5
                                           AMPDT4			.EQU                4
                                           AMPDT3			.EQU                3
                                           AMPDT2			.EQU                2
                                           AMPDT1			.EQU                1
                                           AMPDT0			.EQU                0
                                           _AMPDT7			.EQU                7
                                           _AMPDT6			.EQU                6
                                           _AMPDT5			.EQU                5
                                           _AMPDT4			.EQU                4
                                           _AMPDT3			.EQU                3
                                           _AMPDT2			.EQU                2
                                           _AMPDT1			.EQU                1
                                           _AMPDT0			.EQU                0
                                           
                                           ;  21H  OPTR   Bits-------------------------------------
                                           PUPH			.EQU                7
                                           INT0SE			.EQU                6
                                           T0CS			.EQU                5
                                           T0SE			.EQU                4
                                           PSA			.EQU                3
                                           PS2			.EQU                2
                                           PS1			.EQU                1
                                           PS0			.EQU                0
                                           _PUPH			.EQU                7
                                           _INT0SE			.EQU                6
                                           _T0CS			.EQU                5
                                           _T0SE			.EQU                4
                                           _PSA			.EQU                3
                                           _PS2			.EQU                2
                                           _PS1			.EQU                1
                                           _PS0			.EQU                0
                                           
                                           ;  22H  IP0   Bits-------------------------------------
                                           PT0			.EQU                2
                                           PINT0			.EQU                1
                                           PP0			.EQU                0
                                           _PT0			.EQU                2
                                           _PINT0			.EQU                1
                                           _PP0			.EQU                0
                                           
                                           ;  23H  IP1   Bits-------------------------------------
                                           PEE			.EQU                7
                                           PADC			.EQU                6
                                           PINT2			.EQU                5
                                           PINT1			.EQU                4
                                           PPWM2			.EQU                2
                                           PT2			.EQU                1
                                           PPWM1			.EQU                0
                                           _PEE			.EQU                7
                                           _PADC			.EQU                6
                                           _PINT2			.EQU                5
                                           _PINT1			.EQU                4
                                           _PPWM2			.EQU                2
                                           _PT2			.EQU                1
                                           _PPWM1			.EQU                0
                                           
                                           ;  23H  IP1   Bits-------------------------------------
                                           PT1			.EQU                0
                                           _PT1			.EQU                0
                                           
                                           ;  24H  IP2   Bits-------------------------------------
                                           PT3			.EQU                7
                                           PRC1			.EQU                5
                                           PTX1			.EQU                4
                                           PCCP5			.EQU                2
                                           PBCL			.EQU                1
                                           PSSCI			.EQU                0
                                           _PT3			.EQU                7
                                           _PRC1			.EQU                5
                                           _PTX1			.EQU                4
                                           _PCCP5			.EQU                2
                                           _PBCL			.EQU                1
                                           _PSSCI			.EQU                0
                                           
                                           ;  25H  TR0   Bits-------------------------------------
                                           TR07			.EQU                7
                                           TR06			.EQU                6
                                           TR05			.EQU                5
                                           TR04			.EQU                4
                                           TR03			.EQU                3
                                           TR02			.EQU                2
                                           TR01			.EQU                1
                                           TR00			.EQU                0
                                           _TR07			.EQU                7
                                           _TR06			.EQU                6
                                           _TR05			.EQU                5
                                           _TR04			.EQU                4
                                           _TR03			.EQU                3
                                           _TR02			.EQU                2
                                           _TR01			.EQU                1
                                           _TR00			.EQU                0
                                           
                                           ;  26H  TR2   Bits-------------------------------------
                                           TR27			.EQU                7
                                           TR26			.EQU                6
                                           TR25			.EQU                5
                                           TR24			.EQU                4
                                           TR23			.EQU                3
                                           TR22			.EQU                2
                                           TR21			.EQU                1
                                           TR20			.EQU                0
                                           _TR27			.EQU                7
                                           _TR26			.EQU                6
                                           _TR25			.EQU                5
                                           _TR24			.EQU                4
                                           _TR23			.EQU                3
                                           _TR22			.EQU                2
                                           _TR21			.EQU                1
                                           _TR20			.EQU                0
                                           
                                           ;  27H  TR1   Bits-------------------------------------
                                           TR17			.EQU                7
                                           TR16			.EQU                6
                                           TR15			.EQU                5
                                           TR14			.EQU                4
                                           TR13			.EQU                3
                                           TR12			.EQU                2
                                           TR11			.EQU                1
                                           TR10			.EQU                0
                                           _TR17			.EQU                7
                                           _TR16			.EQU                6
                                           _TR15			.EQU                5
                                           _TR14			.EQU                4
                                           _TR13			.EQU                3
                                           _TR12			.EQU                2
                                           _TR11			.EQU                1
                                           _TR10			.EQU                0
                                           
                                           ;  28H  OSCSTA   Bits-------------------------------------
                                           OSTS			.EQU                6
                                           HTS			.EQU                5
                                           LTS			.EQU                4
                                           SCF1			.EQU                1
                                           SCF0			.EQU                0
                                           _OSTS			.EQU                6
                                           _HTS			.EQU                5
                                           _LTS			.EQU                4
                                           _SCF1			.EQU                1
                                           _SCF0			.EQU                0
                                           
                                           ;  29H  IP3   Bits-------------------------------------
                                           PT4			.EQU                7
                                           POSCFAIL		.EQU                5
                                           PCCP4			.EQU                4
                                           PCCP3			.EQU                3
                                           PP4			.EQU                1
                                           _PT4			.EQU                7
                                           _POSCFAIL		.EQU                5
                                           _PCCP4			.EQU                4
                                           _PCCP3			.EQU                3
                                           _PP4			.EQU                1
                                           
                                           ;  2BH  VREFCTL   Bits-------------------------------------
                                           VREFSEL1		.EQU                7
                                           VREFSEL0		.EQU                6
                                           VREFCALEN		.EQU                5
                                           VREFCLKEN		.EQU                4
                                           VREFEN			.EQU                1
                                           _VREFSEL1		.EQU                7
                                           _VREFSEL0		.EQU                6
                                           _VREFCALEN		.EQU                5
                                           _VREFCLKEN		.EQU                4
                                           _VREFEN			.EQU                1
                                           
                                           ;  2CH  EIE1   Bits-------------------------------------
                                           EEIE			.EQU                7
                                           ADIE			.EQU                6
                                           INT2IE			.EQU                5
                                           INT1IE			.EQU                4
                                           PWM2IE			.EQU                2
                                           T2IE			.EQU                1
                                           PWM1IE			.EQU                0
                                           _EEIE			.EQU                7
                                           _ADIE			.EQU                6
                                           _INT2IE			.EQU                5
                                           _INT1IE			.EQU                4
                                           _PWM2IE			.EQU                2
                                           _T2IE			.EQU                1
                                           _PWM1IE			.EQU                0
                                           
                                           ;  2CH  EIE1   Bits-------------------------------------
                                           T1IE			.EQU                0
                                           _T1IE			.EQU                0
                                           
                                           ;  2DH  EIE2   Bits-------------------------------------
                                           T3IE			.EQU                7
                                           RC1IE			.EQU                5
                                           TX1IE			.EQU                4
                                           CCP5IE			.EQU                2
                                           BCLIE			.EQU                1
                                           SSCIIE			.EQU                0
                                           _T3IE			.EQU                7
                                           _RC1IE			.EQU                5
                                           _TX1IE			.EQU                4
                                           _CCP5IE			.EQU                2
                                           _BCLIE			.EQU                1
                                           _SSCIIE			.EQU                0
                                           
                                           ;  2EH  PCTL   Bits-------------------------------------
                                           SLVREN			.EQU                4
                                           IPEN			.EQU                3
                                           SWDTEN			.EQU                2
                                           POR			.EQU                1
                                           LVR			.EQU                0
                                           _SLVREN			.EQU                4
                                           _IPEN			.EQU                3
                                           _SWDTEN			.EQU                2
                                           _POR			.EQU                1
                                           _LVR			.EQU                0
                                           
                                           ;  2FH  OSCCTL   Bits-------------------------------------
                                           CLKOE			.EQU                7
                                           IRCS2			.EQU                6
                                           IRCS1			.EQU                5
                                           IRCS0			.EQU                4
                                           SCS1			.EQU                3
                                           SCS0			.EQU                2
                                           IESO			.EQU                1
                                           FSCM			.EQU                0
                                           _CLKOE			.EQU                7
                                           _IRCS2			.EQU                6
                                           _IRCS1			.EQU                5
                                           _IRCS0			.EQU                4
                                           _SCS1			.EQU                3
                                           _SCS0			.EQU                2
                                           _IESO			.EQU                1
                                           _FSCM			.EQU                0
                                           
                                           ;  31H  ANS0   Bits-------------------------------------
                                           ANS07			.EQU                7
                                           ANS06			.EQU                6
                                           ANS05			.EQU                5
                                           ANS04			.EQU                4
                                           ANS03			.EQU                3
                                           ANS02			.EQU                2
                                           ANS01			.EQU                1
                                           ANS00			.EQU                0
                                           _ANS07			.EQU                7
                                           _ANS06			.EQU                6
                                           _ANS05			.EQU                5
                                           _ANS04			.EQU                4
                                           _ANS03			.EQU                3
                                           _ANS02			.EQU                2
                                           _ANS01			.EQU                1
                                           _ANS00			.EQU                0
                                           
                                           ;  32H  ANS2   Bits-------------------------------------
                                           ANS27			.EQU                7
                                           ANS26			.EQU                6
                                           ANS25			.EQU                5
                                           ANS24			.EQU                4
                                           ANS23			.EQU                3
                                           ANS22			.EQU                2
                                           ANS21			.EQU                1
                                           ANS20			.EQU                0
                                           _ANS27			.EQU                7
                                           _ANS26			.EQU                6
                                           _ANS25			.EQU                5
                                           _ANS24			.EQU                4
                                           _ANS23			.EQU                3
                                           _ANS22			.EQU                2
                                           _ANS21			.EQU                1
                                           _ANS20			.EQU                0
                                           
                                           ;  33H  ANS3   Bits-------------------------------------
                                           ANS37			.EQU                7
                                           ANS36			.EQU                6
                                           ANS35			.EQU                5
                                           ANS34			.EQU                4
                                           ANS33			.EQU                3
                                           ANS32			.EQU                2
                                           ANS31			.EQU                1
                                           ANS30			.EQU                0
                                           _ANS37			.EQU                7
                                           _ANS36			.EQU                6
                                           _ANS35			.EQU                5
                                           _ANS34			.EQU                4
                                           _ANS33			.EQU                3
                                           _ANS32			.EQU                2
                                           _ANS31			.EQU                1
                                           _ANS30			.EQU                0
                                           
                                           ;  34H  OSC0CAL2   Bits-------------------------------------
                                           TCAL2			.EQU                2
                                           TCAL1			.EQU                1
                                           TCAL0			.EQU                0
                                           _TCAL2			.EQU                2
                                           _TCAL1			.EQU                1
                                           _TCAL0			.EQU                0
                                           
                                           ;  35H  PUR0   Bits-------------------------------------
                                           PUR07			.EQU                7
                                           PUR06			.EQU                6
                                           PUR05			.EQU                5
                                           PUR04			.EQU                4
                                           PUR03			.EQU                3
                                           PUR02			.EQU                2
                                           PUR01			.EQU                1
                                           PUR00			.EQU                0
                                           _PUR07			.EQU                7
                                           _PUR06			.EQU                6
                                           _PUR05			.EQU                5
                                           _PUR04			.EQU                4
                                           _PUR03			.EQU                3
                                           _PUR02			.EQU                2
                                           _PUR01			.EQU                1
                                           _PUR00			.EQU                0
                                           
                                           ;  36H  IOCL0   Bits-------------------------------------
                                           IOCL07			.EQU                7
                                           IOCL06			.EQU                6
                                           IOCL05			.EQU                5
                                           IOCL04			.EQU                4
                                           IOCL03			.EQU                3
                                           IOCL02			.EQU                2
                                           IOCL01			.EQU                1
                                           IOCL00			.EQU                0
                                           _IOCL07			.EQU                7
                                           _IOCL06			.EQU                6
                                           _IOCL05			.EQU                5
                                           _IOCL04			.EQU                4
                                           _IOCL03			.EQU                3
                                           _IOCL02			.EQU                2
                                           _IOCL01			.EQU                1
                                           _IOCL00			.EQU                0
                                           
                                           ;  3FH  ADCCTL1   Bits-------------------------------------
                                           ADCALEN			.EQU                7
                                           ADCS2			.EQU                6
                                           ADCS1			.EQU                5
                                           ADCS0			.EQU                4
                                           VCFG1			.EQU                3
                                           VCFG0			.EQU                2
                                           _ADCALEN		.EQU                7
                                           _ADCS2			.EQU                6
                                           _ADCS1			.EQU                5
                                           _ADCS0			.EQU                4
                                           _VCFG1			.EQU                3
                                           _VCFG0			.EQU                2
                                           
                                           ;  45H  P0LR   Bits-------------------------------------
                                           P0LR7			.EQU                7
                                           P0LR6			.EQU                6
                                           P0LR5			.EQU                5
                                           P0LR4			.EQU                4
                                           P0LR3			.EQU                3
                                           P0LR2			.EQU                2
                                           P0LR1			.EQU                1
                                           P0LR0			.EQU                0
                                           _P0LR7			.EQU                7
                                           _P0LR6			.EQU                6
                                           _P0LR5			.EQU                5
                                           _P0LR4			.EQU                4
                                           _P0LR3			.EQU                3
                                           _P0LR2			.EQU                2
                                           _P0LR1			.EQU                1
                                           _P0LR0			.EQU                0
                                           
                                           ;  46H  P2LR   Bits-------------------------------------
                                           P2LR7			.EQU                7
                                           P2LR6			.EQU                6
                                           P2LR5			.EQU                5
                                           P2LR4			.EQU                4
                                           P2LR3			.EQU                3
                                           P2LR2			.EQU                2
                                           P2LR1			.EQU                1
                                           P2LR0			.EQU                0
                                           _P2LR7			.EQU                7
                                           _P2LR6			.EQU                6
                                           _P2LR5			.EQU                5
                                           _P2LR4			.EQU                4
                                           _P2LR3			.EQU                3
                                           _P2LR2			.EQU                2
                                           _P2LR1			.EQU                1
                                           _P2LR0			.EQU                0
                                           
                                           ;  47H  P1LR   Bits-------------------------------------
                                           P1LR7			.EQU                7
                                           P1LR6			.EQU                6
                                           P1LR5			.EQU                5
                                           P1LR4			.EQU                4
                                           P1LR3			.EQU                3
                                           P1LR2			.EQU                2
                                           P1LR1			.EQU                1
                                           P1LR0			.EQU                0
                                           _P1LR7			.EQU                7
                                           _P1LR6			.EQU                6
                                           _P1LR5			.EQU                5
                                           _P1LR4			.EQU                4
                                           _P1LR3			.EQU                3
                                           _P1LR2			.EQU                2
                                           _P1LR1			.EQU                1
                                           _P1LR0			.EQU                0
                                           
                                           ;  48H  P3LR   Bits-------------------------------------
                                           P3LR7			.EQU                7
                                           P3LR6			.EQU                6
                                           P3LR5			.EQU                5
                                           P3LR4			.EQU                4
                                           P3LR3			.EQU                3
                                           P3LR2			.EQU                2
                                           P3LR1			.EQU                1
                                           P3LR0			.EQU                0
                                           _P3LR7			.EQU                7
                                           _P3LR6			.EQU                6
                                           _P3LR5			.EQU                5
                                           _P3LR4			.EQU                4
                                           _P3LR3			.EQU                3
                                           _P3LR2			.EQU                2
                                           _P3LR1			.EQU                1
                                           _P3LR0			.EQU                0
                                           
                                           ;  49H  TR3   Bits-------------------------------------
                                           TR37			.EQU                7
                                           TR36			.EQU                6
                                           TR35			.EQU                5
                                           TR34			.EQU                4
                                           TR33			.EQU                3
                                           TR32			.EQU                2
                                           TR31			.EQU                1
                                           TR30			.EQU                0
                                           _TR37			.EQU                7
                                           _TR36			.EQU                6
                                           _TR35			.EQU                5
                                           _TR34			.EQU                4
                                           _TR33			.EQU                3
                                           _TR32			.EQU                2
                                           _TR31			.EQU                1
                                           _TR30			.EQU                0
                                           
                                           ;  4AH  EIE3   Bits-------------------------------------
                                           T4IE			.EQU                7
                                           OSCFAILIE		.EQU                5
                                           CCP4IE			.EQU                4
                                           CCP3IE			.EQU                3
                                           P4IE			.EQU                1
                                           _T4IE			.EQU                7
                                           _OSCFAILIE		.EQU                5
                                           _CCP4IE			.EQU                4
                                           _CCP3IE			.EQU                3
                                           _P4IE			.EQU                1
                                           
                                           ;  4BH  EIF3   Bits-------------------------------------
                                           T4IF			.EQU                7
                                           OSCFAILIF		.EQU                5
                                           CCP4IF			.EQU                4
                                           CCP3IF			.EQU                3
                                           P4IF			.EQU                1
                                           _T4IF			.EQU                7
                                           _OSCFAILIF		.EQU                5
                                           _CCP4IF			.EQU                4
                                           _CCP3IF			.EQU                3
                                           _P4IF			.EQU                1
                                           
                                           ;  4EH  T3CTL   Bits-------------------------------------
                                           T3REN			.EQU                7
                                           T3BUZOE			.EQU                6
                                           T3CKS1			.EQU                5
                                           T3CKS0			.EQU                4
                                           T3CS1			.EQU                2
                                           T3CS0			.EQU                1
                                           T3ON			.EQU                0
                                           _T3REN			.EQU                7
                                           _T3BUZOE		.EQU                6
                                           _T3CKS1			.EQU                5
                                           _T3CKS0			.EQU                4
                                           _T3CS1			.EQU                2
                                           _T3CS0			.EQU                1
                                           _T3ON			.EQU                0
                                           
                                           ;  57H  PWM5CTL0   Bits-------------------------------------
                                           P5CH1MOD1		.EQU                7
                                           P5CH1MOD0		.EQU                6
                                           P5CH3MOD		.EQU                5
                                           P5CH2MOD		.EQU                4
                                           P5MOD3			.EQU                3
                                           P5MOD2			.EQU                2
                                           P5MOD1			.EQU                1
                                           P5MOD0			.EQU                0
                                           _P5CH1MOD1		.EQU                7
                                           _P5CH1MOD0		.EQU                6
                                           _P5CH3MOD		.EQU                5
                                           _P5CH2MOD		.EQU                4
                                           _P5MOD3			.EQU                3
                                           _P5MOD2			.EQU                2
                                           _P5MOD1			.EQU                1
                                           _P5MOD0			.EQU                0
                                           
                                           ;  58H  ADCINTCTL   Bits-------------------------------------
                                           T2CCR1ON		.EQU                7
                                           INTCTL1			.EQU                1
                                           INTCTL0			.EQU                0
                                           _T2CCR1ON		.EQU                7
                                           _INTCTL1		.EQU                1
                                           _INTCTL0		.EQU                0
                                           
                                           ;  5BH  PWM5CTL1   Bits-------------------------------------
                                           P5RSEN			.EQU                7
                                           P5DC6			.EQU                6
                                           P5DC5			.EQU                5
                                           P5DC4			.EQU                4
                                           P5DC3			.EQU                3
                                           P5DC2			.EQU                2
                                           P5DC1			.EQU                1
                                           P5DC0			.EQU                0
                                           _P5RSEN			.EQU                7
                                           _P5DC6			.EQU                6
                                           _P5DC5			.EQU                5
                                           _P5DC4			.EQU                4
                                           _P5DC3			.EQU                3
                                           _P5DC2			.EQU                2
                                           _P5DC1			.EQU                1
                                           _P5DC0			.EQU                0
                                           
                                           ;  5CH  P5ASCTL0   Bits-------------------------------------
                                           P5ASE			.EQU                7
                                           P5ASS2			.EQU                6
                                           P5ASS1			.EQU                5
                                           P5ASS0			.EQU                4
                                           P5SSAC1			.EQU                3
                                           P5SSAC0			.EQU                2
                                           P5SSBD1			.EQU                1
                                           P5SSBD0			.EQU                0
                                           _P5ASE			.EQU                7
                                           _P5ASS2			.EQU                6
                                           _P5ASS1			.EQU                5
                                           _P5ASS0			.EQU                4
                                           _P5SSAC1		.EQU                3
                                           _P5SSAC0		.EQU                2
                                           _P5SSBD1		.EQU                1
                                           _P5SSBD0		.EQU                0
                                           
                                           ;  5DH  PSTRCTL0   Bits-------------------------------------
                                           STRSYNC			.EQU                4
                                           STREND			.EQU                3
                                           STRENC			.EQU                2
                                           STRENB			.EQU                1
                                           STRENA			.EQU                0
                                           _STRSYNC		.EQU                4
                                           _STREND			.EQU                3
                                           _STRENC			.EQU                2
                                           _STRENB			.EQU                1
                                           _STRENA			.EQU                0
                                           
                                           ;  60H  PUR1   Bits-------------------------------------
                                           PUR17			.EQU                7
                                           PUR16			.EQU                6
                                           PUR15			.EQU                5
                                           PUR14			.EQU                4
                                           PUR13			.EQU                3
                                           PUR12			.EQU                2
                                           PUR11			.EQU                1
                                           PUR10			.EQU                0
                                           _PUR17			.EQU                7
                                           _PUR16			.EQU                6
                                           _PUR15			.EQU                5
                                           _PUR14			.EQU                4
                                           _PUR13			.EQU                3
                                           _PUR12			.EQU                2
                                           _PUR11			.EQU                1
                                           _PUR10			.EQU                0
                                           
                                           ;  61H  PUR2   Bits-------------------------------------
                                           PUR27			.EQU                7
                                           PUR26			.EQU                6
                                           PUR25			.EQU                5
                                           PUR24			.EQU                4
                                           PUR23			.EQU                3
                                           PUR22			.EQU                2
                                           PUR21			.EQU                1
                                           PUR20			.EQU                0
                                           _PUR27			.EQU                7
                                           _PUR26			.EQU                6
                                           _PUR25			.EQU                5
                                           _PUR24			.EQU                4
                                           _PUR23			.EQU                3
                                           _PUR22			.EQU                2
                                           _PUR21			.EQU                1
                                           _PUR20			.EQU                0
                                           
                                           ;  62H  TMRBUZ   Bits-------------------------------------
                                           T1H_BUZEN		.EQU                1
                                           T1L_BUZEN		.EQU                0
                                           _T1H_BUZEN		.EQU                1
                                           _T1L_BUZEN		.EQU                0
                                           
                                           ;  63H  ADCCTL2   Bits-------------------------------------
                                           ADCHS6			.EQU                6
                                           ADCHS5			.EQU                5
                                           ADCHS4			.EQU                4
                                           ADCHS3			.EQU                3
                                           ADCHS2			.EQU                2
                                           ADCHS1			.EQU                1
                                           ADCHS0			.EQU                0
                                           _ADCHS6			.EQU                6
                                           _ADCHS5			.EQU                5
                                           _ADCHS4			.EQU                4
                                           _ADCHS3			.EQU                3
                                           _ADCHS2			.EQU                2
                                           _ADCHS1			.EQU                1
                                           _ADCHS0			.EQU                0
                                           
                                           ;  67H  INTEDGCTL   Bits-------------------------------------
                                           INT2SE			.EQU                7
                                           INT1SE			.EQU                6
                                           T1CLKSE			.EQU                0
                                           _INT2SE			.EQU                7
                                           _INT1SE			.EQU                6
                                           _T1CLKSE		.EQU                0
                                           
                                           ;  6BH  IOCL4   Bits-------------------------------------
                                           IOCL47			.EQU                7
                                           IOCL46			.EQU                6
                                           IOCL45			.EQU                5
                                           IOCL44			.EQU                4
                                           IOCL43			.EQU                3
                                           IOCL42			.EQU                2
                                           IOCL41			.EQU                1
                                           IOCL40			.EQU                0
                                           _IOCL47			.EQU                7
                                           _IOCL46			.EQU                6
                                           _IOCL45			.EQU                5
                                           _IOCL44			.EQU                4
                                           _IOCL43			.EQU                3
                                           _IOCL42			.EQU                2
                                           _IOCL41			.EQU                1
                                           _IOCL40			.EQU                0
                                           
                                           ;  6CH  PUR3   Bits-------------------------------------
                                           PUR37			.EQU                7
                                           PUR36			.EQU                6
                                           PUR35			.EQU                5
                                           PUR34			.EQU                4
                                           PUR33			.EQU                3
                                           PUR32			.EQU                2
                                           PUR31			.EQU                1
                                           PUR30			.EQU                0
                                           _PUR37			.EQU                7
                                           _PUR36			.EQU                6
                                           _PUR35			.EQU                5
                                           _PUR34			.EQU                4
                                           _PUR33			.EQU                3
                                           _PUR32			.EQU                2
                                           _PUR31			.EQU                1
                                           _PUR30			.EQU                0
                                           
                                           ;  109H  CCP4CTL   Bits-------------------------------------
                                           CCP4OE			.EQU                4
                                           CCP4MOD3		.EQU                3
                                           CCP4MOD2		.EQU                2
                                           CCP4MOD1		.EQU                1
                                           CCP4MOD0		.EQU                0
                                           _CCP4OE			.EQU                4
                                           _CCP4MOD3		.EQU                3
                                           _CCP4MOD2		.EQU                2
                                           _CCP4MOD1		.EQU                1
                                           _CCP4MOD0		.EQU                0
                                           
                                           ;  10EH  PWM5OC   Bits-------------------------------------
                                           OCA3			.EQU                5
                                           OCB3			.EQU                4
                                           OCA2			.EQU                3
                                           OCB2			.EQU                2
                                           OCA			.EQU                1
                                           OCB			.EQU                0
                                           _OCA3			.EQU                5
                                           _OCB3			.EQU                4
                                           _OCA2			.EQU                3
                                           _OCB2			.EQU                2
                                           _OCA			.EQU                1
                                           _OCB			.EQU                0
                                           
                                           ;  10FH  T2CTL1   Bits-------------------------------------
                                           T2MOD1			.EQU                7
                                           T2MOD0			.EQU                6
                                           T2OFS1			.EQU                5
                                           T2OFS0			.EQU                4
                                           T2TRIGEN		.EQU                3
                                           T2DIR			.EQU                0
                                           _T2MOD1			.EQU                7
                                           _T2MOD0			.EQU                6
                                           _T2OFS1			.EQU                5
                                           _T2OFS0			.EQU                4
                                           _T2TRIGEN		.EQU                3
                                           _T2DIR			.EQU                0
                                           
                                           ;  119H  PWM5FC   Bits-------------------------------------
                                           FCA3			.EQU                5
                                           FCB3			.EQU                4
                                           FCA2			.EQU                3
                                           FCB2			.EQU                2
                                           FCA			.EQU                1
                                           FCB			.EQU                0
                                           _FCA3			.EQU                5
                                           _FCB3			.EQU                4
                                           _FCA2			.EQU                3
                                           _FCB2			.EQU                2
                                           _FCA			.EQU                1
                                           _FCB			.EQU                0
                                           
                                           ;  11AH  P5ASCTL1   Bits-------------------------------------
                                           P5SSA31			.EQU                7
                                           P5SSA30			.EQU                6
                                           P5SSB31			.EQU                5
                                           P5SSB30			.EQU                4
                                           P5SSA21			.EQU                3
                                           P5SSA20			.EQU                2
                                           P5SSB21			.EQU                1
                                           P5SSB20			.EQU                0
                                           _P5SSA31		.EQU                7
                                           _P5SSA30		.EQU                6
                                           _P5SSB31		.EQU                5
                                           _P5SSB30		.EQU                4
                                           _P5SSA21		.EQU                3
                                           _P5SSA20		.EQU                2
                                           _P5SSB21		.EQU                1
                                           _P5SSB20		.EQU                0
                                           
                                           ;  11BH  PSTRCTL1   Bits-------------------------------------
                                           STRENA3			.EQU                3
                                           STRENB3			.EQU                2
                                           STRENA2			.EQU                1
                                           STRENB2			.EQU                0
                                           _STRENA3		.EQU                3
                                           _STRENB3		.EQU                2
                                           _STRENA2		.EQU                1
                                           _STRENB2		.EQU                0
                                           
                                           ;  11CH  PWM5CTL2   Bits-------------------------------------
                                           PFUSES			.EQU                5
                                           UDEVT1			.EQU                2
                                           UDEVT0			.EQU                1
                                           UDEN			.EQU                0
                                           _PFUSES			.EQU                5
                                           _UDEVT1			.EQU                2
                                           _UDEVT0			.EQU                1
                                           _UDEN			.EQU                0
                                           
                                           ;  11DH  PWM5PC   Bits-------------------------------------
                                           PCA3			.EQU                5
                                           PCB3			.EQU                4
                                           PCA2			.EQU                3
                                           PCB2			.EQU                2
                                           PCA			.EQU                1
                                           PCB			.EQU                0
                                           _PCA3			.EQU                5
                                           _PCB3			.EQU                4
                                           _PCA2			.EQU                3
                                           _PCB2			.EQU                2
                                           _PCA			.EQU                1
                                           _PCB			.EQU                0
                                           
                                           ;  120H  RSCTL1   Bits-------------------------------------
                                           SPEN1			.EQU                7
                                           R1X9			.EQU                6
                                           SRXEN1			.EQU                5
                                           CRXEN1			.EQU                4
                                           ADREN1			.EQU                3
                                           FRER1			.EQU                2
                                           OVFER1			.EQU                1
                                           RX9D1			.EQU                0
                                           _SPEN1			.EQU                7
                                           _R1X9			.EQU                6
                                           _SRXEN1			.EQU                5
                                           _CRXEN1			.EQU                4
                                           _ADREN1			.EQU                3
                                           _FRER1			.EQU                2
                                           _OVFER1			.EQU                1
                                           _RX9D1			.EQU                0
                                           
                                           ;  123H  BRCTL1   Bits-------------------------------------
                                           ABRDOVF1		.EQU                7
                                           RCIDLF1			.EQU                6
                                           SCKPS1			.EQU                5
                                           B1RG16			.EQU                4
                                           BR1CKS1			.EQU                3
                                           BR1CKS0			.EQU                2
                                           WUEN1			.EQU                1
                                           ABRDEN1			.EQU                0
                                           _ABRDOVF1		.EQU                7
                                           _RCIDLF1		.EQU                6
                                           _SCKPS1			.EQU                5
                                           _B1RG16			.EQU                4
                                           _BR1CKS1		.EQU                3
                                           _BR1CKS0		.EQU                2
                                           _WUEN1			.EQU                1
                                           _ABRDEN1		.EQU                0
                                           
                                           ;  124H  TSCTL1   Bits-------------------------------------
                                           CSRS1			.EQU                7
                                           T1X9			.EQU                6
                                           TXEN1			.EQU                5
                                           SYNC1			.EQU                4
                                           SENDB1			.EQU                3
                                           HBRG1			.EQU                2
                                           TXSRS1			.EQU                1
                                           TX9D1			.EQU                0
                                           _CSRS1			.EQU                7
                                           _T1X9			.EQU                6
                                           _TXEN1			.EQU                5
                                           _SYNC1			.EQU                4
                                           _SENDB1			.EQU                3
                                           _HBRG1			.EQU                2
                                           _TXSRS1			.EQU                1
                                           _TX9D1			.EQU                0
                                           
                                           ;  127H  USLPEN1   Bits-------------------------------------
                                           SLPEN1			.EQU                7
                                           _SLPEN1			.EQU                7
                                           
                                           ;  128H  SSCICTL0   Bits-------------------------------------
                                           SSCIWCFL		.EQU                7
                                           SSCIOV			.EQU                6
                                           SSCIEN			.EQU                5
                                           SSCICKP			.EQU                4
                                           SSCIMOD3		.EQU                3
                                           SSCIMOD2		.EQU                2
                                           SSCIMOD1		.EQU                1
                                           SSCIMOD0		.EQU                0
                                           _SSCIWCFL		.EQU                7
                                           _SSCIOV			.EQU                6
                                           _SSCIEN			.EQU                5
                                           _SSCICKP		.EQU                4
                                           _SSCIMOD3		.EQU                3
                                           _SSCIMOD2		.EQU                2
                                           _SSCIMOD1		.EQU                1
                                           _SSCIMOD0		.EQU                0
                                           
                                           ;  12AH  SSCICTL1   Bits-------------------------------------
                                           SSCICALLEN		.EQU                7
                                           SSCIACKSTA		.EQU                6
                                           SSCIACKDAT		.EQU                5
                                           SSCIACKEN		.EQU                4
                                           SSCIRCEN		.EQU                3
                                           STOPEN			.EQU                2
                                           RESTARTEN		.EQU                1
                                           STARTEN			.EQU                0
                                           _SSCICALLEN		.EQU                7
                                           _SSCIACKSTA		.EQU                6
                                           _SSCIACKDAT		.EQU                5
                                           _SSCIACKEN		.EQU                4
                                           _SSCIRCEN		.EQU                3
                                           _STOPEN			.EQU                2
                                           _RESTARTEN		.EQU                1
                                           _STARTEN		.EQU                0
                                           
                                           ;  12BH  SSCISTA   Bits-------------------------------------
                                           SAMPLE			.EQU                7
                                           CKEGE			.EQU                6
                                           SSCIDA			.EQU                5
                                           SSCISTOP		.EQU                4
                                           SSCISTART		.EQU                3
                                           SSCIRW			.EQU                2
                                           SSCIUA			.EQU                1
                                           SSCIBUF			.EQU                0
                                           _SAMPLE			.EQU                7
                                           _CKEGE			.EQU                6
                                           _SSCIDA			.EQU                5
                                           _SSCISTOP		.EQU                4
                                           _SSCISTART		.EQU                3
                                           _SSCIRW			.EQU                2
                                           _SSCIUA			.EQU                1
                                           _SSCIBUF		.EQU                0
                                           
                                           ;  12EH  SSCIMSK   Bits-------------------------------------
                                           SSCIMSK7		.EQU                7
                                           SSCIMSK6		.EQU                6
                                           SSCIMSK5		.EQU                5
                                           SSCIMSK4		.EQU                4
                                           SSCIMSK3		.EQU                3
                                           SSCIMSK2		.EQU                2
                                           SSCIMSK1		.EQU                1
                                           SSCIMSK0		.EQU                0
                                           _SSCIMSK7		.EQU                7
                                           _SSCIMSK6		.EQU                6
                                           _SSCIMSK5		.EQU                5
                                           _SSCIMSK4		.EQU                4
                                           _SSCIMSK3		.EQU                3
                                           _SSCIMSK2		.EQU                2
                                           _SSCIMSK1		.EQU                1
                                           _SSCIMSK0		.EQU                0
                                           
                                           ;  12FH  WDTPS   Bits-------------------------------------
                                           WDTPS3			.EQU                3
                                           WDTPS2			.EQU                2
                                           WDTPS1			.EQU                1
                                           WDTPS0			.EQU                0
                                           _WDTPS3			.EQU                3
                                           _WDTPS2			.EQU                2
                                           _WDTPS1			.EQU                1
                                           _WDTPS0			.EQU                0
                                           
                                           ;  134H  MULCTL   Bits-------------------------------------
                                           MULEN			.EQU                1
                                           MULIF			.EQU                0
                                           _MULEN			.EQU                1
                                           _MULIF			.EQU                0
                                           
                                           ;  139H  DIVCTL   Bits-------------------------------------
                                           DIVOEN			.EQU                1
                                           DIVEN			.EQU                0
                                           _DIVOEN			.EQU                1
                                           _DIVEN			.EQU                0
                                           
                                           ;  140H  LEDCTL   Bits-------------------------------------
                                           LEDEN			.EQU                7
                                           COMEN2			.EQU                4
                                           COMEN1			.EQU                3
                                           COMEN0			.EQU                2
                                           PNS1			.EQU                1
                                           PNS0			.EQU                0
                                           _LEDEN			.EQU                7
                                           _COMEN2			.EQU                4
                                           _COMEN1			.EQU                3
                                           _COMEN0			.EQU                2
                                           _PNS1			.EQU                1
                                           _PNS0			.EQU                0
                                           
                                           ;  141H  LEDPRE   Bits-------------------------------------
                                           LEDCKS13		.EQU                7
                                           LEDCKS12		.EQU                6
                                           LEDCKS11		.EQU                5
                                           LEDCKS10		.EQU                4
                                           LEDCKS03		.EQU                3
                                           LEDCKS02		.EQU                2
                                           LEDCKS01		.EQU                1
                                           LEDCKS00		.EQU                0
                                           _LEDCKS13		.EQU                7
                                           _LEDCKS12		.EQU                6
                                           _LEDCKS11		.EQU                5
                                           _LEDCKS10		.EQU                4
                                           _LEDCKS03		.EQU                3
                                           _LEDCKS02		.EQU                2
                                           _LEDCKS01		.EQU                1
                                           _LEDCKS00		.EQU                0
                                           
                                           ;  142H  LEDDATA0   Bits-------------------------------------
                                           DAT07			.EQU                7
                                           DAT06			.EQU                6
                                           DAT05			.EQU                5
                                           DAT04			.EQU                4
                                           DAT03			.EQU                3
                                           DAT02			.EQU                2
                                           DAT01			.EQU                1
                                           DAT00			.EQU                0
                                           _DAT07			.EQU                7
                                           _DAT06			.EQU                6
                                           _DAT05			.EQU                5
                                           _DAT04			.EQU                4
                                           _DAT03			.EQU                3
                                           _DAT02			.EQU                2
                                           _DAT01			.EQU                1
                                           _DAT00			.EQU                0
                                           
                                           ;  143H  LEDDATA1   Bits-------------------------------------
                                           DAT17			.EQU                7
                                           DAT16			.EQU                6
                                           DAT15			.EQU                5
                                           DAT14			.EQU                4
                                           DAT13			.EQU                3
                                           DAT12			.EQU                2
                                           DAT11			.EQU                1
                                           DAT10			.EQU                0
                                           _DAT17			.EQU                7
                                           _DAT16			.EQU                6
                                           _DAT15			.EQU                5
                                           _DAT14			.EQU                4
                                           _DAT13			.EQU                3
                                           _DAT12			.EQU                2
                                           _DAT11			.EQU                1
                                           _DAT10			.EQU                0
                                           
                                           ;  144H  LEDDATA2   Bits-------------------------------------
                                           DAT27			.EQU                7
                                           DAT26			.EQU                6
                                           DAT25			.EQU                5
                                           DAT24			.EQU                4
                                           DAT23			.EQU                3
                                           DAT22			.EQU                2
                                           DAT21			.EQU                1
                                           DAT20			.EQU                0
                                           _DAT27			.EQU                7
                                           _DAT26			.EQU                6
                                           _DAT25			.EQU                5
                                           _DAT24			.EQU                4
                                           _DAT23			.EQU                3
                                           _DAT22			.EQU                2
                                           _DAT21			.EQU                1
                                           _DAT20			.EQU                0
                                           
                                           ;  145H  LEDDATA3   Bits-------------------------------------
                                           DAT37			.EQU                7
                                           DAT36			.EQU                6
                                           DAT35			.EQU                5
                                           DAT34			.EQU                4
                                           DAT33			.EQU                3
                                           DAT32			.EQU                2
                                           DAT31			.EQU                1
                                           DAT30			.EQU                0
                                           _DAT37			.EQU                7
                                           _DAT36			.EQU                6
                                           _DAT35			.EQU                5
                                           _DAT34			.EQU                4
                                           _DAT33			.EQU                3
                                           _DAT32			.EQU                2
                                           _DAT31			.EQU                1
                                           _DAT30			.EQU                0
                                           
                                           ;  146H  LEDDATA4   Bits-------------------------------------
                                           DAT47			.EQU                7
                                           DAT46			.EQU                6
                                           DAT45			.EQU                5
                                           DAT44			.EQU                4
                                           DAT43			.EQU                3
                                           DAT42			.EQU                2
                                           DAT41			.EQU                1
                                           DAT40			.EQU                0
                                           _DAT47			.EQU                7
                                           _DAT46			.EQU                6
                                           _DAT45			.EQU                5
                                           _DAT44			.EQU                4
                                           _DAT43			.EQU                3
                                           _DAT42			.EQU                2
                                           _DAT41			.EQU                1
                                           _DAT40			.EQU                0
                                           
                                           ;  147H  LEDDATA5   Bits-------------------------------------
                                           DAT57			.EQU                7
                                           DAT56			.EQU                6
                                           DAT55			.EQU                5
                                           DAT54			.EQU                4
                                           DAT53			.EQU                3
                                           DAT52			.EQU                2
                                           DAT51			.EQU                1
                                           DAT50			.EQU                0
                                           _DAT57			.EQU                7
                                           _DAT56			.EQU                6
                                           _DAT55			.EQU                5
                                           _DAT54			.EQU                4
                                           _DAT53			.EQU                3
                                           _DAT52			.EQU                2
                                           _DAT51			.EQU                1
                                           _DAT50			.EQU                0
                                           
                                           ;  148H  LEDDATA6   Bits-------------------------------------
                                           DAT67			.EQU                7
                                           DAT66			.EQU                6
                                           DAT65			.EQU                5
                                           DAT64			.EQU                4
                                           DAT63			.EQU                3
                                           DAT62			.EQU                2
                                           DAT61			.EQU                1
                                           DAT60			.EQU                0
                                           _DAT67			.EQU                7
                                           _DAT66			.EQU                6
                                           _DAT65			.EQU                5
                                           _DAT64			.EQU                4
                                           _DAT63			.EQU                3
                                           _DAT62			.EQU                2
                                           _DAT61			.EQU                1
                                           _DAT60			.EQU                0
                                           
                                           ;  149H  LEDDATA7   Bits-------------------------------------
                                           DAT77			.EQU                7
                                           DAT76			.EQU                6
                                           DAT75			.EQU                5
                                           DAT74			.EQU                4
                                           DAT73			.EQU                3
                                           DAT72			.EQU                2
                                           DAT71			.EQU                1
                                           DAT70			.EQU                0
                                           _DAT77			.EQU                7
                                           _DAT76			.EQU                6
                                           _DAT75			.EQU                5
                                           _DAT74			.EQU                4
                                           _DAT73			.EQU                3
                                           _DAT72			.EQU                2
                                           _DAT71			.EQU                1
                                           _DAT70			.EQU                0
                                           
                                           ;  14AH  LEDDATA8   Bits-------------------------------------
                                           DAT87			.EQU                7
                                           DAT86			.EQU                6
                                           DAT85			.EQU                5
                                           DAT84			.EQU                4
                                           DAT83			.EQU                3
                                           DAT82			.EQU                2
                                           DAT81			.EQU                1
                                           DAT80			.EQU                0
                                           _DAT87			.EQU                7
                                           _DAT86			.EQU                6
                                           _DAT85			.EQU                5
                                           _DAT84			.EQU                4
                                           _DAT83			.EQU                3
                                           _DAT82			.EQU                2
                                           _DAT81			.EQU                1
                                           _DAT80			.EQU                0
                                           
                                           ;  14BH  LEDDATA9   Bits-------------------------------------
                                           DAT97			.EQU                7
                                           DAT96			.EQU                6
                                           DAT95			.EQU                5
                                           DAT94			.EQU                4
                                           DAT93			.EQU                3
                                           DAT92			.EQU                2
                                           DAT91			.EQU                1
                                           DAT90			.EQU                0
                                           _DAT97			.EQU                7
                                           _DAT96			.EQU                6
                                           _DAT95			.EQU                5
                                           _DAT94			.EQU                4
                                           _DAT93			.EQU                3
                                           _DAT92			.EQU                2
                                           _DAT91			.EQU                1
                                           _DAT90			.EQU                0
                                           
                                           ;  14CH  LEDDATAA   Bits-------------------------------------
                                           DATA7			.EQU                7
                                           DATA6			.EQU                6
                                           DATA5			.EQU                5
                                           DATA4			.EQU                4
                                           DATA3			.EQU                3
                                           DATA2			.EQU                2
                                           DATA1			.EQU                1
                                           DATA0			.EQU                0
                                           _DATA7			.EQU                7
                                           _DATA6			.EQU                6
                                           _DATA5			.EQU                5
                                           _DATA4			.EQU                4
                                           _DATA3			.EQU                3
                                           _DATA2			.EQU                2
                                           _DATA1			.EQU                1
                                           _DATA0			.EQU                0
                                           
                                           ;  14DH  LEDDATAB   Bits-------------------------------------
                                           DATB7			.EQU                7
                                           DATB6			.EQU                6
                                           DATB5			.EQU                5
                                           DATB4			.EQU                4
                                           DATB3			.EQU                3
                                           DATB2			.EQU                2
                                           DATB1			.EQU                1
                                           DATB0			.EQU                0
                                           _DATB7			.EQU                7
                                           _DATB6			.EQU                6
                                           _DATB5			.EQU                5
                                           _DATB4			.EQU                4
                                           _DATB3			.EQU                3
                                           _DATB2			.EQU                2
                                           _DATB1			.EQU                1
                                           _DATB0			.EQU                0
                                           
                                           ;  14EH  LEDDATAC   Bits-------------------------------------
                                           DATC7			.EQU                7
                                           DATC6			.EQU                6
                                           DATC5			.EQU                5
                                           DATC4			.EQU                4
                                           DATC3			.EQU                3
                                           DATC2			.EQU                2
                                           DATC1			.EQU                1
                                           DATC0			.EQU                0
                                           _DATC7			.EQU                7
                                           _DATC6			.EQU                6
                                           _DATC5			.EQU                5
                                           _DATC4			.EQU                4
                                           _DATC3			.EQU                3
                                           _DATC2			.EQU                2
                                           _DATC1			.EQU                1
                                           _DATC0			.EQU                0
                                           
                                           ;  14FH  LEDDATAD   Bits-------------------------------------
                                           DATD7			.EQU                7
                                           DATD6			.EQU                6
                                           DATD5			.EQU                5
                                           DATD4			.EQU                4
                                           DATD3			.EQU                3
                                           DATD2			.EQU                2
                                           DATD1			.EQU                1
                                           DATD0			.EQU                0
                                           _DATD7			.EQU                7
                                           _DATD6			.EQU                6
                                           _DATD5			.EQU                5
                                           _DATD4			.EQU                4
                                           _DATD3			.EQU                3
                                           _DATD2			.EQU                2
                                           _DATD1			.EQU                1
                                           _DATD0			.EQU                0
                                           
                                           ;  150H  UPINSET1   Bits-------------------------------------
                                           USLM1			.EQU                7
                                           UPSEL1			.EQU                6
                                           _USLM1			.EQU                7
                                           _UPSEL1			.EQU                6
                                           
                                           ;  151H  LPRCCTL   Bits-------------------------------------
                                           LPRC2			.EQU                2
                                           LPRC1			.EQU                1
                                           LPRC0			.EQU                0
                                           _LPRC2			.EQU                2
                                           _LPRC1			.EQU                1
                                           _LPRC0			.EQU                0
                                           
                                           ;  154H  PCAL   Bits-------------------------------------
                                           PCAL5			.EQU                5
                                           PCAL4			.EQU                4
                                           PCAL3			.EQU                3
                                           PCAL2			.EQU                2
                                           PCAL1			.EQU                1
                                           PCAL0			.EQU                0
                                           _PCAL5			.EQU                5
                                           _PCAL4			.EQU                4
                                           _PCAL3			.EQU                3
                                           _PCAL2			.EQU                2
                                           _PCAL1			.EQU                1
                                           _PCAL0			.EQU                0
                                           
                                           ;  155H  LEDDATAE   Bits-------------------------------------
                                           DATE7			.EQU                7
                                           DATE6			.EQU                6
                                           DATE5			.EQU                5
                                           DATE4			.EQU                4
                                           DATE3			.EQU                3
                                           DATE2			.EQU                2
                                           DATE1			.EQU                1
                                           DATE0			.EQU                0
                                           _DATE7			.EQU                7
                                           _DATE6			.EQU                6
                                           _DATE5			.EQU                5
                                           _DATE4			.EQU                4
                                           _DATE3			.EQU                3
                                           _DATE2			.EQU                2
                                           _DATE1			.EQU                1
                                           _DATE0			.EQU                0
                                           
                                           ;  156H  LEDDATAF   Bits-------------------------------------
                                           DATF7			.EQU                7
                                           DATF6			.EQU                6
                                           DATF5			.EQU                5
                                           DATF4			.EQU                4
                                           DATF3			.EQU                3
                                           DATF2			.EQU                2
                                           DATF1			.EQU                1
                                           DATF0			.EQU                0
                                           _DATF7			.EQU                7
                                           _DATF6			.EQU                6
                                           _DATF5			.EQU                5
                                           _DATF4			.EQU                4
                                           _DATF3			.EQU                3
                                           _DATF2			.EQU                2
                                           _DATF1			.EQU                1
                                           _DATF0			.EQU                0
                                           
                                           ;  157H  LEDCTL2   Bits-------------------------------------
                                           LEDSEGEN16		.EQU                2
                                           LEDSEGEN12		.EQU                1
                                           LEDSEGEN8		.EQU                0
                                           _LEDSEGEN16		.EQU                2
                                           _LEDSEGEN12		.EQU                1
                                           _LEDSEGEN8		.EQU                0
                                           
                                           ;  158H  LEDOMS   Bits-------------------------------------
                                           LEDOM7			.EQU                7
                                           LEDOM6			.EQU                6
                                           LEDOM5			.EQU                5
                                           LEDOM4			.EQU                4
                                           LEDOM3			.EQU                3
                                           LEDOM2			.EQU                2
                                           LEDOM1			.EQU                1
                                           LEDOM0			.EQU                0
                                           _LEDOM7			.EQU                7
                                           _LEDOM6			.EQU                6
                                           _LEDOM5			.EQU                5
                                           _LEDOM4			.EQU                4
                                           _LEDOM3			.EQU                3
                                           _LEDOM2			.EQU                2
                                           _LEDOM1			.EQU                1
                                           _LEDOM0			.EQU                0
                                           
                                           ;  15CH  LEDLUM   Bits-------------------------------------
                                           LEDBR			.EQU                7
                                           LEDIOS			.EQU                6
                                           ODEN			.EQU                5
                                           ODSET			.EQU                4
                                           FRAMEF			.EQU                3
                                           LUM2			.EQU                2
                                           LUM1			.EQU                1
                                           LUM0			.EQU                0
                                           _LEDBR			.EQU                7
                                           _LEDIOS			.EQU                6
                                           _ODEN			.EQU                5
                                           _ODSET			.EQU                4
                                           _FRAMEF			.EQU                3
                                           _LUM2			.EQU                2
                                           _LUM1			.EQU                1
                                           _LUM0			.EQU                0
                                           
                                           ;  164H  T4CTL   Bits-------------------------------------
                                           T4REN			.EQU                7
                                           T4BUZOE			.EQU                6
                                           T4CKS1			.EQU                5
                                           T4CKS0			.EQU                4
                                           T4CS1			.EQU                2
                                           T4CS0			.EQU                1
                                           T4ON			.EQU                0
                                           _T4REN			.EQU                7
                                           _T4BUZOE		.EQU                6
                                           _T4CKS1			.EQU                5
                                           _T4CKS0			.EQU                4
                                           _T4CS1			.EQU                2
                                           _T4CS0			.EQU                1
                                           _T4ON			.EQU                0
                                           
                                           ;  206H  ANS4   Bits-------------------------------------
                                           ANS47			.EQU                7
                                           ANS46			.EQU                6
                                           ANS45			.EQU                5
                                           ANS44			.EQU                4
                                           ANS43			.EQU                3
                                           ANS42			.EQU                2
                                           ANS41			.EQU                1
                                           ANS40			.EQU                0
                                           _ANS47			.EQU                7
                                           _ANS46			.EQU                6
                                           _ANS45			.EQU                5
                                           _ANS44			.EQU                4
                                           _ANS43			.EQU                3
                                           _ANS42			.EQU                2
                                           _ANS41			.EQU                1
                                           _ANS40			.EQU                0
                                           
                                           ;  207H  ANS5   Bits-------------------------------------
                                           ANS57			.EQU                7
                                           ANS56			.EQU                6
                                           ANS55			.EQU                5
                                           ANS54			.EQU                4
                                           ANS53			.EQU                3
                                           ANS52			.EQU                2
                                           ANS51			.EQU                1
                                           ANS50			.EQU                0
                                           _ANS57			.EQU                7
                                           _ANS56			.EQU                6
                                           _ANS55			.EQU                5
                                           _ANS54			.EQU                4
                                           _ANS53			.EQU                3
                                           _ANS52			.EQU                2
                                           _ANS51			.EQU                1
                                           _ANS50			.EQU                0
                                           
                                           ;  20CH  P4   Bits-------------------------------------
                                           P47			.EQU                7
                                           P46			.EQU                6
                                           P45			.EQU                5
                                           P44			.EQU                4
                                           P43			.EQU                3
                                           P42			.EQU                2
                                           P41			.EQU                1
                                           P40			.EQU                0
                                           _P47			.EQU                7
                                           _P46			.EQU                6
                                           _P45			.EQU                5
                                           _P44			.EQU                4
                                           _P43			.EQU                3
                                           _P42			.EQU                2
                                           _P41			.EQU                1
                                           _P40			.EQU                0
                                           
                                           ;  20DH  P4LR   Bits-------------------------------------
                                           P4LR7			.EQU                7
                                           P4LR6			.EQU                6
                                           P4LR5			.EQU                5
                                           P4LR4			.EQU                4
                                           P4LR3			.EQU                3
                                           P4LR2			.EQU                2
                                           P4LR1			.EQU                1
                                           P4LR0			.EQU                0
                                           _P4LR7			.EQU                7
                                           _P4LR6			.EQU                6
                                           _P4LR5			.EQU                5
                                           _P4LR4			.EQU                4
                                           _P4LR3			.EQU                3
                                           _P4LR2			.EQU                2
                                           _P4LR1			.EQU                1
                                           _P4LR0			.EQU                0
                                           
                                           ;  20EH  TR4   Bits-------------------------------------
                                           TR47			.EQU                7
                                           TR46			.EQU                6
                                           TR45			.EQU                5
                                           TR44			.EQU                4
                                           TR43			.EQU                3
                                           TR42			.EQU                2
                                           TR41			.EQU                1
                                           TR40			.EQU                0
                                           _TR47			.EQU                7
                                           _TR46			.EQU                6
                                           _TR45			.EQU                5
                                           _TR44			.EQU                4
                                           _TR43			.EQU                3
                                           _TR42			.EQU                2
                                           _TR41			.EQU                1
                                           _TR40			.EQU                0
                                           
                                           ;  20FH  PUR4   Bits-------------------------------------
                                           PUR47			.EQU                7
                                           PUR46			.EQU                6
                                           PUR45			.EQU                5
                                           PUR44			.EQU                4
                                           PUR43			.EQU                3
                                           PUR42			.EQU                2
                                           PUR41			.EQU                1
                                           PUR40			.EQU                0
                                           _PUR47			.EQU                7
                                           _PUR46			.EQU                6
                                           _PUR45			.EQU                5
                                           _PUR44			.EQU                4
                                           _PUR43			.EQU                3
                                           _PUR42			.EQU                2
                                           _PUR41			.EQU                1
                                           _PUR40			.EQU                0
                                           
                                           ;  210H  P5   Bits-------------------------------------
                                           P57			.EQU                7
                                           P56			.EQU                6
                                           P55			.EQU                5
                                           P54			.EQU                4
                                           P53			.EQU                3
                                           P52			.EQU                2
                                           P51			.EQU                1
                                           P50			.EQU                0
                                           _P57			.EQU                7
                                           _P56			.EQU                6
                                           _P55			.EQU                5
                                           _P54			.EQU                4
                                           _P53			.EQU                3
                                           _P52			.EQU                2
                                           _P51			.EQU                1
                                           _P50			.EQU                0
                                           
                                           ;  211H  P5LR   Bits-------------------------------------
                                           P5LR7			.EQU                7
                                           P5LR6			.EQU                6
                                           P5LR5			.EQU                5
                                           P5LR4			.EQU                4
                                           P5LR3			.EQU                3
                                           P5LR2			.EQU                2
                                           P5LR1			.EQU                1
                                           P5LR0			.EQU                0
                                           _P5LR7			.EQU                7
                                           _P5LR6			.EQU                6
                                           _P5LR5			.EQU                5
                                           _P5LR4			.EQU                4
                                           _P5LR3			.EQU                3
                                           _P5LR2			.EQU                2
                                           _P5LR1			.EQU                1
                                           _P5LR0			.EQU                0
                                           
                                           ;  212H  TR5   Bits-------------------------------------
                                           TR57			.EQU                7
                                           TR56			.EQU                6
                                           TR55			.EQU                5
                                           TR54			.EQU                4
                                           TR53			.EQU                3
                                           TR52			.EQU                2
                                           TR51			.EQU                1
                                           TR50			.EQU                0
                                           _TR57			.EQU                7
                                           _TR56			.EQU                6
                                           _TR55			.EQU                5
                                           _TR54			.EQU                4
                                           _TR53			.EQU                3
                                           _TR52			.EQU                2
                                           _TR51			.EQU                1
                                           _TR50			.EQU                0
                                           
                                           ;  213H  PUR5   Bits-------------------------------------
                                           PUR57			.EQU                7
                                           PUR56			.EQU                6
                                           PUR55			.EQU                5
                                           PUR54			.EQU                4
                                           PUR53			.EQU                3
                                           PUR52			.EQU                2
                                           PUR51			.EQU                1
                                           PUR50			.EQU                0
                                           _PUR57			.EQU                7
                                           _PUR56			.EQU                6
                                           _PUR55			.EQU                5
                                           _PUR54			.EQU                4
                                           _PUR53			.EQU                3
                                           _PUR52			.EQU                2
                                           _PUR51			.EQU                1
                                           _PUR50			.EQU                0
                                           
                                           ;  21DH  PWMCTL0   Bits-------------------------------------
                                           PWM13ON			.EQU                3
                                           PWM12ON			.EQU                2
                                           PWM11ON			.EQU                1
                                           PWM10ON			.EQU                0
                                           _PWM13ON		.EQU                3
                                           _PWM12ON		.EQU                2
                                           _PWM11ON		.EQU                1
                                           _PWM10ON		.EQU                0
                                           
                                           ;  21EH  PWMCTL1   Bits-------------------------------------
                                           PWM23ON			.EQU                3
                                           PWM22ON			.EQU                2
                                           PWM21ON			.EQU                1
                                           PWM20ON			.EQU                0
                                           _PWM23ON		.EQU                3
                                           _PWM22ON		.EQU                2
                                           _PWM21ON		.EQU                1
                                           _PWM20ON		.EQU                0
                                           
                                           ;  229H  PWM3CTL   Bits-------------------------------------
                                           PWM33ON			.EQU                3
                                           PWM32ON			.EQU                2
                                           PWM31ON			.EQU                1
                                           PWM30ON			.EQU                0
                                           _PWM33ON		.EQU                3
                                           _PWM32ON		.EQU                2
                                           _PWM31ON		.EQU                1
                                           _PWM30ON		.EQU                0
                                           
                                           ;  236H  TEMPSNR   Bits-------------------------------------
                                           TSEN			.EQU                0
                                           _TSEN			.EQU                0
                                           
                                           ;  23FH  UPINSET2   Bits-------------------------------------
                                           USLM2			.EQU                7
                                           UPSEL2			.EQU                6
                                           _USLM2			.EQU                7
                                           _UPSEL2			.EQU                6
                                           
                                           ;  240H  U7816CTL2   Bits-------------------------------------
                                           PSEL2			.EQU                7
                                           TREPEN2			.EQU                5
                                           TREP21			.EQU                4
                                           TREP20			.EQU                3
                                           RREPEN2			.EQU                2
                                           RREP21			.EQU                1
                                           RREP20			.EQU                0
                                           _PSEL2			.EQU                7
                                           _TREPEN2		.EQU                5
                                           _TREP21			.EQU                4
                                           _TREP20			.EQU                3
                                           _RREPEN2		.EQU                2
                                           _RREP21			.EQU                1
                                           _RREP20			.EQU                0
                                           
                                           ;  241H  U7816RXCTL2   Bits-------------------------------------
                                           ERSW21			.EQU                7
                                           ERSW20			.EQU                6
                                           RPAR2			.EQU                5
                                           RINV2			.EQU                4
                                           RCONV2			.EQU                3
                                           PAREF2			.EQU                0
                                           _ERSW21			.EQU                7
                                           _ERSW20			.EQU                6
                                           _RPAR2			.EQU                5
                                           _RINV2			.EQU                4
                                           _RCONV2			.EQU                3
                                           _PAREF2			.EQU                0
                                           
                                           ;  242H  U7816TXCTL2   Bits-------------------------------------
                                           U7816EN2		.EQU                7
                                           CLKOUT2			.EQU                6
                                           TX9DSEL2		.EQU                5
                                           STOP2			.EQU                4
                                           TPAR2			.EQU                3
                                           TINV2			.EQU                2
                                           TCONV2			.EQU                1
                                           BGTEN2			.EQU                0
                                           _U7816EN2		.EQU                7
                                           _CLKOUT2		.EQU                6
                                           _TX9DSEL2		.EQU                5
                                           _STOP2			.EQU                4
                                           _TPAR2			.EQU                3
                                           _TINV2			.EQU                2
                                           _TCONV2			.EQU                1
                                           _BGTEN2			.EQU                0
                                           
                                           ;  243H  CLKDIV2   Bits-------------------------------------
                                           CLKDIV27		.EQU                7
                                           CLKDIV26		.EQU                6
                                           CLKDIV25		.EQU                5
                                           CLKDIV24		.EQU                4
                                           CLKDIV23		.EQU                3
                                           CLKDIV22		.EQU                2
                                           CLKDIV21		.EQU                1
                                           CLKDIV20		.EQU                0
                                           _CLKDIV27		.EQU                7
                                           _CLKDIV26		.EQU                6
                                           _CLKDIV25		.EQU                5
                                           _CLKDIV24		.EQU                4
                                           _CLKDIV23		.EQU                3
                                           _CLKDIV22		.EQU                2
                                           _CLKDIV21		.EQU                1
                                           _CLKDIV20		.EQU                0
                                           
                                           ;  244H  EGTCTL2   Bits-------------------------------------
                                           EGT27			.EQU                7
                                           EGT26			.EQU                6
                                           EGT25			.EQU                5
                                           EGT24			.EQU                4
                                           EGT23			.EQU                3
                                           EGT22			.EQU                2
                                           EGT21			.EQU                1
                                           EGT20			.EQU                0
                                           _EGT27			.EQU                7
                                           _EGT26			.EQU                6
                                           _EGT25			.EQU                5
                                           _EGT24			.EQU                4
                                           _EGT23			.EQU                3
                                           _EGT22			.EQU                2
                                           _EGT21			.EQU                1
                                           _EGT20			.EQU                0
                                           
                                           ;  245H  TZBRGH2   Bits-------------------------------------
                                           
                                           ;  246H  TZBRGL2   Bits-------------------------------------
                                           
                                           ;  248H  USLPEN2   Bits-------------------------------------
                                           SLPEN2			.EQU                7
                                           _SLPEN2			.EQU                7
                                           
                                           ;  249H  BRCTL2   Bits-------------------------------------
                                           ABRDOVF2		.EQU                7
                                           RCIDLF2			.EQU                6
                                           SCKPS2			.EQU                5
                                           B2RG16			.EQU                4
                                           BR2CKS1			.EQU                3
                                           BR2CKS0			.EQU                2
                                           WUEN2			.EQU                1
                                           ABRDEN2			.EQU                0
                                           _ABRDOVF2		.EQU                7
                                           _RCIDLF2		.EQU                6
                                           _SCKPS2			.EQU                5
                                           _B2RG16			.EQU                4
                                           _BR2CKS1		.EQU                3
                                           _BR2CKS0		.EQU                2
                                           _WUEN2			.EQU                1
                                           _ABRDEN2		.EQU                0
                                           
                                           ;  24AH  RSCTL2   Bits-------------------------------------
                                           SPEN2			.EQU                7
                                           R2X9			.EQU                6
                                           SRXEN2			.EQU                5
                                           CRXEN2			.EQU                4
                                           ADREN2			.EQU                3
                                           FRER2			.EQU                2
                                           OVFER2			.EQU                1
                                           RX9D2			.EQU                0
                                           _SPEN2			.EQU                7
                                           _R2X9			.EQU                6
                                           _SRXEN2			.EQU                5
                                           _CRXEN2			.EQU                4
                                           _ADREN2			.EQU                3
                                           _FRER2			.EQU                2
                                           _OVFER2			.EQU                1
                                           _RX9D2			.EQU                0
                                           
                                           ;  24FH  TSCTL2   Bits-------------------------------------
                                           CSRS2			.EQU                7
                                           T2X9			.EQU                6
                                           TXEN2			.EQU                5
                                           SYNC2			.EQU                4
                                           SENDB2			.EQU                3
                                           HBRG2			.EQU                2
                                           TXSRS2			.EQU                1
                                           TX9D2			.EQU                0
                                           _CSRS2			.EQU                7
                                           _T2X9			.EQU                6
                                           _TXEN2			.EQU                5
                                           _SYNC2			.EQU                4
                                           _SENDB2			.EQU                3
                                           _HBRG2			.EQU                2
                                           _TXSRS2			.EQU                1
                                           _TX9D2			.EQU                0
                                           
                                           ;  250H  BKPCTL   Bits-------------------------------------
                                           BKP7			.EQU                7
                                           BKP6			.EQU                6
                                           BKP5			.EQU                5
                                           BKP4			.EQU                4
                                           BKP3			.EQU                3
                                           BKP2			.EQU                2
                                           BKP1			.EQU                1
                                           BKP0			.EQU                0
                                           _BKP7			.EQU                7
                                           _BKP6			.EQU                6
                                           _BKP5			.EQU                5
                                           _BKP4			.EQU                4
                                           _BKP3			.EQU                3
                                           _BKP2			.EQU                2
                                           _BKP1			.EQU                1
                                           _BKP0			.EQU                0
                                           
                                           ;  251H  EIE4   Bits-------------------------------------
                                           RE2IE			.EQU                3
                                           TE2IE			.EQU                2
                                           RC2IE			.EQU                1
                                           TX2IE			.EQU                0
                                           _RE2IE			.EQU                3
                                           _TE2IE			.EQU                2
                                           _RC2IE			.EQU                1
                                           _TX2IE			.EQU                0
                                           
                                           ;  252H  EIF4   Bits-------------------------------------
                                           RE2IF			.EQU                3
                                           TE2IF			.EQU                2
                                           RC2IF			.EQU                1
                                           TX2IF			.EQU                0
                                           _RE2IF			.EQU                3
                                           _TE2IF			.EQU                2
                                           _RC2IF			.EQU                1
                                           _TX2IF			.EQU                0
                                           
                                           ;  253H  IP4   Bits-------------------------------------
                                           PRE2			.EQU                3
                                           PTE2			.EQU                2
                                           PRC2			.EQU                1
                                           PTX2			.EQU                0
                                           _PRE2			.EQU                3
                                           _PTE2			.EQU                2
                                           _PRC2			.EQU                1
                                           _PTX2			.EQU                0
                                           
                                           ;  254H  CTCHCOMB0   Bits-------------------------------------
                                           COMB7			.EQU                7
                                           COMB6			.EQU                6
                                           COMB5			.EQU                5
                                           COMB4			.EQU                4
                                           COMB3			.EQU                3
                                           COMB2			.EQU                2
                                           COMB1			.EQU                1
                                           COMB0			.EQU                0
                                           _COMB7			.EQU                7
                                           _COMB6			.EQU                6
                                           _COMB5			.EQU                5
                                           _COMB4			.EQU                4
                                           _COMB3			.EQU                3
                                           _COMB2			.EQU                2
                                           _COMB1			.EQU                1
                                           _COMB0			.EQU                0
                                           
                                           ;  255H  CTCHCOMB1   Bits-------------------------------------
                                           COMB15			.EQU                7
                                           COMB14			.EQU                6
                                           COMB13			.EQU                5
                                           COMB12			.EQU                4
                                           COMB11			.EQU                3
                                           COMB10			.EQU                2
                                           COMB9			.EQU                1
                                           COMB8			.EQU                0
                                           _COMB15			.EQU                7
                                           _COMB14			.EQU                6
                                           _COMB13			.EQU                5
                                           _COMB12			.EQU                4
                                           _COMB11			.EQU                3
                                           _COMB10			.EQU                2
                                           _COMB9			.EQU                1
                                           _COMB8			.EQU                0
                                           
                                           ;  256H  CTCHCOMB2   Bits-------------------------------------
                                           COMB23			.EQU                7
                                           COMB22			.EQU                6
                                           COMB21			.EQU                5
                                           COMB20			.EQU                4
                                           COMB19			.EQU                3
                                           COMB18			.EQU                2
                                           COMB17			.EQU                1
                                           COMB16			.EQU                0
                                           _COMB23			.EQU                7
                                           _COMB22			.EQU                6
                                           _COMB21			.EQU                5
                                           _COMB20			.EQU                4
                                           _COMB19			.EQU                3
                                           _COMB18			.EQU                2
                                           _COMB17			.EQU                1
                                           _COMB16			.EQU                0
                                           
                                           ;  260H  APFCTL0   Bits-------------------------------------
                                           FVROE1			.EQU                7
                                           FVROE0			.EQU                6
                                           VREFINSEL1		.EQU                5
                                           VREFINSEL0		.EQU                4
                                           P18OE1			.EQU                3
                                           P18OE0			.EQU                2
                                           CLKOUTSEL1		.EQU                1
                                           CLKOUTSEL0		.EQU                0
                                           _FVROE1			.EQU                7
                                           _FVROE0			.EQU                6
                                           _VREFINSEL1		.EQU                5
                                           _VREFINSEL0		.EQU                4
                                           _P18OE1			.EQU                3
                                           _P18OE0			.EQU                2
                                           _CLKOUTSEL1		.EQU                1
                                           _CLKOUTSEL0		.EQU                0
                                           
                                           ;  261H  APFCTL1   Bits-------------------------------------
                                           CCP3SEL2		.EQU                7
                                           CCP3SEL1		.EQU                6
                                           CCP3SEL0		.EQU                5
                                           CCP4SEL2		.EQU                4
                                           CCP4SEL1		.EQU                3
                                           CCP4SEL0		.EQU                2
                                           _CCP3SEL2		.EQU                7
                                           _CCP3SEL1		.EQU                6
                                           _CCP3SEL0		.EQU                5
                                           _CCP4SEL2		.EQU                4
                                           _CCP4SEL1		.EQU                3
                                           _CCP4SEL0		.EQU                2
                                           
                                           ;  262H  APFCTL2   Bits-------------------------------------
                                           P5DSEL1			.EQU                7
                                           P5DSEL0			.EQU                6
                                           P5CSEL1			.EQU                5
                                           P5CSEL0			.EQU                4
                                           P5BSEL1			.EQU                3
                                           P5BSEL0			.EQU                2
                                           P5ASEL1			.EQU                1
                                           P5ASEL0			.EQU                0
                                           _P5DSEL1		.EQU                7
                                           _P5DSEL0		.EQU                6
                                           _P5CSEL1		.EQU                5
                                           _P5CSEL0		.EQU                4
                                           _P5BSEL1		.EQU                3
                                           _P5BSEL0		.EQU                2
                                           _P5ASEL1		.EQU                1
                                           _P5ASEL0		.EQU                0
                                           
                                           ;  263H  APFCTL3   Bits-------------------------------------
                                           PWM33SEL		.EQU                7
                                           PWM32SEL		.EQU                6
                                           PWM31SEL		.EQU                5
                                           PWM22SEL		.EQU                3
                                           PWM21SEL		.EQU                2
                                           PWM20SEL1		.EQU                1
                                           PWM20SEL0		.EQU                0
                                           _PWM33SEL		.EQU                7
                                           _PWM32SEL		.EQU                6
                                           _PWM31SEL		.EQU                5
                                           _PWM22SEL		.EQU                3
                                           _PWM21SEL		.EQU                2
                                           _PWM20SEL1		.EQU                1
                                           _PWM20SEL0		.EQU                0
                                           
                                           ;  264H  APFCTL4   Bits-------------------------------------
                                           U1TCSEL2		.EQU                6
                                           U1TCSEL1		.EQU                5
                                           U1TCSEL0		.EQU                4
                                           U1RDSEL1		.EQU                1
                                           U1RDSEL0		.EQU                0
                                           _U1TCSEL2		.EQU                6
                                           _U1TCSEL1		.EQU                5
                                           _U1TCSEL0		.EQU                4
                                           _U1RDSEL1		.EQU                1
                                           _U1RDSEL0		.EQU                0
                                           
                                           ;  265H  APFCTL5   Bits-------------------------------------
                                           U2TCSEL1		.EQU                3
                                           U2TCSEL0		.EQU                2
                                           U2RDSEL1		.EQU                1
                                           U2RDSEL0		.EQU                0
                                           _U2TCSEL1		.EQU                3
                                           _U2TCSEL0		.EQU                2
                                           _U2RDSEL1		.EQU                1
                                           _U2RDSEL0		.EQU                0
                                           
                                           ;  266H  APFCTL6   Bits-------------------------------------
                                           SDOSEL2			.EQU                6
                                           SDOSEL1			.EQU                5
                                           SDOSEL0			.EQU                4
                                           SCKSEL2			.EQU                2
                                           SCKSEL1			.EQU                1
                                           SCKSEL0			.EQU                0
                                           _SDOSEL2		.EQU                6
                                           _SDOSEL1		.EQU                5
                                           _SDOSEL0		.EQU                4
                                           _SCKSEL2		.EQU                2
                                           _SCKSEL1		.EQU                1
                                           _SCKSEL0		.EQU                0
                                           
                                           ;  267H  APFCTL7   Bits-------------------------------------
                                           SSSEL			.EQU                4
                                           SDISEL3			.EQU                3
                                           SDISEL2			.EQU                2
                                           SDISEL1			.EQU                1
                                           SDISEL0			.EQU                0
                                           _SSSEL			.EQU                4
                                           _SDISEL3		.EQU                3
                                           _SDISEL2		.EQU                2
                                           _SDISEL1		.EQU                1
                                           _SDISEL0		.EQU                0
                                           
                                           ;  268H  APFCTL8   Bits-------------------------------------
                                           BUZ3SEL			.EQU                7
                                           T1CKSEL2		.EQU                6
                                           T1CKSEL1		.EQU                5
                                           T1CKSEL0		.EQU                4
                                           T1GSEL1			.EQU                3
                                           T1GSEL0			.EQU                2
                                           T0CKSEL1		.EQU                1
                                           T0CKSEL0		.EQU                0
                                           _BUZ3SEL		.EQU                7
                                           _T1CKSEL2		.EQU                6
                                           _T1CKSEL1		.EQU                5
                                           _T1CKSEL0		.EQU                4
                                           _T1GSEL1		.EQU                3
                                           _T1GSEL0		.EQU                2
                                           _T0CKSEL1		.EQU                1
                                           _T0CKSEL0		.EQU                0
                                           
                                           ;  269H  APFCTL9   Bits-------------------------------------
                                           INT1SEL2		.EQU                6
                                           INT1SEL1		.EQU                5
                                           INT1SEL0		.EQU                4
                                           INT2SEL1		.EQU                3
                                           INT2SEL0		.EQU                2
                                           INT0SEL1		.EQU                1
                                           INT0SEL0		.EQU                0
                                           _INT1SEL2		.EQU                6
                                           _INT1SEL1		.EQU                5
                                           _INT1SEL0		.EQU                4
                                           _INT2SEL1		.EQU                3
                                           _INT2SEL0		.EQU                2
                                           _INT0SEL1		.EQU                1
                                           _INT0SEL0		.EQU                0
                                           
                                           ;  26AH  APFCTLA   Bits-------------------------------------
                                           COM7SEL			.EQU                7
                                           COM6SEL			.EQU                6
                                           COM5SEL			.EQU                5
                                           COM4SEL			.EQU                4
                                           COM3SEL			.EQU                3
                                           COM2SEL			.EQU                2
                                           COM1SEL			.EQU                1
                                           COM0SEL			.EQU                0
                                           _COM7SEL		.EQU                7
                                           _COM6SEL		.EQU                6
                                           _COM5SEL		.EQU                5
                                           _COM4SEL		.EQU                4
                                           _COM3SEL		.EQU                3
                                           _COM2SEL		.EQU                2
                                           _COM1SEL		.EQU                1
                                           _COM0SEL		.EQU                0
                                           
                                           ;  26BH  APFCTLB   Bits-------------------------------------
                                           CCP5SEL2		.EQU                2
                                           CCP5SEL1		.EQU                1
                                           CCP5SEL0		.EQU                0
                                           _CCP5SEL2		.EQU                2
                                           _CCP5SEL1		.EQU                1
                                           _CCP5SEL0		.EQU                0
                                           ;************************************************************
                                           ;       Header file for the KungFu8 END
                                           ;       KF8A100FQS
                                           ;       Microcontroller
                                           ;
                                           ;       Copyright 2012-2020 ChipON, All rights reserved
                                           ;************************************************************
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; external declarations
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           	.extern	_Init_GPIO
                                           	.extern	_STKR0
                                           	.extern	_STK00
                                           	.extern	_STK01
                                           	.extern	_STK02
                                           	.extern	_STK03
                                           	.extern	_STK04
                                           	.extern	_STK05
                                           	.extern	_STK06
                                           	.extern	_STK07
                                           	.extern	_STK08
                                           	.extern	_STK09
                                           	.extern	_STK10
                                           	.extern	_STK11
                                           	.extern	_PSW_bits
                                           	.extern	_P0_bits
                                           	.extern	_P2_bits
                                           	.extern	_P1_bits
                                           	.extern	_P3_bits
                                           	.extern	_PCH_bits
                                           	.extern	_INTCTL_bits
                                           	.extern	_EIF1_bits
                                           	.extern	_EIF2_bits
                                           	.extern	_T1CTL_bits
                                           	.extern	_T2CTL0_bits
                                           	.extern	_CCP3CTL_bits
                                           	.extern	_BANK_bits
                                           	.extern	_ADSCANCTL_bits
                                           	.extern	_AMPCTL_bits
                                           	.extern	_ANS1_bits
                                           	.extern	_ADCCTL0_bits
                                           	.extern	_AMPDT_bits
                                           	.extern	_OPTR_bits
                                           	.extern	_IP0_bits
                                           	.extern	_IP1_bits
                                           	.extern	_IP2_bits
                                           	.extern	_TR0_bits
                                           	.extern	_TR2_bits
                                           	.extern	_TR1_bits
                                           	.extern	_OSCSTA_bits
                                           	.extern	_IP3_bits
                                           	.extern	_VREFCTL_bits
                                           	.extern	_EIE1_bits
                                           	.extern	_EIE2_bits
                                           	.extern	_PCTL_bits
                                           	.extern	_OSCCTL_bits
                                           	.extern	_ANS0_bits
                                           	.extern	_ANS2_bits
                                           	.extern	_ANS3_bits
                                           	.extern	_OSC0CAL2_bits
                                           	.extern	_PUR0_bits
                                           	.extern	_IOCL0_bits
                                           	.extern	_ADCCTL1_bits
                                           	.extern	_P0LR_bits
                                           	.extern	_P2LR_bits
                                           	.extern	_P1LR_bits
                                           	.extern	_P3LR_bits
                                           	.extern	_TR3_bits
                                           	.extern	_EIE3_bits
                                           	.extern	_EIF3_bits
                                           	.extern	_T3CTL_bits
                                           	.extern	_PWM5CTL0_bits
                                           	.extern	_ADCINTCTL_bits
                                           	.extern	_PWM5CTL1_bits
                                           	.extern	_P5ASCTL0_bits
                                           	.extern	_PSTRCTL0_bits
                                           	.extern	_PUR1_bits
                                           	.extern	_PUR2_bits
                                           	.extern	_TMRBUZ_bits
                                           	.extern	_ADCCTL2_bits
                                           	.extern	_INTEDGCTL_bits
                                           	.extern	_IOCL4_bits
                                           	.extern	_PUR3_bits
                                           	.extern	_CCP4CTL_bits
                                           	.extern	_PWM5OC_bits
                                           	.extern	_T2CTL1_bits
                                           	.extern	_PWM5FC_bits
                                           	.extern	_P5ASCTL1_bits
                                           	.extern	_PSTRCTL1_bits
                                           	.extern	_PWM5CTL2_bits
                                           	.extern	_PWM5PC_bits
                                           	.extern	_RSCTL1_bits
                                           	.extern	_BRCTL1_bits
                                           	.extern	_TSCTL1_bits
                                           	.extern	_USLPEN1_bits
                                           	.extern	_SSCICTL0_bits
                                           	.extern	_SSCICTL1_bits
                                           	.extern	_SSCISTA_bits
                                           	.extern	_SSCIMSK_bits
                                           	.extern	_WDTPS_bits
                                           	.extern	_MULCTL_bits
                                           	.extern	_DIVCTL_bits
                                           	.extern	_LEDCTL_bits
                                           	.extern	_LEDPRE_bits
                                           	.extern	_LEDDATA0_bits
                                           	.extern	_LEDDATA1_bits
                                           	.extern	_LEDDATA2_bits
                                           	.extern	_LEDDATA3_bits
                                           	.extern	_LEDDATA4_bits
                                           	.extern	_LEDDATA5_bits
                                           	.extern	_LEDDATA6_bits
                                           	.extern	_LEDDATA7_bits
                                           	.extern	_LEDDATA8_bits
                                           	.extern	_LEDDATA9_bits
                                           	.extern	_LEDDATAA_bits
                                           	.extern	_LEDDATAB_bits
                                           	.extern	_LEDDATAC_bits
                                           	.extern	_LEDDATAD_bits
                                           	.extern	_UPINSET1_bits
                                           	.extern	_LPRCCTL_bits
                                           	.extern	_PCAL_bits
                                           	.extern	_LEDDATAE_bits
                                           	.extern	_LEDDATAF_bits
                                           	.extern	_LEDCTL2_bits
                                           	.extern	_LEDOMS_bits
                                           	.extern	_LEDLUM_bits
                                           	.extern	_T4CTL_bits
                                           	.extern	_ANS4_bits
                                           	.extern	_ANS5_bits
                                           	.extern	_P4_bits
                                           	.extern	_P4LR_bits
                                           	.extern	_TR4_bits
                                           	.extern	_PUR4_bits
                                           	.extern	_P5_bits
                                           	.extern	_P5LR_bits
                                           	.extern	_TR5_bits
                                           	.extern	_PUR5_bits
                                           	.extern	_PWMCTL0_bits
                                           	.extern	_PWMCTL1_bits
                                           	.extern	_PWM3CTL_bits
                                           	.extern	_TEMPSNR_bits
                                           	.extern	_UPINSET2_bits
                                           	.extern	_U7816CTL2_bits
                                           	.extern	_U7816RXCTL2_bits
                                           	.extern	_U7816TXCTL2_bits
                                           	.extern	_CLKDIV2_bits
                                           	.extern	_EGTCTL2_bits
                                           	.extern	_TZBRGH2_bits
                                           	.extern	_TZBRGL2_bits
                                           	.extern	_USLPEN2_bits
                                           	.extern	_BRCTL2_bits
                                           	.extern	_RSCTL2_bits
                                           	.extern	_TSCTL2_bits
                                           	.extern	_BKPCTL_bits
                                           	.extern	_EIE4_bits
                                           	.extern	_EIF4_bits
                                           	.extern	_IP4_bits
                                           	.extern	_CTCHCOMB0_bits
                                           	.extern	_CTCHCOMB1_bits
                                           	.extern	_CTCHCOMB2_bits
                                           	.extern	_APFCTL0_bits
                                           	.extern	_APFCTL1_bits
                                           	.extern	_APFCTL2_bits
                                           	.extern	_APFCTL3_bits
                                           	.extern	_APFCTL4_bits
                                           	.extern	_APFCTL5_bits
                                           	.extern	_APFCTL6_bits
                                           	.extern	_APFCTL7_bits
                                           	.extern	_APFCTL8_bits
                                           	.extern	_APFCTL9_bits
                                           	.extern	_APFCTLA_bits
                                           	.extern	_APFCTLB_bits
                                           	.extern	_T0
                                           	.extern	_PCL
                                           	.extern	_PSW
                                           	.extern	_P0
                                           	.extern	_P2
                                           	.extern	_P1
                                           	.extern	_P3
                                           	.extern	_PCH
                                           	.extern	_INTCTL
                                           	.extern	_EIF1
                                           	.extern	_EIF2
                                           	.extern	_T1L
                                           	.extern	_T1H
                                           	.extern	_T1CTL
                                           	.extern	_T2L
                                           	.extern	_T2CTL0
                                           	.extern	_CCP3CTL
                                           	.extern	_CCP3H
                                           	.extern	_CCP3L
                                           	.extern	_BANK
                                           	.extern	_ADSCANCTL
                                           	.extern	_AMPCTL
                                           	.extern	_ANS1
                                           	.extern	_ADCDATA0H
                                           	.extern	_ADCCTL0
                                           	.extern	_AMPDT
                                           	.extern	_OPTR
                                           	.extern	_IP0
                                           	.extern	_IP1
                                           	.extern	_IP2
                                           	.extern	_TR0
                                           	.extern	_TR2
                                           	.extern	_TR1
                                           	.extern	_OSCSTA
                                           	.extern	_IP3
                                           	.extern	_VREFCTL
                                           	.extern	_EIE1
                                           	.extern	_EIE2
                                           	.extern	_PCTL
                                           	.extern	_OSCCTL
                                           	.extern	_OSCCAL0
                                           	.extern	_ANS0
                                           	.extern	_ANS2
                                           	.extern	_ANS3
                                           	.extern	_OSC0CAL2
                                           	.extern	_PUR0
                                           	.extern	_IOCL0
                                           	.extern	_OSCCAL1
                                           	.extern	_NVMDATAH
                                           	.extern	_NVMDATAL
                                           	.extern	_NVMADDRH
                                           	.extern	_NVMADDRL
                                           	.extern	_NVMCTL0
                                           	.extern	_NVMCTL1
                                           	.extern	_ADCDATA0L
                                           	.extern	_ADCCTL1
                                           	.extern	_T2CCR0H
                                           	.extern	_T2H
                                           	.extern	_PP5H
                                           	.extern	_PWM5H0
                                           	.extern	_PWM5H1
                                           	.extern	_P0LR
                                           	.extern	_P2LR
                                           	.extern	_P1LR
                                           	.extern	_P3LR
                                           	.extern	_TR3
                                           	.extern	_EIE3
                                           	.extern	_EIF3
                                           	.extern	_OSCCAL2
                                           	.extern	_OSCCAL3
                                           	.extern	_T3CTL
                                           	.extern	_T3L
                                           	.extern	_ADCDATA1H
                                           	.extern	_ADCDATA1L
                                           	.extern	_PP5L
                                           	.extern	_T2CCR0L
                                           	.extern	_PWM5L0
                                           	.extern	_PWM5L1
                                           	.extern	_PWM5CTL0
                                           	.extern	_ADCINTCTL
                                           	.extern	_ADCDATA2H
                                           	.extern	_ADCDATA2L
                                           	.extern	_PWM5CTL1
                                           	.extern	_P5ASCTL0
                                           	.extern	_PSTRCTL0
                                           	.extern	_ADCDATA3H
                                           	.extern	_T3H
                                           	.extern	_PUR1
                                           	.extern	_PUR2
                                           	.extern	_TMRBUZ
                                           	.extern	_ADCCTL2
                                           	.extern	_INTEDGCTL
                                           	.extern	_ADCDATA3L
                                           	.extern	_IOCL4
                                           	.extern	_PUR3
                                           	.extern	_CCP4L
                                           	.extern	_CCP4H
                                           	.extern	_DIVRH
                                           	.extern	_CCP4CTL
                                           	.extern	_PWM5L2
                                           	.extern	_PWM5L3
                                           	.extern	_PWM5OC
                                           	.extern	_T2CTL1
                                           	.extern	_DIVBH
                                           	.extern	_T2CCR1L
                                           	.extern	_T2CCR1H
                                           	.extern	_PWM5FC
                                           	.extern	_P5ASCTL1
                                           	.extern	_PSTRCTL1
                                           	.extern	_PWM5CTL2
                                           	.extern	_PWM5PC
                                           	.extern	_PWM5H2
                                           	.extern	_PWM5H3
                                           	.extern	_RSCTL1
                                           	.extern	_TXSDR1
                                           	.extern	_RXSDR1
                                           	.extern	_BRCTL1
                                           	.extern	_TSCTL1
                                           	.extern	_EUBRGL1
                                           	.extern	_EUBRGH1
                                           	.extern	_USLPEN1
                                           	.extern	_SSCICTL0
                                           	.extern	_SSCICTL1
                                           	.extern	_SSCISTA
                                           	.extern	_SSCIBUFR
                                           	.extern	_UARTMTH1
                                           	.extern	_SSCIADD
                                           	.extern	_SSCIMSK
                                           	.extern	_WDTPS
                                           	.extern	_MULAH
                                           	.extern	_MULAL
                                           	.extern	_MULBH
                                           	.extern	_MULBL
                                           	.extern	_MULCTL
                                           	.extern	_MULRES3
                                           	.extern	_MULRES2
                                           	.extern	_MULRES1
                                           	.extern	_MULRES0
                                           	.extern	_DIVCTL
                                           	.extern	_DIVAH
                                           	.extern	_DIVAL
                                           	.extern	_DIVBL
                                           	.extern	_DIVQH
                                           	.extern	_DIVQL
                                           	.extern	_DIVRL
                                           	.extern	_LEDCTL
                                           	.extern	_LEDPRE
                                           	.extern	_LEDDATA0
                                           	.extern	_LEDDATA1
                                           	.extern	_LEDDATA2
                                           	.extern	_LEDDATA3
                                           	.extern	_LEDDATA4
                                           	.extern	_LEDDATA5
                                           	.extern	_LEDDATA6
                                           	.extern	_LEDDATA7
                                           	.extern	_LEDDATA8
                                           	.extern	_LEDDATA9
                                           	.extern	_LEDDATAA
                                           	.extern	_LEDDATAB
                                           	.extern	_LEDDATAC
                                           	.extern	_LEDDATAD
                                           	.extern	_UPINSET1
                                           	.extern	_LPRCCTL
                                           	.extern	_LPRCCAL
                                           	.extern	_XTALCAL
                                           	.extern	_PCAL
                                           	.extern	_LEDDATAE
                                           	.extern	_LEDDATAF
                                           	.extern	_LEDCTL2
                                           	.extern	_LEDOMS
                                           	.extern	_VREFCAL0
                                           	.extern	_VREFCAL1
                                           	.extern	_LEDLUM
                                           	.extern	_T3REL
                                           	.extern	_T3REH
                                           	.extern	_T4L
                                           	.extern	_T4H
                                           	.extern	_T4REL
                                           	.extern	_T4REH
                                           	.extern	_T4CTL
                                           	.extern	_RC32KCAL
                                           	.extern	_ANS4
                                           	.extern	_ANS5
                                           	.extern	_P4
                                           	.extern	_P4LR
                                           	.extern	_TR4
                                           	.extern	_PUR4
                                           	.extern	_P5
                                           	.extern	_P5LR
                                           	.extern	_TR5
                                           	.extern	_PUR5
                                           	.extern	_PWMCTL0
                                           	.extern	_PWMCTL1
                                           	.extern	_PP1
                                           	.extern	_PP2
                                           	.extern	_PWM10L
                                           	.extern	_PWM20H
                                           	.extern	_PWM11L
                                           	.extern	_PWM21H
                                           	.extern	_PWM12L
                                           	.extern	_PWM22H
                                           	.extern	_PWM13L
                                           	.extern	_PWM23H
                                           	.extern	_PWM3CTL
                                           	.extern	_PP3H
                                           	.extern	_PP3L
                                           	.extern	_PWM30H
                                           	.extern	_PWM31H
                                           	.extern	_PWM32H
                                           	.extern	_PWM33H
                                           	.extern	_PWM30L
                                           	.extern	_PWM31L
                                           	.extern	_PWM32L
                                           	.extern	_PWM33L
                                           	.extern	_TEMPSNR
                                           	.extern	_UPINSET2
                                           	.extern	_U7816CTL2
                                           	.extern	_U7816RXCTL2
                                           	.extern	_U7816TXCTL2
                                           	.extern	_CLKDIV2
                                           	.extern	_EGTCTL2
                                           	.extern	_TZBRGH2
                                           	.extern	_TZBRGL2
                                           	.extern	_UARTMTH2
                                           	.extern	_USLPEN2
                                           	.extern	_BRCTL2
                                           	.extern	_RSCTL2
                                           	.extern	_RXSDR2
                                           	.extern	_EUBRGH2
                                           	.extern	_EUBRGL2
                                           	.extern	_TXSDR2
                                           	.extern	_TSCTL2
                                           	.extern	_BKPCTL
                                           	.extern	_EIE4
                                           	.extern	_EIF4
                                           	.extern	_IP4
                                           	.extern	_CTCHCOMB0
                                           	.extern	_CTCHCOMB1
                                           	.extern	_CTCHCOMB2
                                           	.extern	_APFCTL0
                                           	.extern	_APFCTL1
                                           	.extern	_APFCTL2
                                           	.extern	_APFCTL3
                                           	.extern	_APFCTL4
                                           	.extern	_APFCTL5
                                           	.extern	_APFCTL6
                                           	.extern	_APFCTL7
                                           	.extern	_APFCTL8
                                           	.extern	_APFCTL9
                                           	.extern	_APFCTLA
                                           	.extern	_APFCTLB
                                           
                                           	.extern I0R1
                                           	.extern I0R7
                                           	.extern I0PSW
                                           	.extern I0PCH
                                           	.extern I1R1
                                           	.extern I1R7
                                           	.extern I1PSW
                                           	.extern I1PCH
                                           	.extern STK11
                                           	.extern STK10
                                           	.extern STK09
                                           	.extern STK08
                                           	.extern STK07
                                           	.extern STK06
                                           	.extern STK05
                                           	.extern STK04
                                           	.extern STK03
                                           	.extern STK02
                                           	.extern STK01
                                           	.extern STK00
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; global declarations
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           	.global	_Init_osc
                                           	.define _STK11	STK11
                                           	.define _STK10	STK10
                                           	.define _STK09	STK09
                                           	.define _STK08	STK08
                                           	.define _STK07	STK07
                                           	.define _STK06	STK06
                                           	.define _STK05	STK05
                                           	.define _STK04	STK04
                                           	.define _STK03	STK03
                                           	.define _STK02	STK02
                                           	.define _STK01	STK01
                                           	.define _STK00	STK00
                                           
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; global definitions
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; absolute symbol definitions
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; compiler-defined variables
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           UDL_OSC_0	.udata
                                           r0x1000	.res	1
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; initialized data
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; overlayable items in internal ram 
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ;	.udata_ovr
                                           
                                           
                                           func._Init_osc	.code
                                           ;***
                                           ;  PostBlock Stats: dbName = C
                                           ;***
                                           ;entry:  _Init_osc	;Function start
                                           ; 2 exit points
                                           ;has an exit
                                           ;1 compiler assigned register :
                                           ;   r0x1000
                                           ;; Starting PostCode block
                                           ;	::->op : LABEL
                                           ;	::->op : FUNCTION
                                           _Init_osc	;Function start
                                           ; 2 exit points
                                           ;	::->op : =
                                           ;	.line	19; "../OSC.c"	OSCCTL =0x7F;//Ê¹ÓÃÍâ²¿¸ßÆµ¾§Õñ¡¢·ÖÆµ±ÈÅäÖÃÎª1:1£¬Ê¹ÄÜË«ËÙÆô¶¯£¬Ê¹ÄÜÍâ²¿¾§ÕñÊ±ÖÓ¹ÊÕÏ¼ì²â
003044   987f     MOV	R0, #0x7f            	MOV	R0,# 0x7f
003045   e100     MOVB	#0x00               	BANKSEL	_OSCCTL
003046   512f     MOV	0x2f, R0             	MOV	_OSCCTL, R0
                                           ;	::->op : =
                                           ;	.line	21; "../OSC.c"	while(OSTS && (i<200))//Èç¹ûÊ±ÖÓÊ¹ÓÃµÄÊÇÄÚ²¿¾§Õñ£¬ÔòµÈ´ý²»³¬¹ý200¸öÑ­»·£¬
                                           	BANKSEL	r0x1000
003047   0380     CLR	0x80                 	CLR	r0x1000
                                           ;	::->op : LABEL
                                           ;	::->op : GET_VALUE_AT_ADDRESS
                                           _00002_DS_
                                           	BANKSEL	_OSCSTA_bits
003048   7e28     JB	0x28, 6               	JB	_OSCSTA_bits, 6
003049   c052     JMP	#0x52                	JMP	_00005_DS_
                                           ;	::->op : <
                                           ;unsigned compare: left < lit(0xC8=200), size=1
00304a   98c8     MOV	R0, #0xc8            	MOV	R0,# 0xc8
                                           	BANKSEL	r0x1000
00304b   3880     SUB	R0, 0x80             	SUB	R0, r0x1000
                                           ;comparing bytes at offset 0
00304c   7003     JNB	0x3, 0               	JNB	PSW, 0
00304d   c052     JMP	#0x52                	JMP	_00005_DS_
                                           ;	::->op : INLINEASM
00304e   0000     NOP                      	NOP 
                                           ;	::->op : INLINEASM
00304f   0000     NOP                      	NOP 
                                           ;	::->op : +
                                           ;	.line	25; "../OSC.c"	i++;
                                           	BANKSEL	r0x1000
003050   0b80     INC	0x80                 	INC	r0x1000
                                           ;	::->op : GOTO
003051   c048     JMP	#0x48                	JMP	_00002_DS_
                                           ;	::->op : LABEL
                                           ;	::->op : ENDFUNCTION
                                           _00005_DS_
003052   0008     CRET                     	CRET	
                                           ; exit point of _Init_osc
                                           
                                           
                                           ;	code size estimation:
                                           ;	   12+    5 =    17 instructions (   44 byte)
                                           
                                           
                                           	.end
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; File Created by ChiponCC : ChipON  inc.
                                           ; Version 3.0.4#6752 (Jul 10 2019 19:07:19) (MSVC)
                                           ; This file was generated Mon Aug 12 11:11:51 2019
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; chipon port for the 16-bit core
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ;	.file	"../config_set.c"
                                           	.radix dec
                                           	.include "KF8A100FQS.inc"
                                           ;************************************************************
                                           ;       Header file for the KungFu8
                                           ;       KF8A100FQS
                                           ;       Microcontroller
                                           ;
                                           ;       Copyright 2012-2020 ChipON, All rights reserved
                                           ;************************************************************
                                           T0			.EQU                 0x01
                                           PCL			.EQU                 0x02
                                           PSW			.EQU                 0x03
                                           P0			.EQU                 0x05
                                           P2			.EQU                 0x06
                                           P1			.EQU                 0x07
                                           P3			.EQU                 0x08
                                           PCH			.EQU                 0x0A
                                           INTCTL			.EQU                 0x0B
                                           EIF1			.EQU                 0x0C
                                           EIF2			.EQU                 0x0D
                                           T1L			.EQU                 0x0E
                                           T1H			.EQU                 0x0F
                                           T1CTL			.EQU                 0x10
                                           T2L			.EQU                 0x11
                                           T2CTL0			.EQU                 0x12
                                           CCP3CTL			.EQU                 0x13
                                           CCP3H			.EQU                 0x14
                                           CCP3L			.EQU                 0x15
                                           BANK			.EQU                 0x17
                                           ADSCANCTL		.EQU                 0x18
                                           AMPCTL			.EQU                 0x1B
                                           ANS1			.EQU                 0x1D
                                           ADCDATA0H		.EQU                 0x1E
                                           ADCCTL0			.EQU                 0x1F
                                           AMPDT			.EQU                 0x20
                                           OPTR			.EQU                 0x21
                                           IP0			.EQU                 0x22
                                           IP1			.EQU                 0x23
                                           IP2			.EQU                 0x24
                                           TR0			.EQU                 0x25
                                           TR2			.EQU                 0x26
                                           TR1			.EQU                 0x27
                                           OSCSTA			.EQU                 0x28
                                           IP3			.EQU                 0x29
                                           VREFCTL			.EQU                 0x2B
                                           EIE1			.EQU                 0x2C
                                           EIE2			.EQU                 0x2D
                                           PCTL			.EQU                 0x2E
                                           OSCCTL			.EQU                 0x2F
                                           OSCCAL0			.EQU                 0x30
                                           ANS0			.EQU                 0x31
                                           ANS2			.EQU                 0x32
                                           ANS3			.EQU                 0x33
                                           OSC0CAL2		.EQU                 0x34
                                           PUR0			.EQU                 0x35
                                           IOCL0			.EQU                 0x36
                                           OSCCAL1			.EQU                 0x37
                                           NVMDATAH		.EQU                 0x38
                                           NVMDATAL		.EQU                 0x39
                                           NVMADDRH		.EQU                 0x3A
                                           NVMADDRL		.EQU                 0x3B
                                           NVMCTL0			.EQU                 0x3C
                                           NVMCTL1			.EQU                 0x3D
                                           ADCDATA0L		.EQU                 0x3E
                                           ADCCTL1			.EQU                 0x3F
                                           T2CCR0H			.EQU                 0x40
                                           T2H			.EQU                 0x41
                                           PP5H			.EQU                 0x42
                                           PWM5H0			.EQU                 0x43
                                           PWM5H1			.EQU                 0x44
                                           P0LR			.EQU                 0x45
                                           P2LR			.EQU                 0x46
                                           P1LR			.EQU                 0x47
                                           P3LR			.EQU                 0x48
                                           TR3			.EQU                 0x49
                                           EIE3			.EQU                 0x4A
                                           EIF3			.EQU                 0x4B
                                           OSCCAL2			.EQU                 0x4C
                                           OSCCAL3			.EQU                 0x4D
                                           T3CTL			.EQU                 0x4E
                                           T3L			.EQU                 0x4F
                                           ADCDATA1H		.EQU                 0x50
                                           ADCDATA1L		.EQU                 0x51
                                           PP5L			.EQU                 0x52
                                           T2CCR0L			.EQU                 0x54
                                           PWM5L0			.EQU                 0x55
                                           PWM5L1			.EQU                 0x56
                                           PWM5CTL0		.EQU                 0x57
                                           ADCINTCTL		.EQU                 0x58
                                           ADCDATA2H		.EQU                 0x59
                                           ADCDATA2L		.EQU                 0x5A
                                           PWM5CTL1		.EQU                 0x5B
                                           P5ASCTL0		.EQU                 0x5C
                                           PSTRCTL0		.EQU                 0x5D
                                           ADCDATA3H		.EQU                 0x5E
                                           T3H			.EQU                 0x5F
                                           PUR1			.EQU                 0x60
                                           PUR2			.EQU                 0x61
                                           TMRBUZ			.EQU                 0x62
                                           ADCCTL2			.EQU                 0x63
                                           INTEDGCTL		.EQU                 0x67
                                           ADCDATA3L		.EQU                 0x6A
                                           IOCL4			.EQU                 0x6B
                                           PUR3			.EQU                 0x6C
                                           CCP4L			.EQU                 0x105
                                           CCP4H			.EQU                 0x106
                                           DIVRH			.EQU                 0x108
                                           CCP4CTL			.EQU                 0x109
                                           PWM5L2			.EQU                 0x10C
                                           PWM5L3			.EQU                 0x10D
                                           PWM5OC			.EQU                 0x10E
                                           T2CTL1			.EQU                 0x10F
                                           DIVBH			.EQU                 0x115
                                           T2CCR1L			.EQU                 0x116
                                           T2CCR1H			.EQU                 0x118
                                           PWM5FC			.EQU                 0x119
                                           P5ASCTL1		.EQU                 0x11A
                                           PSTRCTL1		.EQU                 0x11B
                                           PWM5CTL2		.EQU                 0x11C
                                           PWM5PC			.EQU                 0x11D
                                           PWM5H2			.EQU                 0x11E
                                           PWM5H3			.EQU                 0x11F
                                           RSCTL1			.EQU                 0x120
                                           TXSDR1			.EQU                 0x121
                                           RXSDR1			.EQU                 0x122
                                           BRCTL1			.EQU                 0x123
                                           TSCTL1			.EQU                 0x124
                                           EUBRGL1			.EQU                 0x125
                                           EUBRGH1			.EQU                 0x126
                                           USLPEN1			.EQU                 0x127
                                           SSCICTL0		.EQU                 0x128
                                           SSCICTL1		.EQU                 0x12A
                                           SSCISTA			.EQU                 0x12B
                                           SSCIBUFR		.EQU                 0x12C
                                           UARTMTH1		.EQU                 0x12D
                                           SSCIADD			.EQU                 0x12E
                                           SSCIMSK			.EQU                 0x12E
                                           WDTPS			.EQU                 0x12F
                                           MULAH			.EQU                 0x130
                                           MULAL			.EQU                 0x131
                                           MULBH			.EQU                 0x132
                                           MULBL			.EQU                 0x133
                                           MULCTL			.EQU                 0x134
                                           MULRES3			.EQU                 0x135
                                           MULRES2			.EQU                 0x136
                                           MULRES1			.EQU                 0x137
                                           MULRES0			.EQU                 0x138
                                           DIVCTL			.EQU                 0x139
                                           DIVAH			.EQU                 0x13A
                                           DIVAL			.EQU                 0x13B
                                           DIVBL			.EQU                 0x13C
                                           DIVQH			.EQU                 0x13D
                                           DIVQL			.EQU                 0x13E
                                           DIVRL			.EQU                 0x13F
                                           LEDCTL			.EQU                 0x140
                                           LEDPRE			.EQU                 0x141
                                           LEDDATA0		.EQU                 0x142
                                           LEDDATA1		.EQU                 0x143
                                           LEDDATA2		.EQU                 0x144
                                           LEDDATA3		.EQU                 0x145
                                           LEDDATA4		.EQU                 0x146
                                           LEDDATA5		.EQU                 0x147
                                           LEDDATA6		.EQU                 0x148
                                           LEDDATA7		.EQU                 0x149
                                           LEDDATA8		.EQU                 0x14A
                                           LEDDATA9		.EQU                 0x14B
                                           LEDDATAA		.EQU                 0x14C
                                           LEDDATAB		.EQU                 0x14D
                                           LEDDATAC		.EQU                 0x14E
                                           LEDDATAD		.EQU                 0x14F
                                           UPINSET1		.EQU                 0x150
                                           LPRCCTL			.EQU                 0x151
                                           LPRCCAL			.EQU                 0x152
                                           XTALCAL			.EQU                 0x153
                                           PCAL			.EQU                 0x154
                                           LEDDATAE		.EQU                 0x155
                                           LEDDATAF		.EQU                 0x156
                                           LEDCTL2			.EQU                 0x157
                                           LEDOMS			.EQU                 0x158
                                           VREFCAL0		.EQU                 0x159
                                           VREFCAL1		.EQU                 0x15A
                                           LEDLUM			.EQU                 0x15C
                                           T3REL			.EQU                 0x15D
                                           T3REH			.EQU                 0x15E
                                           T4L			.EQU                 0x160
                                           T4H			.EQU                 0x161
                                           T4REL			.EQU                 0x162
                                           T4REH			.EQU                 0x163
                                           T4CTL			.EQU                 0x164
                                           RC32KCAL		.EQU                 0x165
                                           ANS4			.EQU                 0x206
                                           ANS5			.EQU                 0x207
                                           P4			.EQU                 0x20C
                                           P4LR			.EQU                 0x20D
                                           TR4			.EQU                 0x20E
                                           PUR4			.EQU                 0x20F
                                           P5			.EQU                 0x210
                                           P5LR			.EQU                 0x211
                                           TR5			.EQU                 0x212
                                           PUR5			.EQU                 0x213
                                           PWMCTL0			.EQU                 0x21D
                                           PWMCTL1			.EQU                 0x21E
                                           PP1			.EQU                 0x21F
                                           PP2			.EQU                 0x220
                                           PWM10L			.EQU                 0x221
                                           PWM20H			.EQU                 0x222
                                           PWM11L			.EQU                 0x223
                                           PWM21H			.EQU                 0x224
                                           PWM12L			.EQU                 0x225
                                           PWM22H			.EQU                 0x226
                                           PWM13L			.EQU                 0x227
                                           PWM23H			.EQU                 0x228
                                           PWM3CTL			.EQU                 0x229
                                           PP3H			.EQU                 0x22A
                                           PP3L			.EQU                 0x22B
                                           PWM30H			.EQU                 0x22C
                                           PWM31H			.EQU                 0x22D
                                           PWM32H			.EQU                 0x22E
                                           PWM33H			.EQU                 0x22F
                                           PWM30L			.EQU                 0x230
                                           PWM31L			.EQU                 0x231
                                           PWM32L			.EQU                 0x232
                                           PWM33L			.EQU                 0x233
                                           TEMPSNR			.EQU                 0x236
                                           UPINSET2		.EQU                 0x23F
                                           U7816CTL2		.EQU                 0x240
                                           U7816RXCTL2		.EQU                 0x241
                                           U7816TXCTL2		.EQU                 0x242
                                           CLKDIV2			.EQU                 0x243
                                           EGTCTL2			.EQU                 0x244
                                           TZBRGH2			.EQU                 0x245
                                           TZBRGL2			.EQU                 0x246
                                           UARTMTH2		.EQU                 0x247
                                           USLPEN2			.EQU                 0x248
                                           BRCTL2			.EQU                 0x249
                                           RSCTL2			.EQU                 0x24A
                                           RXSDR2			.EQU                 0x24B
                                           EUBRGH2			.EQU                 0x24C
                                           EUBRGL2			.EQU                 0x24D
                                           TXSDR2			.EQU                 0x24E
                                           TSCTL2			.EQU                 0x24F
                                           BKPCTL			.EQU                 0x250
                                           EIE4			.EQU                 0x251
                                           EIF4			.EQU                 0x252
                                           IP4			.EQU                 0x253
                                           CTCHCOMB0		.EQU                 0x254
                                           CTCHCOMB1		.EQU                 0x255
                                           CTCHCOMB2		.EQU                 0x256
                                           APFCTL0			.EQU                 0x260
                                           APFCTL1			.EQU                 0x261
                                           APFCTL2			.EQU                 0x262
                                           APFCTL3			.EQU                 0x263
                                           APFCTL4			.EQU                 0x264
                                           APFCTL5			.EQU                 0x265
                                           APFCTL6			.EQU                 0x266
                                           APFCTL7			.EQU                 0x267
                                           APFCTL8			.EQU                 0x268
                                           APFCTL9			.EQU                 0x269
                                           APFCTLA			.EQU                 0x26A
                                           APFCTLB			.EQU                 0x26B
                                           
                                           
                                           ;  03H  PSW   Bits-------------------------------------
                                           TO			.EQU                4
                                           PD			.EQU                3
                                           Z			.EQU                2
                                           DC			.EQU                1
                                           CY			.EQU                0
                                           _TO			.EQU                4
                                           _PD			.EQU                3
                                           _Z			.EQU                2
                                           _DC			.EQU                1
                                           _CY			.EQU                0
                                           
                                           ;  05H  P0   Bits-------------------------------------
                                           P07			.EQU                7
                                           P06			.EQU                6
                                           P05			.EQU                5
                                           P04			.EQU                4
                                           P03			.EQU                3
                                           P02			.EQU                2
                                           P01			.EQU                1
                                           P00			.EQU                0
                                           _P07			.EQU                7
                                           _P06			.EQU                6
                                           _P05			.EQU                5
                                           _P04			.EQU                4
                                           _P03			.EQU                3
                                           _P02			.EQU                2
                                           _P01			.EQU                1
                                           _P00			.EQU                0
                                           
                                           ;  06H  P2   Bits-------------------------------------
                                           P27			.EQU                7
                                           P26			.EQU                6
                                           P25			.EQU                5
                                           P24			.EQU                4
                                           P23			.EQU                3
                                           P22			.EQU                2
                                           P21			.EQU                1
                                           P20			.EQU                0
                                           _P27			.EQU                7
                                           _P26			.EQU                6
                                           _P25			.EQU                5
                                           _P24			.EQU                4
                                           _P23			.EQU                3
                                           _P22			.EQU                2
                                           _P21			.EQU                1
                                           _P20			.EQU                0
                                           
                                           ;  07H  P1   Bits-------------------------------------
                                           P17			.EQU                7
                                           P16			.EQU                6
                                           P15			.EQU                5
                                           P14			.EQU                4
                                           P13			.EQU                3
                                           P12			.EQU                2
                                           P11			.EQU                1
                                           P10			.EQU                0
                                           _P17			.EQU                7
                                           _P16			.EQU                6
                                           _P15			.EQU                5
                                           _P14			.EQU                4
                                           _P13			.EQU                3
                                           _P12			.EQU                2
                                           _P11			.EQU                1
                                           _P10			.EQU                0
                                           
                                           ;  08H  P3   Bits-------------------------------------
                                           P37			.EQU                7
                                           P36			.EQU                6
                                           P35			.EQU                5
                                           P34			.EQU                4
                                           P33			.EQU                3
                                           P32			.EQU                2
                                           P31			.EQU                1
                                           P30			.EQU                0
                                           _P37			.EQU                7
                                           _P36			.EQU                6
                                           _P35			.EQU                5
                                           _P34			.EQU                4
                                           _P33			.EQU                3
                                           _P32			.EQU                2
                                           _P31			.EQU                1
                                           _P30			.EQU                0
                                           
                                           ;  0AH  PCH   Bits-------------------------------------
                                           
                                           ;  0BH  INTCTL   Bits-------------------------------------
                                           AIE			.EQU                7
                                           PUIE			.EQU                6
                                           T0IE			.EQU                5
                                           INT0IE			.EQU                4
                                           P0IE			.EQU                3
                                           T0IF			.EQU                2
                                           INT0IF			.EQU                1
                                           P0IF			.EQU                0
                                           _AIE			.EQU                7
                                           _PUIE			.EQU                6
                                           _T0IE			.EQU                5
                                           _INT0IE			.EQU                4
                                           _P0IE			.EQU                3
                                           _T0IF			.EQU                2
                                           _INT0IF			.EQU                1
                                           _P0IF			.EQU                0
                                           
                                           ;  0BH  INTCTL   Bits-------------------------------------
                                           AIEH			.EQU                7
                                           AIEL			.EQU                6
                                           _AIEH			.EQU                7
                                           _AIEL			.EQU                6
                                           
                                           ;  0CH  EIF1   Bits-------------------------------------
                                           EEIF			.EQU                7
                                           ADIF			.EQU                6
                                           INT2IF			.EQU                5
                                           INT1IF			.EQU                4
                                           PWM2IF			.EQU                2
                                           T2IF			.EQU                1
                                           PWM1IF			.EQU                0
                                           _EEIF			.EQU                7
                                           _ADIF			.EQU                6
                                           _INT2IF			.EQU                5
                                           _INT1IF			.EQU                4
                                           _PWM2IF			.EQU                2
                                           _T2IF			.EQU                1
                                           _PWM1IF			.EQU                0
                                           
                                           ;  0CH  EIF1   Bits-------------------------------------
                                           T1IF			.EQU                0
                                           _T1IF			.EQU                0
                                           
                                           ;  0DH  EIF2   Bits-------------------------------------
                                           T3IF			.EQU                7
                                           RC1IF			.EQU                5
                                           TX1IF			.EQU                4
                                           CCP5IF			.EQU                2
                                           BCLIF			.EQU                1
                                           SSCIIF			.EQU                0
                                           _T3IF			.EQU                7
                                           _RC1IF			.EQU                5
                                           _TX1IF			.EQU                4
                                           _CCP5IF			.EQU                2
                                           _BCLIF			.EQU                1
                                           _SSCIIF			.EQU                0
                                           
                                           ;  10H  T1CTL   Bits-------------------------------------
                                           T1RLD			.EQU                7
                                           T1GC			.EQU                6
                                           T1CKS1			.EQU                5
                                           T1CKS0			.EQU                4
                                           T1OSCEN			.EQU                3
                                           T1SY			.EQU                2
                                           T1CS			.EQU                1
                                           T1ON			.EQU                0
                                           _T1RLD			.EQU                7
                                           _T1GC			.EQU                6
                                           _T1CKS1			.EQU                5
                                           _T1CKS0			.EQU                4
                                           _T1OSCEN		.EQU                3
                                           _T1SY			.EQU                2
                                           _T1CS			.EQU                1
                                           _T1ON			.EQU                0
                                           
                                           ;  12H  T2CTL0   Bits-------------------------------------
                                           T2CKBS3			.EQU                6
                                           T2CKBS2			.EQU                5
                                           T2CKBS1			.EQU                4
                                           T2CKBS0			.EQU                3
                                           T2ON			.EQU                2
                                           T2CKPS1			.EQU                1
                                           T2CKPS0			.EQU                0
                                           _T2CKBS3		.EQU                6
                                           _T2CKBS2		.EQU                5
                                           _T2CKBS1		.EQU                4
                                           _T2CKBS0		.EQU                3
                                           _T2ON			.EQU                2
                                           _T2CKPS1		.EQU                1
                                           _T2CKPS0		.EQU                0
                                           
                                           ;  13H  CCP3CTL   Bits-------------------------------------
                                           CCP3OE			.EQU                4
                                           CCP3MOD3		.EQU                3
                                           CCP3MOD2		.EQU                2
                                           CCP3MOD1		.EQU                1
                                           CCP3MOD0		.EQU                0
                                           _CCP3OE			.EQU                4
                                           _CCP3MOD3		.EQU                3
                                           _CCP3MOD2		.EQU                2
                                           _CCP3MOD1		.EQU                1
                                           _CCP3MOD0		.EQU                0
                                           
                                           ;  17H  BANK   Bits-------------------------------------
                                           PR3			.EQU                3
                                           PR2			.EQU                2
                                           PR1			.EQU                1
                                           PR0			.EQU                0
                                           _PR3			.EQU                3
                                           _PR2			.EQU                2
                                           _PR1			.EQU                1
                                           _PR0			.EQU                0
                                           
                                           ;  18H  ADSCANCTL   Bits-------------------------------------
                                           ADSCANEN		.EQU                7
                                           SMOD1			.EQU                6
                                           SMOD0			.EQU                5
                                           STIM4			.EQU                4
                                           STIM3			.EQU                3
                                           STIM2			.EQU                2
                                           STIM1			.EQU                1
                                           STIM0			.EQU                0
                                           _ADSCANEN		.EQU                7
                                           _SMOD1			.EQU                6
                                           _SMOD0			.EQU                5
                                           _STIM4			.EQU                4
                                           _STIM3			.EQU                3
                                           _STIM2			.EQU                2
                                           _STIM1			.EQU                1
                                           _STIM0			.EQU                0
                                           
                                           ;  1BH  AMPCTL   Bits-------------------------------------
                                           AMPCALD			.EQU                7
                                           INPS1			.EQU                5
                                           INPS0			.EQU                4
                                           AMPCALEN		.EQU                1
                                           AMPON			.EQU                0
                                           _AMPCALD		.EQU                7
                                           _INPS1			.EQU                5
                                           _INPS0			.EQU                4
                                           _AMPCALEN		.EQU                1
                                           _AMPON			.EQU                0
                                           
                                           ;  1DH  ANS1   Bits-------------------------------------
                                           ANS17			.EQU                7
                                           ANS16			.EQU                6
                                           ANS15			.EQU                5
                                           ANS14			.EQU                4
                                           ANS13			.EQU                3
                                           ANS12			.EQU                2
                                           ANS11			.EQU                1
                                           ANS10			.EQU                0
                                           _ANS17			.EQU                7
                                           _ANS16			.EQU                6
                                           _ANS15			.EQU                5
                                           _ANS14			.EQU                4
                                           _ANS13			.EQU                3
                                           _ANS12			.EQU                2
                                           _ANS11			.EQU                1
                                           _ANS10			.EQU                0
                                           
                                           ;  1FH  ADCCTL0   Bits-------------------------------------
                                           ADLR			.EQU                7
                                           T2CCR0ON		.EQU                6
                                           START			.EQU                1
                                           ADEN			.EQU                0
                                           _ADLR			.EQU                7
                                           _T2CCR0ON		.EQU                6
                                           _START			.EQU                1
                                           _ADEN			.EQU                0
                                           
                                           ;  20H  AMPDT   Bits-------------------------------------
                                           AMPDT7			.EQU                7
                                           AMPDT6			.EQU                6
                                           AMPDT5			.EQU                5
                                           AMPDT4			.EQU                4
                                           AMPDT3			.EQU                3
                                           AMPDT2			.EQU                2
                                           AMPDT1			.EQU                1
                                           AMPDT0			.EQU                0
                                           _AMPDT7			.EQU                7
                                           _AMPDT6			.EQU                6
                                           _AMPDT5			.EQU                5
                                           _AMPDT4			.EQU                4
                                           _AMPDT3			.EQU                3
                                           _AMPDT2			.EQU                2
                                           _AMPDT1			.EQU                1
                                           _AMPDT0			.EQU                0
                                           
                                           ;  21H  OPTR   Bits-------------------------------------
                                           PUPH			.EQU                7
                                           INT0SE			.EQU                6
                                           T0CS			.EQU                5
                                           T0SE			.EQU                4
                                           PSA			.EQU                3
                                           PS2			.EQU                2
                                           PS1			.EQU                1
                                           PS0			.EQU                0
                                           _PUPH			.EQU                7
                                           _INT0SE			.EQU                6
                                           _T0CS			.EQU                5
                                           _T0SE			.EQU                4
                                           _PSA			.EQU                3
                                           _PS2			.EQU                2
                                           _PS1			.EQU                1
                                           _PS0			.EQU                0
                                           
                                           ;  22H  IP0   Bits-------------------------------------
                                           PT0			.EQU                2
                                           PINT0			.EQU                1
                                           PP0			.EQU                0
                                           _PT0			.EQU                2
                                           _PINT0			.EQU                1
                                           _PP0			.EQU                0
                                           
                                           ;  23H  IP1   Bits-------------------------------------
                                           PEE			.EQU                7
                                           PADC			.EQU                6
                                           PINT2			.EQU                5
                                           PINT1			.EQU                4
                                           PPWM2			.EQU                2
                                           PT2			.EQU                1
                                           PPWM1			.EQU                0
                                           _PEE			.EQU                7
                                           _PADC			.EQU                6
                                           _PINT2			.EQU                5
                                           _PINT1			.EQU                4
                                           _PPWM2			.EQU                2
                                           _PT2			.EQU                1
                                           _PPWM1			.EQU                0
                                           
                                           ;  23H  IP1   Bits-------------------------------------
                                           PT1			.EQU                0
                                           _PT1			.EQU                0
                                           
                                           ;  24H  IP2   Bits-------------------------------------
                                           PT3			.EQU                7
                                           PRC1			.EQU                5
                                           PTX1			.EQU                4
                                           PCCP5			.EQU                2
                                           PBCL			.EQU                1
                                           PSSCI			.EQU                0
                                           _PT3			.EQU                7
                                           _PRC1			.EQU                5
                                           _PTX1			.EQU                4
                                           _PCCP5			.EQU                2
                                           _PBCL			.EQU                1
                                           _PSSCI			.EQU                0
                                           
                                           ;  25H  TR0   Bits-------------------------------------
                                           TR07			.EQU                7
                                           TR06			.EQU                6
                                           TR05			.EQU                5
                                           TR04			.EQU                4
                                           TR03			.EQU                3
                                           TR02			.EQU                2
                                           TR01			.EQU                1
                                           TR00			.EQU                0
                                           _TR07			.EQU                7
                                           _TR06			.EQU                6
                                           _TR05			.EQU                5
                                           _TR04			.EQU                4
                                           _TR03			.EQU                3
                                           _TR02			.EQU                2
                                           _TR01			.EQU                1
                                           _TR00			.EQU                0
                                           
                                           ;  26H  TR2   Bits-------------------------------------
                                           TR27			.EQU                7
                                           TR26			.EQU                6
                                           TR25			.EQU                5
                                           TR24			.EQU                4
                                           TR23			.EQU                3
                                           TR22			.EQU                2
                                           TR21			.EQU                1
                                           TR20			.EQU                0
                                           _TR27			.EQU                7
                                           _TR26			.EQU                6
                                           _TR25			.EQU                5
                                           _TR24			.EQU                4
                                           _TR23			.EQU                3
                                           _TR22			.EQU                2
                                           _TR21			.EQU                1
                                           _TR20			.EQU                0
                                           
                                           ;  27H  TR1   Bits-------------------------------------
                                           TR17			.EQU                7
                                           TR16			.EQU                6
                                           TR15			.EQU                5
                                           TR14			.EQU                4
                                           TR13			.EQU                3
                                           TR12			.EQU                2
                                           TR11			.EQU                1
                                           TR10			.EQU                0
                                           _TR17			.EQU                7
                                           _TR16			.EQU                6
                                           _TR15			.EQU                5
                                           _TR14			.EQU                4
                                           _TR13			.EQU                3
                                           _TR12			.EQU                2
                                           _TR11			.EQU                1
                                           _TR10			.EQU                0
                                           
                                           ;  28H  OSCSTA   Bits-------------------------------------
                                           OSTS			.EQU                6
                                           HTS			.EQU                5
                                           LTS			.EQU                4
                                           SCF1			.EQU                1
                                           SCF0			.EQU                0
                                           _OSTS			.EQU                6
                                           _HTS			.EQU                5
                                           _LTS			.EQU                4
                                           _SCF1			.EQU                1
                                           _SCF0			.EQU                0
                                           
                                           ;  29H  IP3   Bits-------------------------------------
                                           PT4			.EQU                7
                                           POSCFAIL		.EQU                5
                                           PCCP4			.EQU                4
                                           PCCP3			.EQU                3
                                           PP4			.EQU                1
                                           _PT4			.EQU                7
                                           _POSCFAIL		.EQU                5
                                           _PCCP4			.EQU                4
                                           _PCCP3			.EQU                3
                                           _PP4			.EQU                1
                                           
                                           ;  2BH  VREFCTL   Bits-------------------------------------
                                           VREFSEL1		.EQU                7
                                           VREFSEL0		.EQU                6
                                           VREFCALEN		.EQU                5
                                           VREFCLKEN		.EQU                4
                                           VREFEN			.EQU                1
                                           _VREFSEL1		.EQU                7
                                           _VREFSEL0		.EQU                6
                                           _VREFCALEN		.EQU                5
                                           _VREFCLKEN		.EQU                4
                                           _VREFEN			.EQU                1
                                           
                                           ;  2CH  EIE1   Bits-------------------------------------
                                           EEIE			.EQU                7
                                           ADIE			.EQU                6
                                           INT2IE			.EQU                5
                                           INT1IE			.EQU                4
                                           PWM2IE			.EQU                2
                                           T2IE			.EQU                1
                                           PWM1IE			.EQU                0
                                           _EEIE			.EQU                7
                                           _ADIE			.EQU                6
                                           _INT2IE			.EQU                5
                                           _INT1IE			.EQU                4
                                           _PWM2IE			.EQU                2
                                           _T2IE			.EQU                1
                                           _PWM1IE			.EQU                0
                                           
                                           ;  2CH  EIE1   Bits-------------------------------------
                                           T1IE			.EQU                0
                                           _T1IE			.EQU                0
                                           
                                           ;  2DH  EIE2   Bits-------------------------------------
                                           T3IE			.EQU                7
                                           RC1IE			.EQU                5
                                           TX1IE			.EQU                4
                                           CCP5IE			.EQU                2
                                           BCLIE			.EQU                1
                                           SSCIIE			.EQU                0
                                           _T3IE			.EQU                7
                                           _RC1IE			.EQU                5
                                           _TX1IE			.EQU                4
                                           _CCP5IE			.EQU                2
                                           _BCLIE			.EQU                1
                                           _SSCIIE			.EQU                0
                                           
                                           ;  2EH  PCTL   Bits-------------------------------------
                                           SLVREN			.EQU                4
                                           IPEN			.EQU                3
                                           SWDTEN			.EQU                2
                                           POR			.EQU                1
                                           LVR			.EQU                0
                                           _SLVREN			.EQU                4
                                           _IPEN			.EQU                3
                                           _SWDTEN			.EQU                2
                                           _POR			.EQU                1
                                           _LVR			.EQU                0
                                           
                                           ;  2FH  OSCCTL   Bits-------------------------------------
                                           CLKOE			.EQU                7
                                           IRCS2			.EQU                6
                                           IRCS1			.EQU                5
                                           IRCS0			.EQU                4
                                           SCS1			.EQU                3
                                           SCS0			.EQU                2
                                           IESO			.EQU                1
                                           FSCM			.EQU                0
                                           _CLKOE			.EQU                7
                                           _IRCS2			.EQU                6
                                           _IRCS1			.EQU                5
                                           _IRCS0			.EQU                4
                                           _SCS1			.EQU                3
                                           _SCS0			.EQU                2
                                           _IESO			.EQU                1
                                           _FSCM			.EQU                0
                                           
                                           ;  31H  ANS0   Bits-------------------------------------
                                           ANS07			.EQU                7
                                           ANS06			.EQU                6
                                           ANS05			.EQU                5
                                           ANS04			.EQU                4
                                           ANS03			.EQU                3
                                           ANS02			.EQU                2
                                           ANS01			.EQU                1
                                           ANS00			.EQU                0
                                           _ANS07			.EQU                7
                                           _ANS06			.EQU                6
                                           _ANS05			.EQU                5
                                           _ANS04			.EQU                4
                                           _ANS03			.EQU                3
                                           _ANS02			.EQU                2
                                           _ANS01			.EQU                1
                                           _ANS00			.EQU                0
                                           
                                           ;  32H  ANS2   Bits-------------------------------------
                                           ANS27			.EQU                7
                                           ANS26			.EQU                6
                                           ANS25			.EQU                5
                                           ANS24			.EQU                4
                                           ANS23			.EQU                3
                                           ANS22			.EQU                2
                                           ANS21			.EQU                1
                                           ANS20			.EQU                0
                                           _ANS27			.EQU                7
                                           _ANS26			.EQU                6
                                           _ANS25			.EQU                5
                                           _ANS24			.EQU                4
                                           _ANS23			.EQU                3
                                           _ANS22			.EQU                2
                                           _ANS21			.EQU                1
                                           _ANS20			.EQU                0
                                           
                                           ;  33H  ANS3   Bits-------------------------------------
                                           ANS37			.EQU                7
                                           ANS36			.EQU                6
                                           ANS35			.EQU                5
                                           ANS34			.EQU                4
                                           ANS33			.EQU                3
                                           ANS32			.EQU                2
                                           ANS31			.EQU                1
                                           ANS30			.EQU                0
                                           _ANS37			.EQU                7
                                           _ANS36			.EQU                6
                                           _ANS35			.EQU                5
                                           _ANS34			.EQU                4
                                           _ANS33			.EQU                3
                                           _ANS32			.EQU                2
                                           _ANS31			.EQU                1
                                           _ANS30			.EQU                0
                                           
                                           ;  34H  OSC0CAL2   Bits-------------------------------------
                                           TCAL2			.EQU                2
                                           TCAL1			.EQU                1
                                           TCAL0			.EQU                0
                                           _TCAL2			.EQU                2
                                           _TCAL1			.EQU                1
                                           _TCAL0			.EQU                0
                                           
                                           ;  35H  PUR0   Bits-------------------------------------
                                           PUR07			.EQU                7
                                           PUR06			.EQU                6
                                           PUR05			.EQU                5
                                           PUR04			.EQU                4
                                           PUR03			.EQU                3
                                           PUR02			.EQU                2
                                           PUR01			.EQU                1
                                           PUR00			.EQU                0
                                           _PUR07			.EQU                7
                                           _PUR06			.EQU                6
                                           _PUR05			.EQU                5
                                           _PUR04			.EQU                4
                                           _PUR03			.EQU                3
                                           _PUR02			.EQU                2
                                           _PUR01			.EQU                1
                                           _PUR00			.EQU                0
                                           
                                           ;  36H  IOCL0   Bits-------------------------------------
                                           IOCL07			.EQU                7
                                           IOCL06			.EQU                6
                                           IOCL05			.EQU                5
                                           IOCL04			.EQU                4
                                           IOCL03			.EQU                3
                                           IOCL02			.EQU                2
                                           IOCL01			.EQU                1
                                           IOCL00			.EQU                0
                                           _IOCL07			.EQU                7
                                           _IOCL06			.EQU                6
                                           _IOCL05			.EQU                5
                                           _IOCL04			.EQU                4
                                           _IOCL03			.EQU                3
                                           _IOCL02			.EQU                2
                                           _IOCL01			.EQU                1
                                           _IOCL00			.EQU                0
                                           
                                           ;  3FH  ADCCTL1   Bits-------------------------------------
                                           ADCALEN			.EQU                7
                                           ADCS2			.EQU                6
                                           ADCS1			.EQU                5
                                           ADCS0			.EQU                4
                                           VCFG1			.EQU                3
                                           VCFG0			.EQU                2
                                           _ADCALEN		.EQU                7
                                           _ADCS2			.EQU                6
                                           _ADCS1			.EQU                5
                                           _ADCS0			.EQU                4
                                           _VCFG1			.EQU                3
                                           _VCFG0			.EQU                2
                                           
                                           ;  45H  P0LR   Bits-------------------------------------
                                           P0LR7			.EQU                7
                                           P0LR6			.EQU                6
                                           P0LR5			.EQU                5
                                           P0LR4			.EQU                4
                                           P0LR3			.EQU                3
                                           P0LR2			.EQU                2
                                           P0LR1			.EQU                1
                                           P0LR0			.EQU                0
                                           _P0LR7			.EQU                7
                                           _P0LR6			.EQU                6
                                           _P0LR5			.EQU                5
                                           _P0LR4			.EQU                4
                                           _P0LR3			.EQU                3
                                           _P0LR2			.EQU                2
                                           _P0LR1			.EQU                1
                                           _P0LR0			.EQU                0
                                           
                                           ;  46H  P2LR   Bits-------------------------------------
                                           P2LR7			.EQU                7
                                           P2LR6			.EQU                6
                                           P2LR5			.EQU                5
                                           P2LR4			.EQU                4
                                           P2LR3			.EQU                3
                                           P2LR2			.EQU                2
                                           P2LR1			.EQU                1
                                           P2LR0			.EQU                0
                                           _P2LR7			.EQU                7
                                           _P2LR6			.EQU                6
                                           _P2LR5			.EQU                5
                                           _P2LR4			.EQU                4
                                           _P2LR3			.EQU                3
                                           _P2LR2			.EQU                2
                                           _P2LR1			.EQU                1
                                           _P2LR0			.EQU                0
                                           
                                           ;  47H  P1LR   Bits-------------------------------------
                                           P1LR7			.EQU                7
                                           P1LR6			.EQU                6
                                           P1LR5			.EQU                5
                                           P1LR4			.EQU                4
                                           P1LR3			.EQU                3
                                           P1LR2			.EQU                2
                                           P1LR1			.EQU                1
                                           P1LR0			.EQU                0
                                           _P1LR7			.EQU                7
                                           _P1LR6			.EQU                6
                                           _P1LR5			.EQU                5
                                           _P1LR4			.EQU                4
                                           _P1LR3			.EQU                3
                                           _P1LR2			.EQU                2
                                           _P1LR1			.EQU                1
                                           _P1LR0			.EQU                0
                                           
                                           ;  48H  P3LR   Bits-------------------------------------
                                           P3LR7			.EQU                7
                                           P3LR6			.EQU                6
                                           P3LR5			.EQU                5
                                           P3LR4			.EQU                4
                                           P3LR3			.EQU                3
                                           P3LR2			.EQU                2
                                           P3LR1			.EQU                1
                                           P3LR0			.EQU                0
                                           _P3LR7			.EQU                7
                                           _P3LR6			.EQU                6
                                           _P3LR5			.EQU                5
                                           _P3LR4			.EQU                4
                                           _P3LR3			.EQU                3
                                           _P3LR2			.EQU                2
                                           _P3LR1			.EQU                1
                                           _P3LR0			.EQU                0
                                           
                                           ;  49H  TR3   Bits-------------------------------------
                                           TR37			.EQU                7
                                           TR36			.EQU                6
                                           TR35			.EQU                5
                                           TR34			.EQU                4
                                           TR33			.EQU                3
                                           TR32			.EQU                2
                                           TR31			.EQU                1
                                           TR30			.EQU                0
                                           _TR37			.EQU                7
                                           _TR36			.EQU                6
                                           _TR35			.EQU                5
                                           _TR34			.EQU                4
                                           _TR33			.EQU                3
                                           _TR32			.EQU                2
                                           _TR31			.EQU                1
                                           _TR30			.EQU                0
                                           
                                           ;  4AH  EIE3   Bits-------------------------------------
                                           T4IE			.EQU                7
                                           OSCFAILIE		.EQU                5
                                           CCP4IE			.EQU                4
                                           CCP3IE			.EQU                3
                                           P4IE			.EQU                1
                                           _T4IE			.EQU                7
                                           _OSCFAILIE		.EQU                5
                                           _CCP4IE			.EQU                4
                                           _CCP3IE			.EQU                3
                                           _P4IE			.EQU                1
                                           
                                           ;  4BH  EIF3   Bits-------------------------------------
                                           T4IF			.EQU                7
                                           OSCFAILIF		.EQU                5
                                           CCP4IF			.EQU                4
                                           CCP3IF			.EQU                3
                                           P4IF			.EQU                1
                                           _T4IF			.EQU                7
                                           _OSCFAILIF		.EQU                5
                                           _CCP4IF			.EQU                4
                                           _CCP3IF			.EQU                3
                                           _P4IF			.EQU                1
                                           
                                           ;  4EH  T3CTL   Bits-------------------------------------
                                           T3REN			.EQU                7
                                           T3BUZOE			.EQU                6
                                           T3CKS1			.EQU                5
                                           T3CKS0			.EQU                4
                                           T3CS1			.EQU                2
                                           T3CS0			.EQU                1
                                           T3ON			.EQU                0
                                           _T3REN			.EQU                7
                                           _T3BUZOE		.EQU                6
                                           _T3CKS1			.EQU                5
                                           _T3CKS0			.EQU                4
                                           _T3CS1			.EQU                2
                                           _T3CS0			.EQU                1
                                           _T3ON			.EQU                0
                                           
                                           ;  57H  PWM5CTL0   Bits-------------------------------------
                                           P5CH1MOD1		.EQU                7
                                           P5CH1MOD0		.EQU                6
                                           P5CH3MOD		.EQU                5
                                           P5CH2MOD		.EQU                4
                                           P5MOD3			.EQU                3
                                           P5MOD2			.EQU                2
                                           P5MOD1			.EQU                1
                                           P5MOD0			.EQU                0
                                           _P5CH1MOD1		.EQU                7
                                           _P5CH1MOD0		.EQU                6
                                           _P5CH3MOD		.EQU                5
                                           _P5CH2MOD		.EQU                4
                                           _P5MOD3			.EQU                3
                                           _P5MOD2			.EQU                2
                                           _P5MOD1			.EQU                1
                                           _P5MOD0			.EQU                0
                                           
                                           ;  58H  ADCINTCTL   Bits-------------------------------------
                                           T2CCR1ON		.EQU                7
                                           INTCTL1			.EQU                1
                                           INTCTL0			.EQU                0
                                           _T2CCR1ON		.EQU                7
                                           _INTCTL1		.EQU                1
                                           _INTCTL0		.EQU                0
                                           
                                           ;  5BH  PWM5CTL1   Bits-------------------------------------
                                           P5RSEN			.EQU                7
                                           P5DC6			.EQU                6
                                           P5DC5			.EQU                5
                                           P5DC4			.EQU                4
                                           P5DC3			.EQU                3
                                           P5DC2			.EQU                2
                                           P5DC1			.EQU                1
                                           P5DC0			.EQU                0
                                           _P5RSEN			.EQU                7
                                           _P5DC6			.EQU                6
                                           _P5DC5			.EQU                5
                                           _P5DC4			.EQU                4
                                           _P5DC3			.EQU                3
                                           _P5DC2			.EQU                2
                                           _P5DC1			.EQU                1
                                           _P5DC0			.EQU                0
                                           
                                           ;  5CH  P5ASCTL0   Bits-------------------------------------
                                           P5ASE			.EQU                7
                                           P5ASS2			.EQU                6
                                           P5ASS1			.EQU                5
                                           P5ASS0			.EQU                4
                                           P5SSAC1			.EQU                3
                                           P5SSAC0			.EQU                2
                                           P5SSBD1			.EQU                1
                                           P5SSBD0			.EQU                0
                                           _P5ASE			.EQU                7
                                           _P5ASS2			.EQU                6
                                           _P5ASS1			.EQU                5
                                           _P5ASS0			.EQU                4
                                           _P5SSAC1		.EQU                3
                                           _P5SSAC0		.EQU                2
                                           _P5SSBD1		.EQU                1
                                           _P5SSBD0		.EQU                0
                                           
                                           ;  5DH  PSTRCTL0   Bits-------------------------------------
                                           STRSYNC			.EQU                4
                                           STREND			.EQU                3
                                           STRENC			.EQU                2
                                           STRENB			.EQU                1
                                           STRENA			.EQU                0
                                           _STRSYNC		.EQU                4
                                           _STREND			.EQU                3
                                           _STRENC			.EQU                2
                                           _STRENB			.EQU                1
                                           _STRENA			.EQU                0
                                           
                                           ;  60H  PUR1   Bits-------------------------------------
                                           PUR17			.EQU                7
                                           PUR16			.EQU                6
                                           PUR15			.EQU                5
                                           PUR14			.EQU                4
                                           PUR13			.EQU                3
                                           PUR12			.EQU                2
                                           PUR11			.EQU                1
                                           PUR10			.EQU                0
                                           _PUR17			.EQU                7
                                           _PUR16			.EQU                6
                                           _PUR15			.EQU                5
                                           _PUR14			.EQU                4
                                           _PUR13			.EQU                3
                                           _PUR12			.EQU                2
                                           _PUR11			.EQU                1
                                           _PUR10			.EQU                0
                                           
                                           ;  61H  PUR2   Bits-------------------------------------
                                           PUR27			.EQU                7
                                           PUR26			.EQU                6
                                           PUR25			.EQU                5
                                           PUR24			.EQU                4
                                           PUR23			.EQU                3
                                           PUR22			.EQU                2
                                           PUR21			.EQU                1
                                           PUR20			.EQU                0
                                           _PUR27			.EQU                7
                                           _PUR26			.EQU                6
                                           _PUR25			.EQU                5
                                           _PUR24			.EQU                4
                                           _PUR23			.EQU                3
                                           _PUR22			.EQU                2
                                           _PUR21			.EQU                1
                                           _PUR20			.EQU                0
                                           
                                           ;  62H  TMRBUZ   Bits-------------------------------------
                                           T1H_BUZEN		.EQU                1
                                           T1L_BUZEN		.EQU                0
                                           _T1H_BUZEN		.EQU                1
                                           _T1L_BUZEN		.EQU                0
                                           
                                           ;  63H  ADCCTL2   Bits-------------------------------------
                                           ADCHS6			.EQU                6
                                           ADCHS5			.EQU                5
                                           ADCHS4			.EQU                4
                                           ADCHS3			.EQU                3
                                           ADCHS2			.EQU                2
                                           ADCHS1			.EQU                1
                                           ADCHS0			.EQU                0
                                           _ADCHS6			.EQU                6
                                           _ADCHS5			.EQU                5
                                           _ADCHS4			.EQU                4
                                           _ADCHS3			.EQU                3
                                           _ADCHS2			.EQU                2
                                           _ADCHS1			.EQU                1
                                           _ADCHS0			.EQU                0
                                           
                                           ;  67H  INTEDGCTL   Bits-------------------------------------
                                           INT2SE			.EQU                7
                                           INT1SE			.EQU                6
                                           T1CLKSE			.EQU                0
                                           _INT2SE			.EQU                7
                                           _INT1SE			.EQU                6
                                           _T1CLKSE		.EQU                0
                                           
                                           ;  6BH  IOCL4   Bits-------------------------------------
                                           IOCL47			.EQU                7
                                           IOCL46			.EQU                6
                                           IOCL45			.EQU                5
                                           IOCL44			.EQU                4
                                           IOCL43			.EQU                3
                                           IOCL42			.EQU                2
                                           IOCL41			.EQU                1
                                           IOCL40			.EQU                0
                                           _IOCL47			.EQU                7
                                           _IOCL46			.EQU                6
                                           _IOCL45			.EQU                5
                                           _IOCL44			.EQU                4
                                           _IOCL43			.EQU                3
                                           _IOCL42			.EQU                2
                                           _IOCL41			.EQU                1
                                           _IOCL40			.EQU                0
                                           
                                           ;  6CH  PUR3   Bits-------------------------------------
                                           PUR37			.EQU                7
                                           PUR36			.EQU                6
                                           PUR35			.EQU                5
                                           PUR34			.EQU                4
                                           PUR33			.EQU                3
                                           PUR32			.EQU                2
                                           PUR31			.EQU                1
                                           PUR30			.EQU                0
                                           _PUR37			.EQU                7
                                           _PUR36			.EQU                6
                                           _PUR35			.EQU                5
                                           _PUR34			.EQU                4
                                           _PUR33			.EQU                3
                                           _PUR32			.EQU                2
                                           _PUR31			.EQU                1
                                           _PUR30			.EQU                0
                                           
                                           ;  109H  CCP4CTL   Bits-------------------------------------
                                           CCP4OE			.EQU                4
                                           CCP4MOD3		.EQU                3
                                           CCP4MOD2		.EQU                2
                                           CCP4MOD1		.EQU                1
                                           CCP4MOD0		.EQU                0
                                           _CCP4OE			.EQU                4
                                           _CCP4MOD3		.EQU                3
                                           _CCP4MOD2		.EQU                2
                                           _CCP4MOD1		.EQU                1
                                           _CCP4MOD0		.EQU                0
                                           
                                           ;  10EH  PWM5OC   Bits-------------------------------------
                                           OCA3			.EQU                5
                                           OCB3			.EQU                4
                                           OCA2			.EQU                3
                                           OCB2			.EQU                2
                                           OCA			.EQU                1
                                           OCB			.EQU                0
                                           _OCA3			.EQU                5
                                           _OCB3			.EQU                4
                                           _OCA2			.EQU                3
                                           _OCB2			.EQU                2
                                           _OCA			.EQU                1
                                           _OCB			.EQU                0
                                           
                                           ;  10FH  T2CTL1   Bits-------------------------------------
                                           T2MOD1			.EQU                7
                                           T2MOD0			.EQU                6
                                           T2OFS1			.EQU                5
                                           T2OFS0			.EQU                4
                                           T2TRIGEN		.EQU                3
                                           T2DIR			.EQU                0
                                           _T2MOD1			.EQU                7
                                           _T2MOD0			.EQU                6
                                           _T2OFS1			.EQU                5
                                           _T2OFS0			.EQU                4
                                           _T2TRIGEN		.EQU                3
                                           _T2DIR			.EQU                0
                                           
                                           ;  119H  PWM5FC   Bits-------------------------------------
                                           FCA3			.EQU                5
                                           FCB3			.EQU                4
                                           FCA2			.EQU                3
                                           FCB2			.EQU                2
                                           FCA			.EQU                1
                                           FCB			.EQU                0
                                           _FCA3			.EQU                5
                                           _FCB3			.EQU                4
                                           _FCA2			.EQU                3
                                           _FCB2			.EQU                2
                                           _FCA			.EQU                1
                                           _FCB			.EQU                0
                                           
                                           ;  11AH  P5ASCTL1   Bits-------------------------------------
                                           P5SSA31			.EQU                7
                                           P5SSA30			.EQU                6
                                           P5SSB31			.EQU                5
                                           P5SSB30			.EQU                4
                                           P5SSA21			.EQU                3
                                           P5SSA20			.EQU                2
                                           P5SSB21			.EQU                1
                                           P5SSB20			.EQU                0
                                           _P5SSA31		.EQU                7
                                           _P5SSA30		.EQU                6
                                           _P5SSB31		.EQU                5
                                           _P5SSB30		.EQU                4
                                           _P5SSA21		.EQU                3
                                           _P5SSA20		.EQU                2
                                           _P5SSB21		.EQU                1
                                           _P5SSB20		.EQU                0
                                           
                                           ;  11BH  PSTRCTL1   Bits-------------------------------------
                                           STRENA3			.EQU                3
                                           STRENB3			.EQU                2
                                           STRENA2			.EQU                1
                                           STRENB2			.EQU                0
                                           _STRENA3		.EQU                3
                                           _STRENB3		.EQU                2
                                           _STRENA2		.EQU                1
                                           _STRENB2		.EQU                0
                                           
                                           ;  11CH  PWM5CTL2   Bits-------------------------------------
                                           PFUSES			.EQU                5
                                           UDEVT1			.EQU                2
                                           UDEVT0			.EQU                1
                                           UDEN			.EQU                0
                                           _PFUSES			.EQU                5
                                           _UDEVT1			.EQU                2
                                           _UDEVT0			.EQU                1
                                           _UDEN			.EQU                0
                                           
                                           ;  11DH  PWM5PC   Bits-------------------------------------
                                           PCA3			.EQU                5
                                           PCB3			.EQU                4
                                           PCA2			.EQU                3
                                           PCB2			.EQU                2
                                           PCA			.EQU                1
                                           PCB			.EQU                0
                                           _PCA3			.EQU                5
                                           _PCB3			.EQU                4
                                           _PCA2			.EQU                3
                                           _PCB2			.EQU                2
                                           _PCA			.EQU                1
                                           _PCB			.EQU                0
                                           
                                           ;  120H  RSCTL1   Bits-------------------------------------
                                           SPEN1			.EQU                7
                                           R1X9			.EQU                6
                                           SRXEN1			.EQU                5
                                           CRXEN1			.EQU                4
                                           ADREN1			.EQU                3
                                           FRER1			.EQU                2
                                           OVFER1			.EQU                1
                                           RX9D1			.EQU                0
                                           _SPEN1			.EQU                7
                                           _R1X9			.EQU                6
                                           _SRXEN1			.EQU                5
                                           _CRXEN1			.EQU                4
                                           _ADREN1			.EQU                3
                                           _FRER1			.EQU                2
                                           _OVFER1			.EQU                1
                                           _RX9D1			.EQU                0
                                           
                                           ;  123H  BRCTL1   Bits-------------------------------------
                                           ABRDOVF1		.EQU                7
                                           RCIDLF1			.EQU                6
                                           SCKPS1			.EQU                5
                                           B1RG16			.EQU                4
                                           BR1CKS1			.EQU                3
                                           BR1CKS0			.EQU                2
                                           WUEN1			.EQU                1
                                           ABRDEN1			.EQU                0
                                           _ABRDOVF1		.EQU                7
                                           _RCIDLF1		.EQU                6
                                           _SCKPS1			.EQU                5
                                           _B1RG16			.EQU                4
                                           _BR1CKS1		.EQU                3
                                           _BR1CKS0		.EQU                2
                                           _WUEN1			.EQU                1
                                           _ABRDEN1		.EQU                0
                                           
                                           ;  124H  TSCTL1   Bits-------------------------------------
                                           CSRS1			.EQU                7
                                           T1X9			.EQU                6
                                           TXEN1			.EQU                5
                                           SYNC1			.EQU                4
                                           SENDB1			.EQU                3
                                           HBRG1			.EQU                2
                                           TXSRS1			.EQU                1
                                           TX9D1			.EQU                0
                                           _CSRS1			.EQU                7
                                           _T1X9			.EQU                6
                                           _TXEN1			.EQU                5
                                           _SYNC1			.EQU                4
                                           _SENDB1			.EQU                3
                                           _HBRG1			.EQU                2
                                           _TXSRS1			.EQU                1
                                           _TX9D1			.EQU                0
                                           
                                           ;  127H  USLPEN1   Bits-------------------------------------
                                           SLPEN1			.EQU                7
                                           _SLPEN1			.EQU                7
                                           
                                           ;  128H  SSCICTL0   Bits-------------------------------------
                                           SSCIWCFL		.EQU                7
                                           SSCIOV			.EQU                6
                                           SSCIEN			.EQU                5
                                           SSCICKP			.EQU                4
                                           SSCIMOD3		.EQU                3
                                           SSCIMOD2		.EQU                2
                                           SSCIMOD1		.EQU                1
                                           SSCIMOD0		.EQU                0
                                           _SSCIWCFL		.EQU                7
                                           _SSCIOV			.EQU                6
                                           _SSCIEN			.EQU                5
                                           _SSCICKP		.EQU                4
                                           _SSCIMOD3		.EQU                3
                                           _SSCIMOD2		.EQU                2
                                           _SSCIMOD1		.EQU                1
                                           _SSCIMOD0		.EQU                0
                                           
                                           ;  12AH  SSCICTL1   Bits-------------------------------------
                                           SSCICALLEN		.EQU                7
                                           SSCIACKSTA		.EQU                6
                                           SSCIACKDAT		.EQU                5
                                           SSCIACKEN		.EQU                4
                                           SSCIRCEN		.EQU                3
                                           STOPEN			.EQU                2
                                           RESTARTEN		.EQU                1
                                           STARTEN			.EQU                0
                                           _SSCICALLEN		.EQU                7
                                           _SSCIACKSTA		.EQU                6
                                           _SSCIACKDAT		.EQU                5
                                           _SSCIACKEN		.EQU                4
                                           _SSCIRCEN		.EQU                3
                                           _STOPEN			.EQU                2
                                           _RESTARTEN		.EQU                1
                                           _STARTEN		.EQU                0
                                           
                                           ;  12BH  SSCISTA   Bits-------------------------------------
                                           SAMPLE			.EQU                7
                                           CKEGE			.EQU                6
                                           SSCIDA			.EQU                5
                                           SSCISTOP		.EQU                4
                                           SSCISTART		.EQU                3
                                           SSCIRW			.EQU                2
                                           SSCIUA			.EQU                1
                                           SSCIBUF			.EQU                0
                                           _SAMPLE			.EQU                7
                                           _CKEGE			.EQU                6
                                           _SSCIDA			.EQU                5
                                           _SSCISTOP		.EQU                4
                                           _SSCISTART		.EQU                3
                                           _SSCIRW			.EQU                2
                                           _SSCIUA			.EQU                1
                                           _SSCIBUF		.EQU                0
                                           
                                           ;  12EH  SSCIMSK   Bits-------------------------------------
                                           SSCIMSK7		.EQU                7
                                           SSCIMSK6		.EQU                6
                                           SSCIMSK5		.EQU                5
                                           SSCIMSK4		.EQU                4
                                           SSCIMSK3		.EQU                3
                                           SSCIMSK2		.EQU                2
                                           SSCIMSK1		.EQU                1
                                           SSCIMSK0		.EQU                0
                                           _SSCIMSK7		.EQU                7
                                           _SSCIMSK6		.EQU                6
                                           _SSCIMSK5		.EQU                5
                                           _SSCIMSK4		.EQU                4
                                           _SSCIMSK3		.EQU                3
                                           _SSCIMSK2		.EQU                2
                                           _SSCIMSK1		.EQU                1
                                           _SSCIMSK0		.EQU                0
                                           
                                           ;  12FH  WDTPS   Bits-------------------------------------
                                           WDTPS3			.EQU                3
                                           WDTPS2			.EQU                2
                                           WDTPS1			.EQU                1
                                           WDTPS0			.EQU                0
                                           _WDTPS3			.EQU                3
                                           _WDTPS2			.EQU                2
                                           _WDTPS1			.EQU                1
                                           _WDTPS0			.EQU                0
                                           
                                           ;  134H  MULCTL   Bits-------------------------------------
                                           MULEN			.EQU                1
                                           MULIF			.EQU                0
                                           _MULEN			.EQU                1
                                           _MULIF			.EQU                0
                                           
                                           ;  139H  DIVCTL   Bits-------------------------------------
                                           DIVOEN			.EQU                1
                                           DIVEN			.EQU                0
                                           _DIVOEN			.EQU                1
                                           _DIVEN			.EQU                0
                                           
                                           ;  140H  LEDCTL   Bits-------------------------------------
                                           LEDEN			.EQU                7
                                           COMEN2			.EQU                4
                                           COMEN1			.EQU                3
                                           COMEN0			.EQU                2
                                           PNS1			.EQU                1
                                           PNS0			.EQU                0
                                           _LEDEN			.EQU                7
                                           _COMEN2			.EQU                4
                                           _COMEN1			.EQU                3
                                           _COMEN0			.EQU                2
                                           _PNS1			.EQU                1
                                           _PNS0			.EQU                0
                                           
                                           ;  141H  LEDPRE   Bits-------------------------------------
                                           LEDCKS13		.EQU                7
                                           LEDCKS12		.EQU                6
                                           LEDCKS11		.EQU                5
                                           LEDCKS10		.EQU                4
                                           LEDCKS03		.EQU                3
                                           LEDCKS02		.EQU                2
                                           LEDCKS01		.EQU                1
                                           LEDCKS00		.EQU                0
                                           _LEDCKS13		.EQU                7
                                           _LEDCKS12		.EQU                6
                                           _LEDCKS11		.EQU                5
                                           _LEDCKS10		.EQU                4
                                           _LEDCKS03		.EQU                3
                                           _LEDCKS02		.EQU                2
                                           _LEDCKS01		.EQU                1
                                           _LEDCKS00		.EQU                0
                                           
                                           ;  142H  LEDDATA0   Bits-------------------------------------
                                           DAT07			.EQU                7
                                           DAT06			.EQU                6
                                           DAT05			.EQU                5
                                           DAT04			.EQU                4
                                           DAT03			.EQU                3
                                           DAT02			.EQU                2
                                           DAT01			.EQU                1
                                           DAT00			.EQU                0
                                           _DAT07			.EQU                7
                                           _DAT06			.EQU                6
                                           _DAT05			.EQU                5
                                           _DAT04			.EQU                4
                                           _DAT03			.EQU                3
                                           _DAT02			.EQU                2
                                           _DAT01			.EQU                1
                                           _DAT00			.EQU                0
                                           
                                           ;  143H  LEDDATA1   Bits-------------------------------------
                                           DAT17			.EQU                7
                                           DAT16			.EQU                6
                                           DAT15			.EQU                5
                                           DAT14			.EQU                4
                                           DAT13			.EQU                3
                                           DAT12			.EQU                2
                                           DAT11			.EQU                1
                                           DAT10			.EQU                0
                                           _DAT17			.EQU                7
                                           _DAT16			.EQU                6
                                           _DAT15			.EQU                5
                                           _DAT14			.EQU                4
                                           _DAT13			.EQU                3
                                           _DAT12			.EQU                2
                                           _DAT11			.EQU                1
                                           _DAT10			.EQU                0
                                           
                                           ;  144H  LEDDATA2   Bits-------------------------------------
                                           DAT27			.EQU                7
                                           DAT26			.EQU                6
                                           DAT25			.EQU                5
                                           DAT24			.EQU                4
                                           DAT23			.EQU                3
                                           DAT22			.EQU                2
                                           DAT21			.EQU                1
                                           DAT20			.EQU                0
                                           _DAT27			.EQU                7
                                           _DAT26			.EQU                6
                                           _DAT25			.EQU                5
                                           _DAT24			.EQU                4
                                           _DAT23			.EQU                3
                                           _DAT22			.EQU                2
                                           _DAT21			.EQU                1
                                           _DAT20			.EQU                0
                                           
                                           ;  145H  LEDDATA3   Bits-------------------------------------
                                           DAT37			.EQU                7
                                           DAT36			.EQU                6
                                           DAT35			.EQU                5
                                           DAT34			.EQU                4
                                           DAT33			.EQU                3
                                           DAT32			.EQU                2
                                           DAT31			.EQU                1
                                           DAT30			.EQU                0
                                           _DAT37			.EQU                7
                                           _DAT36			.EQU                6
                                           _DAT35			.EQU                5
                                           _DAT34			.EQU                4
                                           _DAT33			.EQU                3
                                           _DAT32			.EQU                2
                                           _DAT31			.EQU                1
                                           _DAT30			.EQU                0
                                           
                                           ;  146H  LEDDATA4   Bits-------------------------------------
                                           DAT47			.EQU                7
                                           DAT46			.EQU                6
                                           DAT45			.EQU                5
                                           DAT44			.EQU                4
                                           DAT43			.EQU                3
                                           DAT42			.EQU                2
                                           DAT41			.EQU                1
                                           DAT40			.EQU                0
                                           _DAT47			.EQU                7
                                           _DAT46			.EQU                6
                                           _DAT45			.EQU                5
                                           _DAT44			.EQU                4
                                           _DAT43			.EQU                3
                                           _DAT42			.EQU                2
                                           _DAT41			.EQU                1
                                           _DAT40			.EQU                0
                                           
                                           ;  147H  LEDDATA5   Bits-------------------------------------
                                           DAT57			.EQU                7
                                           DAT56			.EQU                6
                                           DAT55			.EQU                5
                                           DAT54			.EQU                4
                                           DAT53			.EQU                3
                                           DAT52			.EQU                2
                                           DAT51			.EQU                1
                                           DAT50			.EQU                0
                                           _DAT57			.EQU                7
                                           _DAT56			.EQU                6
                                           _DAT55			.EQU                5
                                           _DAT54			.EQU                4
                                           _DAT53			.EQU                3
                                           _DAT52			.EQU                2
                                           _DAT51			.EQU                1
                                           _DAT50			.EQU                0
                                           
                                           ;  148H  LEDDATA6   Bits-------------------------------------
                                           DAT67			.EQU                7
                                           DAT66			.EQU                6
                                           DAT65			.EQU                5
                                           DAT64			.EQU                4
                                           DAT63			.EQU                3
                                           DAT62			.EQU                2
                                           DAT61			.EQU                1
                                           DAT60			.EQU                0
                                           _DAT67			.EQU                7
                                           _DAT66			.EQU                6
                                           _DAT65			.EQU                5
                                           _DAT64			.EQU                4
                                           _DAT63			.EQU                3
                                           _DAT62			.EQU                2
                                           _DAT61			.EQU                1
                                           _DAT60			.EQU                0
                                           
                                           ;  149H  LEDDATA7   Bits-------------------------------------
                                           DAT77			.EQU                7
                                           DAT76			.EQU                6
                                           DAT75			.EQU                5
                                           DAT74			.EQU                4
                                           DAT73			.EQU                3
                                           DAT72			.EQU                2
                                           DAT71			.EQU                1
                                           DAT70			.EQU                0
                                           _DAT77			.EQU                7
                                           _DAT76			.EQU                6
                                           _DAT75			.EQU                5
                                           _DAT74			.EQU                4
                                           _DAT73			.EQU                3
                                           _DAT72			.EQU                2
                                           _DAT71			.EQU                1
                                           _DAT70			.EQU                0
                                           
                                           ;  14AH  LEDDATA8   Bits-------------------------------------
                                           DAT87			.EQU                7
                                           DAT86			.EQU                6
                                           DAT85			.EQU                5
                                           DAT84			.EQU                4
                                           DAT83			.EQU                3
                                           DAT82			.EQU                2
                                           DAT81			.EQU                1
                                           DAT80			.EQU                0
                                           _DAT87			.EQU                7
                                           _DAT86			.EQU                6
                                           _DAT85			.EQU                5
                                           _DAT84			.EQU                4
                                           _DAT83			.EQU                3
                                           _DAT82			.EQU                2
                                           _DAT81			.EQU                1
                                           _DAT80			.EQU                0
                                           
                                           ;  14BH  LEDDATA9   Bits-------------------------------------
                                           DAT97			.EQU                7
                                           DAT96			.EQU                6
                                           DAT95			.EQU                5
                                           DAT94			.EQU                4
                                           DAT93			.EQU                3
                                           DAT92			.EQU                2
                                           DAT91			.EQU                1
                                           DAT90			.EQU                0
                                           _DAT97			.EQU                7
                                           _DAT96			.EQU                6
                                           _DAT95			.EQU                5
                                           _DAT94			.EQU                4
                                           _DAT93			.EQU                3
                                           _DAT92			.EQU                2
                                           _DAT91			.EQU                1
                                           _DAT90			.EQU                0
                                           
                                           ;  14CH  LEDDATAA   Bits-------------------------------------
                                           DATA7			.EQU                7
                                           DATA6			.EQU                6
                                           DATA5			.EQU                5
                                           DATA4			.EQU                4
                                           DATA3			.EQU                3
                                           DATA2			.EQU                2
                                           DATA1			.EQU                1
                                           DATA0			.EQU                0
                                           _DATA7			.EQU                7
                                           _DATA6			.EQU                6
                                           _DATA5			.EQU                5
                                           _DATA4			.EQU                4
                                           _DATA3			.EQU                3
                                           _DATA2			.EQU                2
                                           _DATA1			.EQU                1
                                           _DATA0			.EQU                0
                                           
                                           ;  14DH  LEDDATAB   Bits-------------------------------------
                                           DATB7			.EQU                7
                                           DATB6			.EQU                6
                                           DATB5			.EQU                5
                                           DATB4			.EQU                4
                                           DATB3			.EQU                3
                                           DATB2			.EQU                2
                                           DATB1			.EQU                1
                                           DATB0			.EQU                0
                                           _DATB7			.EQU                7
                                           _DATB6			.EQU                6
                                           _DATB5			.EQU                5
                                           _DATB4			.EQU                4
                                           _DATB3			.EQU                3
                                           _DATB2			.EQU                2
                                           _DATB1			.EQU                1
                                           _DATB0			.EQU                0
                                           
                                           ;  14EH  LEDDATAC   Bits-------------------------------------
                                           DATC7			.EQU                7
                                           DATC6			.EQU                6
                                           DATC5			.EQU                5
                                           DATC4			.EQU                4
                                           DATC3			.EQU                3
                                           DATC2			.EQU                2
                                           DATC1			.EQU                1
                                           DATC0			.EQU                0
                                           _DATC7			.EQU                7
                                           _DATC6			.EQU                6
                                           _DATC5			.EQU                5
                                           _DATC4			.EQU                4
                                           _DATC3			.EQU                3
                                           _DATC2			.EQU                2
                                           _DATC1			.EQU                1
                                           _DATC0			.EQU                0
                                           
                                           ;  14FH  LEDDATAD   Bits-------------------------------------
                                           DATD7			.EQU                7
                                           DATD6			.EQU                6
                                           DATD5			.EQU                5
                                           DATD4			.EQU                4
                                           DATD3			.EQU                3
                                           DATD2			.EQU                2
                                           DATD1			.EQU                1
                                           DATD0			.EQU                0
                                           _DATD7			.EQU                7
                                           _DATD6			.EQU                6
                                           _DATD5			.EQU                5
                                           _DATD4			.EQU                4
                                           _DATD3			.EQU                3
                                           _DATD2			.EQU                2
                                           _DATD1			.EQU                1
                                           _DATD0			.EQU                0
                                           
                                           ;  150H  UPINSET1   Bits-------------------------------------
                                           USLM1			.EQU                7
                                           UPSEL1			.EQU                6
                                           _USLM1			.EQU                7
                                           _UPSEL1			.EQU                6
                                           
                                           ;  151H  LPRCCTL   Bits-------------------------------------
                                           LPRC2			.EQU                2
                                           LPRC1			.EQU                1
                                           LPRC0			.EQU                0
                                           _LPRC2			.EQU                2
                                           _LPRC1			.EQU                1
                                           _LPRC0			.EQU                0
                                           
                                           ;  154H  PCAL   Bits-------------------------------------
                                           PCAL5			.EQU                5
                                           PCAL4			.EQU                4
                                           PCAL3			.EQU                3
                                           PCAL2			.EQU                2
                                           PCAL1			.EQU                1
                                           PCAL0			.EQU                0
                                           _PCAL5			.EQU                5
                                           _PCAL4			.EQU                4
                                           _PCAL3			.EQU                3
                                           _PCAL2			.EQU                2
                                           _PCAL1			.EQU                1
                                           _PCAL0			.EQU                0
                                           
                                           ;  155H  LEDDATAE   Bits-------------------------------------
                                           DATE7			.EQU                7
                                           DATE6			.EQU                6
                                           DATE5			.EQU                5
                                           DATE4			.EQU                4
                                           DATE3			.EQU                3
                                           DATE2			.EQU                2
                                           DATE1			.EQU                1
                                           DATE0			.EQU                0
                                           _DATE7			.EQU                7
                                           _DATE6			.EQU                6
                                           _DATE5			.EQU                5
                                           _DATE4			.EQU                4
                                           _DATE3			.EQU                3
                                           _DATE2			.EQU                2
                                           _DATE1			.EQU                1
                                           _DATE0			.EQU                0
                                           
                                           ;  156H  LEDDATAF   Bits-------------------------------------
                                           DATF7			.EQU                7
                                           DATF6			.EQU                6
                                           DATF5			.EQU                5
                                           DATF4			.EQU                4
                                           DATF3			.EQU                3
                                           DATF2			.EQU                2
                                           DATF1			.EQU                1
                                           DATF0			.EQU                0
                                           _DATF7			.EQU                7
                                           _DATF6			.EQU                6
                                           _DATF5			.EQU                5
                                           _DATF4			.EQU                4
                                           _DATF3			.EQU                3
                                           _DATF2			.EQU                2
                                           _DATF1			.EQU                1
                                           _DATF0			.EQU                0
                                           
                                           ;  157H  LEDCTL2   Bits-------------------------------------
                                           LEDSEGEN16		.EQU                2
                                           LEDSEGEN12		.EQU                1
                                           LEDSEGEN8		.EQU                0
                                           _LEDSEGEN16		.EQU                2
                                           _LEDSEGEN12		.EQU                1
                                           _LEDSEGEN8		.EQU                0
                                           
                                           ;  158H  LEDOMS   Bits-------------------------------------
                                           LEDOM7			.EQU                7
                                           LEDOM6			.EQU                6
                                           LEDOM5			.EQU                5
                                           LEDOM4			.EQU                4
                                           LEDOM3			.EQU                3
                                           LEDOM2			.EQU                2
                                           LEDOM1			.EQU                1
                                           LEDOM0			.EQU                0
                                           _LEDOM7			.EQU                7
                                           _LEDOM6			.EQU                6
                                           _LEDOM5			.EQU                5
                                           _LEDOM4			.EQU                4
                                           _LEDOM3			.EQU                3
                                           _LEDOM2			.EQU                2
                                           _LEDOM1			.EQU                1
                                           _LEDOM0			.EQU                0
                                           
                                           ;  15CH  LEDLUM   Bits-------------------------------------
                                           LEDBR			.EQU                7
                                           LEDIOS			.EQU                6
                                           ODEN			.EQU                5
                                           ODSET			.EQU                4
                                           FRAMEF			.EQU                3
                                           LUM2			.EQU                2
                                           LUM1			.EQU                1
                                           LUM0			.EQU                0
                                           _LEDBR			.EQU                7
                                           _LEDIOS			.EQU                6
                                           _ODEN			.EQU                5
                                           _ODSET			.EQU                4
                                           _FRAMEF			.EQU                3
                                           _LUM2			.EQU                2
                                           _LUM1			.EQU                1
                                           _LUM0			.EQU                0
                                           
                                           ;  164H  T4CTL   Bits-------------------------------------
                                           T4REN			.EQU                7
                                           T4BUZOE			.EQU                6
                                           T4CKS1			.EQU                5
                                           T4CKS0			.EQU                4
                                           T4CS1			.EQU                2
                                           T4CS0			.EQU                1
                                           T4ON			.EQU                0
                                           _T4REN			.EQU                7
                                           _T4BUZOE		.EQU                6
                                           _T4CKS1			.EQU                5
                                           _T4CKS0			.EQU                4
                                           _T4CS1			.EQU                2
                                           _T4CS0			.EQU                1
                                           _T4ON			.EQU                0
                                           
                                           ;  206H  ANS4   Bits-------------------------------------
                                           ANS47			.EQU                7
                                           ANS46			.EQU                6
                                           ANS45			.EQU                5
                                           ANS44			.EQU                4
                                           ANS43			.EQU                3
                                           ANS42			.EQU                2
                                           ANS41			.EQU                1
                                           ANS40			.EQU                0
                                           _ANS47			.EQU                7
                                           _ANS46			.EQU                6
                                           _ANS45			.EQU                5
                                           _ANS44			.EQU                4
                                           _ANS43			.EQU                3
                                           _ANS42			.EQU                2
                                           _ANS41			.EQU                1
                                           _ANS40			.EQU                0
                                           
                                           ;  207H  ANS5   Bits-------------------------------------
                                           ANS57			.EQU                7
                                           ANS56			.EQU                6
                                           ANS55			.EQU                5
                                           ANS54			.EQU                4
                                           ANS53			.EQU                3
                                           ANS52			.EQU                2
                                           ANS51			.EQU                1
                                           ANS50			.EQU                0
                                           _ANS57			.EQU                7
                                           _ANS56			.EQU                6
                                           _ANS55			.EQU                5
                                           _ANS54			.EQU                4
                                           _ANS53			.EQU                3
                                           _ANS52			.EQU                2
                                           _ANS51			.EQU                1
                                           _ANS50			.EQU                0
                                           
                                           ;  20CH  P4   Bits-------------------------------------
                                           P47			.EQU                7
                                           P46			.EQU                6
                                           P45			.EQU                5
                                           P44			.EQU                4
                                           P43			.EQU                3
                                           P42			.EQU                2
                                           P41			.EQU                1
                                           P40			.EQU                0
                                           _P47			.EQU                7
                                           _P46			.EQU                6
                                           _P45			.EQU                5
                                           _P44			.EQU                4
                                           _P43			.EQU                3
                                           _P42			.EQU                2
                                           _P41			.EQU                1
                                           _P40			.EQU                0
                                           
                                           ;  20DH  P4LR   Bits-------------------------------------
                                           P4LR7			.EQU                7
                                           P4LR6			.EQU                6
                                           P4LR5			.EQU                5
                                           P4LR4			.EQU                4
                                           P4LR3			.EQU                3
                                           P4LR2			.EQU                2
                                           P4LR1			.EQU                1
                                           P4LR0			.EQU                0
                                           _P4LR7			.EQU                7
                                           _P4LR6			.EQU                6
                                           _P4LR5			.EQU                5
                                           _P4LR4			.EQU                4
                                           _P4LR3			.EQU                3
                                           _P4LR2			.EQU                2
                                           _P4LR1			.EQU                1
                                           _P4LR0			.EQU                0
                                           
                                           ;  20EH  TR4   Bits-------------------------------------
                                           TR47			.EQU                7
                                           TR46			.EQU                6
                                           TR45			.EQU                5
                                           TR44			.EQU                4
                                           TR43			.EQU                3
                                           TR42			.EQU                2
                                           TR41			.EQU                1
                                           TR40			.EQU                0
                                           _TR47			.EQU                7
                                           _TR46			.EQU                6
                                           _TR45			.EQU                5
                                           _TR44			.EQU                4
                                           _TR43			.EQU                3
                                           _TR42			.EQU                2
                                           _TR41			.EQU                1
                                           _TR40			.EQU                0
                                           
                                           ;  20FH  PUR4   Bits-------------------------------------
                                           PUR47			.EQU                7
                                           PUR46			.EQU                6
                                           PUR45			.EQU                5
                                           PUR44			.EQU                4
                                           PUR43			.EQU                3
                                           PUR42			.EQU                2
                                           PUR41			.EQU                1
                                           PUR40			.EQU                0
                                           _PUR47			.EQU                7
                                           _PUR46			.EQU                6
                                           _PUR45			.EQU                5
                                           _PUR44			.EQU                4
                                           _PUR43			.EQU                3
                                           _PUR42			.EQU                2
                                           _PUR41			.EQU                1
                                           _PUR40			.EQU                0
                                           
                                           ;  210H  P5   Bits-------------------------------------
                                           P57			.EQU                7
                                           P56			.EQU                6
                                           P55			.EQU                5
                                           P54			.EQU                4
                                           P53			.EQU                3
                                           P52			.EQU                2
                                           P51			.EQU                1
                                           P50			.EQU                0
                                           _P57			.EQU                7
                                           _P56			.EQU                6
                                           _P55			.EQU                5
                                           _P54			.EQU                4
                                           _P53			.EQU                3
                                           _P52			.EQU                2
                                           _P51			.EQU                1
                                           _P50			.EQU                0
                                           
                                           ;  211H  P5LR   Bits-------------------------------------
                                           P5LR7			.EQU                7
                                           P5LR6			.EQU                6
                                           P5LR5			.EQU                5
                                           P5LR4			.EQU                4
                                           P5LR3			.EQU                3
                                           P5LR2			.EQU                2
                                           P5LR1			.EQU                1
                                           P5LR0			.EQU                0
                                           _P5LR7			.EQU                7
                                           _P5LR6			.EQU                6
                                           _P5LR5			.EQU                5
                                           _P5LR4			.EQU                4
                                           _P5LR3			.EQU                3
                                           _P5LR2			.EQU                2
                                           _P5LR1			.EQU                1
                                           _P5LR0			.EQU                0
                                           
                                           ;  212H  TR5   Bits-------------------------------------
                                           TR57			.EQU                7
                                           TR56			.EQU                6
                                           TR55			.EQU                5
                                           TR54			.EQU                4
                                           TR53			.EQU                3
                                           TR52			.EQU                2
                                           TR51			.EQU                1
                                           TR50			.EQU                0
                                           _TR57			.EQU                7
                                           _TR56			.EQU                6
                                           _TR55			.EQU                5
                                           _TR54			.EQU                4
                                           _TR53			.EQU                3
                                           _TR52			.EQU                2
                                           _TR51			.EQU                1
                                           _TR50			.EQU                0
                                           
                                           ;  213H  PUR5   Bits-------------------------------------
                                           PUR57			.EQU                7
                                           PUR56			.EQU                6
                                           PUR55			.EQU                5
                                           PUR54			.EQU                4
                                           PUR53			.EQU                3
                                           PUR52			.EQU                2
                                           PUR51			.EQU                1
                                           PUR50			.EQU                0
                                           _PUR57			.EQU                7
                                           _PUR56			.EQU                6
                                           _PUR55			.EQU                5
                                           _PUR54			.EQU                4
                                           _PUR53			.EQU                3
                                           _PUR52			.EQU                2
                                           _PUR51			.EQU                1
                                           _PUR50			.EQU                0
                                           
                                           ;  21DH  PWMCTL0   Bits-------------------------------------
                                           PWM13ON			.EQU                3
                                           PWM12ON			.EQU                2
                                           PWM11ON			.EQU                1
                                           PWM10ON			.EQU                0
                                           _PWM13ON		.EQU                3
                                           _PWM12ON		.EQU                2
                                           _PWM11ON		.EQU                1
                                           _PWM10ON		.EQU                0
                                           
                                           ;  21EH  PWMCTL1   Bits-------------------------------------
                                           PWM23ON			.EQU                3
                                           PWM22ON			.EQU                2
                                           PWM21ON			.EQU                1
                                           PWM20ON			.EQU                0
                                           _PWM23ON		.EQU                3
                                           _PWM22ON		.EQU                2
                                           _PWM21ON		.EQU                1
                                           _PWM20ON		.EQU                0
                                           
                                           ;  229H  PWM3CTL   Bits-------------------------------------
                                           PWM33ON			.EQU                3
                                           PWM32ON			.EQU                2
                                           PWM31ON			.EQU                1
                                           PWM30ON			.EQU                0
                                           _PWM33ON		.EQU                3
                                           _PWM32ON		.EQU                2
                                           _PWM31ON		.EQU                1
                                           _PWM30ON		.EQU                0
                                           
                                           ;  236H  TEMPSNR   Bits-------------------------------------
                                           TSEN			.EQU                0
                                           _TSEN			.EQU                0
                                           
                                           ;  23FH  UPINSET2   Bits-------------------------------------
                                           USLM2			.EQU                7
                                           UPSEL2			.EQU                6
                                           _USLM2			.EQU                7
                                           _UPSEL2			.EQU                6
                                           
                                           ;  240H  U7816CTL2   Bits-------------------------------------
                                           PSEL2			.EQU                7
                                           TREPEN2			.EQU                5
                                           TREP21			.EQU                4
                                           TREP20			.EQU                3
                                           RREPEN2			.EQU                2
                                           RREP21			.EQU                1
                                           RREP20			.EQU                0
                                           _PSEL2			.EQU                7
                                           _TREPEN2		.EQU                5
                                           _TREP21			.EQU                4
                                           _TREP20			.EQU                3
                                           _RREPEN2		.EQU                2
                                           _RREP21			.EQU                1
                                           _RREP20			.EQU                0
                                           
                                           ;  241H  U7816RXCTL2   Bits-------------------------------------
                                           ERSW21			.EQU                7
                                           ERSW20			.EQU                6
                                           RPAR2			.EQU                5
                                           RINV2			.EQU                4
                                           RCONV2			.EQU                3
                                           PAREF2			.EQU                0
                                           _ERSW21			.EQU                7
                                           _ERSW20			.EQU                6
                                           _RPAR2			.EQU                5
                                           _RINV2			.EQU                4
                                           _RCONV2			.EQU                3
                                           _PAREF2			.EQU                0
                                           
                                           ;  242H  U7816TXCTL2   Bits-------------------------------------
                                           U7816EN2		.EQU                7
                                           CLKOUT2			.EQU                6
                                           TX9DSEL2		.EQU                5
                                           STOP2			.EQU                4
                                           TPAR2			.EQU                3
                                           TINV2			.EQU                2
                                           TCONV2			.EQU                1
                                           BGTEN2			.EQU                0
                                           _U7816EN2		.EQU                7
                                           _CLKOUT2		.EQU                6
                                           _TX9DSEL2		.EQU                5
                                           _STOP2			.EQU                4
                                           _TPAR2			.EQU                3
                                           _TINV2			.EQU                2
                                           _TCONV2			.EQU                1
                                           _BGTEN2			.EQU                0
                                           
                                           ;  243H  CLKDIV2   Bits-------------------------------------
                                           CLKDIV27		.EQU                7
                                           CLKDIV26		.EQU                6
                                           CLKDIV25		.EQU                5
                                           CLKDIV24		.EQU                4
                                           CLKDIV23		.EQU                3
                                           CLKDIV22		.EQU                2
                                           CLKDIV21		.EQU                1
                                           CLKDIV20		.EQU                0
                                           _CLKDIV27		.EQU                7
                                           _CLKDIV26		.EQU                6
                                           _CLKDIV25		.EQU                5
                                           _CLKDIV24		.EQU                4
                                           _CLKDIV23		.EQU                3
                                           _CLKDIV22		.EQU                2
                                           _CLKDIV21		.EQU                1
                                           _CLKDIV20		.EQU                0
                                           
                                           ;  244H  EGTCTL2   Bits-------------------------------------
                                           EGT27			.EQU                7
                                           EGT26			.EQU                6
                                           EGT25			.EQU                5
                                           EGT24			.EQU                4
                                           EGT23			.EQU                3
                                           EGT22			.EQU                2
                                           EGT21			.EQU                1
                                           EGT20			.EQU                0
                                           _EGT27			.EQU                7
                                           _EGT26			.EQU                6
                                           _EGT25			.EQU                5
                                           _EGT24			.EQU                4
                                           _EGT23			.EQU                3
                                           _EGT22			.EQU                2
                                           _EGT21			.EQU                1
                                           _EGT20			.EQU                0
                                           
                                           ;  245H  TZBRGH2   Bits-------------------------------------
                                           
                                           ;  246H  TZBRGL2   Bits-------------------------------------
                                           
                                           ;  248H  USLPEN2   Bits-------------------------------------
                                           SLPEN2			.EQU                7
                                           _SLPEN2			.EQU                7
                                           
                                           ;  249H  BRCTL2   Bits-------------------------------------
                                           ABRDOVF2		.EQU                7
                                           RCIDLF2			.EQU                6
                                           SCKPS2			.EQU                5
                                           B2RG16			.EQU                4
                                           BR2CKS1			.EQU                3
                                           BR2CKS0			.EQU                2
                                           WUEN2			.EQU                1
                                           ABRDEN2			.EQU                0
                                           _ABRDOVF2		.EQU                7
                                           _RCIDLF2		.EQU                6
                                           _SCKPS2			.EQU                5
                                           _B2RG16			.EQU                4
                                           _BR2CKS1		.EQU                3
                                           _BR2CKS0		.EQU                2
                                           _WUEN2			.EQU                1
                                           _ABRDEN2		.EQU                0
                                           
                                           ;  24AH  RSCTL2   Bits-------------------------------------
                                           SPEN2			.EQU                7
                                           R2X9			.EQU                6
                                           SRXEN2			.EQU                5
                                           CRXEN2			.EQU                4
                                           ADREN2			.EQU                3
                                           FRER2			.EQU                2
                                           OVFER2			.EQU                1
                                           RX9D2			.EQU                0
                                           _SPEN2			.EQU                7
                                           _R2X9			.EQU                6
                                           _SRXEN2			.EQU                5
                                           _CRXEN2			.EQU                4
                                           _ADREN2			.EQU                3
                                           _FRER2			.EQU                2
                                           _OVFER2			.EQU                1
                                           _RX9D2			.EQU                0
                                           
                                           ;  24FH  TSCTL2   Bits-------------------------------------
                                           CSRS2			.EQU                7
                                           T2X9			.EQU                6
                                           TXEN2			.EQU                5
                                           SYNC2			.EQU                4
                                           SENDB2			.EQU                3
                                           HBRG2			.EQU                2
                                           TXSRS2			.EQU                1
                                           TX9D2			.EQU                0
                                           _CSRS2			.EQU                7
                                           _T2X9			.EQU                6
                                           _TXEN2			.EQU                5
                                           _SYNC2			.EQU                4
                                           _SENDB2			.EQU                3
                                           _HBRG2			.EQU                2
                                           _TXSRS2			.EQU                1
                                           _TX9D2			.EQU                0
                                           
                                           ;  250H  BKPCTL   Bits-------------------------------------
                                           BKP7			.EQU                7
                                           BKP6			.EQU                6
                                           BKP5			.EQU                5
                                           BKP4			.EQU                4
                                           BKP3			.EQU                3
                                           BKP2			.EQU                2
                                           BKP1			.EQU                1
                                           BKP0			.EQU                0
                                           _BKP7			.EQU                7
                                           _BKP6			.EQU                6
                                           _BKP5			.EQU                5
                                           _BKP4			.EQU                4
                                           _BKP3			.EQU                3
                                           _BKP2			.EQU                2
                                           _BKP1			.EQU                1
                                           _BKP0			.EQU                0
                                           
                                           ;  251H  EIE4   Bits-------------------------------------
                                           RE2IE			.EQU                3
                                           TE2IE			.EQU                2
                                           RC2IE			.EQU                1
                                           TX2IE			.EQU                0
                                           _RE2IE			.EQU                3
                                           _TE2IE			.EQU                2
                                           _RC2IE			.EQU                1
                                           _TX2IE			.EQU                0
                                           
                                           ;  252H  EIF4   Bits-------------------------------------
                                           RE2IF			.EQU                3
                                           TE2IF			.EQU                2
                                           RC2IF			.EQU                1
                                           TX2IF			.EQU                0
                                           _RE2IF			.EQU                3
                                           _TE2IF			.EQU                2
                                           _RC2IF			.EQU                1
                                           _TX2IF			.EQU                0
                                           
                                           ;  253H  IP4   Bits-------------------------------------
                                           PRE2			.EQU                3
                                           PTE2			.EQU                2
                                           PRC2			.EQU                1
                                           PTX2			.EQU                0
                                           _PRE2			.EQU                3
                                           _PTE2			.EQU                2
                                           _PRC2			.EQU                1
                                           _PTX2			.EQU                0
                                           
                                           ;  254H  CTCHCOMB0   Bits-------------------------------------
                                           COMB7			.EQU                7
                                           COMB6			.EQU                6
                                           COMB5			.EQU                5
                                           COMB4			.EQU                4
                                           COMB3			.EQU                3
                                           COMB2			.EQU                2
                                           COMB1			.EQU                1
                                           COMB0			.EQU                0
                                           _COMB7			.EQU                7
                                           _COMB6			.EQU                6
                                           _COMB5			.EQU                5
                                           _COMB4			.EQU                4
                                           _COMB3			.EQU                3
                                           _COMB2			.EQU                2
                                           _COMB1			.EQU                1
                                           _COMB0			.EQU                0
                                           
                                           ;  255H  CTCHCOMB1   Bits-------------------------------------
                                           COMB15			.EQU                7
                                           COMB14			.EQU                6
                                           COMB13			.EQU                5
                                           COMB12			.EQU                4
                                           COMB11			.EQU                3
                                           COMB10			.EQU                2
                                           COMB9			.EQU                1
                                           COMB8			.EQU                0
                                           _COMB15			.EQU                7
                                           _COMB14			.EQU                6
                                           _COMB13			.EQU                5
                                           _COMB12			.EQU                4
                                           _COMB11			.EQU                3
                                           _COMB10			.EQU                2
                                           _COMB9			.EQU                1
                                           _COMB8			.EQU                0
                                           
                                           ;  256H  CTCHCOMB2   Bits-------------------------------------
                                           COMB23			.EQU                7
                                           COMB22			.EQU                6
                                           COMB21			.EQU                5
                                           COMB20			.EQU                4
                                           COMB19			.EQU                3
                                           COMB18			.EQU                2
                                           COMB17			.EQU                1
                                           COMB16			.EQU                0
                                           _COMB23			.EQU                7
                                           _COMB22			.EQU                6
                                           _COMB21			.EQU                5
                                           _COMB20			.EQU                4
                                           _COMB19			.EQU                3
                                           _COMB18			.EQU                2
                                           _COMB17			.EQU                1
                                           _COMB16			.EQU                0
                                           
                                           ;  260H  APFCTL0   Bits-------------------------------------
                                           FVROE1			.EQU                7
                                           FVROE0			.EQU                6
                                           VREFINSEL1		.EQU                5
                                           VREFINSEL0		.EQU                4
                                           P18OE1			.EQU                3
                                           P18OE0			.EQU                2
                                           CLKOUTSEL1		.EQU                1
                                           CLKOUTSEL0		.EQU                0
                                           _FVROE1			.EQU                7
                                           _FVROE0			.EQU                6
                                           _VREFINSEL1		.EQU                5
                                           _VREFINSEL0		.EQU                4
                                           _P18OE1			.EQU                3
                                           _P18OE0			.EQU                2
                                           _CLKOUTSEL1		.EQU                1
                                           _CLKOUTSEL0		.EQU                0
                                           
                                           ;  261H  APFCTL1   Bits-------------------------------------
                                           CCP3SEL2		.EQU                7
                                           CCP3SEL1		.EQU                6
                                           CCP3SEL0		.EQU                5
                                           CCP4SEL2		.EQU                4
                                           CCP4SEL1		.EQU                3
                                           CCP4SEL0		.EQU                2
                                           _CCP3SEL2		.EQU                7
                                           _CCP3SEL1		.EQU                6
                                           _CCP3SEL0		.EQU                5
                                           _CCP4SEL2		.EQU                4
                                           _CCP4SEL1		.EQU                3
                                           _CCP4SEL0		.EQU                2
                                           
                                           ;  262H  APFCTL2   Bits-------------------------------------
                                           P5DSEL1			.EQU                7
                                           P5DSEL0			.EQU                6
                                           P5CSEL1			.EQU                5
                                           P5CSEL0			.EQU                4
                                           P5BSEL1			.EQU                3
                                           P5BSEL0			.EQU                2
                                           P5ASEL1			.EQU                1
                                           P5ASEL0			.EQU                0
                                           _P5DSEL1		.EQU                7
                                           _P5DSEL0		.EQU                6
                                           _P5CSEL1		.EQU                5
                                           _P5CSEL0		.EQU                4
                                           _P5BSEL1		.EQU                3
                                           _P5BSEL0		.EQU                2
                                           _P5ASEL1		.EQU                1
                                           _P5ASEL0		.EQU                0
                                           
                                           ;  263H  APFCTL3   Bits-------------------------------------
                                           PWM33SEL		.EQU                7
                                           PWM32SEL		.EQU                6
                                           PWM31SEL		.EQU                5
                                           PWM22SEL		.EQU                3
                                           PWM21SEL		.EQU                2
                                           PWM20SEL1		.EQU                1
                                           PWM20SEL0		.EQU                0
                                           _PWM33SEL		.EQU                7
                                           _PWM32SEL		.EQU                6
                                           _PWM31SEL		.EQU                5
                                           _PWM22SEL		.EQU                3
                                           _PWM21SEL		.EQU                2
                                           _PWM20SEL1		.EQU                1
                                           _PWM20SEL0		.EQU                0
                                           
                                           ;  264H  APFCTL4   Bits-------------------------------------
                                           U1TCSEL2		.EQU                6
                                           U1TCSEL1		.EQU                5
                                           U1TCSEL0		.EQU                4
                                           U1RDSEL1		.EQU                1
                                           U1RDSEL0		.EQU                0
                                           _U1TCSEL2		.EQU                6
                                           _U1TCSEL1		.EQU                5
                                           _U1TCSEL0		.EQU                4
                                           _U1RDSEL1		.EQU                1
                                           _U1RDSEL0		.EQU                0
                                           
                                           ;  265H  APFCTL5   Bits-------------------------------------
                                           U2TCSEL1		.EQU                3
                                           U2TCSEL0		.EQU                2
                                           U2RDSEL1		.EQU                1
                                           U2RDSEL0		.EQU                0
                                           _U2TCSEL1		.EQU                3
                                           _U2TCSEL0		.EQU                2
                                           _U2RDSEL1		.EQU                1
                                           _U2RDSEL0		.EQU                0
                                           
                                           ;  266H  APFCTL6   Bits-------------------------------------
                                           SDOSEL2			.EQU                6
                                           SDOSEL1			.EQU                5
                                           SDOSEL0			.EQU                4
                                           SCKSEL2			.EQU                2
                                           SCKSEL1			.EQU                1
                                           SCKSEL0			.EQU                0
                                           _SDOSEL2		.EQU                6
                                           _SDOSEL1		.EQU                5
                                           _SDOSEL0		.EQU                4
                                           _SCKSEL2		.EQU                2
                                           _SCKSEL1		.EQU                1
                                           _SCKSEL0		.EQU                0
                                           
                                           ;  267H  APFCTL7   Bits-------------------------------------
                                           SSSEL			.EQU                4
                                           SDISEL3			.EQU                3
                                           SDISEL2			.EQU                2
                                           SDISEL1			.EQU                1
                                           SDISEL0			.EQU                0
                                           _SSSEL			.EQU                4
                                           _SDISEL3		.EQU                3
                                           _SDISEL2		.EQU                2
                                           _SDISEL1		.EQU                1
                                           _SDISEL0		.EQU                0
                                           
                                           ;  268H  APFCTL8   Bits-------------------------------------
                                           BUZ3SEL			.EQU                7
                                           T1CKSEL2		.EQU                6
                                           T1CKSEL1		.EQU                5
                                           T1CKSEL0		.EQU                4
                                           T1GSEL1			.EQU                3
                                           T1GSEL0			.EQU                2
                                           T0CKSEL1		.EQU                1
                                           T0CKSEL0		.EQU                0
                                           _BUZ3SEL		.EQU                7
                                           _T1CKSEL2		.EQU                6
                                           _T1CKSEL1		.EQU                5
                                           _T1CKSEL0		.EQU                4
                                           _T1GSEL1		.EQU                3
                                           _T1GSEL0		.EQU                2
                                           _T0CKSEL1		.EQU                1
                                           _T0CKSEL0		.EQU                0
                                           
                                           ;  269H  APFCTL9   Bits-------------------------------------
                                           INT1SEL2		.EQU                6
                                           INT1SEL1		.EQU                5
                                           INT1SEL0		.EQU                4
                                           INT2SEL1		.EQU                3
                                           INT2SEL0		.EQU                2
                                           INT0SEL1		.EQU                1
                                           INT0SEL0		.EQU                0
                                           _INT1SEL2		.EQU                6
                                           _INT1SEL1		.EQU                5
                                           _INT1SEL0		.EQU                4
                                           _INT2SEL1		.EQU                3
                                           _INT2SEL0		.EQU                2
                                           _INT0SEL1		.EQU                1
                                           _INT0SEL0		.EQU                0
                                           
                                           ;  26AH  APFCTLA   Bits-------------------------------------
                                           COM7SEL			.EQU                7
                                           COM6SEL			.EQU                6
                                           COM5SEL			.EQU                5
                                           COM4SEL			.EQU                4
                                           COM3SEL			.EQU                3
                                           COM2SEL			.EQU                2
                                           COM1SEL			.EQU                1
                                           COM0SEL			.EQU                0
                                           _COM7SEL		.EQU                7
                                           _COM6SEL		.EQU                6
                                           _COM5SEL		.EQU                5
                                           _COM4SEL		.EQU                4
                                           _COM3SEL		.EQU                3
                                           _COM2SEL		.EQU                2
                                           _COM1SEL		.EQU                1
                                           _COM0SEL		.EQU                0
                                           
                                           ;  26BH  APFCTLB   Bits-------------------------------------
                                           CCP5SEL2		.EQU                2
                                           CCP5SEL1		.EQU                1
                                           CCP5SEL0		.EQU                0
                                           _CCP5SEL2		.EQU                2
                                           _CCP5SEL1		.EQU                1
                                           _CCP5SEL0		.EQU                0
                                           ;************************************************************
                                           ;       Header file for the KungFu8 END
                                           ;       KF8A100FQS
                                           ;       Microcontroller
                                           ;
                                           ;       Copyright 2012-2020 ChipON, All rights reserved
                                           ;************************************************************
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; config word(s)
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           	__config 0x8007, 0x6c5
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; external declarations
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           
                                           	.extern I0R1
                                           	.extern I0R7
                                           	.extern I0PSW
                                           	.extern I0PCH
                                           	.extern I1R1
                                           	.extern I1R7
                                           	.extern I1PSW
                                           	.extern I1PCH
                                           	.extern STK11
                                           	.extern STK10
                                           	.extern STK09
                                           	.extern STK08
                                           	.extern STK07
                                           	.extern STK06
                                           	.extern STK05
                                           	.extern STK04
                                           	.extern STK03
                                           	.extern STK02
                                           	.extern STK01
                                           	.extern STK00
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; global declarations
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           	.define _STK11	STK11
                                           	.define _STK10	STK10
                                           	.define _STK09	STK09
                                           	.define _STK08	STK08
                                           	.define _STK07	STK07
                                           	.define _STK06	STK06
                                           	.define _STK05	STK05
                                           	.define _STK04	STK04
                                           	.define _STK03	STK03
                                           	.define _STK02	STK02
                                           	.define _STK01	STK01
                                           	.define _STK00	STK00
                                           
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; global definitions
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; absolute symbol definitions
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; compiler-defined variables
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; initialized data
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; overlayable items in internal ram 
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ;	.udata_ovr
                                           
                                           ;	code size estimation:
                                           ;	    0+    0 =     0 instructions (    0 byte)
                                           
                                           
                                           	.end
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; File Created by ChiponCC : ChipON  inc.
                                           ; Version 3.0.4#6752 (Jul 10 2019 19:07:19) (MSVC)
                                           ; This file was generated Mon Aug 12 11:11:53 2019
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; chipon port for the 16-bit core
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ;	.file	"../main.c"
                                           	.radix dec
                                           	.include "KF8A100FQS.inc"
                                           ;************************************************************
                                           ;       Header file for the KungFu8
                                           ;       KF8A100FQS
                                           ;       Microcontroller
                                           ;
                                           ;       Copyright 2012-2020 ChipON, All rights reserved
                                           ;************************************************************
                                           T0			.EQU                 0x01
                                           PCL			.EQU                 0x02
                                           PSW			.EQU                 0x03
                                           P0			.EQU                 0x05
                                           P2			.EQU                 0x06
                                           P1			.EQU                 0x07
                                           P3			.EQU                 0x08
                                           PCH			.EQU                 0x0A
                                           INTCTL			.EQU                 0x0B
                                           EIF1			.EQU                 0x0C
                                           EIF2			.EQU                 0x0D
                                           T1L			.EQU                 0x0E
                                           T1H			.EQU                 0x0F
                                           T1CTL			.EQU                 0x10
                                           T2L			.EQU                 0x11
                                           T2CTL0			.EQU                 0x12
                                           CCP3CTL			.EQU                 0x13
                                           CCP3H			.EQU                 0x14
                                           CCP3L			.EQU                 0x15
                                           BANK			.EQU                 0x17
                                           ADSCANCTL		.EQU                 0x18
                                           AMPCTL			.EQU                 0x1B
                                           ANS1			.EQU                 0x1D
                                           ADCDATA0H		.EQU                 0x1E
                                           ADCCTL0			.EQU                 0x1F
                                           AMPDT			.EQU                 0x20
                                           OPTR			.EQU                 0x21
                                           IP0			.EQU                 0x22
                                           IP1			.EQU                 0x23
                                           IP2			.EQU                 0x24
                                           TR0			.EQU                 0x25
                                           TR2			.EQU                 0x26
                                           TR1			.EQU                 0x27
                                           OSCSTA			.EQU                 0x28
                                           IP3			.EQU                 0x29
                                           VREFCTL			.EQU                 0x2B
                                           EIE1			.EQU                 0x2C
                                           EIE2			.EQU                 0x2D
                                           PCTL			.EQU                 0x2E
                                           OSCCTL			.EQU                 0x2F
                                           OSCCAL0			.EQU                 0x30
                                           ANS0			.EQU                 0x31
                                           ANS2			.EQU                 0x32
                                           ANS3			.EQU                 0x33
                                           OSC0CAL2		.EQU                 0x34
                                           PUR0			.EQU                 0x35
                                           IOCL0			.EQU                 0x36
                                           OSCCAL1			.EQU                 0x37
                                           NVMDATAH		.EQU                 0x38
                                           NVMDATAL		.EQU                 0x39
                                           NVMADDRH		.EQU                 0x3A
                                           NVMADDRL		.EQU                 0x3B
                                           NVMCTL0			.EQU                 0x3C
                                           NVMCTL1			.EQU                 0x3D
                                           ADCDATA0L		.EQU                 0x3E
                                           ADCCTL1			.EQU                 0x3F
                                           T2CCR0H			.EQU                 0x40
                                           T2H			.EQU                 0x41
                                           PP5H			.EQU                 0x42
                                           PWM5H0			.EQU                 0x43
                                           PWM5H1			.EQU                 0x44
                                           P0LR			.EQU                 0x45
                                           P2LR			.EQU                 0x46
                                           P1LR			.EQU                 0x47
                                           P3LR			.EQU                 0x48
                                           TR3			.EQU                 0x49
                                           EIE3			.EQU                 0x4A
                                           EIF3			.EQU                 0x4B
                                           OSCCAL2			.EQU                 0x4C
                                           OSCCAL3			.EQU                 0x4D
                                           T3CTL			.EQU                 0x4E
                                           T3L			.EQU                 0x4F
                                           ADCDATA1H		.EQU                 0x50
                                           ADCDATA1L		.EQU                 0x51
                                           PP5L			.EQU                 0x52
                                           T2CCR0L			.EQU                 0x54
                                           PWM5L0			.EQU                 0x55
                                           PWM5L1			.EQU                 0x56
                                           PWM5CTL0		.EQU                 0x57
                                           ADCINTCTL		.EQU                 0x58
                                           ADCDATA2H		.EQU                 0x59
                                           ADCDATA2L		.EQU                 0x5A
                                           PWM5CTL1		.EQU                 0x5B
                                           P5ASCTL0		.EQU                 0x5C
                                           PSTRCTL0		.EQU                 0x5D
                                           ADCDATA3H		.EQU                 0x5E
                                           T3H			.EQU                 0x5F
                                           PUR1			.EQU                 0x60
                                           PUR2			.EQU                 0x61
                                           TMRBUZ			.EQU                 0x62
                                           ADCCTL2			.EQU                 0x63
                                           INTEDGCTL		.EQU                 0x67
                                           ADCDATA3L		.EQU                 0x6A
                                           IOCL4			.EQU                 0x6B
                                           PUR3			.EQU                 0x6C
                                           CCP4L			.EQU                 0x105
                                           CCP4H			.EQU                 0x106
                                           DIVRH			.EQU                 0x108
                                           CCP4CTL			.EQU                 0x109
                                           PWM5L2			.EQU                 0x10C
                                           PWM5L3			.EQU                 0x10D
                                           PWM5OC			.EQU                 0x10E
                                           T2CTL1			.EQU                 0x10F
                                           DIVBH			.EQU                 0x115
                                           T2CCR1L			.EQU                 0x116
                                           T2CCR1H			.EQU                 0x118
                                           PWM5FC			.EQU                 0x119
                                           P5ASCTL1		.EQU                 0x11A
                                           PSTRCTL1		.EQU                 0x11B
                                           PWM5CTL2		.EQU                 0x11C
                                           PWM5PC			.EQU                 0x11D
                                           PWM5H2			.EQU                 0x11E
                                           PWM5H3			.EQU                 0x11F
                                           RSCTL1			.EQU                 0x120
                                           TXSDR1			.EQU                 0x121
                                           RXSDR1			.EQU                 0x122
                                           BRCTL1			.EQU                 0x123
                                           TSCTL1			.EQU                 0x124
                                           EUBRGL1			.EQU                 0x125
                                           EUBRGH1			.EQU                 0x126
                                           USLPEN1			.EQU                 0x127
                                           SSCICTL0		.EQU                 0x128
                                           SSCICTL1		.EQU                 0x12A
                                           SSCISTA			.EQU                 0x12B
                                           SSCIBUFR		.EQU                 0x12C
                                           UARTMTH1		.EQU                 0x12D
                                           SSCIADD			.EQU                 0x12E
                                           SSCIMSK			.EQU                 0x12E
                                           WDTPS			.EQU                 0x12F
                                           MULAH			.EQU                 0x130
                                           MULAL			.EQU                 0x131
                                           MULBH			.EQU                 0x132
                                           MULBL			.EQU                 0x133
                                           MULCTL			.EQU                 0x134
                                           MULRES3			.EQU                 0x135
                                           MULRES2			.EQU                 0x136
                                           MULRES1			.EQU                 0x137
                                           MULRES0			.EQU                 0x138
                                           DIVCTL			.EQU                 0x139
                                           DIVAH			.EQU                 0x13A
                                           DIVAL			.EQU                 0x13B
                                           DIVBL			.EQU                 0x13C
                                           DIVQH			.EQU                 0x13D
                                           DIVQL			.EQU                 0x13E
                                           DIVRL			.EQU                 0x13F
                                           LEDCTL			.EQU                 0x140
                                           LEDPRE			.EQU                 0x141
                                           LEDDATA0		.EQU                 0x142
                                           LEDDATA1		.EQU                 0x143
                                           LEDDATA2		.EQU                 0x144
                                           LEDDATA3		.EQU                 0x145
                                           LEDDATA4		.EQU                 0x146
                                           LEDDATA5		.EQU                 0x147
                                           LEDDATA6		.EQU                 0x148
                                           LEDDATA7		.EQU                 0x149
                                           LEDDATA8		.EQU                 0x14A
                                           LEDDATA9		.EQU                 0x14B
                                           LEDDATAA		.EQU                 0x14C
                                           LEDDATAB		.EQU                 0x14D
                                           LEDDATAC		.EQU                 0x14E
                                           LEDDATAD		.EQU                 0x14F
                                           UPINSET1		.EQU                 0x150
                                           LPRCCTL			.EQU                 0x151
                                           LPRCCAL			.EQU                 0x152
                                           XTALCAL			.EQU                 0x153
                                           PCAL			.EQU                 0x154
                                           LEDDATAE		.EQU                 0x155
                                           LEDDATAF		.EQU                 0x156
                                           LEDCTL2			.EQU                 0x157
                                           LEDOMS			.EQU                 0x158
                                           VREFCAL0		.EQU                 0x159
                                           VREFCAL1		.EQU                 0x15A
                                           LEDLUM			.EQU                 0x15C
                                           T3REL			.EQU                 0x15D
                                           T3REH			.EQU                 0x15E
                                           T4L			.EQU                 0x160
                                           T4H			.EQU                 0x161
                                           T4REL			.EQU                 0x162
                                           T4REH			.EQU                 0x163
                                           T4CTL			.EQU                 0x164
                                           RC32KCAL		.EQU                 0x165
                                           ANS4			.EQU                 0x206
                                           ANS5			.EQU                 0x207
                                           P4			.EQU                 0x20C
                                           P4LR			.EQU                 0x20D
                                           TR4			.EQU                 0x20E
                                           PUR4			.EQU                 0x20F
                                           P5			.EQU                 0x210
                                           P5LR			.EQU                 0x211
                                           TR5			.EQU                 0x212
                                           PUR5			.EQU                 0x213
                                           PWMCTL0			.EQU                 0x21D
                                           PWMCTL1			.EQU                 0x21E
                                           PP1			.EQU                 0x21F
                                           PP2			.EQU                 0x220
                                           PWM10L			.EQU                 0x221
                                           PWM20H			.EQU                 0x222
                                           PWM11L			.EQU                 0x223
                                           PWM21H			.EQU                 0x224
                                           PWM12L			.EQU                 0x225
                                           PWM22H			.EQU                 0x226
                                           PWM13L			.EQU                 0x227
                                           PWM23H			.EQU                 0x228
                                           PWM3CTL			.EQU                 0x229
                                           PP3H			.EQU                 0x22A
                                           PP3L			.EQU                 0x22B
                                           PWM30H			.EQU                 0x22C
                                           PWM31H			.EQU                 0x22D
                                           PWM32H			.EQU                 0x22E
                                           PWM33H			.EQU                 0x22F
                                           PWM30L			.EQU                 0x230
                                           PWM31L			.EQU                 0x231
                                           PWM32L			.EQU                 0x232
                                           PWM33L			.EQU                 0x233
                                           TEMPSNR			.EQU                 0x236
                                           UPINSET2		.EQU                 0x23F
                                           U7816CTL2		.EQU                 0x240
                                           U7816RXCTL2		.EQU                 0x241
                                           U7816TXCTL2		.EQU                 0x242
                                           CLKDIV2			.EQU                 0x243
                                           EGTCTL2			.EQU                 0x244
                                           TZBRGH2			.EQU                 0x245
                                           TZBRGL2			.EQU                 0x246
                                           UARTMTH2		.EQU                 0x247
                                           USLPEN2			.EQU                 0x248
                                           BRCTL2			.EQU                 0x249
                                           RSCTL2			.EQU                 0x24A
                                           RXSDR2			.EQU                 0x24B
                                           EUBRGH2			.EQU                 0x24C
                                           EUBRGL2			.EQU                 0x24D
                                           TXSDR2			.EQU                 0x24E
                                           TSCTL2			.EQU                 0x24F
                                           BKPCTL			.EQU                 0x250
                                           EIE4			.EQU                 0x251
                                           EIF4			.EQU                 0x252
                                           IP4			.EQU                 0x253
                                           CTCHCOMB0		.EQU                 0x254
                                           CTCHCOMB1		.EQU                 0x255
                                           CTCHCOMB2		.EQU                 0x256
                                           APFCTL0			.EQU                 0x260
                                           APFCTL1			.EQU                 0x261
                                           APFCTL2			.EQU                 0x262
                                           APFCTL3			.EQU                 0x263
                                           APFCTL4			.EQU                 0x264
                                           APFCTL5			.EQU                 0x265
                                           APFCTL6			.EQU                 0x266
                                           APFCTL7			.EQU                 0x267
                                           APFCTL8			.EQU                 0x268
                                           APFCTL9			.EQU                 0x269
                                           APFCTLA			.EQU                 0x26A
                                           APFCTLB			.EQU                 0x26B
                                           
                                           
                                           ;  03H  PSW   Bits-------------------------------------
                                           TO			.EQU                4
                                           PD			.EQU                3
                                           Z			.EQU                2
                                           DC			.EQU                1
                                           CY			.EQU                0
                                           _TO			.EQU                4
                                           _PD			.EQU                3
                                           _Z			.EQU                2
                                           _DC			.EQU                1
                                           _CY			.EQU                0
                                           
                                           ;  05H  P0   Bits-------------------------------------
                                           P07			.EQU                7
                                           P06			.EQU                6
                                           P05			.EQU                5
                                           P04			.EQU                4
                                           P03			.EQU                3
                                           P02			.EQU                2
                                           P01			.EQU                1
                                           P00			.EQU                0
                                           _P07			.EQU                7
                                           _P06			.EQU                6
                                           _P05			.EQU                5
                                           _P04			.EQU                4
                                           _P03			.EQU                3
                                           _P02			.EQU                2
                                           _P01			.EQU                1
                                           _P00			.EQU                0
                                           
                                           ;  06H  P2   Bits-------------------------------------
                                           P27			.EQU                7
                                           P26			.EQU                6
                                           P25			.EQU                5
                                           P24			.EQU                4
                                           P23			.EQU                3
                                           P22			.EQU                2
                                           P21			.EQU                1
                                           P20			.EQU                0
                                           _P27			.EQU                7
                                           _P26			.EQU                6
                                           _P25			.EQU                5
                                           _P24			.EQU                4
                                           _P23			.EQU                3
                                           _P22			.EQU                2
                                           _P21			.EQU                1
                                           _P20			.EQU                0
                                           
                                           ;  07H  P1   Bits-------------------------------------
                                           P17			.EQU                7
                                           P16			.EQU                6
                                           P15			.EQU                5
                                           P14			.EQU                4
                                           P13			.EQU                3
                                           P12			.EQU                2
                                           P11			.EQU                1
                                           P10			.EQU                0
                                           _P17			.EQU                7
                                           _P16			.EQU                6
                                           _P15			.EQU                5
                                           _P14			.EQU                4
                                           _P13			.EQU                3
                                           _P12			.EQU                2
                                           _P11			.EQU                1
                                           _P10			.EQU                0
                                           
                                           ;  08H  P3   Bits-------------------------------------
                                           P37			.EQU                7
                                           P36			.EQU                6
                                           P35			.EQU                5
                                           P34			.EQU                4
                                           P33			.EQU                3
                                           P32			.EQU                2
                                           P31			.EQU                1
                                           P30			.EQU                0
                                           _P37			.EQU                7
                                           _P36			.EQU                6
                                           _P35			.EQU                5
                                           _P34			.EQU                4
                                           _P33			.EQU                3
                                           _P32			.EQU                2
                                           _P31			.EQU                1
                                           _P30			.EQU                0
                                           
                                           ;  0AH  PCH   Bits-------------------------------------
                                           
                                           ;  0BH  INTCTL   Bits-------------------------------------
                                           AIE			.EQU                7
                                           PUIE			.EQU                6
                                           T0IE			.EQU                5
                                           INT0IE			.EQU                4
                                           P0IE			.EQU                3
                                           T0IF			.EQU                2
                                           INT0IF			.EQU                1
                                           P0IF			.EQU                0
                                           _AIE			.EQU                7
                                           _PUIE			.EQU                6
                                           _T0IE			.EQU                5
                                           _INT0IE			.EQU                4
                                           _P0IE			.EQU                3
                                           _T0IF			.EQU                2
                                           _INT0IF			.EQU                1
                                           _P0IF			.EQU                0
                                           
                                           ;  0BH  INTCTL   Bits-------------------------------------
                                           AIEH			.EQU                7
                                           AIEL			.EQU                6
                                           _AIEH			.EQU                7
                                           _AIEL			.EQU                6
                                           
                                           ;  0CH  EIF1   Bits-------------------------------------
                                           EEIF			.EQU                7
                                           ADIF			.EQU                6
                                           INT2IF			.EQU                5
                                           INT1IF			.EQU                4
                                           PWM2IF			.EQU                2
                                           T2IF			.EQU                1
                                           PWM1IF			.EQU                0
                                           _EEIF			.EQU                7
                                           _ADIF			.EQU                6
                                           _INT2IF			.EQU                5
                                           _INT1IF			.EQU                4
                                           _PWM2IF			.EQU                2
                                           _T2IF			.EQU                1
                                           _PWM1IF			.EQU                0
                                           
                                           ;  0CH  EIF1   Bits-------------------------------------
                                           T1IF			.EQU                0
                                           _T1IF			.EQU                0
                                           
                                           ;  0DH  EIF2   Bits-------------------------------------
                                           T3IF			.EQU                7
                                           RC1IF			.EQU                5
                                           TX1IF			.EQU                4
                                           CCP5IF			.EQU                2
                                           BCLIF			.EQU                1
                                           SSCIIF			.EQU                0
                                           _T3IF			.EQU                7
                                           _RC1IF			.EQU                5
                                           _TX1IF			.EQU                4
                                           _CCP5IF			.EQU                2
                                           _BCLIF			.EQU                1
                                           _SSCIIF			.EQU                0
                                           
                                           ;  10H  T1CTL   Bits-------------------------------------
                                           T1RLD			.EQU                7
                                           T1GC			.EQU                6
                                           T1CKS1			.EQU                5
                                           T1CKS0			.EQU                4
                                           T1OSCEN			.EQU                3
                                           T1SY			.EQU                2
                                           T1CS			.EQU                1
                                           T1ON			.EQU                0
                                           _T1RLD			.EQU                7
                                           _T1GC			.EQU                6
                                           _T1CKS1			.EQU                5
                                           _T1CKS0			.EQU                4
                                           _T1OSCEN		.EQU                3
                                           _T1SY			.EQU                2
                                           _T1CS			.EQU                1
                                           _T1ON			.EQU                0
                                           
                                           ;  12H  T2CTL0   Bits-------------------------------------
                                           T2CKBS3			.EQU                6
                                           T2CKBS2			.EQU                5
                                           T2CKBS1			.EQU                4
                                           T2CKBS0			.EQU                3
                                           T2ON			.EQU                2
                                           T2CKPS1			.EQU                1
                                           T2CKPS0			.EQU                0
                                           _T2CKBS3		.EQU                6
                                           _T2CKBS2		.EQU                5
                                           _T2CKBS1		.EQU                4
                                           _T2CKBS0		.EQU                3
                                           _T2ON			.EQU                2
                                           _T2CKPS1		.EQU                1
                                           _T2CKPS0		.EQU                0
                                           
                                           ;  13H  CCP3CTL   Bits-------------------------------------
                                           CCP3OE			.EQU                4
                                           CCP3MOD3		.EQU                3
                                           CCP3MOD2		.EQU                2
                                           CCP3MOD1		.EQU                1
                                           CCP3MOD0		.EQU                0
                                           _CCP3OE			.EQU                4
                                           _CCP3MOD3		.EQU                3
                                           _CCP3MOD2		.EQU                2
                                           _CCP3MOD1		.EQU                1
                                           _CCP3MOD0		.EQU                0
                                           
                                           ;  17H  BANK   Bits-------------------------------------
                                           PR3			.EQU                3
                                           PR2			.EQU                2
                                           PR1			.EQU                1
                                           PR0			.EQU                0
                                           _PR3			.EQU                3
                                           _PR2			.EQU                2
                                           _PR1			.EQU                1
                                           _PR0			.EQU                0
                                           
                                           ;  18H  ADSCANCTL   Bits-------------------------------------
                                           ADSCANEN		.EQU                7
                                           SMOD1			.EQU                6
                                           SMOD0			.EQU                5
                                           STIM4			.EQU                4
                                           STIM3			.EQU                3
                                           STIM2			.EQU                2
                                           STIM1			.EQU                1
                                           STIM0			.EQU                0
                                           _ADSCANEN		.EQU                7
                                           _SMOD1			.EQU                6
                                           _SMOD0			.EQU                5
                                           _STIM4			.EQU                4
                                           _STIM3			.EQU                3
                                           _STIM2			.EQU                2
                                           _STIM1			.EQU                1
                                           _STIM0			.EQU                0
                                           
                                           ;  1BH  AMPCTL   Bits-------------------------------------
                                           AMPCALD			.EQU                7
                                           INPS1			.EQU                5
                                           INPS0			.EQU                4
                                           AMPCALEN		.EQU                1
                                           AMPON			.EQU                0
                                           _AMPCALD		.EQU                7
                                           _INPS1			.EQU                5
                                           _INPS0			.EQU                4
                                           _AMPCALEN		.EQU                1
                                           _AMPON			.EQU                0
                                           
                                           ;  1DH  ANS1   Bits-------------------------------------
                                           ANS17			.EQU                7
                                           ANS16			.EQU                6
                                           ANS15			.EQU                5
                                           ANS14			.EQU                4
                                           ANS13			.EQU                3
                                           ANS12			.EQU                2
                                           ANS11			.EQU                1
                                           ANS10			.EQU                0
                                           _ANS17			.EQU                7
                                           _ANS16			.EQU                6
                                           _ANS15			.EQU                5
                                           _ANS14			.EQU                4
                                           _ANS13			.EQU                3
                                           _ANS12			.EQU                2
                                           _ANS11			.EQU                1
                                           _ANS10			.EQU                0
                                           
                                           ;  1FH  ADCCTL0   Bits-------------------------------------
                                           ADLR			.EQU                7
                                           T2CCR0ON		.EQU                6
                                           START			.EQU                1
                                           ADEN			.EQU                0
                                           _ADLR			.EQU                7
                                           _T2CCR0ON		.EQU                6
                                           _START			.EQU                1
                                           _ADEN			.EQU                0
                                           
                                           ;  20H  AMPDT   Bits-------------------------------------
                                           AMPDT7			.EQU                7
                                           AMPDT6			.EQU                6
                                           AMPDT5			.EQU                5
                                           AMPDT4			.EQU                4
                                           AMPDT3			.EQU                3
                                           AMPDT2			.EQU                2
                                           AMPDT1			.EQU                1
                                           AMPDT0			.EQU                0
                                           _AMPDT7			.EQU                7
                                           _AMPDT6			.EQU                6
                                           _AMPDT5			.EQU                5
                                           _AMPDT4			.EQU                4
                                           _AMPDT3			.EQU                3
                                           _AMPDT2			.EQU                2
                                           _AMPDT1			.EQU                1
                                           _AMPDT0			.EQU                0
                                           
                                           ;  21H  OPTR   Bits-------------------------------------
                                           PUPH			.EQU                7
                                           INT0SE			.EQU                6
                                           T0CS			.EQU                5
                                           T0SE			.EQU                4
                                           PSA			.EQU                3
                                           PS2			.EQU                2
                                           PS1			.EQU                1
                                           PS0			.EQU                0
                                           _PUPH			.EQU                7
                                           _INT0SE			.EQU                6
                                           _T0CS			.EQU                5
                                           _T0SE			.EQU                4
                                           _PSA			.EQU                3
                                           _PS2			.EQU                2
                                           _PS1			.EQU                1
                                           _PS0			.EQU                0
                                           
                                           ;  22H  IP0   Bits-------------------------------------
                                           PT0			.EQU                2
                                           PINT0			.EQU                1
                                           PP0			.EQU                0
                                           _PT0			.EQU                2
                                           _PINT0			.EQU                1
                                           _PP0			.EQU                0
                                           
                                           ;  23H  IP1   Bits-------------------------------------
                                           PEE			.EQU                7
                                           PADC			.EQU                6
                                           PINT2			.EQU                5
                                           PINT1			.EQU                4
                                           PPWM2			.EQU                2
                                           PT2			.EQU                1
                                           PPWM1			.EQU                0
                                           _PEE			.EQU                7
                                           _PADC			.EQU                6
                                           _PINT2			.EQU                5
                                           _PINT1			.EQU                4
                                           _PPWM2			.EQU                2
                                           _PT2			.EQU                1
                                           _PPWM1			.EQU                0
                                           
                                           ;  23H  IP1   Bits-------------------------------------
                                           PT1			.EQU                0
                                           _PT1			.EQU                0
                                           
                                           ;  24H  IP2   Bits-------------------------------------
                                           PT3			.EQU                7
                                           PRC1			.EQU                5
                                           PTX1			.EQU                4
                                           PCCP5			.EQU                2
                                           PBCL			.EQU                1
                                           PSSCI			.EQU                0
                                           _PT3			.EQU                7
                                           _PRC1			.EQU                5
                                           _PTX1			.EQU                4
                                           _PCCP5			.EQU                2
                                           _PBCL			.EQU                1
                                           _PSSCI			.EQU                0
                                           
                                           ;  25H  TR0   Bits-------------------------------------
                                           TR07			.EQU                7
                                           TR06			.EQU                6
                                           TR05			.EQU                5
                                           TR04			.EQU                4
                                           TR03			.EQU                3
                                           TR02			.EQU                2
                                           TR01			.EQU                1
                                           TR00			.EQU                0
                                           _TR07			.EQU                7
                                           _TR06			.EQU                6
                                           _TR05			.EQU                5
                                           _TR04			.EQU                4
                                           _TR03			.EQU                3
                                           _TR02			.EQU                2
                                           _TR01			.EQU                1
                                           _TR00			.EQU                0
                                           
                                           ;  26H  TR2   Bits-------------------------------------
                                           TR27			.EQU                7
                                           TR26			.EQU                6
                                           TR25			.EQU                5
                                           TR24			.EQU                4
                                           TR23			.EQU                3
                                           TR22			.EQU                2
                                           TR21			.EQU                1
                                           TR20			.EQU                0
                                           _TR27			.EQU                7
                                           _TR26			.EQU                6
                                           _TR25			.EQU                5
                                           _TR24			.EQU                4
                                           _TR23			.EQU                3
                                           _TR22			.EQU                2
                                           _TR21			.EQU                1
                                           _TR20			.EQU                0
                                           
                                           ;  27H  TR1   Bits-------------------------------------
                                           TR17			.EQU                7
                                           TR16			.EQU                6
                                           TR15			.EQU                5
                                           TR14			.EQU                4
                                           TR13			.EQU                3
                                           TR12			.EQU                2
                                           TR11			.EQU                1
                                           TR10			.EQU                0
                                           _TR17			.EQU                7
                                           _TR16			.EQU                6
                                           _TR15			.EQU                5
                                           _TR14			.EQU                4
                                           _TR13			.EQU                3
                                           _TR12			.EQU                2
                                           _TR11			.EQU                1
                                           _TR10			.EQU                0
                                           
                                           ;  28H  OSCSTA   Bits-------------------------------------
                                           OSTS			.EQU                6
                                           HTS			.EQU                5
                                           LTS			.EQU                4
                                           SCF1			.EQU                1
                                           SCF0			.EQU                0
                                           _OSTS			.EQU                6
                                           _HTS			.EQU                5
                                           _LTS			.EQU                4
                                           _SCF1			.EQU                1
                                           _SCF0			.EQU                0
                                           
                                           ;  29H  IP3   Bits-------------------------------------
                                           PT4			.EQU                7
                                           POSCFAIL		.EQU                5
                                           PCCP4			.EQU                4
                                           PCCP3			.EQU                3
                                           PP4			.EQU                1
                                           _PT4			.EQU                7
                                           _POSCFAIL		.EQU                5
                                           _PCCP4			.EQU                4
                                           _PCCP3			.EQU                3
                                           _PP4			.EQU                1
                                           
                                           ;  2BH  VREFCTL   Bits-------------------------------------
                                           VREFSEL1		.EQU                7
                                           VREFSEL0		.EQU                6
                                           VREFCALEN		.EQU                5
                                           VREFCLKEN		.EQU                4
                                           VREFEN			.EQU                1
                                           _VREFSEL1		.EQU                7
                                           _VREFSEL0		.EQU                6
                                           _VREFCALEN		.EQU                5
                                           _VREFCLKEN		.EQU                4
                                           _VREFEN			.EQU                1
                                           
                                           ;  2CH  EIE1   Bits-------------------------------------
                                           EEIE			.EQU                7
                                           ADIE			.EQU                6
                                           INT2IE			.EQU                5
                                           INT1IE			.EQU                4
                                           PWM2IE			.EQU                2
                                           T2IE			.EQU                1
                                           PWM1IE			.EQU                0
                                           _EEIE			.EQU                7
                                           _ADIE			.EQU                6
                                           _INT2IE			.EQU                5
                                           _INT1IE			.EQU                4
                                           _PWM2IE			.EQU                2
                                           _T2IE			.EQU                1
                                           _PWM1IE			.EQU                0
                                           
                                           ;  2CH  EIE1   Bits-------------------------------------
                                           T1IE			.EQU                0
                                           _T1IE			.EQU                0
                                           
                                           ;  2DH  EIE2   Bits-------------------------------------
                                           T3IE			.EQU                7
                                           RC1IE			.EQU                5
                                           TX1IE			.EQU                4
                                           CCP5IE			.EQU                2
                                           BCLIE			.EQU                1
                                           SSCIIE			.EQU                0
                                           _T3IE			.EQU                7
                                           _RC1IE			.EQU                5
                                           _TX1IE			.EQU                4
                                           _CCP5IE			.EQU                2
                                           _BCLIE			.EQU                1
                                           _SSCIIE			.EQU                0
                                           
                                           ;  2EH  PCTL   Bits-------------------------------------
                                           SLVREN			.EQU                4
                                           IPEN			.EQU                3
                                           SWDTEN			.EQU                2
                                           POR			.EQU                1
                                           LVR			.EQU                0
                                           _SLVREN			.EQU                4
                                           _IPEN			.EQU                3
                                           _SWDTEN			.EQU                2
                                           _POR			.EQU                1
                                           _LVR			.EQU                0
                                           
                                           ;  2FH  OSCCTL   Bits-------------------------------------
                                           CLKOE			.EQU                7
                                           IRCS2			.EQU                6
                                           IRCS1			.EQU                5
                                           IRCS0			.EQU                4
                                           SCS1			.EQU                3
                                           SCS0			.EQU                2
                                           IESO			.EQU                1
                                           FSCM			.EQU                0
                                           _CLKOE			.EQU                7
                                           _IRCS2			.EQU                6
                                           _IRCS1			.EQU                5
                                           _IRCS0			.EQU                4
                                           _SCS1			.EQU                3
                                           _SCS0			.EQU                2
                                           _IESO			.EQU                1
                                           _FSCM			.EQU                0
                                           
                                           ;  31H  ANS0   Bits-------------------------------------
                                           ANS07			.EQU                7
                                           ANS06			.EQU                6
                                           ANS05			.EQU                5
                                           ANS04			.EQU                4
                                           ANS03			.EQU                3
                                           ANS02			.EQU                2
                                           ANS01			.EQU                1
                                           ANS00			.EQU                0
                                           _ANS07			.EQU                7
                                           _ANS06			.EQU                6
                                           _ANS05			.EQU                5
                                           _ANS04			.EQU                4
                                           _ANS03			.EQU                3
                                           _ANS02			.EQU                2
                                           _ANS01			.EQU                1
                                           _ANS00			.EQU                0
                                           
                                           ;  32H  ANS2   Bits-------------------------------------
                                           ANS27			.EQU                7
                                           ANS26			.EQU                6
                                           ANS25			.EQU                5
                                           ANS24			.EQU                4
                                           ANS23			.EQU                3
                                           ANS22			.EQU                2
                                           ANS21			.EQU                1
                                           ANS20			.EQU                0
                                           _ANS27			.EQU                7
                                           _ANS26			.EQU                6
                                           _ANS25			.EQU                5
                                           _ANS24			.EQU                4
                                           _ANS23			.EQU                3
                                           _ANS22			.EQU                2
                                           _ANS21			.EQU                1
                                           _ANS20			.EQU                0
                                           
                                           ;  33H  ANS3   Bits-------------------------------------
                                           ANS37			.EQU                7
                                           ANS36			.EQU                6
                                           ANS35			.EQU                5
                                           ANS34			.EQU                4
                                           ANS33			.EQU                3
                                           ANS32			.EQU                2
                                           ANS31			.EQU                1
                                           ANS30			.EQU                0
                                           _ANS37			.EQU                7
                                           _ANS36			.EQU                6
                                           _ANS35			.EQU                5
                                           _ANS34			.EQU                4
                                           _ANS33			.EQU                3
                                           _ANS32			.EQU                2
                                           _ANS31			.EQU                1
                                           _ANS30			.EQU                0
                                           
                                           ;  34H  OSC0CAL2   Bits-------------------------------------
                                           TCAL2			.EQU                2
                                           TCAL1			.EQU                1
                                           TCAL0			.EQU                0
                                           _TCAL2			.EQU                2
                                           _TCAL1			.EQU                1
                                           _TCAL0			.EQU                0
                                           
                                           ;  35H  PUR0   Bits-------------------------------------
                                           PUR07			.EQU                7
                                           PUR06			.EQU                6
                                           PUR05			.EQU                5
                                           PUR04			.EQU                4
                                           PUR03			.EQU                3
                                           PUR02			.EQU                2
                                           PUR01			.EQU                1
                                           PUR00			.EQU                0
                                           _PUR07			.EQU                7
                                           _PUR06			.EQU                6
                                           _PUR05			.EQU                5
                                           _PUR04			.EQU                4
                                           _PUR03			.EQU                3
                                           _PUR02			.EQU                2
                                           _PUR01			.EQU                1
                                           _PUR00			.EQU                0
                                           
                                           ;  36H  IOCL0   Bits-------------------------------------
                                           IOCL07			.EQU                7
                                           IOCL06			.EQU                6
                                           IOCL05			.EQU                5
                                           IOCL04			.EQU                4
                                           IOCL03			.EQU                3
                                           IOCL02			.EQU                2
                                           IOCL01			.EQU                1
                                           IOCL00			.EQU                0
                                           _IOCL07			.EQU                7
                                           _IOCL06			.EQU                6
                                           _IOCL05			.EQU                5
                                           _IOCL04			.EQU                4
                                           _IOCL03			.EQU                3
                                           _IOCL02			.EQU                2
                                           _IOCL01			.EQU                1
                                           _IOCL00			.EQU                0
                                           
                                           ;  3FH  ADCCTL1   Bits-------------------------------------
                                           ADCALEN			.EQU                7
                                           ADCS2			.EQU                6
                                           ADCS1			.EQU                5
                                           ADCS0			.EQU                4
                                           VCFG1			.EQU                3
                                           VCFG0			.EQU                2
                                           _ADCALEN		.EQU                7
                                           _ADCS2			.EQU                6
                                           _ADCS1			.EQU                5
                                           _ADCS0			.EQU                4
                                           _VCFG1			.EQU                3
                                           _VCFG0			.EQU                2
                                           
                                           ;  45H  P0LR   Bits-------------------------------------
                                           P0LR7			.EQU                7
                                           P0LR6			.EQU                6
                                           P0LR5			.EQU                5
                                           P0LR4			.EQU                4
                                           P0LR3			.EQU                3
                                           P0LR2			.EQU                2
                                           P0LR1			.EQU                1
                                           P0LR0			.EQU                0
                                           _P0LR7			.EQU                7
                                           _P0LR6			.EQU                6
                                           _P0LR5			.EQU                5
                                           _P0LR4			.EQU                4
                                           _P0LR3			.EQU                3
                                           _P0LR2			.EQU                2
                                           _P0LR1			.EQU                1
                                           _P0LR0			.EQU                0
                                           
                                           ;  46H  P2LR   Bits-------------------------------------
                                           P2LR7			.EQU                7
                                           P2LR6			.EQU                6
                                           P2LR5			.EQU                5
                                           P2LR4			.EQU                4
                                           P2LR3			.EQU                3
                                           P2LR2			.EQU                2
                                           P2LR1			.EQU                1
                                           P2LR0			.EQU                0
                                           _P2LR7			.EQU                7
                                           _P2LR6			.EQU                6
                                           _P2LR5			.EQU                5
                                           _P2LR4			.EQU                4
                                           _P2LR3			.EQU                3
                                           _P2LR2			.EQU                2
                                           _P2LR1			.EQU                1
                                           _P2LR0			.EQU                0
                                           
                                           ;  47H  P1LR   Bits-------------------------------------
                                           P1LR7			.EQU                7
                                           P1LR6			.EQU                6
                                           P1LR5			.EQU                5
                                           P1LR4			.EQU                4
                                           P1LR3			.EQU                3
                                           P1LR2			.EQU                2
                                           P1LR1			.EQU                1
                                           P1LR0			.EQU                0
                                           _P1LR7			.EQU                7
                                           _P1LR6			.EQU                6
                                           _P1LR5			.EQU                5
                                           _P1LR4			.EQU                4
                                           _P1LR3			.EQU                3
                                           _P1LR2			.EQU                2
                                           _P1LR1			.EQU                1
                                           _P1LR0			.EQU                0
                                           
                                           ;  48H  P3LR   Bits-------------------------------------
                                           P3LR7			.EQU                7
                                           P3LR6			.EQU                6
                                           P3LR5			.EQU                5
                                           P3LR4			.EQU                4
                                           P3LR3			.EQU                3
                                           P3LR2			.EQU                2
                                           P3LR1			.EQU                1
                                           P3LR0			.EQU                0
                                           _P3LR7			.EQU                7
                                           _P3LR6			.EQU                6
                                           _P3LR5			.EQU                5
                                           _P3LR4			.EQU                4
                                           _P3LR3			.EQU                3
                                           _P3LR2			.EQU                2
                                           _P3LR1			.EQU                1
                                           _P3LR0			.EQU                0
                                           
                                           ;  49H  TR3   Bits-------------------------------------
                                           TR37			.EQU                7
                                           TR36			.EQU                6
                                           TR35			.EQU                5
                                           TR34			.EQU                4
                                           TR33			.EQU                3
                                           TR32			.EQU                2
                                           TR31			.EQU                1
                                           TR30			.EQU                0
                                           _TR37			.EQU                7
                                           _TR36			.EQU                6
                                           _TR35			.EQU                5
                                           _TR34			.EQU                4
                                           _TR33			.EQU                3
                                           _TR32			.EQU                2
                                           _TR31			.EQU                1
                                           _TR30			.EQU                0
                                           
                                           ;  4AH  EIE3   Bits-------------------------------------
                                           T4IE			.EQU                7
                                           OSCFAILIE		.EQU                5
                                           CCP4IE			.EQU                4
                                           CCP3IE			.EQU                3
                                           P4IE			.EQU                1
                                           _T4IE			.EQU                7
                                           _OSCFAILIE		.EQU                5
                                           _CCP4IE			.EQU                4
                                           _CCP3IE			.EQU                3
                                           _P4IE			.EQU                1
                                           
                                           ;  4BH  EIF3   Bits-------------------------------------
                                           T4IF			.EQU                7
                                           OSCFAILIF		.EQU                5
                                           CCP4IF			.EQU                4
                                           CCP3IF			.EQU                3
                                           P4IF			.EQU                1
                                           _T4IF			.EQU                7
                                           _OSCFAILIF		.EQU                5
                                           _CCP4IF			.EQU                4
                                           _CCP3IF			.EQU                3
                                           _P4IF			.EQU                1
                                           
                                           ;  4EH  T3CTL   Bits-------------------------------------
                                           T3REN			.EQU                7
                                           T3BUZOE			.EQU                6
                                           T3CKS1			.EQU                5
                                           T3CKS0			.EQU                4
                                           T3CS1			.EQU                2
                                           T3CS0			.EQU                1
                                           T3ON			.EQU                0
                                           _T3REN			.EQU                7
                                           _T3BUZOE		.EQU                6
                                           _T3CKS1			.EQU                5
                                           _T3CKS0			.EQU                4
                                           _T3CS1			.EQU                2
                                           _T3CS0			.EQU                1
                                           _T3ON			.EQU                0
                                           
                                           ;  57H  PWM5CTL0   Bits-------------------------------------
                                           P5CH1MOD1		.EQU                7
                                           P5CH1MOD0		.EQU                6
                                           P5CH3MOD		.EQU                5
                                           P5CH2MOD		.EQU                4
                                           P5MOD3			.EQU                3
                                           P5MOD2			.EQU                2
                                           P5MOD1			.EQU                1
                                           P5MOD0			.EQU                0
                                           _P5CH1MOD1		.EQU                7
                                           _P5CH1MOD0		.EQU                6
                                           _P5CH3MOD		.EQU                5
                                           _P5CH2MOD		.EQU                4
                                           _P5MOD3			.EQU                3
                                           _P5MOD2			.EQU                2
                                           _P5MOD1			.EQU                1
                                           _P5MOD0			.EQU                0
                                           
                                           ;  58H  ADCINTCTL   Bits-------------------------------------
                                           T2CCR1ON		.EQU                7
                                           INTCTL1			.EQU                1
                                           INTCTL0			.EQU                0
                                           _T2CCR1ON		.EQU                7
                                           _INTCTL1		.EQU                1
                                           _INTCTL0		.EQU                0
                                           
                                           ;  5BH  PWM5CTL1   Bits-------------------------------------
                                           P5RSEN			.EQU                7
                                           P5DC6			.EQU                6
                                           P5DC5			.EQU                5
                                           P5DC4			.EQU                4
                                           P5DC3			.EQU                3
                                           P5DC2			.EQU                2
                                           P5DC1			.EQU                1
                                           P5DC0			.EQU                0
                                           _P5RSEN			.EQU                7
                                           _P5DC6			.EQU                6
                                           _P5DC5			.EQU                5
                                           _P5DC4			.EQU                4
                                           _P5DC3			.EQU                3
                                           _P5DC2			.EQU                2
                                           _P5DC1			.EQU                1
                                           _P5DC0			.EQU                0
                                           
                                           ;  5CH  P5ASCTL0   Bits-------------------------------------
                                           P5ASE			.EQU                7
                                           P5ASS2			.EQU                6
                                           P5ASS1			.EQU                5
                                           P5ASS0			.EQU                4
                                           P5SSAC1			.EQU                3
                                           P5SSAC0			.EQU                2
                                           P5SSBD1			.EQU                1
                                           P5SSBD0			.EQU                0
                                           _P5ASE			.EQU                7
                                           _P5ASS2			.EQU                6
                                           _P5ASS1			.EQU                5
                                           _P5ASS0			.EQU                4
                                           _P5SSAC1		.EQU                3
                                           _P5SSAC0		.EQU                2
                                           _P5SSBD1		.EQU                1
                                           _P5SSBD0		.EQU                0
                                           
                                           ;  5DH  PSTRCTL0   Bits-------------------------------------
                                           STRSYNC			.EQU                4
                                           STREND			.EQU                3
                                           STRENC			.EQU                2
                                           STRENB			.EQU                1
                                           STRENA			.EQU                0
                                           _STRSYNC		.EQU                4
                                           _STREND			.EQU                3
                                           _STRENC			.EQU                2
                                           _STRENB			.EQU                1
                                           _STRENA			.EQU                0
                                           
                                           ;  60H  PUR1   Bits-------------------------------------
                                           PUR17			.EQU                7
                                           PUR16			.EQU                6
                                           PUR15			.EQU                5
                                           PUR14			.EQU                4
                                           PUR13			.EQU                3
                                           PUR12			.EQU                2
                                           PUR11			.EQU                1
                                           PUR10			.EQU                0
                                           _PUR17			.EQU                7
                                           _PUR16			.EQU                6
                                           _PUR15			.EQU                5
                                           _PUR14			.EQU                4
                                           _PUR13			.EQU                3
                                           _PUR12			.EQU                2
                                           _PUR11			.EQU                1
                                           _PUR10			.EQU                0
                                           
                                           ;  61H  PUR2   Bits-------------------------------------
                                           PUR27			.EQU                7
                                           PUR26			.EQU                6
                                           PUR25			.EQU                5
                                           PUR24			.EQU                4
                                           PUR23			.EQU                3
                                           PUR22			.EQU                2
                                           PUR21			.EQU                1
                                           PUR20			.EQU                0
                                           _PUR27			.EQU                7
                                           _PUR26			.EQU                6
                                           _PUR25			.EQU                5
                                           _PUR24			.EQU                4
                                           _PUR23			.EQU                3
                                           _PUR22			.EQU                2
                                           _PUR21			.EQU                1
                                           _PUR20			.EQU                0
                                           
                                           ;  62H  TMRBUZ   Bits-------------------------------------
                                           T1H_BUZEN		.EQU                1
                                           T1L_BUZEN		.EQU                0
                                           _T1H_BUZEN		.EQU                1
                                           _T1L_BUZEN		.EQU                0
                                           
                                           ;  63H  ADCCTL2   Bits-------------------------------------
                                           ADCHS6			.EQU                6
                                           ADCHS5			.EQU                5
                                           ADCHS4			.EQU                4
                                           ADCHS3			.EQU                3
                                           ADCHS2			.EQU                2
                                           ADCHS1			.EQU                1
                                           ADCHS0			.EQU                0
                                           _ADCHS6			.EQU                6
                                           _ADCHS5			.EQU                5
                                           _ADCHS4			.EQU                4
                                           _ADCHS3			.EQU                3
                                           _ADCHS2			.EQU                2
                                           _ADCHS1			.EQU                1
                                           _ADCHS0			.EQU                0
                                           
                                           ;  67H  INTEDGCTL   Bits-------------------------------------
                                           INT2SE			.EQU                7
                                           INT1SE			.EQU                6
                                           T1CLKSE			.EQU                0
                                           _INT2SE			.EQU                7
                                           _INT1SE			.EQU                6
                                           _T1CLKSE		.EQU                0
                                           
                                           ;  6BH  IOCL4   Bits-------------------------------------
                                           IOCL47			.EQU                7
                                           IOCL46			.EQU                6
                                           IOCL45			.EQU                5
                                           IOCL44			.EQU                4
                                           IOCL43			.EQU                3
                                           IOCL42			.EQU                2
                                           IOCL41			.EQU                1
                                           IOCL40			.EQU                0
                                           _IOCL47			.EQU                7
                                           _IOCL46			.EQU                6
                                           _IOCL45			.EQU                5
                                           _IOCL44			.EQU                4
                                           _IOCL43			.EQU                3
                                           _IOCL42			.EQU                2
                                           _IOCL41			.EQU                1
                                           _IOCL40			.EQU                0
                                           
                                           ;  6CH  PUR3   Bits-------------------------------------
                                           PUR37			.EQU                7
                                           PUR36			.EQU                6
                                           PUR35			.EQU                5
                                           PUR34			.EQU                4
                                           PUR33			.EQU                3
                                           PUR32			.EQU                2
                                           PUR31			.EQU                1
                                           PUR30			.EQU                0
                                           _PUR37			.EQU                7
                                           _PUR36			.EQU                6
                                           _PUR35			.EQU                5
                                           _PUR34			.EQU                4
                                           _PUR33			.EQU                3
                                           _PUR32			.EQU                2
                                           _PUR31			.EQU                1
                                           _PUR30			.EQU                0
                                           
                                           ;  109H  CCP4CTL   Bits-------------------------------------
                                           CCP4OE			.EQU                4
                                           CCP4MOD3		.EQU                3
                                           CCP4MOD2		.EQU                2
                                           CCP4MOD1		.EQU                1
                                           CCP4MOD0		.EQU                0
                                           _CCP4OE			.EQU                4
                                           _CCP4MOD3		.EQU                3
                                           _CCP4MOD2		.EQU                2
                                           _CCP4MOD1		.EQU                1
                                           _CCP4MOD0		.EQU                0
                                           
                                           ;  10EH  PWM5OC   Bits-------------------------------------
                                           OCA3			.EQU                5
                                           OCB3			.EQU                4
                                           OCA2			.EQU                3
                                           OCB2			.EQU                2
                                           OCA			.EQU                1
                                           OCB			.EQU                0
                                           _OCA3			.EQU                5
                                           _OCB3			.EQU                4
                                           _OCA2			.EQU                3
                                           _OCB2			.EQU                2
                                           _OCA			.EQU                1
                                           _OCB			.EQU                0
                                           
                                           ;  10FH  T2CTL1   Bits-------------------------------------
                                           T2MOD1			.EQU                7
                                           T2MOD0			.EQU                6
                                           T2OFS1			.EQU                5
                                           T2OFS0			.EQU                4
                                           T2TRIGEN		.EQU                3
                                           T2DIR			.EQU                0
                                           _T2MOD1			.EQU                7
                                           _T2MOD0			.EQU                6
                                           _T2OFS1			.EQU                5
                                           _T2OFS0			.EQU                4
                                           _T2TRIGEN		.EQU                3
                                           _T2DIR			.EQU                0
                                           
                                           ;  119H  PWM5FC   Bits-------------------------------------
                                           FCA3			.EQU                5
                                           FCB3			.EQU                4
                                           FCA2			.EQU                3
                                           FCB2			.EQU                2
                                           FCA			.EQU                1
                                           FCB			.EQU                0
                                           _FCA3			.EQU                5
                                           _FCB3			.EQU                4
                                           _FCA2			.EQU                3
                                           _FCB2			.EQU                2
                                           _FCA			.EQU                1
                                           _FCB			.EQU                0
                                           
                                           ;  11AH  P5ASCTL1   Bits-------------------------------------
                                           P5SSA31			.EQU                7
                                           P5SSA30			.EQU                6
                                           P5SSB31			.EQU                5
                                           P5SSB30			.EQU                4
                                           P5SSA21			.EQU                3
                                           P5SSA20			.EQU                2
                                           P5SSB21			.EQU                1
                                           P5SSB20			.EQU                0
                                           _P5SSA31		.EQU                7
                                           _P5SSA30		.EQU                6
                                           _P5SSB31		.EQU                5
                                           _P5SSB30		.EQU                4
                                           _P5SSA21		.EQU                3
                                           _P5SSA20		.EQU                2
                                           _P5SSB21		.EQU                1
                                           _P5SSB20		.EQU                0
                                           
                                           ;  11BH  PSTRCTL1   Bits-------------------------------------
                                           STRENA3			.EQU                3
                                           STRENB3			.EQU                2
                                           STRENA2			.EQU                1
                                           STRENB2			.EQU                0
                                           _STRENA3		.EQU                3
                                           _STRENB3		.EQU                2
                                           _STRENA2		.EQU                1
                                           _STRENB2		.EQU                0
                                           
                                           ;  11CH  PWM5CTL2   Bits-------------------------------------
                                           PFUSES			.EQU                5
                                           UDEVT1			.EQU                2
                                           UDEVT0			.EQU                1
                                           UDEN			.EQU                0
                                           _PFUSES			.EQU                5
                                           _UDEVT1			.EQU                2
                                           _UDEVT0			.EQU                1
                                           _UDEN			.EQU                0
                                           
                                           ;  11DH  PWM5PC   Bits-------------------------------------
                                           PCA3			.EQU                5
                                           PCB3			.EQU                4
                                           PCA2			.EQU                3
                                           PCB2			.EQU                2
                                           PCA			.EQU                1
                                           PCB			.EQU                0
                                           _PCA3			.EQU                5
                                           _PCB3			.EQU                4
                                           _PCA2			.EQU                3
                                           _PCB2			.EQU                2
                                           _PCA			.EQU                1
                                           _PCB			.EQU                0
                                           
                                           ;  120H  RSCTL1   Bits-------------------------------------
                                           SPEN1			.EQU                7
                                           R1X9			.EQU                6
                                           SRXEN1			.EQU                5
                                           CRXEN1			.EQU                4
                                           ADREN1			.EQU                3
                                           FRER1			.EQU                2
                                           OVFER1			.EQU                1
                                           RX9D1			.EQU                0
                                           _SPEN1			.EQU                7
                                           _R1X9			.EQU                6
                                           _SRXEN1			.EQU                5
                                           _CRXEN1			.EQU                4
                                           _ADREN1			.EQU                3
                                           _FRER1			.EQU                2
                                           _OVFER1			.EQU                1
                                           _RX9D1			.EQU                0
                                           
                                           ;  123H  BRCTL1   Bits-------------------------------------
                                           ABRDOVF1		.EQU                7
                                           RCIDLF1			.EQU                6
                                           SCKPS1			.EQU                5
                                           B1RG16			.EQU                4
                                           BR1CKS1			.EQU                3
                                           BR1CKS0			.EQU                2
                                           WUEN1			.EQU                1
                                           ABRDEN1			.EQU                0
                                           _ABRDOVF1		.EQU                7
                                           _RCIDLF1		.EQU                6
                                           _SCKPS1			.EQU                5
                                           _B1RG16			.EQU                4
                                           _BR1CKS1		.EQU                3
                                           _BR1CKS0		.EQU                2
                                           _WUEN1			.EQU                1
                                           _ABRDEN1		.EQU                0
                                           
                                           ;  124H  TSCTL1   Bits-------------------------------------
                                           CSRS1			.EQU                7
                                           T1X9			.EQU                6
                                           TXEN1			.EQU                5
                                           SYNC1			.EQU                4
                                           SENDB1			.EQU                3
                                           HBRG1			.EQU                2
                                           TXSRS1			.EQU                1
                                           TX9D1			.EQU                0
                                           _CSRS1			.EQU                7
                                           _T1X9			.EQU                6
                                           _TXEN1			.EQU                5
                                           _SYNC1			.EQU                4
                                           _SENDB1			.EQU                3
                                           _HBRG1			.EQU                2
                                           _TXSRS1			.EQU                1
                                           _TX9D1			.EQU                0
                                           
                                           ;  127H  USLPEN1   Bits-------------------------------------
                                           SLPEN1			.EQU                7
                                           _SLPEN1			.EQU                7
                                           
                                           ;  128H  SSCICTL0   Bits-------------------------------------
                                           SSCIWCFL		.EQU                7
                                           SSCIOV			.EQU                6
                                           SSCIEN			.EQU                5
                                           SSCICKP			.EQU                4
                                           SSCIMOD3		.EQU                3
                                           SSCIMOD2		.EQU                2
                                           SSCIMOD1		.EQU                1
                                           SSCIMOD0		.EQU                0
                                           _SSCIWCFL		.EQU                7
                                           _SSCIOV			.EQU                6
                                           _SSCIEN			.EQU                5
                                           _SSCICKP		.EQU                4
                                           _SSCIMOD3		.EQU                3
                                           _SSCIMOD2		.EQU                2
                                           _SSCIMOD1		.EQU                1
                                           _SSCIMOD0		.EQU                0
                                           
                                           ;  12AH  SSCICTL1   Bits-------------------------------------
                                           SSCICALLEN		.EQU                7
                                           SSCIACKSTA		.EQU                6
                                           SSCIACKDAT		.EQU                5
                                           SSCIACKEN		.EQU                4
                                           SSCIRCEN		.EQU                3
                                           STOPEN			.EQU                2
                                           RESTARTEN		.EQU                1
                                           STARTEN			.EQU                0
                                           _SSCICALLEN		.EQU                7
                                           _SSCIACKSTA		.EQU                6
                                           _SSCIACKDAT		.EQU                5
                                           _SSCIACKEN		.EQU                4
                                           _SSCIRCEN		.EQU                3
                                           _STOPEN			.EQU                2
                                           _RESTARTEN		.EQU                1
                                           _STARTEN		.EQU                0
                                           
                                           ;  12BH  SSCISTA   Bits-------------------------------------
                                           SAMPLE			.EQU                7
                                           CKEGE			.EQU                6
                                           SSCIDA			.EQU                5
                                           SSCISTOP		.EQU                4
                                           SSCISTART		.EQU                3
                                           SSCIRW			.EQU                2
                                           SSCIUA			.EQU                1
                                           SSCIBUF			.EQU                0
                                           _SAMPLE			.EQU                7
                                           _CKEGE			.EQU                6
                                           _SSCIDA			.EQU                5
                                           _SSCISTOP		.EQU                4
                                           _SSCISTART		.EQU                3
                                           _SSCIRW			.EQU                2
                                           _SSCIUA			.EQU                1
                                           _SSCIBUF		.EQU                0
                                           
                                           ;  12EH  SSCIMSK   Bits-------------------------------------
                                           SSCIMSK7		.EQU                7
                                           SSCIMSK6		.EQU                6
                                           SSCIMSK5		.EQU                5
                                           SSCIMSK4		.EQU                4
                                           SSCIMSK3		.EQU                3
                                           SSCIMSK2		.EQU                2
                                           SSCIMSK1		.EQU                1
                                           SSCIMSK0		.EQU                0
                                           _SSCIMSK7		.EQU                7
                                           _SSCIMSK6		.EQU                6
                                           _SSCIMSK5		.EQU                5
                                           _SSCIMSK4		.EQU                4
                                           _SSCIMSK3		.EQU                3
                                           _SSCIMSK2		.EQU                2
                                           _SSCIMSK1		.EQU                1
                                           _SSCIMSK0		.EQU                0
                                           
                                           ;  12FH  WDTPS   Bits-------------------------------------
                                           WDTPS3			.EQU                3
                                           WDTPS2			.EQU                2
                                           WDTPS1			.EQU                1
                                           WDTPS0			.EQU                0
                                           _WDTPS3			.EQU                3
                                           _WDTPS2			.EQU                2
                                           _WDTPS1			.EQU                1
                                           _WDTPS0			.EQU                0
                                           
                                           ;  134H  MULCTL   Bits-------------------------------------
                                           MULEN			.EQU                1
                                           MULIF			.EQU                0
                                           _MULEN			.EQU                1
                                           _MULIF			.EQU                0
                                           
                                           ;  139H  DIVCTL   Bits-------------------------------------
                                           DIVOEN			.EQU                1
                                           DIVEN			.EQU                0
                                           _DIVOEN			.EQU                1
                                           _DIVEN			.EQU                0
                                           
                                           ;  140H  LEDCTL   Bits-------------------------------------
                                           LEDEN			.EQU                7
                                           COMEN2			.EQU                4
                                           COMEN1			.EQU                3
                                           COMEN0			.EQU                2
                                           PNS1			.EQU                1
                                           PNS0			.EQU                0
                                           _LEDEN			.EQU                7
                                           _COMEN2			.EQU                4
                                           _COMEN1			.EQU                3
                                           _COMEN0			.EQU                2
                                           _PNS1			.EQU                1
                                           _PNS0			.EQU                0
                                           
                                           ;  141H  LEDPRE   Bits-------------------------------------
                                           LEDCKS13		.EQU                7
                                           LEDCKS12		.EQU                6
                                           LEDCKS11		.EQU                5
                                           LEDCKS10		.EQU                4
                                           LEDCKS03		.EQU                3
                                           LEDCKS02		.EQU                2
                                           LEDCKS01		.EQU                1
                                           LEDCKS00		.EQU                0
                                           _LEDCKS13		.EQU                7
                                           _LEDCKS12		.EQU                6
                                           _LEDCKS11		.EQU                5
                                           _LEDCKS10		.EQU                4
                                           _LEDCKS03		.EQU                3
                                           _LEDCKS02		.EQU                2
                                           _LEDCKS01		.EQU                1
                                           _LEDCKS00		.EQU                0
                                           
                                           ;  142H  LEDDATA0   Bits-------------------------------------
                                           DAT07			.EQU                7
                                           DAT06			.EQU                6
                                           DAT05			.EQU                5
                                           DAT04			.EQU                4
                                           DAT03			.EQU                3
                                           DAT02			.EQU                2
                                           DAT01			.EQU                1
                                           DAT00			.EQU                0
                                           _DAT07			.EQU                7
                                           _DAT06			.EQU                6
                                           _DAT05			.EQU                5
                                           _DAT04			.EQU                4
                                           _DAT03			.EQU                3
                                           _DAT02			.EQU                2
                                           _DAT01			.EQU                1
                                           _DAT00			.EQU                0
                                           
                                           ;  143H  LEDDATA1   Bits-------------------------------------
                                           DAT17			.EQU                7
                                           DAT16			.EQU                6
                                           DAT15			.EQU                5
                                           DAT14			.EQU                4
                                           DAT13			.EQU                3
                                           DAT12			.EQU                2
                                           DAT11			.EQU                1
                                           DAT10			.EQU                0
                                           _DAT17			.EQU                7
                                           _DAT16			.EQU                6
                                           _DAT15			.EQU                5
                                           _DAT14			.EQU                4
                                           _DAT13			.EQU                3
                                           _DAT12			.EQU                2
                                           _DAT11			.EQU                1
                                           _DAT10			.EQU                0
                                           
                                           ;  144H  LEDDATA2   Bits-------------------------------------
                                           DAT27			.EQU                7
                                           DAT26			.EQU                6
                                           DAT25			.EQU                5
                                           DAT24			.EQU                4
                                           DAT23			.EQU                3
                                           DAT22			.EQU                2
                                           DAT21			.EQU                1
                                           DAT20			.EQU                0
                                           _DAT27			.EQU                7
                                           _DAT26			.EQU                6
                                           _DAT25			.EQU                5
                                           _DAT24			.EQU                4
                                           _DAT23			.EQU                3
                                           _DAT22			.EQU                2
                                           _DAT21			.EQU                1
                                           _DAT20			.EQU                0
                                           
                                           ;  145H  LEDDATA3   Bits-------------------------------------
                                           DAT37			.EQU                7
                                           DAT36			.EQU                6
                                           DAT35			.EQU                5
                                           DAT34			.EQU                4
                                           DAT33			.EQU                3
                                           DAT32			.EQU                2
                                           DAT31			.EQU                1
                                           DAT30			.EQU                0
                                           _DAT37			.EQU                7
                                           _DAT36			.EQU                6
                                           _DAT35			.EQU                5
                                           _DAT34			.EQU                4
                                           _DAT33			.EQU                3
                                           _DAT32			.EQU                2
                                           _DAT31			.EQU                1
                                           _DAT30			.EQU                0
                                           
                                           ;  146H  LEDDATA4   Bits-------------------------------------
                                           DAT47			.EQU                7
                                           DAT46			.EQU                6
                                           DAT45			.EQU                5
                                           DAT44			.EQU                4
                                           DAT43			.EQU                3
                                           DAT42			.EQU                2
                                           DAT41			.EQU                1
                                           DAT40			.EQU                0
                                           _DAT47			.EQU                7
                                           _DAT46			.EQU                6
                                           _DAT45			.EQU                5
                                           _DAT44			.EQU                4
                                           _DAT43			.EQU                3
                                           _DAT42			.EQU                2
                                           _DAT41			.EQU                1
                                           _DAT40			.EQU                0
                                           
                                           ;  147H  LEDDATA5   Bits-------------------------------------
                                           DAT57			.EQU                7
                                           DAT56			.EQU                6
                                           DAT55			.EQU                5
                                           DAT54			.EQU                4
                                           DAT53			.EQU                3
                                           DAT52			.EQU                2
                                           DAT51			.EQU                1
                                           DAT50			.EQU                0
                                           _DAT57			.EQU                7
                                           _DAT56			.EQU                6
                                           _DAT55			.EQU                5
                                           _DAT54			.EQU                4
                                           _DAT53			.EQU                3
                                           _DAT52			.EQU                2
                                           _DAT51			.EQU                1
                                           _DAT50			.EQU                0
                                           
                                           ;  148H  LEDDATA6   Bits-------------------------------------
                                           DAT67			.EQU                7
                                           DAT66			.EQU                6
                                           DAT65			.EQU                5
                                           DAT64			.EQU                4
                                           DAT63			.EQU                3
                                           DAT62			.EQU                2
                                           DAT61			.EQU                1
                                           DAT60			.EQU                0
                                           _DAT67			.EQU                7
                                           _DAT66			.EQU                6
                                           _DAT65			.EQU                5
                                           _DAT64			.EQU                4
                                           _DAT63			.EQU                3
                                           _DAT62			.EQU                2
                                           _DAT61			.EQU                1
                                           _DAT60			.EQU                0
                                           
                                           ;  149H  LEDDATA7   Bits-------------------------------------
                                           DAT77			.EQU                7
                                           DAT76			.EQU                6
                                           DAT75			.EQU                5
                                           DAT74			.EQU                4
                                           DAT73			.EQU                3
                                           DAT72			.EQU                2
                                           DAT71			.EQU                1
                                           DAT70			.EQU                0
                                           _DAT77			.EQU                7
                                           _DAT76			.EQU                6
                                           _DAT75			.EQU                5
                                           _DAT74			.EQU                4
                                           _DAT73			.EQU                3
                                           _DAT72			.EQU                2
                                           _DAT71			.EQU                1
                                           _DAT70			.EQU                0
                                           
                                           ;  14AH  LEDDATA8   Bits-------------------------------------
                                           DAT87			.EQU                7
                                           DAT86			.EQU                6
                                           DAT85			.EQU                5
                                           DAT84			.EQU                4
                                           DAT83			.EQU                3
                                           DAT82			.EQU                2
                                           DAT81			.EQU                1
                                           DAT80			.EQU                0
                                           _DAT87			.EQU                7
                                           _DAT86			.EQU                6
                                           _DAT85			.EQU                5
                                           _DAT84			.EQU                4
                                           _DAT83			.EQU                3
                                           _DAT82			.EQU                2
                                           _DAT81			.EQU                1
                                           _DAT80			.EQU                0
                                           
                                           ;  14BH  LEDDATA9   Bits-------------------------------------
                                           DAT97			.EQU                7
                                           DAT96			.EQU                6
                                           DAT95			.EQU                5
                                           DAT94			.EQU                4
                                           DAT93			.EQU                3
                                           DAT92			.EQU                2
                                           DAT91			.EQU                1
                                           DAT90			.EQU                0
                                           _DAT97			.EQU                7
                                           _DAT96			.EQU                6
                                           _DAT95			.EQU                5
                                           _DAT94			.EQU                4
                                           _DAT93			.EQU                3
                                           _DAT92			.EQU                2
                                           _DAT91			.EQU                1
                                           _DAT90			.EQU                0
                                           
                                           ;  14CH  LEDDATAA   Bits-------------------------------------
                                           DATA7			.EQU                7
                                           DATA6			.EQU                6
                                           DATA5			.EQU                5
                                           DATA4			.EQU                4
                                           DATA3			.EQU                3
                                           DATA2			.EQU                2
                                           DATA1			.EQU                1
                                           DATA0			.EQU                0
                                           _DATA7			.EQU                7
                                           _DATA6			.EQU                6
                                           _DATA5			.EQU                5
                                           _DATA4			.EQU                4
                                           _DATA3			.EQU                3
                                           _DATA2			.EQU                2
                                           _DATA1			.EQU                1
                                           _DATA0			.EQU                0
                                           
                                           ;  14DH  LEDDATAB   Bits-------------------------------------
                                           DATB7			.EQU                7
                                           DATB6			.EQU                6
                                           DATB5			.EQU                5
                                           DATB4			.EQU                4
                                           DATB3			.EQU                3
                                           DATB2			.EQU                2
                                           DATB1			.EQU                1
                                           DATB0			.EQU                0
                                           _DATB7			.EQU                7
                                           _DATB6			.EQU                6
                                           _DATB5			.EQU                5
                                           _DATB4			.EQU                4
                                           _DATB3			.EQU                3
                                           _DATB2			.EQU                2
                                           _DATB1			.EQU                1
                                           _DATB0			.EQU                0
                                           
                                           ;  14EH  LEDDATAC   Bits-------------------------------------
                                           DATC7			.EQU                7
                                           DATC6			.EQU                6
                                           DATC5			.EQU                5
                                           DATC4			.EQU                4
                                           DATC3			.EQU                3
                                           DATC2			.EQU                2
                                           DATC1			.EQU                1
                                           DATC0			.EQU                0
                                           _DATC7			.EQU                7
                                           _DATC6			.EQU                6
                                           _DATC5			.EQU                5
                                           _DATC4			.EQU                4
                                           _DATC3			.EQU                3
                                           _DATC2			.EQU                2
                                           _DATC1			.EQU                1
                                           _DATC0			.EQU                0
                                           
                                           ;  14FH  LEDDATAD   Bits-------------------------------------
                                           DATD7			.EQU                7
                                           DATD6			.EQU                6
                                           DATD5			.EQU                5
                                           DATD4			.EQU                4
                                           DATD3			.EQU                3
                                           DATD2			.EQU                2
                                           DATD1			.EQU                1
                                           DATD0			.EQU                0
                                           _DATD7			.EQU                7
                                           _DATD6			.EQU                6
                                           _DATD5			.EQU                5
                                           _DATD4			.EQU                4
                                           _DATD3			.EQU                3
                                           _DATD2			.EQU                2
                                           _DATD1			.EQU                1
                                           _DATD0			.EQU                0
                                           
                                           ;  150H  UPINSET1   Bits-------------------------------------
                                           USLM1			.EQU                7
                                           UPSEL1			.EQU                6
                                           _USLM1			.EQU                7
                                           _UPSEL1			.EQU                6
                                           
                                           ;  151H  LPRCCTL   Bits-------------------------------------
                                           LPRC2			.EQU                2
                                           LPRC1			.EQU                1
                                           LPRC0			.EQU                0
                                           _LPRC2			.EQU                2
                                           _LPRC1			.EQU                1
                                           _LPRC0			.EQU                0
                                           
                                           ;  154H  PCAL   Bits-------------------------------------
                                           PCAL5			.EQU                5
                                           PCAL4			.EQU                4
                                           PCAL3			.EQU                3
                                           PCAL2			.EQU                2
                                           PCAL1			.EQU                1
                                           PCAL0			.EQU                0
                                           _PCAL5			.EQU                5
                                           _PCAL4			.EQU                4
                                           _PCAL3			.EQU                3
                                           _PCAL2			.EQU                2
                                           _PCAL1			.EQU                1
                                           _PCAL0			.EQU                0
                                           
                                           ;  155H  LEDDATAE   Bits-------------------------------------
                                           DATE7			.EQU                7
                                           DATE6			.EQU                6
                                           DATE5			.EQU                5
                                           DATE4			.EQU                4
                                           DATE3			.EQU                3
                                           DATE2			.EQU                2
                                           DATE1			.EQU                1
                                           DATE0			.EQU                0
                                           _DATE7			.EQU                7
                                           _DATE6			.EQU                6
                                           _DATE5			.EQU                5
                                           _DATE4			.EQU                4
                                           _DATE3			.EQU                3
                                           _DATE2			.EQU                2
                                           _DATE1			.EQU                1
                                           _DATE0			.EQU                0
                                           
                                           ;  156H  LEDDATAF   Bits-------------------------------------
                                           DATF7			.EQU                7
                                           DATF6			.EQU                6
                                           DATF5			.EQU                5
                                           DATF4			.EQU                4
                                           DATF3			.EQU                3
                                           DATF2			.EQU                2
                                           DATF1			.EQU                1
                                           DATF0			.EQU                0
                                           _DATF7			.EQU                7
                                           _DATF6			.EQU                6
                                           _DATF5			.EQU                5
                                           _DATF4			.EQU                4
                                           _DATF3			.EQU                3
                                           _DATF2			.EQU                2
                                           _DATF1			.EQU                1
                                           _DATF0			.EQU                0
                                           
                                           ;  157H  LEDCTL2   Bits-------------------------------------
                                           LEDSEGEN16		.EQU                2
                                           LEDSEGEN12		.EQU                1
                                           LEDSEGEN8		.EQU                0
                                           _LEDSEGEN16		.EQU                2
                                           _LEDSEGEN12		.EQU                1
                                           _LEDSEGEN8		.EQU                0
                                           
                                           ;  158H  LEDOMS   Bits-------------------------------------
                                           LEDOM7			.EQU                7
                                           LEDOM6			.EQU                6
                                           LEDOM5			.EQU                5
                                           LEDOM4			.EQU                4
                                           LEDOM3			.EQU                3
                                           LEDOM2			.EQU                2
                                           LEDOM1			.EQU                1
                                           LEDOM0			.EQU                0
                                           _LEDOM7			.EQU                7
                                           _LEDOM6			.EQU                6
                                           _LEDOM5			.EQU                5
                                           _LEDOM4			.EQU                4
                                           _LEDOM3			.EQU                3
                                           _LEDOM2			.EQU                2
                                           _LEDOM1			.EQU                1
                                           _LEDOM0			.EQU                0
                                           
                                           ;  15CH  LEDLUM   Bits-------------------------------------
                                           LEDBR			.EQU                7
                                           LEDIOS			.EQU                6
                                           ODEN			.EQU                5
                                           ODSET			.EQU                4
                                           FRAMEF			.EQU                3
                                           LUM2			.EQU                2
                                           LUM1			.EQU                1
                                           LUM0			.EQU                0
                                           _LEDBR			.EQU                7
                                           _LEDIOS			.EQU                6
                                           _ODEN			.EQU                5
                                           _ODSET			.EQU                4
                                           _FRAMEF			.EQU                3
                                           _LUM2			.EQU                2
                                           _LUM1			.EQU                1
                                           _LUM0			.EQU                0
                                           
                                           ;  164H  T4CTL   Bits-------------------------------------
                                           T4REN			.EQU                7
                                           T4BUZOE			.EQU                6
                                           T4CKS1			.EQU                5
                                           T4CKS0			.EQU                4
                                           T4CS1			.EQU                2
                                           T4CS0			.EQU                1
                                           T4ON			.EQU                0
                                           _T4REN			.EQU                7
                                           _T4BUZOE		.EQU                6
                                           _T4CKS1			.EQU                5
                                           _T4CKS0			.EQU                4
                                           _T4CS1			.EQU                2
                                           _T4CS0			.EQU                1
                                           _T4ON			.EQU                0
                                           
                                           ;  206H  ANS4   Bits-------------------------------------
                                           ANS47			.EQU                7
                                           ANS46			.EQU                6
                                           ANS45			.EQU                5
                                           ANS44			.EQU                4
                                           ANS43			.EQU                3
                                           ANS42			.EQU                2
                                           ANS41			.EQU                1
                                           ANS40			.EQU                0
                                           _ANS47			.EQU                7
                                           _ANS46			.EQU                6
                                           _ANS45			.EQU                5
                                           _ANS44			.EQU                4
                                           _ANS43			.EQU                3
                                           _ANS42			.EQU                2
                                           _ANS41			.EQU                1
                                           _ANS40			.EQU                0
                                           
                                           ;  207H  ANS5   Bits-------------------------------------
                                           ANS57			.EQU                7
                                           ANS56			.EQU                6
                                           ANS55			.EQU                5
                                           ANS54			.EQU                4
                                           ANS53			.EQU                3
                                           ANS52			.EQU                2
                                           ANS51			.EQU                1
                                           ANS50			.EQU                0
                                           _ANS57			.EQU                7
                                           _ANS56			.EQU                6
                                           _ANS55			.EQU                5
                                           _ANS54			.EQU                4
                                           _ANS53			.EQU                3
                                           _ANS52			.EQU                2
                                           _ANS51			.EQU                1
                                           _ANS50			.EQU                0
                                           
                                           ;  20CH  P4   Bits-------------------------------------
                                           P47			.EQU                7
                                           P46			.EQU                6
                                           P45			.EQU                5
                                           P44			.EQU                4
                                           P43			.EQU                3
                                           P42			.EQU                2
                                           P41			.EQU                1
                                           P40			.EQU                0
                                           _P47			.EQU                7
                                           _P46			.EQU                6
                                           _P45			.EQU                5
                                           _P44			.EQU                4
                                           _P43			.EQU                3
                                           _P42			.EQU                2
                                           _P41			.EQU                1
                                           _P40			.EQU                0
                                           
                                           ;  20DH  P4LR   Bits-------------------------------------
                                           P4LR7			.EQU                7
                                           P4LR6			.EQU                6
                                           P4LR5			.EQU                5
                                           P4LR4			.EQU                4
                                           P4LR3			.EQU                3
                                           P4LR2			.EQU                2
                                           P4LR1			.EQU                1
                                           P4LR0			.EQU                0
                                           _P4LR7			.EQU                7
                                           _P4LR6			.EQU                6
                                           _P4LR5			.EQU                5
                                           _P4LR4			.EQU                4
                                           _P4LR3			.EQU                3
                                           _P4LR2			.EQU                2
                                           _P4LR1			.EQU                1
                                           _P4LR0			.EQU                0
                                           
                                           ;  20EH  TR4   Bits-------------------------------------
                                           TR47			.EQU                7
                                           TR46			.EQU                6
                                           TR45			.EQU                5
                                           TR44			.EQU                4
                                           TR43			.EQU                3
                                           TR42			.EQU                2
                                           TR41			.EQU                1
                                           TR40			.EQU                0
                                           _TR47			.EQU                7
                                           _TR46			.EQU                6
                                           _TR45			.EQU                5
                                           _TR44			.EQU                4
                                           _TR43			.EQU                3
                                           _TR42			.EQU                2
                                           _TR41			.EQU                1
                                           _TR40			.EQU                0
                                           
                                           ;  20FH  PUR4   Bits-------------------------------------
                                           PUR47			.EQU                7
                                           PUR46			.EQU                6
                                           PUR45			.EQU                5
                                           PUR44			.EQU                4
                                           PUR43			.EQU                3
                                           PUR42			.EQU                2
                                           PUR41			.EQU                1
                                           PUR40			.EQU                0
                                           _PUR47			.EQU                7
                                           _PUR46			.EQU                6
                                           _PUR45			.EQU                5
                                           _PUR44			.EQU                4
                                           _PUR43			.EQU                3
                                           _PUR42			.EQU                2
                                           _PUR41			.EQU                1
                                           _PUR40			.EQU                0
                                           
                                           ;  210H  P5   Bits-------------------------------------
                                           P57			.EQU                7
                                           P56			.EQU                6
                                           P55			.EQU                5
                                           P54			.EQU                4
                                           P53			.EQU                3
                                           P52			.EQU                2
                                           P51			.EQU                1
                                           P50			.EQU                0
                                           _P57			.EQU                7
                                           _P56			.EQU                6
                                           _P55			.EQU                5
                                           _P54			.EQU                4
                                           _P53			.EQU                3
                                           _P52			.EQU                2
                                           _P51			.EQU                1
                                           _P50			.EQU                0
                                           
                                           ;  211H  P5LR   Bits-------------------------------------
                                           P5LR7			.EQU                7
                                           P5LR6			.EQU                6
                                           P5LR5			.EQU                5
                                           P5LR4			.EQU                4
                                           P5LR3			.EQU                3
                                           P5LR2			.EQU                2
                                           P5LR1			.EQU                1
                                           P5LR0			.EQU                0
                                           _P5LR7			.EQU                7
                                           _P5LR6			.EQU                6
                                           _P5LR5			.EQU                5
                                           _P5LR4			.EQU                4
                                           _P5LR3			.EQU                3
                                           _P5LR2			.EQU                2
                                           _P5LR1			.EQU                1
                                           _P5LR0			.EQU                0
                                           
                                           ;  212H  TR5   Bits-------------------------------------
                                           TR57			.EQU                7
                                           TR56			.EQU                6
                                           TR55			.EQU                5
                                           TR54			.EQU                4
                                           TR53			.EQU                3
                                           TR52			.EQU                2
                                           TR51			.EQU                1
                                           TR50			.EQU                0
                                           _TR57			.EQU                7
                                           _TR56			.EQU                6
                                           _TR55			.EQU                5
                                           _TR54			.EQU                4
                                           _TR53			.EQU                3
                                           _TR52			.EQU                2
                                           _TR51			.EQU                1
                                           _TR50			.EQU                0
                                           
                                           ;  213H  PUR5   Bits-------------------------------------
                                           PUR57			.EQU                7
                                           PUR56			.EQU                6
                                           PUR55			.EQU                5
                                           PUR54			.EQU                4
                                           PUR53			.EQU                3
                                           PUR52			.EQU                2
                                           PUR51			.EQU                1
                                           PUR50			.EQU                0
                                           _PUR57			.EQU                7
                                           _PUR56			.EQU                6
                                           _PUR55			.EQU                5
                                           _PUR54			.EQU                4
                                           _PUR53			.EQU                3
                                           _PUR52			.EQU                2
                                           _PUR51			.EQU                1
                                           _PUR50			.EQU                0
                                           
                                           ;  21DH  PWMCTL0   Bits-------------------------------------
                                           PWM13ON			.EQU                3
                                           PWM12ON			.EQU                2
                                           PWM11ON			.EQU                1
                                           PWM10ON			.EQU                0
                                           _PWM13ON		.EQU                3
                                           _PWM12ON		.EQU                2
                                           _PWM11ON		.EQU                1
                                           _PWM10ON		.EQU                0
                                           
                                           ;  21EH  PWMCTL1   Bits-------------------------------------
                                           PWM23ON			.EQU                3
                                           PWM22ON			.EQU                2
                                           PWM21ON			.EQU                1
                                           PWM20ON			.EQU                0
                                           _PWM23ON		.EQU                3
                                           _PWM22ON		.EQU                2
                                           _PWM21ON		.EQU                1
                                           _PWM20ON		.EQU                0
                                           
                                           ;  229H  PWM3CTL   Bits-------------------------------------
                                           PWM33ON			.EQU                3
                                           PWM32ON			.EQU                2
                                           PWM31ON			.EQU                1
                                           PWM30ON			.EQU                0
                                           _PWM33ON		.EQU                3
                                           _PWM32ON		.EQU                2
                                           _PWM31ON		.EQU                1
                                           _PWM30ON		.EQU                0
                                           
                                           ;  236H  TEMPSNR   Bits-------------------------------------
                                           TSEN			.EQU                0
                                           _TSEN			.EQU                0
                                           
                                           ;  23FH  UPINSET2   Bits-------------------------------------
                                           USLM2			.EQU                7
                                           UPSEL2			.EQU                6
                                           _USLM2			.EQU                7
                                           _UPSEL2			.EQU                6
                                           
                                           ;  240H  U7816CTL2   Bits-------------------------------------
                                           PSEL2			.EQU                7
                                           TREPEN2			.EQU                5
                                           TREP21			.EQU                4
                                           TREP20			.EQU                3
                                           RREPEN2			.EQU                2
                                           RREP21			.EQU                1
                                           RREP20			.EQU                0
                                           _PSEL2			.EQU                7
                                           _TREPEN2		.EQU                5
                                           _TREP21			.EQU                4
                                           _TREP20			.EQU                3
                                           _RREPEN2		.EQU                2
                                           _RREP21			.EQU                1
                                           _RREP20			.EQU                0
                                           
                                           ;  241H  U7816RXCTL2   Bits-------------------------------------
                                           ERSW21			.EQU                7
                                           ERSW20			.EQU                6
                                           RPAR2			.EQU                5
                                           RINV2			.EQU                4
                                           RCONV2			.EQU                3
                                           PAREF2			.EQU                0
                                           _ERSW21			.EQU                7
                                           _ERSW20			.EQU                6
                                           _RPAR2			.EQU                5
                                           _RINV2			.EQU                4
                                           _RCONV2			.EQU                3
                                           _PAREF2			.EQU                0
                                           
                                           ;  242H  U7816TXCTL2   Bits-------------------------------------
                                           U7816EN2		.EQU                7
                                           CLKOUT2			.EQU                6
                                           TX9DSEL2		.EQU                5
                                           STOP2			.EQU                4
                                           TPAR2			.EQU                3
                                           TINV2			.EQU                2
                                           TCONV2			.EQU                1
                                           BGTEN2			.EQU                0
                                           _U7816EN2		.EQU                7
                                           _CLKOUT2		.EQU                6
                                           _TX9DSEL2		.EQU                5
                                           _STOP2			.EQU                4
                                           _TPAR2			.EQU                3
                                           _TINV2			.EQU                2
                                           _TCONV2			.EQU                1
                                           _BGTEN2			.EQU                0
                                           
                                           ;  243H  CLKDIV2   Bits-------------------------------------
                                           CLKDIV27		.EQU                7
                                           CLKDIV26		.EQU                6
                                           CLKDIV25		.EQU                5
                                           CLKDIV24		.EQU                4
                                           CLKDIV23		.EQU                3
                                           CLKDIV22		.EQU                2
                                           CLKDIV21		.EQU                1
                                           CLKDIV20		.EQU                0
                                           _CLKDIV27		.EQU                7
                                           _CLKDIV26		.EQU                6
                                           _CLKDIV25		.EQU                5
                                           _CLKDIV24		.EQU                4
                                           _CLKDIV23		.EQU                3
                                           _CLKDIV22		.EQU                2
                                           _CLKDIV21		.EQU                1
                                           _CLKDIV20		.EQU                0
                                           
                                           ;  244H  EGTCTL2   Bits-------------------------------------
                                           EGT27			.EQU                7
                                           EGT26			.EQU                6
                                           EGT25			.EQU                5
                                           EGT24			.EQU                4
                                           EGT23			.EQU                3
                                           EGT22			.EQU                2
                                           EGT21			.EQU                1
                                           EGT20			.EQU                0
                                           _EGT27			.EQU                7
                                           _EGT26			.EQU                6
                                           _EGT25			.EQU                5
                                           _EGT24			.EQU                4
                                           _EGT23			.EQU                3
                                           _EGT22			.EQU                2
                                           _EGT21			.EQU                1
                                           _EGT20			.EQU                0
                                           
                                           ;  245H  TZBRGH2   Bits-------------------------------------
                                           
                                           ;  246H  TZBRGL2   Bits-------------------------------------
                                           
                                           ;  248H  USLPEN2   Bits-------------------------------------
                                           SLPEN2			.EQU                7
                                           _SLPEN2			.EQU                7
                                           
                                           ;  249H  BRCTL2   Bits-------------------------------------
                                           ABRDOVF2		.EQU                7
                                           RCIDLF2			.EQU                6
                                           SCKPS2			.EQU                5
                                           B2RG16			.EQU                4
                                           BR2CKS1			.EQU                3
                                           BR2CKS0			.EQU                2
                                           WUEN2			.EQU                1
                                           ABRDEN2			.EQU                0
                                           _ABRDOVF2		.EQU                7
                                           _RCIDLF2		.EQU                6
                                           _SCKPS2			.EQU                5
                                           _B2RG16			.EQU                4
                                           _BR2CKS1		.EQU                3
                                           _BR2CKS0		.EQU                2
                                           _WUEN2			.EQU                1
                                           _ABRDEN2		.EQU                0
                                           
                                           ;  24AH  RSCTL2   Bits-------------------------------------
                                           SPEN2			.EQU                7
                                           R2X9			.EQU                6
                                           SRXEN2			.EQU                5
                                           CRXEN2			.EQU                4
                                           ADREN2			.EQU                3
                                           FRER2			.EQU                2
                                           OVFER2			.EQU                1
                                           RX9D2			.EQU                0
                                           _SPEN2			.EQU                7
                                           _R2X9			.EQU                6
                                           _SRXEN2			.EQU                5
                                           _CRXEN2			.EQU                4
                                           _ADREN2			.EQU                3
                                           _FRER2			.EQU                2
                                           _OVFER2			.EQU                1
                                           _RX9D2			.EQU                0
                                           
                                           ;  24FH  TSCTL2   Bits-------------------------------------
                                           CSRS2			.EQU                7
                                           T2X9			.EQU                6
                                           TXEN2			.EQU                5
                                           SYNC2			.EQU                4
                                           SENDB2			.EQU                3
                                           HBRG2			.EQU                2
                                           TXSRS2			.EQU                1
                                           TX9D2			.EQU                0
                                           _CSRS2			.EQU                7
                                           _T2X9			.EQU                6
                                           _TXEN2			.EQU                5
                                           _SYNC2			.EQU                4
                                           _SENDB2			.EQU                3
                                           _HBRG2			.EQU                2
                                           _TXSRS2			.EQU                1
                                           _TX9D2			.EQU                0
                                           
                                           ;  250H  BKPCTL   Bits-------------------------------------
                                           BKP7			.EQU                7
                                           BKP6			.EQU                6
                                           BKP5			.EQU                5
                                           BKP4			.EQU                4
                                           BKP3			.EQU                3
                                           BKP2			.EQU                2
                                           BKP1			.EQU                1
                                           BKP0			.EQU                0
                                           _BKP7			.EQU                7
                                           _BKP6			.EQU                6
                                           _BKP5			.EQU                5
                                           _BKP4			.EQU                4
                                           _BKP3			.EQU                3
                                           _BKP2			.EQU                2
                                           _BKP1			.EQU                1
                                           _BKP0			.EQU                0
                                           
                                           ;  251H  EIE4   Bits-------------------------------------
                                           RE2IE			.EQU                3
                                           TE2IE			.EQU                2
                                           RC2IE			.EQU                1
                                           TX2IE			.EQU                0
                                           _RE2IE			.EQU                3
                                           _TE2IE			.EQU                2
                                           _RC2IE			.EQU                1
                                           _TX2IE			.EQU                0
                                           
                                           ;  252H  EIF4   Bits-------------------------------------
                                           RE2IF			.EQU                3
                                           TE2IF			.EQU                2
                                           RC2IF			.EQU                1
                                           TX2IF			.EQU                0
                                           _RE2IF			.EQU                3
                                           _TE2IF			.EQU                2
                                           _RC2IF			.EQU                1
                                           _TX2IF			.EQU                0
                                           
                                           ;  253H  IP4   Bits-------------------------------------
                                           PRE2			.EQU                3
                                           PTE2			.EQU                2
                                           PRC2			.EQU                1
                                           PTX2			.EQU                0
                                           _PRE2			.EQU                3
                                           _PTE2			.EQU                2
                                           _PRC2			.EQU                1
                                           _PTX2			.EQU                0
                                           
                                           ;  254H  CTCHCOMB0   Bits-------------------------------------
                                           COMB7			.EQU                7
                                           COMB6			.EQU                6
                                           COMB5			.EQU                5
                                           COMB4			.EQU                4
                                           COMB3			.EQU                3
                                           COMB2			.EQU                2
                                           COMB1			.EQU                1
                                           COMB0			.EQU                0
                                           _COMB7			.EQU                7
                                           _COMB6			.EQU                6
                                           _COMB5			.EQU                5
                                           _COMB4			.EQU                4
                                           _COMB3			.EQU                3
                                           _COMB2			.EQU                2
                                           _COMB1			.EQU                1
                                           _COMB0			.EQU                0
                                           
                                           ;  255H  CTCHCOMB1   Bits-------------------------------------
                                           COMB15			.EQU                7
                                           COMB14			.EQU                6
                                           COMB13			.EQU                5
                                           COMB12			.EQU                4
                                           COMB11			.EQU                3
                                           COMB10			.EQU                2
                                           COMB9			.EQU                1
                                           COMB8			.EQU                0
                                           _COMB15			.EQU                7
                                           _COMB14			.EQU                6
                                           _COMB13			.EQU                5
                                           _COMB12			.EQU                4
                                           _COMB11			.EQU                3
                                           _COMB10			.EQU                2
                                           _COMB9			.EQU                1
                                           _COMB8			.EQU                0
                                           
                                           ;  256H  CTCHCOMB2   Bits-------------------------------------
                                           COMB23			.EQU                7
                                           COMB22			.EQU                6
                                           COMB21			.EQU                5
                                           COMB20			.EQU                4
                                           COMB19			.EQU                3
                                           COMB18			.EQU                2
                                           COMB17			.EQU                1
                                           COMB16			.EQU                0
                                           _COMB23			.EQU                7
                                           _COMB22			.EQU                6
                                           _COMB21			.EQU                5
                                           _COMB20			.EQU                4
                                           _COMB19			.EQU                3
                                           _COMB18			.EQU                2
                                           _COMB17			.EQU                1
                                           _COMB16			.EQU                0
                                           
                                           ;  260H  APFCTL0   Bits-------------------------------------
                                           FVROE1			.EQU                7
                                           FVROE0			.EQU                6
                                           VREFINSEL1		.EQU                5
                                           VREFINSEL0		.EQU                4
                                           P18OE1			.EQU                3
                                           P18OE0			.EQU                2
                                           CLKOUTSEL1		.EQU                1
                                           CLKOUTSEL0		.EQU                0
                                           _FVROE1			.EQU                7
                                           _FVROE0			.EQU                6
                                           _VREFINSEL1		.EQU                5
                                           _VREFINSEL0		.EQU                4
                                           _P18OE1			.EQU                3
                                           _P18OE0			.EQU                2
                                           _CLKOUTSEL1		.EQU                1
                                           _CLKOUTSEL0		.EQU                0
                                           
                                           ;  261H  APFCTL1   Bits-------------------------------------
                                           CCP3SEL2		.EQU                7
                                           CCP3SEL1		.EQU                6
                                           CCP3SEL0		.EQU                5
                                           CCP4SEL2		.EQU                4
                                           CCP4SEL1		.EQU                3
                                           CCP4SEL0		.EQU                2
                                           _CCP3SEL2		.EQU                7
                                           _CCP3SEL1		.EQU                6
                                           _CCP3SEL0		.EQU                5
                                           _CCP4SEL2		.EQU                4
                                           _CCP4SEL1		.EQU                3
                                           _CCP4SEL0		.EQU                2
                                           
                                           ;  262H  APFCTL2   Bits-------------------------------------
                                           P5DSEL1			.EQU                7
                                           P5DSEL0			.EQU                6
                                           P5CSEL1			.EQU                5
                                           P5CSEL0			.EQU                4
                                           P5BSEL1			.EQU                3
                                           P5BSEL0			.EQU                2
                                           P5ASEL1			.EQU                1
                                           P5ASEL0			.EQU                0
                                           _P5DSEL1		.EQU                7
                                           _P5DSEL0		.EQU                6
                                           _P5CSEL1		.EQU                5
                                           _P5CSEL0		.EQU                4
                                           _P5BSEL1		.EQU                3
                                           _P5BSEL0		.EQU                2
                                           _P5ASEL1		.EQU                1
                                           _P5ASEL0		.EQU                0
                                           
                                           ;  263H  APFCTL3   Bits-------------------------------------
                                           PWM33SEL		.EQU                7
                                           PWM32SEL		.EQU                6
                                           PWM31SEL		.EQU                5
                                           PWM22SEL		.EQU                3
                                           PWM21SEL		.EQU                2
                                           PWM20SEL1		.EQU                1
                                           PWM20SEL0		.EQU                0
                                           _PWM33SEL		.EQU                7
                                           _PWM32SEL		.EQU                6
                                           _PWM31SEL		.EQU                5
                                           _PWM22SEL		.EQU                3
                                           _PWM21SEL		.EQU                2
                                           _PWM20SEL1		.EQU                1
                                           _PWM20SEL0		.EQU                0
                                           
                                           ;  264H  APFCTL4   Bits-------------------------------------
                                           U1TCSEL2		.EQU                6
                                           U1TCSEL1		.EQU                5
                                           U1TCSEL0		.EQU                4
                                           U1RDSEL1		.EQU                1
                                           U1RDSEL0		.EQU                0
                                           _U1TCSEL2		.EQU                6
                                           _U1TCSEL1		.EQU                5
                                           _U1TCSEL0		.EQU                4
                                           _U1RDSEL1		.EQU                1
                                           _U1RDSEL0		.EQU                0
                                           
                                           ;  265H  APFCTL5   Bits-------------------------------------
                                           U2TCSEL1		.EQU                3
                                           U2TCSEL0		.EQU                2
                                           U2RDSEL1		.EQU                1
                                           U2RDSEL0		.EQU                0
                                           _U2TCSEL1		.EQU                3
                                           _U2TCSEL0		.EQU                2
                                           _U2RDSEL1		.EQU                1
                                           _U2RDSEL0		.EQU                0
                                           
                                           ;  266H  APFCTL6   Bits-------------------------------------
                                           SDOSEL2			.EQU                6
                                           SDOSEL1			.EQU                5
                                           SDOSEL0			.EQU                4
                                           SCKSEL2			.EQU                2
                                           SCKSEL1			.EQU                1
                                           SCKSEL0			.EQU                0
                                           _SDOSEL2		.EQU                6
                                           _SDOSEL1		.EQU                5
                                           _SDOSEL0		.EQU                4
                                           _SCKSEL2		.EQU                2
                                           _SCKSEL1		.EQU                1
                                           _SCKSEL0		.EQU                0
                                           
                                           ;  267H  APFCTL7   Bits-------------------------------------
                                           SSSEL			.EQU                4
                                           SDISEL3			.EQU                3
                                           SDISEL2			.EQU                2
                                           SDISEL1			.EQU                1
                                           SDISEL0			.EQU                0
                                           _SSSEL			.EQU                4
                                           _SDISEL3		.EQU                3
                                           _SDISEL2		.EQU                2
                                           _SDISEL1		.EQU                1
                                           _SDISEL0		.EQU                0
                                           
                                           ;  268H  APFCTL8   Bits-------------------------------------
                                           BUZ3SEL			.EQU                7
                                           T1CKSEL2		.EQU                6
                                           T1CKSEL1		.EQU                5
                                           T1CKSEL0		.EQU                4
                                           T1GSEL1			.EQU                3
                                           T1GSEL0			.EQU                2
                                           T0CKSEL1		.EQU                1
                                           T0CKSEL0		.EQU                0
                                           _BUZ3SEL		.EQU                7
                                           _T1CKSEL2		.EQU                6
                                           _T1CKSEL1		.EQU                5
                                           _T1CKSEL0		.EQU                4
                                           _T1GSEL1		.EQU                3
                                           _T1GSEL0		.EQU                2
                                           _T0CKSEL1		.EQU                1
                                           _T0CKSEL0		.EQU                0
                                           
                                           ;  269H  APFCTL9   Bits-------------------------------------
                                           INT1SEL2		.EQU                6
                                           INT1SEL1		.EQU                5
                                           INT1SEL0		.EQU                4
                                           INT2SEL1		.EQU                3
                                           INT2SEL0		.EQU                2
                                           INT0SEL1		.EQU                1
                                           INT0SEL0		.EQU                0
                                           _INT1SEL2		.EQU                6
                                           _INT1SEL1		.EQU                5
                                           _INT1SEL0		.EQU                4
                                           _INT2SEL1		.EQU                3
                                           _INT2SEL0		.EQU                2
                                           _INT0SEL1		.EQU                1
                                           _INT0SEL0		.EQU                0
                                           
                                           ;  26AH  APFCTLA   Bits-------------------------------------
                                           COM7SEL			.EQU                7
                                           COM6SEL			.EQU                6
                                           COM5SEL			.EQU                5
                                           COM4SEL			.EQU                4
                                           COM3SEL			.EQU                3
                                           COM2SEL			.EQU                2
                                           COM1SEL			.EQU                1
                                           COM0SEL			.EQU                0
                                           _COM7SEL		.EQU                7
                                           _COM6SEL		.EQU                6
                                           _COM5SEL		.EQU                5
                                           _COM4SEL		.EQU                4
                                           _COM3SEL		.EQU                3
                                           _COM2SEL		.EQU                2
                                           _COM1SEL		.EQU                1
                                           _COM0SEL		.EQU                0
                                           
                                           ;  26BH  APFCTLB   Bits-------------------------------------
                                           CCP5SEL2		.EQU                2
                                           CCP5SEL1		.EQU                1
                                           CCP5SEL0		.EQU                0
                                           _CCP5SEL2		.EQU                2
                                           _CCP5SEL1		.EQU                1
                                           _CCP5SEL0		.EQU                0
                                           ;************************************************************
                                           ;       Header file for the KungFu8 END
                                           ;       KF8A100FQS
                                           ;       Microcontroller
                                           ;
                                           ;       Copyright 2012-2020 ChipON, All rights reserved
                                           ;************************************************************
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; external declarations
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           	.extern	_Init_osc
                                           	.extern	_Init_GPIO
                                           	.extern	_STKR0
                                           	.extern	_STK00
                                           	.extern	_STK01
                                           	.extern	_STK02
                                           	.extern	_STK03
                                           	.extern	_STK04
                                           	.extern	_STK05
                                           	.extern	_STK06
                                           	.extern	_STK07
                                           	.extern	_STK08
                                           	.extern	_STK09
                                           	.extern	_STK10
                                           	.extern	_STK11
                                           	.extern	_PSW_bits
                                           	.extern	_P0_bits
                                           	.extern	_P2_bits
                                           	.extern	_P1_bits
                                           	.extern	_P3_bits
                                           	.extern	_PCH_bits
                                           	.extern	_INTCTL_bits
                                           	.extern	_EIF1_bits
                                           	.extern	_EIF2_bits
                                           	.extern	_T1CTL_bits
                                           	.extern	_T2CTL0_bits
                                           	.extern	_CCP3CTL_bits
                                           	.extern	_BANK_bits
                                           	.extern	_ADSCANCTL_bits
                                           	.extern	_AMPCTL_bits
                                           	.extern	_ANS1_bits
                                           	.extern	_ADCCTL0_bits
                                           	.extern	_AMPDT_bits
                                           	.extern	_OPTR_bits
                                           	.extern	_IP0_bits
                                           	.extern	_IP1_bits
                                           	.extern	_IP2_bits
                                           	.extern	_TR0_bits
                                           	.extern	_TR2_bits
                                           	.extern	_TR1_bits
                                           	.extern	_OSCSTA_bits
                                           	.extern	_IP3_bits
                                           	.extern	_VREFCTL_bits
                                           	.extern	_EIE1_bits
                                           	.extern	_EIE2_bits
                                           	.extern	_PCTL_bits
                                           	.extern	_OSCCTL_bits
                                           	.extern	_ANS0_bits
                                           	.extern	_ANS2_bits
                                           	.extern	_ANS3_bits
                                           	.extern	_OSC0CAL2_bits
                                           	.extern	_PUR0_bits
                                           	.extern	_IOCL0_bits
                                           	.extern	_ADCCTL1_bits
                                           	.extern	_P0LR_bits
                                           	.extern	_P2LR_bits
                                           	.extern	_P1LR_bits
                                           	.extern	_P3LR_bits
                                           	.extern	_TR3_bits
                                           	.extern	_EIE3_bits
                                           	.extern	_EIF3_bits
                                           	.extern	_T3CTL_bits
                                           	.extern	_PWM5CTL0_bits
                                           	.extern	_ADCINTCTL_bits
                                           	.extern	_PWM5CTL1_bits
                                           	.extern	_P5ASCTL0_bits
                                           	.extern	_PSTRCTL0_bits
                                           	.extern	_PUR1_bits
                                           	.extern	_PUR2_bits
                                           	.extern	_TMRBUZ_bits
                                           	.extern	_ADCCTL2_bits
                                           	.extern	_INTEDGCTL_bits
                                           	.extern	_IOCL4_bits
                                           	.extern	_PUR3_bits
                                           	.extern	_CCP4CTL_bits
                                           	.extern	_PWM5OC_bits
                                           	.extern	_T2CTL1_bits
                                           	.extern	_PWM5FC_bits
                                           	.extern	_P5ASCTL1_bits
                                           	.extern	_PSTRCTL1_bits
                                           	.extern	_PWM5CTL2_bits
                                           	.extern	_PWM5PC_bits
                                           	.extern	_RSCTL1_bits
                                           	.extern	_BRCTL1_bits
                                           	.extern	_TSCTL1_bits
                                           	.extern	_USLPEN1_bits
                                           	.extern	_SSCICTL0_bits
                                           	.extern	_SSCICTL1_bits
                                           	.extern	_SSCISTA_bits
                                           	.extern	_SSCIMSK_bits
                                           	.extern	_WDTPS_bits
                                           	.extern	_MULCTL_bits
                                           	.extern	_DIVCTL_bits
                                           	.extern	_LEDCTL_bits
                                           	.extern	_LEDPRE_bits
                                           	.extern	_LEDDATA0_bits
                                           	.extern	_LEDDATA1_bits
                                           	.extern	_LEDDATA2_bits
                                           	.extern	_LEDDATA3_bits
                                           	.extern	_LEDDATA4_bits
                                           	.extern	_LEDDATA5_bits
                                           	.extern	_LEDDATA6_bits
                                           	.extern	_LEDDATA7_bits
                                           	.extern	_LEDDATA8_bits
                                           	.extern	_LEDDATA9_bits
                                           	.extern	_LEDDATAA_bits
                                           	.extern	_LEDDATAB_bits
                                           	.extern	_LEDDATAC_bits
                                           	.extern	_LEDDATAD_bits
                                           	.extern	_UPINSET1_bits
                                           	.extern	_LPRCCTL_bits
                                           	.extern	_PCAL_bits
                                           	.extern	_LEDDATAE_bits
                                           	.extern	_LEDDATAF_bits
                                           	.extern	_LEDCTL2_bits
                                           	.extern	_LEDOMS_bits
                                           	.extern	_LEDLUM_bits
                                           	.extern	_T4CTL_bits
                                           	.extern	_ANS4_bits
                                           	.extern	_ANS5_bits
                                           	.extern	_P4_bits
                                           	.extern	_P4LR_bits
                                           	.extern	_TR4_bits
                                           	.extern	_PUR4_bits
                                           	.extern	_P5_bits
                                           	.extern	_P5LR_bits
                                           	.extern	_TR5_bits
                                           	.extern	_PUR5_bits
                                           	.extern	_PWMCTL0_bits
                                           	.extern	_PWMCTL1_bits
                                           	.extern	_PWM3CTL_bits
                                           	.extern	_TEMPSNR_bits
                                           	.extern	_UPINSET2_bits
                                           	.extern	_U7816CTL2_bits
                                           	.extern	_U7816RXCTL2_bits
                                           	.extern	_U7816TXCTL2_bits
                                           	.extern	_CLKDIV2_bits
                                           	.extern	_EGTCTL2_bits
                                           	.extern	_TZBRGH2_bits
                                           	.extern	_TZBRGL2_bits
                                           	.extern	_USLPEN2_bits
                                           	.extern	_BRCTL2_bits
                                           	.extern	_RSCTL2_bits
                                           	.extern	_TSCTL2_bits
                                           	.extern	_BKPCTL_bits
                                           	.extern	_EIE4_bits
                                           	.extern	_EIF4_bits
                                           	.extern	_IP4_bits
                                           	.extern	_CTCHCOMB0_bits
                                           	.extern	_CTCHCOMB1_bits
                                           	.extern	_CTCHCOMB2_bits
                                           	.extern	_APFCTL0_bits
                                           	.extern	_APFCTL1_bits
                                           	.extern	_APFCTL2_bits
                                           	.extern	_APFCTL3_bits
                                           	.extern	_APFCTL4_bits
                                           	.extern	_APFCTL5_bits
                                           	.extern	_APFCTL6_bits
                                           	.extern	_APFCTL7_bits
                                           	.extern	_APFCTL8_bits
                                           	.extern	_APFCTL9_bits
                                           	.extern	_APFCTLA_bits
                                           	.extern	_APFCTLB_bits
                                           	.extern	_T0
                                           	.extern	_PCL
                                           	.extern	_PSW
                                           	.extern	_P0
                                           	.extern	_P2
                                           	.extern	_P1
                                           	.extern	_P3
                                           	.extern	_PCH
                                           	.extern	_INTCTL
                                           	.extern	_EIF1
                                           	.extern	_EIF2
                                           	.extern	_T1L
                                           	.extern	_T1H
                                           	.extern	_T1CTL
                                           	.extern	_T2L
                                           	.extern	_T2CTL0
                                           	.extern	_CCP3CTL
                                           	.extern	_CCP3H
                                           	.extern	_CCP3L
                                           	.extern	_BANK
                                           	.extern	_ADSCANCTL
                                           	.extern	_AMPCTL
                                           	.extern	_ANS1
                                           	.extern	_ADCDATA0H
                                           	.extern	_ADCCTL0
                                           	.extern	_AMPDT
                                           	.extern	_OPTR
                                           	.extern	_IP0
                                           	.extern	_IP1
                                           	.extern	_IP2
                                           	.extern	_TR0
                                           	.extern	_TR2
                                           	.extern	_TR1
                                           	.extern	_OSCSTA
                                           	.extern	_IP3
                                           	.extern	_VREFCTL
                                           	.extern	_EIE1
                                           	.extern	_EIE2
                                           	.extern	_PCTL
                                           	.extern	_OSCCTL
                                           	.extern	_OSCCAL0
                                           	.extern	_ANS0
                                           	.extern	_ANS2
                                           	.extern	_ANS3
                                           	.extern	_OSC0CAL2
                                           	.extern	_PUR0
                                           	.extern	_IOCL0
                                           	.extern	_OSCCAL1
                                           	.extern	_NVMDATAH
                                           	.extern	_NVMDATAL
                                           	.extern	_NVMADDRH
                                           	.extern	_NVMADDRL
                                           	.extern	_NVMCTL0
                                           	.extern	_NVMCTL1
                                           	.extern	_ADCDATA0L
                                           	.extern	_ADCCTL1
                                           	.extern	_T2CCR0H
                                           	.extern	_T2H
                                           	.extern	_PP5H
                                           	.extern	_PWM5H0
                                           	.extern	_PWM5H1
                                           	.extern	_P0LR
                                           	.extern	_P2LR
                                           	.extern	_P1LR
                                           	.extern	_P3LR
                                           	.extern	_TR3
                                           	.extern	_EIE3
                                           	.extern	_EIF3
                                           	.extern	_OSCCAL2
                                           	.extern	_OSCCAL3
                                           	.extern	_T3CTL
                                           	.extern	_T3L
                                           	.extern	_ADCDATA1H
                                           	.extern	_ADCDATA1L
                                           	.extern	_PP5L
                                           	.extern	_T2CCR0L
                                           	.extern	_PWM5L0
                                           	.extern	_PWM5L1
                                           	.extern	_PWM5CTL0
                                           	.extern	_ADCINTCTL
                                           	.extern	_ADCDATA2H
                                           	.extern	_ADCDATA2L
                                           	.extern	_PWM5CTL1
                                           	.extern	_P5ASCTL0
                                           	.extern	_PSTRCTL0
                                           	.extern	_ADCDATA3H
                                           	.extern	_T3H
                                           	.extern	_PUR1
                                           	.extern	_PUR2
                                           	.extern	_TMRBUZ
                                           	.extern	_ADCCTL2
                                           	.extern	_INTEDGCTL
                                           	.extern	_ADCDATA3L
                                           	.extern	_IOCL4
                                           	.extern	_PUR3
                                           	.extern	_CCP4L
                                           	.extern	_CCP4H
                                           	.extern	_DIVRH
                                           	.extern	_CCP4CTL
                                           	.extern	_PWM5L2
                                           	.extern	_PWM5L3
                                           	.extern	_PWM5OC
                                           	.extern	_T2CTL1
                                           	.extern	_DIVBH
                                           	.extern	_T2CCR1L
                                           	.extern	_T2CCR1H
                                           	.extern	_PWM5FC
                                           	.extern	_P5ASCTL1
                                           	.extern	_PSTRCTL1
                                           	.extern	_PWM5CTL2
                                           	.extern	_PWM5PC
                                           	.extern	_PWM5H2
                                           	.extern	_PWM5H3
                                           	.extern	_RSCTL1
                                           	.extern	_TXSDR1
                                           	.extern	_RXSDR1
                                           	.extern	_BRCTL1
                                           	.extern	_TSCTL1
                                           	.extern	_EUBRGL1
                                           	.extern	_EUBRGH1
                                           	.extern	_USLPEN1
                                           	.extern	_SSCICTL0
                                           	.extern	_SSCICTL1
                                           	.extern	_SSCISTA
                                           	.extern	_SSCIBUFR
                                           	.extern	_UARTMTH1
                                           	.extern	_SSCIADD
                                           	.extern	_SSCIMSK
                                           	.extern	_WDTPS
                                           	.extern	_MULAH
                                           	.extern	_MULAL
                                           	.extern	_MULBH
                                           	.extern	_MULBL
                                           	.extern	_MULCTL
                                           	.extern	_MULRES3
                                           	.extern	_MULRES2
                                           	.extern	_MULRES1
                                           	.extern	_MULRES0
                                           	.extern	_DIVCTL
                                           	.extern	_DIVAH
                                           	.extern	_DIVAL
                                           	.extern	_DIVBL
                                           	.extern	_DIVQH
                                           	.extern	_DIVQL
                                           	.extern	_DIVRL
                                           	.extern	_LEDCTL
                                           	.extern	_LEDPRE
                                           	.extern	_LEDDATA0
                                           	.extern	_LEDDATA1
                                           	.extern	_LEDDATA2
                                           	.extern	_LEDDATA3
                                           	.extern	_LEDDATA4
                                           	.extern	_LEDDATA5
                                           	.extern	_LEDDATA6
                                           	.extern	_LEDDATA7
                                           	.extern	_LEDDATA8
                                           	.extern	_LEDDATA9
                                           	.extern	_LEDDATAA
                                           	.extern	_LEDDATAB
                                           	.extern	_LEDDATAC
                                           	.extern	_LEDDATAD
                                           	.extern	_UPINSET1
                                           	.extern	_LPRCCTL
                                           	.extern	_LPRCCAL
                                           	.extern	_XTALCAL
                                           	.extern	_PCAL
                                           	.extern	_LEDDATAE
                                           	.extern	_LEDDATAF
                                           	.extern	_LEDCTL2
                                           	.extern	_LEDOMS
                                           	.extern	_VREFCAL0
                                           	.extern	_VREFCAL1
                                           	.extern	_LEDLUM
                                           	.extern	_T3REL
                                           	.extern	_T3REH
                                           	.extern	_T4L
                                           	.extern	_T4H
                                           	.extern	_T4REL
                                           	.extern	_T4REH
                                           	.extern	_T4CTL
                                           	.extern	_RC32KCAL
                                           	.extern	_ANS4
                                           	.extern	_ANS5
                                           	.extern	_P4
                                           	.extern	_P4LR
                                           	.extern	_TR4
                                           	.extern	_PUR4
                                           	.extern	_P5
                                           	.extern	_P5LR
                                           	.extern	_TR5
                                           	.extern	_PUR5
                                           	.extern	_PWMCTL0
                                           	.extern	_PWMCTL1
                                           	.extern	_PP1
                                           	.extern	_PP2
                                           	.extern	_PWM10L
                                           	.extern	_PWM20H
                                           	.extern	_PWM11L
                                           	.extern	_PWM21H
                                           	.extern	_PWM12L
                                           	.extern	_PWM22H
                                           	.extern	_PWM13L
                                           	.extern	_PWM23H
                                           	.extern	_PWM3CTL
                                           	.extern	_PP3H
                                           	.extern	_PP3L
                                           	.extern	_PWM30H
                                           	.extern	_PWM31H
                                           	.extern	_PWM32H
                                           	.extern	_PWM33H
                                           	.extern	_PWM30L
                                           	.extern	_PWM31L
                                           	.extern	_PWM32L
                                           	.extern	_PWM33L
                                           	.extern	_TEMPSNR
                                           	.extern	_UPINSET2
                                           	.extern	_U7816CTL2
                                           	.extern	_U7816RXCTL2
                                           	.extern	_U7816TXCTL2
                                           	.extern	_CLKDIV2
                                           	.extern	_EGTCTL2
                                           	.extern	_TZBRGH2
                                           	.extern	_TZBRGL2
                                           	.extern	_UARTMTH2
                                           	.extern	_USLPEN2
                                           	.extern	_BRCTL2
                                           	.extern	_RSCTL2
                                           	.extern	_RXSDR2
                                           	.extern	_EUBRGH2
                                           	.extern	_EUBRGL2
                                           	.extern	_TXSDR2
                                           	.extern	_TSCTL2
                                           	.extern	_BKPCTL
                                           	.extern	_EIE4
                                           	.extern	_EIF4
                                           	.extern	_IP4
                                           	.extern	_CTCHCOMB0
                                           	.extern	_CTCHCOMB1
                                           	.extern	_CTCHCOMB2
                                           	.extern	_APFCTL0
                                           	.extern	_APFCTL1
                                           	.extern	_APFCTL2
                                           	.extern	_APFCTL3
                                           	.extern	_APFCTL4
                                           	.extern	_APFCTL5
                                           	.extern	_APFCTL6
                                           	.extern	_APFCTL7
                                           	.extern	_APFCTL8
                                           	.extern	_APFCTL9
                                           	.extern	_APFCTLA
                                           	.extern	_APFCTLB
                                           	.extern	_startup
                                           	.extern	__gsinit_startup
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; global declarations
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           	.global	_main
                                           	.global	_int_fun0
                                           	.global	_int_fun1
                                           
                                           	.global I0R1
                                           	.global I0R7
                                           	.global I0PSW
                                           	.global I0PCH
                                           	.global I1R1
                                           	.global I1R7
                                           	.global I1PSW
                                           	.global I1PCH
                                           	.define _STK11	STK11
                                           	.global STK11
                                           	.define _STK10	STK10
                                           	.global STK10
                                           	.define _STK09	STK09
                                           	.global STK09
                                           	.define _STK08	STK08
                                           	.global STK08
                                           	.define _STK07	STK07
                                           	.global STK07
                                           	.define _STK06	STK06
                                           	.global STK06
                                           	.define _STK05	STK05
                                           	.global STK05
                                           	.define _STK04	STK04
                                           	.global STK04
                                           	.define _STK03	STK03
                                           	.global STK03
                                           	.define _STK02	STK02
                                           	.global STK02
                                           	.define _STK01	STK01
                                           	.global STK01
                                           	.define _STK00	STK00
                                           	.global STK00
                                           
                                           sharebank .udata
                                           I0R1		.res 1
                                           I0R7		.res 1
                                           I0PSW		.res 1
                                           I0PCH		.res 1
                                           I1R1		.res 1
                                           I1R7		.res 1
                                           I1PSW		.res 1
                                           I1PCH		.res 1
                                           STK11	.res 1
                                           	.type STK11, 108
                                           STK10	.res 1
                                           	.type STK10, 108
                                           STK09	.res 1
                                           	.type STK09, 108
                                           STK08	.res 1
                                           	.type STK08, 108
                                           STK07	.res 1
                                           	.type STK07, 108
                                           STK06	.res 1
                                           	.type STK06, 108
                                           STK05	.res 1
                                           	.type STK05, 108
                                           STK04	.res 1
                                           	.type STK04, 108
                                           STK03	.res 1
                                           	.type STK03, 108
                                           STK02	.res 1
                                           	.type STK02, 108
                                           STK01	.res 1
                                           	.type STK01, 108
                                           STK00	.res 1
                                           	.type STK00, 108
                                           
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; global definitions
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; absolute symbol definitions
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; compiler-defined variables
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; initialized data
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; overlayable items in internal ram 
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ;	.udata_ovr
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; reset vector 
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           STARTUP	.code 0x0000
000000   0000     NOP                      	NOP
000001   e030     MOVP	#0x30               	PAGESEL	init_imp
000002   c053     JMP	#0x53                	JMP		init_imp
                                           
                                           	.global	init_imp
                                           INIT_IMP	.code
                                           init_imp
003053   e030     MOVP	#0x30               	PAGESEL	_startup
003054   d000     CALL	#0                  	CALL	_startup
003055   e030     MOVP	#0x30               	PAGESEL	__gsinit_startup
003056   d059     CALL	#0x59               	CALL	__gsinit_startup
003057   e030     MOVP	#0x30               	PAGESEL	_main
003058   c022     JMP	#0x22                	JMP		_main
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; interrupt and initialization code
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           
                                           
                                           
                                           func._int_fun0	.code
                                           ;***
                                           ;  PostBlock Stats: dbName = I
                                           ;***
                                           ;entry:  _int_fun0	;Function start
                                           ; 0 exit points
                                           ;; Starting PostCode block
                                           ;	::->op : LABEL
                                           ;	::->op : FUNCTION
                                           _int_fun0	;Function start
                                           ; 0 exit points
                                           ;	::->op : LABEL
                                           ;	::->op : ENDFUNCTION
                                           ; R3 resprent for wsave,R4 resprent for ssave, R5 resprent for psave
                                           interrupt_service_routine_0x04
                                           _00011_DS_
                                           ;	.line	37; "../main.c"	}
                                           	IRET	
                                           
                                           
                                           
                                           func._int_fun1	.code
                                           ;***
                                           ;  PostBlock Stats: dbName = I
                                           ;***
                                           ;entry:  _int_fun1	;Function start
                                           ; 0 exit points
                                           ;; Starting PostCode block
                                           ;	::->op : LABEL
                                           ;	::->op : FUNCTION
                                           _int_fun1	;Function start
                                           ; 0 exit points
                                           ;	::->op : LABEL
                                           ;	::->op : ENDFUNCTION
                                           ; R3 resprent for wsave,R4 resprent for ssave, R5 resprent for psave
                                           interrupt_service_routine_0x14
                                           _00013_DS_
                                           ;	.line	44; "../main.c"	}
                                           	IRET	
                                           
                                           
                                           
                                           func._main	.code
                                           ;***
                                           ;  PostBlock Stats: dbName = M
                                           ;***
                                           ;entry:  _main	;Function start
                                           ; 2 exit points
                                           ;has an exit
                                           ;functions called:
                                           ;   _Init_osc
                                           ;   _Init_GPIO
                                           ;   _Init_osc
                                           ;   _Init_GPIO
                                           ;; Starting PostCode block
                                           ;	::->op : LABEL
                                           ;	::->op : FUNCTION
                                           _main	;Function start
                                           ; 2 exit points
                                           ;	::->op : CALL
                                           ;	.line	18; "../main.c"	Init_osc();
003022   e030     MOVP	#0x30               	PAGESEL	_Init_osc
003023   d044     CALL	#0x44               	CALL	_Init_osc
003024   e030     MOVP	#0x30               	PAGESEL	$
                                           ;	::->op : CALL
                                           ;	.line	19; "../main.c"	Init_GPIO();//Èç¹ûÒªÊ¹ÓÃÍâ²¿¾§Õñ£¬ÔòÐèÒª°Ñ¾§ÕñÒý½ÅP05¡¢P04ÅäÖÃÎªÊäÈëÄ£Ê½¡£
003025   e030     MOVP	#0x30               	PAGESEL	_Init_GPIO
003026   d034     CALL	#0x34               	CALL	_Init_GPIO
003027   e030     MOVP	#0x30               	PAGESEL	$
                                           ;	::->op :*  =
                                           ;	.line	20; "../main.c"	LED2 =1;
003028   e102     MOVB	#0x02               	BANKSEL	_P5LR_bits
003029   6a11     SET	0x11, 2              	SET	_P5LR_bits, 2
                                           ;	::->op : LABEL
                                           ;	::->op : GET_VALUE_AT_ADDRESS
                                           _00005_DS_
                                           ;	.line	23; "../main.c"	if(SCF1)//Èç¹ûÊ±ÖÓÔ´Ê¹ÓÃµÄÊÇÍâ²¿¾§Õñ
00302a   e100     MOVB	#0x00               	BANKSEL	_OSCSTA_bits
00302b   7928     JB	0x28, 1               	JB	_OSCSTA_bits, 1
00302c   c030     JMP	#0x30                	JMP	_00002_DS_
                                           ;	::->op :*  =
                                           ;	.line	25; "../main.c"	LED3 =1;
00302d   e102     MOVB	#0x02               	BANKSEL	_P5LR_bits
00302e   6911     SET	0x11, 1              	SET	_P5LR_bits, 1
                                           ;	::->op : GOTO
00302f   c02a     JMP	#0x2a                	JMP	_00005_DS_
                                           ;	::->op : LABEL
                                           ;	::->op :*  =
                                           _00002_DS_
                                           ;	.line	29; "../main.c"	LED3 =0;
003030   e102     MOVB	#0x02               	BANKSEL	_P5LR_bits
003031   6111     CLR	0x11, 1              	CLR	_P5LR_bits, 1
                                           ;	::->op : GOTO
003032   c02a     JMP	#0x2a                	JMP	_00005_DS_
                                           ;	::->op : LABEL
                                           ;	::->op : ENDFUNCTION
003033   0008     CRET                     	CRET	
                                           ; exit point of _main
                                           
                                           
                                           ;	code size estimation:
                                           ;	   16+    4 =    20 instructions (   48 byte)
                                           
                                           
                                           	.end
                                           .config
008007   06c5     DECR	0xc5               
008008   ffff     NOPZ                    
                                           func.__gsinit_startup
003059   e030     MOVP	#0x30              
00305a   d05d     CALL	#0x5d              
00305b   e030     MOVP	#0x30              
00305c   0008     CRET                    
                                           _sartup_F5132
003000   e030     MOVP	#0x30              
003001   dffb     CALL	#0xffb             
003002   e101     MOVB	#0x01              
003003   5154     MOV	0x54, R0            
003004   ffff     NOPZ                    
003005   ffff     NOPZ                    
003006   dff8     CALL	#0xff8             
003007   e101     MOVB	#0x01              
003008   5152     MOV	0x52, R0            
003009   ffff     NOPZ                    
00300a   ffff     NOPZ                    
00300b   dfff     CALL	#0xfff             
00300c   e100     MOVB	#0x00              
00300d   5130     MOV	0x30, R0            
00300e   ffff     NOPZ                    
00300f   ffff     NOPZ                    
003010   dffe     CALL	#0xffe             
003011   5137     MOV	0x37, R0            
003012   ffff     NOPZ                    
003013   ffff     NOPZ                    
003014   dffd     CALL	#0xffd             
003015   514c     MOV	0x4c, R0            
003016   ffff     NOPZ                    
003017   ffff     NOPZ                    
003018   dffa     CALL	#0xffa             
003019   e101     MOVB	#0x01              
00301a   5159     MOV	0x59, R0            
00301b   ffff     NOPZ                    
00301c   ffff     NOPZ                    
00301d   dff9     CALL	#0xff9             
00301e   515a     MOV	0x5a, R0            
00301f   ffff     NOPZ                    
003020   ffff     NOPZ                    
003021   0008     CRET                    
                                           .cinit
00305d   e100     MOVB	#0x00              
00305e   0380     CLR	0x80                
00305f   0008     CRET                    
